**ZESTAW DO TESTOWANIA AZOTEM UKŁADU KLIMATYZACJI + Butla 8L z azotem.**

**Parametry techniczne:**

Blok dwu zegarowy z wziernikiem zawory kulkowe Dwa manometry ze skalą na czynniki: R134a Trzy różnokolorowe węże 240cm Wziernik z szybką Wymienne zawory kulkowe gwarantujące niezawodne uszczelnienie Skala czynników: R134a 3 kolorowe węże Wysokie ciśnienie: 0-500psi ( 0~35kg/cm2) max 34 bar Niskie ciśnienie: 0-250psi (-1~17,5kg/cm2) max 18 bar V podciśnienie: 0~30 in/Hg (76cm Hg) max -1 bar Oba wsakaźniki wysokiego i niskiego ciśnienia można skorygować do zera. Skale rozgalęziacza są cechowane w stopniach temperatury i ciśnienia,wyposażone są również w inne chłodnicze skale.

**W zestawie**

Reduktor ciśnienia do butli z azotem max 16 bar Przejściówka umożliwiająca podłączenie manometrów do reduktora bez obcinania przewodu. Listwa manometrów z wziernikiem gwint 1/4 cala Przewody 3 szt 240 cm każdy 2 Szybkozłączki kątowe Listwa z wziernikiem pozwalającym na obserwację zanieczyszczenia czynnika, trzy przewody o długości 250 cm wraz z szybkozłączkami kątowymi 1/4" Manometry: HP max 34 bar, LP max 18 bar . Butla 8l z czynnikiem (azot).