
**Załącznik nr 1.3**

**Chorągiewki stosowane do oznakowania lamp krawędziowych**

****

* chorągiewki dwustronne z trwałej tkaniny flagowej,
* pasy równej szerokości, górny i dolny pas w kolorze czerwonym, środkowy srebrny z materiału odblaskowego,
* całkowita wysokość masztu – 60 cm,
* maszt z włókna szklanego o średnicy 8 mm.