Załącznik nr 3

ZAKRES CZYNNOŚCI NAPRAWCZYCH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L p. | Miejsce naprawy | Typ | Numer | Zakres naprawy |
| 1 | SOI Słupsk JW 1872 | DOS-13 | 51/D/98/03 | Naprawa uszkodzonego zespołu napędowego wentylatora uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania |
| 2 | SOI Słupsk JW 1872 | DOS-21A | 6/D/2000 | Naprawa uszkodzonego zespołu napędowego wymiennika regeneracyjnego, wymiana wymiennika regeneracyjnego uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania |
| 3 | SOI Słupsk JW 1872 | DOS-30 | 46/G-1/98 | Naprawa uszkodzonego zespołu napędowego wentylatora powietrza wilgotnego, wymiana uszkodzonego pilota (programatora) LB-721, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania. |
| 4 | SOI Słupsk JW 1872 | DOS-50 | 4/G/2000 | Naprawa uszkodzonego zespołu napędowego wymiennika regeneracyjnego, wymiana uszkodzonego zespołu grzejnego uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania |
| 5 | SOI Lębork JW 1889 | DOS-30 | 30/G-1/06 | Wymiana uszkodzonego wymiennika regeneracyjnego, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania |
| 6 | SOI Lębork JW 1889 | MUNTERS M 600 | 85/D-1/95/06 | Naprawa uszkodzonej automatyki, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania |
| 7 | SOI Czarne GZ | DOS-21-A | 14/C-1/2000 | Wymiana uszkodzonego sygnalizatora akustyczno-optycznego, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania. |

Z czynności naprawy sporządzić na każde urządzenie - podpisane przez Wykonawcę  
 i Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury - *protokoły potwierdzające wykonanie usługi.*W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad lub usterek, Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w terminie 3 dni, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na inny termin.

Za całość wykonania przedmiotu zamówienia w danym SOI należy sporządzić *protokół odbioru końcowego.*