**Monitor IIYAMA ProLite XUB2797QSN-B1 27" 2560x1440px IPS 100Hz 1 ms [MPRT]**

|  |  |
| --- | --- |
| Dane podstawowe**Ekran:** | 27", 2560 x 1440px, IPS |
| **Przeznaczenie:** | Do domu i biura |
| **Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]:** | 100 |
| **Czas reakcji matrycy [ms]:** | 1 [MPRT] |
| **Jasność ekranu [cd/m2]:** | 250 |
| **Proporcje ekranu:** | 16:9 |
| **Nowa klasa energetyczna:** | F |

|  |  |
| --- | --- |
| Parametry**Przeznaczenie:** | Do domu i biura |
| **Typ ekranu:** | Płaski |
| **Przekątna ekranu [cal]:** | 27 |
| **Przekątna ekranu [cm]:** | 68.5 |
| **Powłoka matrycy:** | Matowa |
| **Podświetlenie ekranu:** | LED |
| **Rodzaj matrycy:** | IPS |
| **Rozdzielczość ekranu:** | 2560 x 1440 |
| **Proporcje ekranu:** | 16:9 |
| **Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]:** | 100 |
| **Odwzorowanie przestrzeni barw:** | NTSC: 72% sRGB: 99%  |
| **Liczba wyświetlanych kolorów:** | 16.7 mln  |
| **Czas reakcji matrycy [ms]:** | 1 [MPRT]  |
| **Wbudowany kalibrator:** | Nie  |
| **Technologia synchronizacji:** | Adaptive-Sync  |
| **Technologia ochrony oczu:** | Filtr światła niebieskiego Redukcja migotania (Flicker free)  |
| **Wielkość plamki:** | 0.233 x 0.233 mm  |
| **Jasność ekranu [cd/m2]:** | 250  |
| **Kontrast dynamiczny:** | 80000000:1  |
| **Kontrast statyczny:** | 1300:1 Techniczne |
| **Kąt widzenia w pionie:** | 178 stopni  |
| **Kąt widzenia w poziomie:** | 178 stopni  |
| **Ekran obrotowy (pivot):** | Tak  |
| **Zakres obrotu (pivot):** | 90° (w lewo) 90° (w prawo)  |
| **Regulacja kąta pochylenia (Tilt):** | Tak  |
| **Zakres regulacji pochylenia (Tilt):** | 23° (do tyłu/w górę) 5° (do przodu/w dół)  |
| **Regulacja kąta obrotu (Swivel):** | Tak  |
| **Zakres regulacji obrotu (Swivel):** | 45° (w lewo) 45° (w prawo)  |
| **Regulacja wysokości:** | Tak  |
| **Zakres regulacji wysokości:** | 150 mm  |
| **Możliwość zawieszenia na ścianie:** | Tak  |
| **Standard VESA [mm]:** | 100 x 100  |
| **Głośniki:** | Tak  |
| **Moc głośników:** | 2 x 2W  |
| **Monitor bezramkowy:** | Tak  |
| **Tuner TV:** | Nie  |
| **Monitor przenośny:** | Nie  |
| **Dodatkowe informacje:** | DDC2B Funkcja i-Style Colour HDCP Kompatybilny z Kensington-lock Wbudowany system zarządzania kablami  |
| **Złącza:** | AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. DisplayPort - 1 szt. DisplayPort 1.4 - 1 szt. HDMI 2.0 - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt. USB Type-C - 2 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt.  Efektywność energetyczna |
| **Nowa klasa energetyczna:** | F  |
| **Zużycie energii SDR [kWh/1000h]:** | 26.1  |
| **Zużycie prądu w trybie SDR:** | 26.1 kWh = 30.02 zł  |
| **Pobór mocy podczas pracy:** | 26 W  |
| **Pobór mocy podczas spoczynku:** | 0.3 W (wyłączony), 0.5 W (w trybie czuwania) Fizyczne |
| **Wysokość [cm]:** | 36.4  |
| **Wysokość (z podstawą) [cm]:** | 40.35  |
| **Głębokość [cm]:** | 4.75  |
| **Głębokość (z podstawą) [cm]:** | 20.95  |
| **Szerokość [cm]:** | 61.35  |
| **Waga z podstawą [kg]:** | 6.1  |
| **Waga z opakowaniem [kg]:** | 8.70  |
| **Pilot:** | Nie  |