**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest banda pneumatyczna APD APlus+ z przeznaczeniem do zamontowania na dwóch łukowych odcinkach toru żużlowego na stadionie przy ul. Legionów 1 w Krośnie.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż bandy pneumatycznej APD APlus+ na łukowatych odcinkach toru żużlowego o łącznej długości 300,00 m z uwzględnieniem 2 elementów bram oraz elementów trójkątnych.

Wymaga się dostarczenia bandy składającej się z modułów o długości niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania w tym elementów początkowych końcowych w ilości pokrywającej montaż na odcinku 300,00 m wraz z dostarczeniem rezerwowych modułów bandy pneumatycznej APD APlus+ z przeznaczeniem do wymiany uszkodzonych modułów bandy pneumatycznej w ilości 4 komplety. Wymiary rezerwowych modułów bandy powinny być dopasowane do wymiarów modułów montowanych.

***Wymiary segmentów i sposób mocowania bandy:***

- banda pneumatyczna APD APlus+ o łącznej długości 300 m;

- długość poszczególnych modułów - w zależności od potrzeb wynikających z prawidłowego montażu i funkcjonowania, a także produkowanego typoszeregu;

- wysokość bandy pneumatycznej, mierzona od rzędnej nawierzchni toru żużlowego do górnej krawędzi bandy pneumatycznej musi wynosić minimum 1,20 m;

- segmenty bandy należy mocować do podłoża zgodnie z instrukcją producencką w sposób spełniający wymagania licencyjne.

***Zestawienie wyposażenia towarzyszącego i rezerwowego niezbędnego do prawidłowej eksploatacji bandy pneumatycznej APD APlus+:***

- rezerwowy moduł bandy pneumatycznej APD APlus+ przeznaczony do wymiany uszkodzonych modułów bandy pneumatycznej APD APlus+ zamontowanych na łukowatych odcinkach toru żużlowego o rozmiarach spójnych z modułami montowanymi – 4 kpl;

- rezerwowy moduł bandy pneumatycznej APD APlus+ przeznaczony do wymiany uszkodzonych modułów bandy pneumatycznej APD APlus+ zamontowanych na bramie wyjazdowej na tor na łukowatych odcinkach toru żużlowego o rozmiarach spójnych z modułami montowanymi – 1 kpl;

- pokrowiec z PVC do przykrycia wszystkich segmentów bandy ochraniający bandę w trakcie prowadzonych treningów oraz przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi – 1 kpl;

- dmuchawy elektryczne (wentylatory) – 5 szt.;

- dmuchawy elektryczne zapasowe – 1 szt.;

- zestaw elementów do montażu jak haki, mocowania itp. – 2 kpl;

- zestaw serwisowo – naprawczy – 2 kpl;

Wyposażenie towarzyszące musi być kompatybilne i posiadać parametry umożliwiające uzyskanie prawidłowej eksploatacji bandy pneumatycznej APD APlus+.

Banda pneumatyczna ***APD APlus+*** musi posiadać homologację, wydaną przez FIM (Międzynarodową Federację Motocyklową). Wymagany termin ważności homologacji FIM dla bandy pneumatycznej ***APD APlus+***, to okres minimum 5 lat, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia (umowy).

Banda pneumatyczna musi umożliwiać mocowanie banerów reklamowych na rzepy – dotyczy każdego dostarczanego segmentu.

Wszystkie materiały tworzące ADP muszą być odporne na ogień.

Wykonawca dostarczy sprzęt nowy z bieżącej produkcji.

Dokumenty techniczne, instrukcje obsługi i konserwacji, montażu i demontażu należy dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi przedmiot zamówienia a w ustalonym z Zamawiającym terminie przeszkoli osoby wyznaczone do obsługi bandy pneumatycznej, zwłaszcza w zakresie jej konserwacji, montażu, demontażu i składowania. Należy kalkulować koszt przeszkolenia 4 osób.