***załącznik nr 1a do SWZ nr P13/2024***

**Zamawiający:**

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej   
 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   
 ul. Wolności 161/163, 58-560 Jelenia Góra

**Wykonawca:**

……………………….…………………………………………………………………………………….………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………….…………………………………………………………………………………….…

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**„Dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z osprzętem”**

**Karta oferowanego sprzętu**

parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie parametrów** | Wymagania Zamawiającego | **Parametry oferowane przez Wykonawcę1**  **(wypełnia Wykonawca)** |
| **Ciągnik** | | | |
| **1** | Fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2023 r. | **wymagane** |  |
| **2** | Silnik o mocy min 76 KM – 4 cylindrowy | **wymagane** |  |
| **3** | System chłodzenia cieczą | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **4** | Max moment obrotowy min. 350 Nm | **wymagane** |  |
| **5** | Skrzynia biegów mechaniczna o stałym zazębieniu z rewersem pod kierownicą | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **6** | Sprzęgło suche, z niezależnym sterowaniem WOM | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **7** | Liczba biegów przód/ tył 12/12 | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **8** | Funkcje podnośnika regulacja pozycyjna i siłowa | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **9** | Max. udźwig podnośnika min. 2500 kg | **wymagane** |  |
| **10** | Wydatek pomy min 45 l/min | **wymagane** |  |
| **11** | Rozdzielacz 2 sekcyjny, 4 szybkozłącza | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **12** | Zbiornik paliwa min 90 l | **wymagane** |  |
| **13** | Układ kierowniczy typ hydrostatyczny | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **14** | Hamulce robocze tarczowe, mokre, sterowanie hydrauliczne | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **15** | Hamulec postojowy tarczowy, mokry, sterowanie ręczne | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **16** | Oś przednia ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **17** | Zaczep przedni holowniczy | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **18** | Zaczep górny transportowy, przesuwny | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **19** | Zaczep dolny transportowy | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **20** | Przedni TUZ z joystickiem o udźwigu min 1000 kg | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **21** | Kabina klimatyzowana, ogrzewana, siedzenie pneumatyczne, kamera cofania, | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **Pług** | | | |
| **22** | Fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2023 r. | **wymagane** |  |
| **23** | Pług składany o szerokości roboczej min 2600 mm | **wymagane** |  |
| **24** | Wysokość robocza max 970 mm | **wymagane** |  |
| **25** | Oświetlenie | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **26** | Kopiowanie boczne | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **27** | Pionowe nachylenie | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **28** | Pilot | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **29** | sworznie | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **Piaskarka** | | | |
| **30** | Fabrycznie nowa, rok produkcji nie starszy niż 2023 r. | **wymagane** |  |
| **31** | Zawieszenie trzypunktowe tył | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **32** | plandeka | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **33** | Samozaładowcza | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **34** | Szerokość robocza 2,0 m | **wymagane** |  |
| **Przyczepa** | | | |
| **35** | Fabrycznie nowa, rok produkcji nie starszy niż 2023 r. | **wymagane** |  |
| **36** | Ładowność min. 3,7 t | **wymagane** |  |
| **37** | Wysokość burty min 500 mm | **wymagane** |  |
| **38** | Nadstawka pełna min 500 mm | **wymagane** |  |
| **39** | Centralny system ryglowania ścian | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **40** | Wywrót trójstronny, kąt wywrotu 35° | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **41** | Szyber z rynną | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **42** | Dyszel z adapterem | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **43** | Stopka podporowa mechaniczna z kółkiem podporowym | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **44** | Hamulec postojowy ręczny | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **45** | Hamulec pneumatyczny jednoprzewodowy | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **46** | Osie ADR | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **47** | Kliny pod koła 2 szt. | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **48** | Oświetlenie z odblaskami | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **Zamiatarka** | | | |
| **49** | Szerokość robocza min. 200 cm | **wymagane** |  |
| **50** | System zraszania | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **51** | Pojemnik na odpady | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **52** | Regulacja hydrauliczna kąta pracy | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **53** | Zawieszenie przedni TUZ | **wymagane** | **TAK/NIE** |

**1 należy zaznaczyć właściwe bądź w pustych polach uzupełnić wartość parametru oferowaną przez Wykonawcę.**

Uwaga: uzupełniony przez Wykonawcę załącznik należy złożyć wraz z ofertą.

………………………………………………………………….

(*Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy*)