Wymagana charakterystyka dualnych czujników dymu i tlenku węgla:

* czujnik dualny – wykrywanie dymu i tlenku węgla,
* zasilanie bateryjne,
* sygnalizacja alarmu akustyczna (sygnał alarmu i/lub komunikat głosowy) i optyczna (dioda),
* przycisk test/reset,
* znak budowlany B,
* montaż do ściany lub sufitu na kołki rozporowe lub haki,
* gwarancja na okres min. 3 lat.

**Ilość skrzynek do dostarczenia: 80 szt.**