**Rękawice skórzane motocyklisty** – 5-cio palcowe, wykonane ze skóry bydlęcej w kolorze czarnym. Mankiet zapinany na zamek lub rzepy oraz dodatkowo pasek lub guma do ściągania w górnej części rękawicy, co powoduje usztywnienie nadgarstka

Na zewnętrznej stronie rękawicy wzmocnienia osłaniające kostki oraz stawy palców.

Wykończenie wewnątrz rękawicy (wyściółka) zapewniająca izolację cieplną oraz nie pocenie się dłoni.

Łączenie części składowych jednakowe pod względem sposobu szycia, rodzaju szwu i ściegu.

Wielkość wkładu idealnie dopasowana do wielkości rękawiczek.

Konstrukcja rękawic powinna zapewniać swobodne, bardzo wygodne poruszanie palcami.

Para rękawiczek połączona w sposób umożliwiający ich rozdzielenie bez uszkodzenia wyrobu.

Dokumenty odniesienia: PN-EN 13594:2005 – Rękawice ochronne dla motocyklistów zawodowych – Wymagania i metody badań