|  |  |
| --- | --- |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (umowy)** | |
| **Stolik mobilny dwuosobowy – 6 szt.** | |
| **Wymagania Zamawiającego** | **Oferta Wykonawcy – opis**  *(z podaniem producenta, modelu, parametrów technicznych, kolorystyki)* |
| Wymiary:   * Szerokość: 160 cm * Głębokość: 80 cm * Wysokość: 75 cm   Blat stołu wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm obustronnie melaminowanej. Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2 mm.  Doklejka wtopiona w strukturę płyty za pomocą technologii laserowej, nie dopuszcza się użycia kleju do montowania doklejki. Technologia laserowa zapewnia dużą odporność na wilgoć i temperaturę oraz daje efekt wizualny w postaci idealnego przejścia między płytą, a obrzeżem (mało widoczne łączenie).  Stelaż stołu na pojedynczej kolumnie (nie dopuszcza się stelaża na podwójnej kolumnie) wykonany ze stali o przekroju okrągłym, **chromowany.** Nogi stalowe w kształcie odwróconej litery „Y”  (rys. nr 1).  Kolumna i nogi wykonane z rury okrągłej o przekroju Ø32mm, połączone poziomym wspornikiem o przekroju 25x50mm. Ramiona podpierające blat wykonane z rury stalowej o przekroju Ø22 mm (rys. nr 2).  Podobny obraz  (rys. nr 1) - noga stołu w kształcie odwróconej litery „Y”.  Podparcie blatu obrotowe w kształcie trójzęba, z dwustronną blokadą pozycji, montowaną pod blatem (rys. nr 2). Nie dopuszcza się pojedynczego mechanizmu blokady pozycji.  Stelaż na 4 kółkach Ø 65 mm – w tym dwa kółka z hamulcem.  Podobny obraz  (rys. nr 2) – podparcie blatu i wspornik łączący  Blat uchylny - do ustawienia poziomo i pionowo do sztaplowania bocznego (rys. nr 3).  Flib_1.jpgZnalezione obrazy dla zapytania flib bnos  (rys. nr 3) - blat uchylny  Łączenie zestawionych stołów za pomocą plastikowych łączników, montowanych pod blatem, wygląd łącznika na rysunku nr 4.  Na 1 stół przypada 1 komplet łączników (w skład kompletu wchodzi 2 sztuki).  https://pl.nowystylgroup.com/media/filer_public/0c/1e/0c1eb6bf-0034-47fc-abcc-ec762dd9a80e/homensglemonskyplhtdocsimportdataproductsoffice-furnitureflib02_key-features02-03_functions_c3ord4office-furniture_1-1_flib-3.jpg  (rys. nr 4)- łączniki stołów  **Stół musi posiadać następujące atesty / certyfikaty:**   * Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg normy **PN-EN 15372:2016, PN-EN 1730:2013.** * Atest higieniczny na cały mebel z danej linii meblowej.   **Kolorystyka:**   * płyta – melamina: min. 5 kolorów w tym RAL 1201 popiel, RAL 9002 beż, RAL 9016 biały, akacja lakeland jasna typu EGGER H1277 ST9 lub równoważny, buk jasny typu KRONOSPAN 9240 ST lub równoważny do wyboru z palety producenta przez Zamawiającego.   **Oferowane stoły muszą być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości**.  Wygląd identyczny, jak na poniższym rysunku:  flib _2_3.jpg |  |