FZP.IV-241/40/22/ZO

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

*dotyczy: postępowania pod hasłem:* ***Dostawa urządzenia typu INSUFLATOR CO2 na potrzeby Bloku Operacyjnego II”***

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w do wyżej wymienionego postepowania wpłynęły następujące pytania:

1. **Pytanie**

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści do postępowania insuflator o zbliżonych bądź w części opisu

przewyższających, następujących parametrach technicznych:

|  |
| --- |
| Insuflator CO2 z funkcją podgrzewania gazu. |
| Funkcja ewakuacji dymu/ oddymiania pola operacyjnego |
| Funkcja oddymiania/ewakuacji dymu aktywowana przyciskiem nożnym, lub na stałe włączona nasterowniku insuflatora, bez konieczności komunikacji z generatorem elektrochirurgicznym |
| Regulacja ciśnienia insuflacji min. 3-25 mmHG |
| Insuflacja wstępna 1 l/min |
| Przepływ min.2-45 l/min. |
| Wyświetlacz LCD (ekran dotykowy) |
| Menu/obsługa na wyświetlaczu w jęz. polskim |
| Min. trzy programy pracy – ogólny, ginekologia, urologia, z możliwością tworzenia indywidualnychprofili użytkownika |
| Min. trzy programy pracy – ogólny, ginekologia, urologia, z możliwością tworzenia indywidualnychprofili użytkownika |
| W wyposażeniu z jednorazowymi przewodami insuflacyjnymi wyposażonymi w zintegrowany zdrenem element grzejny, dopasowanymi do wysokiego przepływu 45l/min – 10 szt |
| W wyposażeniu z zestawem jednorazowych drenów do oddymiania o długości min. 2,5 m – 10 szt |
| W wyposażeniu z pojedynczym przełącznikiem nożnym do uruchamiania funkcji ewakuacji dymu |
| Przewód wysokociśnieniowy wraz z redukcją do podłączenia butli CO2 z końcówką DIN. |
| Filtry higieniczne do insuflatora – 10 szt |

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści . Zaproponowany opis nie odnosi się do wymogów Zamawiającego ; np. pkt 10; 27.**