|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP | Nazwa | Ilość |
| 1. | Komplet dysków twardych – typ 1 | 1 komplet |

1. Komplet dysków twardych – typ 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu/oprogramowania |
|  | Komplet: | Jeden komplet składający się z 40 dysków twardych do macierzy dyskowej HP P2000 G3 FC (np. numer seryjny macierzy dyskowej: 2S6410C128) |
|  | Typ dysku: | dysk twardy do macierzy |
|  | Pojemność: | 600 GB per dysk twardy |
|  | Interfejs: | SAS |
|  | Prędkość obrotowa: | 15 000 [obr/min] |
|  | Format dysku | 2,5" lub 3,5"  Zamawiający nie wymaga ramki 3,5”  W przypadku zaoferowania dysku 2,5”, Zamawiający wymaga adaptera umożliwiającego montaż dysku 2,5” w ramce 3,5” |
|  | Szybkość transmisji interfejsu: | 6 Gbit/s lub 12 Gbit/s |
|  | Przeznaczenie: | Praca ciągła, 24x7 dni w tygodniu |
|  | MTBF | 1.5 mln godzin |
|  | Kompatybilność: | Zamawiający posada macierz dyskową HP P2000 G3 FC (np. numer seryjny macierzy dyskowej: 2S6410C128), w której pracują dyski twarde o modelach m.in.:  HITACHI HUS156060VLS600, SEAGATE ST3600057SS, HP EH000600JWCPL  HP EH0600JDYTL. |
|  | Gwarancja: | Dyski twarde muszą być fabrycznie nowe. Gwarancja: 2 lata od momentu zakupu. |