**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**DOSTAWA - SPRZĘTU GOSPODARCZEGO**

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu gospodarczego określonych wg CPV w grupie 316, 358, 384, 397, według asortymentu i ilości podanych w tabeli poniżej. Urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującym prawem , na podstawie certyfikatów zgodności CE oraz aprobat technicznych. Cena jednostkowa brutto nie może przekroczyć 10 000,00 zł.

**Gwarancja na poz. od 1 do 11: minimum 24 miesiące (zgodnie z ofertą; jest to kryterium).**

Wymagany termin realizacji dostaw artykułów - według zasad ustalonych w umowie z dostawą do magazynów (według wykazu Odbiorców / adresatów).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Nazwa materiału - wyrobu / wymagane dokumenty przy dostawie / rodzaj opakowania | **j.m.** | **Ilość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **INFRASTRUKTURA** |
| 1 | Klimatyzator przenośny o parametrach technicznych nie gorszych niż:- zasilanie – 230V- moc chłodzenia – 2,6 kW- moc grzewcza – 2,5 kWWyposażenie: rura nadmuchu, płyta maskująca, łącznik płyty maskującej x2, łącznik rury wydmuchowej x1***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie – 5 szt. | szt. | 5 |
| 2 | Odkurzacz hotelowy dużej mocy o parametrach technicznych nie gorszych niż:- napięcie 230V- moc 800W- pojemność zbiornika 10l- podciśnienie 24kPa- klasa bezpieczeństwa IIWyposażenie: wąż ssący, metalowe rury ssące 2x05m, ssawka podłogowa, ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko rejon Mrągowo – 6 szt. | szt. | 6 |
| 3 | Odkurzacz mieszkaniowy o parametrach technicznych nie gorszych niż:- napięcie 230V- moc 800W- regulacja mocy ssania, turbo szczotka, zwijacz przewoduWyposażenie: szczotka do odkurzania sierści zwierząt, szczotka do parkietu, szczotka uniwersalna, szczotka wielofunkcyjna, lanca, instrukcja w języku polskim ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie – 1 szt. | szt. | 1 |
| 4 | Odkurzacz piorący o parametrach technicznych nie gorszych niż:- przeznaczony do czyszczenia wykładzin dywanowych, dywanów i tapicerki tekstylnej - napięcie 240V- zbiornik wody czystej/brudnej 10/9l- moc turbiny od 1200 do 1300 W- moc pompy od 35 do 45 W- podciśnienie 25,4 kPaWyposażenie: dysza ręczna, dysza podłogowa, rękojeść, wąż do ekstrakcji, rura przedłużająca, uchwyt ,ssawka do tapicerki,***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*** - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko rejon Mrągowo – 1 szt. | szt. | 1 |
| 5 | Odkurzacz przemysłowy z automatycznym otrząsaczem o parametrach technicznych nie gorszych niż:- praca na mokro i sucho - napięcie 230V- moc znamionowa 1400W- pojemność zbiornika; ciecz 30l , ciecz 17,5l- klasa pyłu L- klasa ochrony IPX4W zestawie; wąż ssący 4,6m x 32 mm, adapter AirLock 35mm, papierowy worek na pył,Instrukcja w języku polskim***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie – 1 szt. | szt. | 1 |
| 6 | Termohigrometr elektroniczny o parametrach technicznych nie gorszych niż:- czytelny wyświetlacz LCD- zakres pomiarowy wilgotności 20-99% (+/-3%)- zakres pomiarowy temperatury 0-50 oC (+/- 1%)- odczyt temperatury w oC- możliwość postawienia lub montażu na ścianie - zasilanie 1x1,5V AAA w komplecie Każdy termohigrometr musi być oznaczony kolejnym numerem i posiadać świadectwo wzorcowania, data legalizacji – max 2 miesiące przed dostawą/przy dostawie świadectwo wzorcowania na każdy termohigrometru oddzielnie/***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo – 3 szt. | szt. | 3 |
| 7 | Termometr/higrometr do sauny o parametrach technicznych nie gorszych niż:- obramowanie z drewna olchowego- zakres temperatury od 0 oC do 100 oC- zakres wilgotności powietrza od 0% do 100%- regulowane mechanizmy pomiarowe - w komplecie klepsydra wykonana z drewna czas przesypywania 15 minut śrubki do montażu oraz listewka***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko rejon Mrągowo – 1 szt. | szt. | 1 |
| **SŁUŻA UZBROJENIA I ELEKTRONIKI** |
| 8 | Odkurzacz warsztatowy o parametrach technicznych nie gorszych niż:- moc: 1400W- moc ssania: 18 kPa- pojemność zbiornika: 30L- zasilanie: siecioweWyposażenie:- teleskopowa, antystatyczna rura- wbudowane gniazdo pozwalające na zasilanie elektronarzędzi.**Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**- magazynu SUiE 24. WOG w Giżycku – 1 szt. | szt. | 3 |
| **SŁUŻBA CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA** |
| 9 | Odkurzacz warsztatowy o parametrach technicznych nie gorszych niż:Przystosowany do pracy na sucho i mokroMoc min 1300 WPodciśnienie min 16 kPaZasilanie 230V 50Hz, długość przewodu zasilającego min 4mFiltr typu HEPA.Pojemność zbiornika min 30l.Wąż ssący długość min 1m,Rura teleskopowa 1 szt.Końcówka do podłogi – 2 szt.Końcówka do krawędzi – 1 szt. W przypadku dostarczenia odkurzacza na wymienne worki papierowe min 10 szt. worków w zestawie.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo  | szt. | 5 |
| 10 | Waga elektroniczna o parametrach technicznych nie gorszych niż:Pomostowa, magazynowaWyświetlacz LCD,Zasilanie 230V + akumulator,Zakres ważenia do 150kg,Dokładność min 20g.Wymiary szalki min 40x60 cm.Legalizacja min 2 lata.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo | szt. | 3 |
| 11 | Generator ozonu o parametrach technicznych nie gorszych niż:Wydajność min 19g/hzasilnie 230V 50hzmoc min 300W Żywotność elektrod min 6000 godzin. Przewód zasilający min 2m**Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**- magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo | szt. | 1 |

1. **UWAGI DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :**

Dostarczony sprzęt gospodarczy musi być fabrycznie nowe, posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, posiadać parametry, cechy i właściwości określone w deklaracji zgodności / certyfikacie zgodności producenta oraz opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w arkuszu ofertowym ma wycenić ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia bez względu na ilość materiału/wyrobu

1. **UWAGI DOTYCZĄCE DOSTAWY :**

Dostawa obejmuje przetransportowanie towaru do magazynów wg. Wykazu Odbiorców wraz z rozładunkiem ze środka transportu, ustawieniem we wskazanym miejscu przez użytkownika na koszt Wykonawcy.

1. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą wszelkie gwarancje producenta materiału, certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, deklaracje lub certyfikaty zgodności. Wszystkie dokumenty wymienione w tabeli powyżej po nazwie materiału oraz gwarancje udzielane przez producentów (o ile nie są umieszczone na opakowaniach) Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej z chwilą dostarczenia towaru do magazynu 24 WOG lub prześle je pocztą przed planowaną dostawą. Dokumenty te mają być oznakowane numerem odpowiadającym liczbie porządkowej materiału/wyrobu z arkusza ofertowego (opisu przedmiotu zamówienia). Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.
2. Atesty i certyfikaty obowiązujące w UE przedstawione np. w języku angielskim będą honorowane jeżeli zostaną przetłumaczone na język polski – to samo dotyczy dokumentów ze znakiem CE.
3. Zamówiony towar musi odpowiadać normom przedmiotowym i jakościowym zawartymi w "deklaracji zgodności" lub "certyfikacie zgodności" producenta.

Zamówiony towar należy dostarczyć do magazynów 24 WOG od poniedziałku do czwartku (tylko w dni robocze) w godz. 730 ÷ 1300.
O terminie dostawy należy powiadomić Zamawiającego telefonicznie (wg wykazu Odbiorców / adresatów) na min. 48 godz. przed dostawą towaru**.** Dostawę należy realizować w ten sposób, że:

zamówiony towar (każdy asortyment z osobna) na opakowaniach należy oznakować liczbą porządkową odpowiadającą liczbie
 z arkusza ofertowego ( np. : poz. nr 1 lub nr 1 + nr 2 ). Towar nie oznakowany nie będzie przyjmowany do magazynów.

Palety EURO, zwykłe, nietypowe i fabryczne nie podlegają zwrotowi. Należy ich koszt wliczyć w cenę towaru.

W przypadku dostaw towaru za pośrednictwem firm spedycyjnych Zamawiający nie będzie kwitował odbioru towaru (odbioru paczek
 i palet) na dokumentach typu WZ przed dokładnym sprawdzeniem zawartości dostarczonych palet, nie będzie również zwracał palet
w dniu dostawy zgodnie z treścią punktu 5. Rozładunek należy zapewnić zgodnie z punktem 1. (Należy uprzedzić dostawcę - przewoźnika).

1. Przy każdej dostawie towaru do magazynu Zamawiający wymaga obecności przedstawiciela Wykonawcy – w przeciwnym razie przysługuje Zamawiającemu prawo nie przyjęcia towaru.
2. Wykonawca może wystawić fakturę VAT dopiero po dostarczeniu w całości zamówienia do magazynów 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego (z uwzględnieniem podziału na poszczególne służby i sekcje ), zgodnie ze złożoną ofertą. Podstawą wystawienia faktury będzie pokwitowanie odbioru towaru przez Zamawiającego (upoważnionego przedstawiciela 24 WOG) na dokumencie typu WZ (wystawiony w 3 – egzemplarzach). Zamawiający nie dopuszcza faktur cząstkowych na dany asortyment materiału - wyrobu.
3. W sprawie wjazdu na teren danej jednostki lub instytucji wojskowej proszę o wcześniejsze ustalenia z osobami podanymi do kontaktów – podać markę i nr rejestracyjny pojazdu oraz Imię i Nazwisko Kierowcy/ów

**Wykaz Odbiorców / adresatów:**

1. **24 WOG - Sekcja Obsługi Infrastruktury w Giżycku**

11-501 Giżycko, ul. Nowowiejska 20

1. **WOSzK – Sekcja Obsługi Infrastruktury w Giżycko rejon Mrągowo**

11-701 Mrągowo Półwysep Czterech Wiatrów 1

1. **JW. 2098 - Sekcja Obsługi Infrastruktury w Bemowie Piskim**

12-208 Bemowo Piskie, ul. Kętrzyńskiego 1

1. **JW. 2568 -** **Sekcja Obsługi Infrastruktury w Węgorzewie**

11-600 Węgorzewo, ul. Gen. Józefa Bema 16

1. **JW. 4808** - **Sekcja Obsługi Infrastruktury w Gołdapi**

19-500 Gołdap, ul. Wolności 8

1. **24 WOG – Służba Czołgowo - Samochodowa**

11-600 Węgorzewo, ul. Bema 7

1. **JW. 3797 – Służba Uzbrojenia i Elektroniki**

12-250 Orzysz, ul. Wojska Polskiego 21