**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**DOSTAWA - SPRZĘTU GOSPODARCZEGO**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu gospodarczego określonych wg CPV w grupie 316, 358, 384, 397, według asortymentu i ilości podanych w tabeli poniżej. Urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującym prawem , na podstawie certyfikatów zgodności CE oraz aprobat technicznych. Cena jednostkowa brutto nie może przekroczyć 10 000,00 zł.

**Gwarancja na poz. od 1 do 11: minimum 24 miesiące (zgodnie z ofertą; jest to kryterium).**

Wymagany termin realizacji dostaw artykułów - według zasad ustalonych w umowie z dostawą do magazynów (według wykazu Odbiorców / adresatów).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Nazwa materiału - wyrobu / wymagane dokumenty przy dostawie / rodzaj opakowania | **j.m.** | **Ilość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **INFRASTRUKTURA** | | | |
| 1 | Klimatyzator przenośny o parametrach technicznych nie gorszych niż:  - zasilanie – 230V  - moc chłodzenia – 2,6 kW  - moc grzewcza – 2,5 kW  Wyposażenie: rura nadmuchu, płyta maskująca,  łącznik płyty maskującej x2, łącznik rury wydmuchowej x1  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie – 5 szt. | szt. | 5 |
| 2 | Odkurzacz hotelowy dużej mocy o parametrach technicznych nie gorszych niż:  - napięcie 230V  - moc 800W  - pojemność zbiornika 10l  - podciśnienie 24kPa  - klasa bezpieczeństwa II  Wyposażenie: wąż ssący, metalowe rury ssące 2x05m, ssawka podłogowa,  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko rejon Mrągowo – 6 szt. | szt. | 6 |
| 3 | Odkurzacz mieszkaniowy o parametrach technicznych nie gorszych niż:  - napięcie 230V  - moc 800W  - regulacja mocy ssania, turbo szczotka, zwijacz przewodu  Wyposażenie: szczotka do odkurzania sierści zwierząt, szczotka do parkietu, szczotka uniwersalna, szczotka wielofunkcyjna, lanca, instrukcja w języku polskim  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie – 1 szt. | szt. | 1 |
| 4 | Odkurzacz piorący o parametrach technicznych nie gorszych niż:  - przeznaczony do czyszczenia wykładzin dywanowych, dywanów i tapicerki tekstylnej  - napięcie 240V  - zbiornik wody czystej/brudnej 10/9l  - moc turbiny od 1200 do 1300 W  - moc pompy od 35 do 45 W  - podciśnienie 25,4 kPa  Wyposażenie: dysza ręczna, dysza podłogowa, rękojeść, wąż do ekstrakcji, rura przedłużająca, uchwyt ,ssawka do tapicerki,  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko rejon Mrągowo – 1 szt. | szt. | 1 |
| 5 | Odkurzacz przemysłowy z automatycznym otrząsaczem o parametrach technicznych nie gorszych niż:  - praca na mokro i sucho  - napięcie 230V  - moc znamionowa 1400W  - pojemność zbiornika; ciecz 30l , ciecz 17,5l  - klasa pyłu L  - klasa ochrony IPX4  W zestawie; wąż ssący 4,6m x 32 mm, adapter AirLock 35mm, papierowy worek na pył,  Instrukcja w języku polskim  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie – 1 szt. | szt. | 1 |
| 6 | Termohigrometr elektroniczny o parametrach technicznych nie gorszych niż:  - czytelny wyświetlacz LCD  - zakres pomiarowy wilgotności 20-99% (+/-3%)  - zakres pomiarowy temperatury 0-50 oC (+/- 1%)  - odczyt temperatury w oC  - możliwość postawienia lub montażu na ścianie  - zasilanie 1x1,5V AAA w komplecie  Każdy termohigrometr musi być oznaczony kolejnym numerem i posiadać świadectwo wzorcowania, data legalizacji – max 2 miesiące przed dostawą  /przy dostawie świadectwo wzorcowania na każdy termohigrometru oddzielnie/  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo – 3 szt. | szt. | 3 |
| 7 | Termometr/higrometr do sauny o parametrach technicznych nie gorszych niż:  - obramowanie z drewna olchowego  - zakres temperatury od 0 oC do 100 oC  - zakres wilgotności powietrza od 0% do 100%  - regulowane mechanizmy pomiarowe  - w komplecie klepsydra wykonana z drewna czas przesypywania 15 minut  śrubki do montażu oraz listewka  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko rejon Mrągowo – 1 szt. | szt. | 1 |
| **SŁUŻA UZBROJENIA I ELEKTRONIKI** | | | |
| 8 | Odkurzacz warsztatowy o parametrach technicznych nie gorszych niż:  - moc: 1400W  - moc ssania: 18 kPa  - pojemność zbiornika: 30L  - zasilanie: sieciowe  Wyposażenie:  - teleskopowa, antystatyczna rura  - wbudowane gniazdo pozwalające na zasilanie elektronarzędzi.  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - magazynu SUiE 24. WOG w Giżycku – 1 szt. | szt. | 3 |
| **SŁUŻBA CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA** | | | |
| 9 | Odkurzacz warsztatowy o parametrach technicznych nie gorszych niż:  Przystosowany do pracy na sucho i mokro  Moc min 1300 W  Podciśnienie min 16 kPa  Zasilanie 230V 50Hz, długość przewodu zasilającego min 4m  Filtr typu HEPA.  Pojemność zbiornika min 30l.  Wąż ssący długość min 1m,  Rura teleskopowa 1 szt.  Końcówka do podłogi – 2 szt.  Końcówka do krawędzi – 1 szt.  W przypadku dostarczenia odkurzacza na wymienne worki papierowe min 10 szt. worków w zestawie.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo | szt. | 5 |
| 10 | Waga elektroniczna o parametrach technicznych nie gorszych niż:  Pomostowa, magazynowa  Wyświetlacz LCD,  Zasilanie 230V + akumulator,  Zakres ważenia do 150kg,  Dokładność min 20g.  Wymiary szalki min 40x60 cm.  Legalizacja min 2 lata.  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***  - magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo | szt. | 3 |
| 11 | Generator ozonu o parametrach technicznych nie gorszych niż:  Wydajność min 19g/h  zasilnie 230V 50hz  moc min 300W  Żywotność elektrod min 6000 godzin.  Przewód zasilający min 2m  **Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:**  - magazyn służby czołg.- sam. Węgorzewo | szt. | 1 |

1. **UWAGI DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :**

Dostarczony sprzęt gospodarczy musi być fabrycznie nowe, posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, posiadać parametry, cechy i właściwości określone w deklaracji zgodności / certyfikacie zgodności producenta oraz opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w arkuszu ofertowym ma wycenić ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia bez względu na ilość materiału/wyrobu

1. **UWAGI DOTYCZĄCE DOSTAWY :**

Dostawa obejmuje przetransportowanie towaru do magazynów wg. Wykazu Odbiorców wraz z rozładunkiem ze środka transportu, ustawieniem we wskazanym miejscu przez użytkownika na koszt Wykonawcy.

1. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą wszelkie gwarancje producenta materiału, certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, deklaracje lub certyfikaty zgodności. Wszystkie dokumenty wymienione w tabeli powyżej po nazwie materiału oraz gwarancje udzielane przez producentów (o ile nie są umieszczone na opakowaniach) Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej z chwilą dostarczenia towaru do magazynu 24 WOG lub prześle je pocztą przed planowaną dostawą. Dokumenty te mają być oznakowane numerem odpowiadającym liczbie porządkowej materiału/wyrobu z arkusza ofertowego (opisu przedmiotu zamówienia). Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.
2. Atesty i certyfikaty obowiązujące w UE przedstawione np. w języku angielskim będą honorowane jeżeli zostaną przetłumaczone na język polski – to samo dotyczy dokumentów ze znakiem CE.
3. Zamówiony towar musi odpowiadać normom przedmiotowym i jakościowym zawartymi w "deklaracji zgodności" lub "certyfikacie zgodności" producenta.

Zamówiony towar należy dostarczyć do magazynów 24 WOG od poniedziałku do czwartku (tylko w dni robocze) w godz. 730 ÷ 1300.   
O terminie dostawy należy powiadomić Zamawiającego telefonicznie (wg wykazu Odbiorców / adresatów) na min. 48 godz. przed dostawą towaru**.** Dostawę należy realizować w ten sposób, że:

zamówiony towar (każdy asortyment z osobna) na opakowaniach należy oznakować liczbą porządkową odpowiadającą liczbie   
 z arkusza ofertowego ( np. : poz. nr 1 lub nr 1 + nr 2 ). Towar nie oznakowany nie będzie przyjmowany do magazynów.

Palety EURO, zwykłe, nietypowe i fabryczne nie podlegają zwrotowi. Należy ich koszt wliczyć w cenę towaru.

W przypadku dostaw towaru za pośrednictwem firm spedycyjnych Zamawiający nie będzie kwitował odbioru towaru (odbioru paczek   
 i palet) na dokumentach typu WZ przed dokładnym sprawdzeniem zawartości dostarczonych palet, nie będzie również zwracał palet   
w dniu dostawy zgodnie z treścią punktu 5. Rozładunek należy zapewnić zgodnie z punktem 1. (Należy uprzedzić dostawcę - przewoźnika).

1. Przy każdej dostawie towaru do magazynu Zamawiający wymaga obecności przedstawiciela Wykonawcy – w przeciwnym razie przysługuje Zamawiającemu prawo nie przyjęcia towaru.
2. Wykonawca może wystawić fakturę VAT dopiero po dostarczeniu w całości zamówienia do magazynów 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego (z uwzględnieniem podziału na poszczególne służby i sekcje ), zgodnie ze złożoną ofertą. Podstawą wystawienia faktury będzie pokwitowanie odbioru towaru przez Zamawiającego (upoważnionego przedstawiciela 24 WOG) na dokumencie typu WZ (wystawiony w 3 – egzemplarzach). Zamawiający nie dopuszcza faktur cząstkowych na dany asortyment materiału - wyrobu.
3. W sprawie wjazdu na teren danej jednostki lub instytucji wojskowej proszę o wcześniejsze ustalenia z osobami podanymi do kontaktów – podać markę i nr rejestracyjny pojazdu oraz Imię i Nazwisko Kierowcy/ów

**Wykaz Odbiorców / adresatów:**

1. **24 WOG - Sekcja Obsługi Infrastruktury w Giżycku**

11-501 Giżycko, ul. Nowowiejska 20

1. **WOSzK – Sekcja Obsługi Infrastruktury w Giżycko rejon Mrągowo**

11-701 Mrągowo Półwysep Czterech Wiatrów 1

1. **JW. 2098 - Sekcja Obsługi Infrastruktury w Bemowie Piskim**

12-208 Bemowo Piskie, ul. Kętrzyńskiego 1

1. **JW. 2568 -** **Sekcja Obsługi Infrastruktury w Węgorzewie**

11-600 Węgorzewo, ul. Gen. Józefa Bema 16

1. **JW. 4808** - **Sekcja Obsługi Infrastruktury w Gołdapi**

19-500 Gołdap, ul. Wolności 8

1. **24 WOG – Służba Czołgowo - Samochodowa**

11-600 Węgorzewo, ul. Bema 7

1. **JW. 3797 – Służba Uzbrojenia i Elektroniki**

12-250 Orzysz, ul. Wojska Polskiego 21