**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „**Sukcesywna dostawa kruszyw piasku płukanego, piasku zasypowego, mieszanki kruszonej oraz żwiru**”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie przedstawia odpowiedzi na zadane pytanie.

**Pytanie nr 1:**

Proszę o informację, jakie normy powinno spełniać kruszywo , o którym mowa w SWZ

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż mieszanka kruszona o granulacji 0-31,5mm jest mieszaniną piasku i żwiru o granulacji nie przekraczającej 31,5mm. Stosowana jest przez Zamawiającego do: podbudowy dróg, utwardzania dróg dojazdowych, placów manewrowych, dojazdów do posesji.