**KRZESŁO OBROTOWE PRACOWNICZE TAKTIK Mesh**

**Wymiary:**

1**.** Całkowita wysokość min. 925 mm.

2. Wysokość siedziska od podłoża min. 370 mm z możliwością regulowania wysokości min. 120 mm.

3. Wysokość oparcia min. 590 mm.

4. Szerokość siedziska min. 450 mm.

5. Głębokość siedziska min. 400 mm.

**Konstrukcja i mechanizmy:**

- krzesło obrotowe bez zagłówka, wyposażone w oparcie i siedzisko tapicerowane zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów oraz podłokietniki, kółka samohamowne do powierzchni twardych.

- siedzisko wykonane z sklejki o gr. 10,5 mm, pokrytej pianką ciętą o gęstości 40 kg/m3 i grubości 55 mm.

- oparcia siatkowe wykonane z tworzywa sztucznego i obciągnięte siatką tapicerską w kolorze czarnym. Oparcie posiadające podpórkę lędźwiową o regulowanej wysokości. Szkielet i charakterystyczna osłona części lędźwiowej oparcia wykonane są z czarnego poliamidu. Rama oparcia wykonana jest z polistyrenu. Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego mają być wykonane w kolorze czarnym.

- siedzisko i oparcie wyprofilowane odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych. Siedzisko tapicerowane tkaniną tapicerską o regularnej strukturze, 100% poliester o gramaturze min. 360 g/m2 i odporności na ścieranie min. 150 000 cykli w skali Martindale'a.

- podłokietnik 2D z regulacją góra-dół wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym z nakładkami z polipropylenu.

- siedzisko tapicerowane tkaniną SEMPRE kolor SM05

- podstawa krzesła nylonowa czarna poliamidowa

- regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego

- krzesło posiada mechanizm ACTIVE 1

**Krzesło musi posiadać atesty i certyfikaty:**

- Atest wytrzymałościowy zgodny z PN-EN1335, PN-EN1022

- Atest tkaniny tapicerskiej potwierdzający odporność na ścieranie min. 150 000 cykli w skali Martindale’a,

- Atest na trudnopalność

- Atest higieniczny na zastosowaną piankę tapicerską,

**Zamawiający będzie wymagał przesłania ww. atestów i certyfikatów przed podpisaniem umowy.**

**Poglądowe zdjęcie:**

