|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Ilość** |
| **1.** | Podgrzewarka do płynów infuzyjnych. Komora grzewcza CALDERA INOX  Funkcjonalności:  • Pojemność w litrach -150  • Wyniary zewnętrzne (9mm) 600x860x590  • Wymiary wewnętrzne 496x655x480  • Pojemność wsadu, tj. ilość butelek pojemność [l] (na szufladę): 20x1 lub30x0,5 lub 4x3l Obudowa ze stali nierdzewnej typu INOX  • Wymuszony obieg powietrza  • Zakres temp. pracy +35…+45  • Obudowa ze stali nierdzewnej typu INOX  • Obudowa ze stali nierdzewnej, szlifowanej, wnętrze ze stali nierdzewnej  • Jasne, energooszczędne oświetlenie komory diodami LED i hartowana szyba w drzwiach  • Teleskopowe szuflady, zamiast półek, zapobiegające wypadaniu zawartości  • Przeszklone drzwi – szkło hartowane  • Ilość szuflad 2 (bez półek)  Możliwość postawienia komory na stoliku ze stali nierdzewnej | **1** |

Prośba o wycenę,