|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Ilość** |
| **1.** | Podgrzewarka do płynów infuzyjnych. Komora grzewcza CALDERA INOXFunkcjonalności:• Pojemność w litrach -150• Wyniary zewnętrzne (9mm) 600x860x590• Wymiary wewnętrzne 496x655x480• Pojemność wsadu, tj. ilość butelek pojemność [l] (na szufladę): 20x1 lub30x0,5 lub 4x3l Obudowa ze stali nierdzewnej typu INOX• Wymuszony obieg powietrza • Zakres temp. pracy +35…+45 • Obudowa ze stali nierdzewnej typu INOX• Obudowa ze stali nierdzewnej, szlifowanej, wnętrze ze stali nierdzewnej• Jasne, energooszczędne oświetlenie komory diodami LED i hartowana szyba w drzwiach• Teleskopowe szuflady, zamiast półek, zapobiegające wypadaniu zawartości• Przeszklone drzwi – szkło hartowane• Ilość szuflad 2 (bez półek)Możliwość postawienia komory na stoliku ze stali nierdzewnej | **1** |

Prośba o wycenę,