**D/6/PN/2024**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego.**

1. **Opis przedmiotu zamówienia.**
   1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa:

oleju napędowego oraz oleju opałowego w przewidywanych ilościach (rzeczywistych):

-olej napędowy: 200,00 m3

-olej opałowy lekki: 32,00 m3

* 1. Miejsce dostawy oleju napędowego:

1. Centrum Zagospodarowania Odpadów, ul. Podmiejska 69, 45-475 Opole;
2. Cmentarz Komunalny Opole-Półwieś, ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej31, 45-834 Opole.
   1. Miejsce dostawy oleju opałowego:
3. Centrum Zagospodarowania Odpadów, ul. Podmiejska 69, 45-475 Opole;
4. Kaplica główna w Opolu-Półwsi, ul. Cmentarna 4B, 45-837 Opole;
5. Baza Transportowa, ul. Przeskok 1, 45-627 Opole.
   1. Dostawy realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Odbiór paliw przez Zamawiającego będzie miał miejsce w godzinach od 7:00 do 15:00.
   2. Wykonawca zapewni transport oraz rozładunek na swój koszt.
6. **Przedmiot zamówienia**

**Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.**

* 1. **Część I** - CPV 09134100-8 – **olej napędowy** **Załącznik nr 1.1. do SWZ**

Sukcesywne dostawy przewidywanej ilości **oleju napędowego:**

- **do 200,00 m3** oleju napędowego, spełniającego wymagania jakościowe dla oleju napędowego stosowanego w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach nie poruszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym, określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2024 r. poz. 1018 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. 2024 r. poz. 1058 z późn. zm.) oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590:2013-12 (PN-EN 590+A1:2011) - Paliwa do pojazdów samochodowych - Oleje napędowe - Wymagania i metody badań.

**Ze względu na posiadany przez Zamawiającego nowy tabor urządzeń i pojazdów wymagana jest dostawa oleju napędowego bez domieszki bioestrów, oznaczonego jako „B-0”.**

**Właściwości oleju napędowego według CN 27101943, (zawartość FAME [%OBJ] - 0)**

Zamawiający posiada:

1. na Centrum Zagospodarowania Odpadów; ul. Podmiejskiej 69, Opole 45-574:

- kontenerową stację paliw o pojemności 5 m3, średnia wielkość jednorazowej dostawy: 3,00 - 5,00 [m3] - w zależności od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego;

b) na terenie cmentarza Opole-Półwieś; ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 31, Opole 45-834:

- kontenerową stację paliw o pojemności 1,5 m3; średnia wielkość jednorazowej dostawy: 1,00 [m3] - w zależności od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.

* 1. **Część II** - CPV 09135110-5 – **olej opałowy Załącznik nr 1.2. do SWZ**

Sukcesywne dostawy przewidywanej ilości oleju opałowego lekkiego

- do 32,00 m3 oleju spełniającego wymagania Polskiej Normy PN-C-96024:2011P oraz posiadającego niżej wymienione parametry:

|  |
| --- |
| - gęstość w temp. 15°C nie wyższa niż 860 kg/m3 |
| - wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg |
| - temperatura zapłonu nie niższa niż 56°C |
| - lepkość kinematyczna nie większa niż 6,00 mm2/s |
| - temperatura płynięcia nie większa niż -20°C |
| - zawartość siarki nie większa niż 0,10% (masa/masa) |
| - barwa czerwona |
| - zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg |
| -zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg |

Olej opałowy powinien zawierać znacznik zgodnie z aktualnymi wymogami formalno-prawnymi.

Średnia wielkość jednorazowej dostawy: 1,00 [m3] - w zależności od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.

1. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

- olej napędowy 09134100-8 (część I)

- olej opałowy 09135110-5 (część II)

1. Wymagania stawiane wykonawcy
   1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami **technicznymi i jakościowymi** określonymi dla przedmiotu zamówienia.
   2. Dostawy winny odbywać się autocysternami wyposażonymi w pompy, węże z końcówką przystosowaną do wlewu paliwa oraz legalizowane liczniki wskazujące ilość wydanego oleju opalowego. Urządzenia dystrybucyjne w autocysternach powinny być oplombowane oraz posiadać wszystkie wymagane i aktualne dopuszczenia, badania i legalizacje.
   3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
   4. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
   5. Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i adresu e-mail oraz innych danych niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
   6. Zamawiający wymaga by podczas dostawy oleju napędowego zostały pobrane dwie próbki oleju, jedna dla Zamawiającego, druga dla Wykonawcy celem ich przechowania przez okres trzech miesięcy od daty dostawy, by w przypadku  pojawienia się wątpliwości co do jakości danej partii dostarczonego paliwa była możliwość zlecenia badania paliw na zgodność z aktualną normą dotyczącą oleju napędowego. Butelki pobrania do próbek oleju wraz z odpowiednimi plombami dostarcza Wykonawca.
   7. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga aby Wykonawca sporządzał i dostarczał Zamawiającemu miesięczne raporty dotyczące ilości, rodzaju danego oleju oraz miejsca jego dostawy.
2. Posiadane przez Zamawiającego zbiorniki (miejsca dostawy):
   1. **Olej napędowy:**

5m3 - Centrum Zagospodarowania Odpadów w Opolu 45-475, ul. Podmiejska 69;

1,5m3 - Cmentarz Opole-Półwieś, ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 31, 45-834 Opole.

* 1. **Olej opałowy:**

6m3 - Centrum Zagospodarowania Odpadów w Opolu, ul. Podmiejska 69, 45-475 Opole;

4m3 - Kaplica główna w Opolu-Półwsi, ul. Cmentarna 4B, 45-847 Opole;

1,6m3 - Baza Techniczna ul. Przeskok 1, 45-672 Opole Groszowice.

**We wszystkich wymienionych miejscach dostawy wymagany jest rozładunek przy użyciu pompy przy autocysternie.**

**UWAGA!**

Lokalizacja niektórych obiektów utrudnia dostawy paliw autocysternami o wymiarach:

14,6 m/ 2,8 m/ 3,6 m lub większych (długość/szerokość/wysokość).

**- dotyczy dostaw oleju opałowego do kaplicy głównej ul. Cmentarna, Opole-Półwieś;**

**- dotyczy dostaw oleju napędowego do dystrybutora na cmentarzu Opole-Półwieś, ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 31, 45-834 Opole.**

1. Ilość dostarczonego oleju będzie ustalana na podstawie dokumentu przyjęcia wystawianego przez Wykonawcę (forma pisemna pod rygorem nieważności).

Dokument przyjęcia będzie zawierać następujące informacje:

1. data wystawienia dokumentu,
2. miejsce przyjęcia oleju,
3. data i godzina przyjęcia oleju
4. ilość przyjętego oleju zgodna ze wskazaniem zalegalizowanego licznika paliwa na cysternie Wykonawcy,
5. numer SENT wymagany do zamknięcia dostawy przez Zamawiającego w systemie PUESC,
6. podpisy osoby przekazującej i przyjmującej.
7. Realizacja przedmiotu zamówienia
8. część I - sukcesywnie od dnia 25 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. lub do wyczerpania szacunkowej ilości 200 000 litrów oleju napędowego;
9. część II - sukcesywnie od dnia 18 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. lub do wyczerpania szacunkowej ilości 32 000 litrów oleju opałowego.