*Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego*

.................................................................

*(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców*

*ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)*

Do:

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

00-975 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 4

**OFERTA**

My, niżej podpisani

………………………………………………………………………………………………………….…………………………

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………….………………………………….…

w odpowiedzi na ogłoszenie nr **EZP.26.127.2021 (CRZP/26/949/2021)** dotyczące **dostawy, montażu, serwisu
i synchronizacji dwóch (2) depozytorów kluczy z obecnym systemem kontroli dostępu zainstalowanym
w obiekcie Zamawiającego PIG-PIB**, składamy niniejszą ofertę.

* + - 1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę (obejmującą wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz dostarczeniem wraz z montażem do siedziby Zamawiającego, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, za cenę):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia*****(zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)*** | **Liczba****(szt.)** | **Cena jednostkowa netto w PLN** | **Wartość netto w PLN** | **Wartość****Podatku VAT** | **Wartość brutto w PLN** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5 = 3x4** | **6** | **7 = 5+6**  |
|  | Depozytor kluczy (minimum 84 klucze) | 1 | ……………. zł | …………. zł | …………. zł | …………. zł |
|  | Depozytor kluczy (z możliwością rozbudowy do minimum 100 kluczy) | 1 | ……………. zł | …………. zł | …………. zł | …………. zł |
| **RAZEM** **(poz. 1 i 2)** | …………. zł |  | …………. zł |

* + - 1. Oświadczamy, że powyższy sprzęt spełnia wymagania w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP.** | **Wymagany parametr** | **Odpowiedź oferowana****(proszę wpisać TAK lub podać oferowany parametr)** |
| 1. | Stalowa obudowa urządzenia z przeszklonymi, automatycznie uchylanymi i blokowanymi drzwiami |  |
| 2. | Stan sprzętu kwalifikowany jako fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, trwale oznakowany w sposób umożliwiający jednoznaczna identyfikację (numer seryjny) |  |
| 3. | Klucze plombowane z brelokiem samozaciskową plombą jednorazowego użytku. Zaciśnięcie plomby nie wymaga specjalistycznych narzędzi |  |
| 4. | Możliwość zwrotu klucza do dowolnego gniazda |  |
| 5. | Wyposażenie w zintegrowany z depozytorem dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej przynajmniej 7 cali |  |
| 6. | W przypadku utraty zasilania podstawowego, bezkolizyjne, samoistne przełączanie depozytora z zasilania podstawowego na zasilanie awaryjne, umożliwiające działanie depozytora przez co najmniej 24 godziny (akumulator i depozytor stanowią komplet) |  |
| 7. | Możliwość wybrania komunikatów głosowych w języku polskim |  |
| 8. | Wyposażenie w syrenę alarmową |  |
| 9. | Czujnik otwarcia panelu serwisowego (antysabotażowy) |  |
| 10. | Zamek umożliwiający dostęp do kluczy w przypadku awarii zasilania podstawowego i zapasowego |  |
| 11. | Możliwość zwolnienia kluczy bez niszczenia plomby w przypadku utraty zasilania podstawowego i zapasowego |  |
| 12. | Dodatkowe 10 sztuk zapasowych breloków i 15 zapasowych plomb |  |
| 13. | Pełna kompatybilność z obecnym systemem i zainstalowanym urządzeniem, rozumiane jako włączenie kolejnego urządzenia jako segment do aplikacji. |  |
| 14. | Dostęp do kluczy przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu dla wskazanych pracowników |  |
| 15. | Identyfikacja użytkownika poprzez zintegrowany z nim czytnik kart iCLASS SE R10, zgodny ze standardem obowiązującym w obiekcie Zamawiającego |  |
| 16. | Identyfikacja osób upoważnionych do pobrania określonego klucza przy pomocy karty HID iClass i/lub kodu PIN, funkcjonującej w systemie kontroli dostępu w obiekcie |  |
| 17. | Możliwość przypisania wielu kluczy jednemu użytkownikowi, oraz jednego klucza wielu użytkownikom |  |
| 18. | Pełna rejestracja zdarzeń, rozumianych jako pobrania, zwroty kluczy, informacja o logowaniu, otwarciu drzwi depozytora i wylogowaniu |  |
| 19. | Możliwość określenia ram czasowych dla kluczy i użytkowników |  |
| 20. | Możliwość określenia kilkupoziomowej autoryzacji dla wybranych kluczy |  |
| 21. | Działanie w trybie on-line i off-line |  |

**Niewskazanie któregokolwiek z wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.**

* + - 1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie **do 7 tygodni od dnia zawarcia umowy.**
			2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert.
			3. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych przez strony oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego przy uwzględnieniu zapisów projektu umowy załączonego do Zapytania ofertowego.
			4. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016r.,) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
			o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
			5. Załącznikami do niniejszego formularza są:
	1. ……………………………………………..
		+ 1. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: ……………………………………………………….…,

 (imię i nazwisko)

tel. ……………………………..……, e-mail ……………………………………….….…………………

................................, dnia ............................. ..........................................................

podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy