[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.69
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	2	2	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	2	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
kwn=€		4.4	14.7.2024 10:20:39
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=K O S Z T O R Y S  I N W E S T O R S K I 	PRZEDMIAR
nfn=Pracownia Usług Inżynieryjnych  Paweł Stankiewicz
afn=ul. Wesoła 8A, 55-330 Miękinia
nb=Modernizacja kotłowni i instalacji co oraz wody
ab=Leśniczówka Kobylniki
ni=Nadleśnictwo Miękinia
ai=ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia
br=sanitarna - kotłownia, instalacja c.o. + woda
nk=kosztorysant: mgr inż.Bożena Miedzińska	
dt=30.06.2024	0
pcn=2 kw. 24 [Informacja o cenach czynników produkcji RMS (Promocja)]

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[GRUPY WARIANTÓW]
grn=1	otuliny K-Flex ST	1	0	0
wan=Otuliny K-Flex ST	Otuliny K-Flex ST samoprzylepne

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Armatura przepływowa Flowjet 3/4"	0
id=5119999	2
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=AUTOMATYCZNY ZAWÓR ODPOWIETRZ. 1/2 ROBOCAL	0
id=101249	1
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 302]
ty=M
na=Bateria umywalkowa mosiężna, chromowana ze spustem otwieranym dźwignią i syfonem fi 15mm	0
id=5711000	1
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 241]
ty=S
na=Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
il=0.505

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=Cegła budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35, pełna	0
id=1800001	1
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 279]
ty=M
na=Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	0
id=1700312	2
jm=t	034
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.0008

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany	0
id=1701106	1
jm=t	034
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.0633

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=Ciasto wapienne - wapno gaszone	0
id=1720301	1
jm=m3	060
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.0561

[RMS ZEST 287]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 37kW (1)	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
il=0.1251

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=Czerpnia ścienna prostokątna 200x300	0
id=6520704	0
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1.035

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=Drzwi przeciwpożarowe 1-skrzydłowe 90' EI30 uniwersalne	0
id=1320699	1
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1.8
pr=	0	0	0	1322000

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=Drzwi stalowe rozwierane pełne, nieocieplone	0
id=1320601	1
jm=kg	033
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=64

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, brązowa	0
id=1511402	2
jm=dm3	066
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.336

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, czerwona	0
id=1511403	2
jm=dm3	066
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.352

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT, szybkoschnąca, opak. 5 kg	0
id=148150104	3
jm=kg	033
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 249]
ty=M
na=Emulsja gruntująca pod tynki ATLAS UNI-GRUNT	0
id=1481505	1
jm=kg	033
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=4.576

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	0
id=1502111	2
jm=dm3	066
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=9.218

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=FERROLUX KOLANO OBROT.0-90' 160 Z WYCZ.CZARNE	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=FERROLUX RURA PRZEDŁUŻAJĄCA L-250 160 CZARNA	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=FERROLUX RURA PRZEDŁUŻAJĄCA L-500 160 CZARNA	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=FLEX SILIKON 1200ST COL763275	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=Głowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym	0
id=5733501	1
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=GRUPA BEZP. UZBROJONA C.W.U. MOS. AFRISO	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 296]
ty=M
na=GRUPA BEZP. UZBROJONA C.W.U. MOS. AFRISO	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 295]
ty=M
na=GRUPA BEZP.UZBROJONA C.O. MOS. AFRISO	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=GRUPA BEZP.UZBROJONA C.O.AFRISO	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=Grzejnik stalowy 2-płytowy CosmoNova typ 22KV 600/520	0
id=74884863	3
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=INVENA SIŁOWNIK DO ZAW.MIESZAJĄCEGO	0
id=5830299	2
jm=szt.	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099;5830299

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=INVENA ZAW.MIESZAJĄCY CZTERODROGOWY 1"	0
id=5830299	2
jm=szt.	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099;5830299

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=Kocioł HEIZTECHNIK Q EKO 24KW	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 272]
ty=M
na=Konstrukcje wsporcze do zbiorników	0
id=6160199	1
jm=kg	033
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych śr.50mm	0
id=5613501	2
jm=szt.	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 319]
ty=M
na=korki mosiężne do rur nr kat. 3290 1/2"	0
id=5101112	1
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.02

[RMS ZEST 297]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	0
id=5115903	2
jm=szt.	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5115103

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=Kratka wentylacyjna z blachy stalowej surowa 14x14 cm, z żaluzją	0
id=1351701	2
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.165

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1200 mm	0
id=6521599	1
jm=szt.	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1.035

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=Kształtka wentylacyjna, prostokątna typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej, obwód ponad 600 do 1800mm	0
id=6505802	1
jm=m2	050
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.6676

[RMS ZEST 305]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=6.48

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm	0
id=5309999	2
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=13.7955

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=Kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm	0
id=5309999	2
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=8.645

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm	0
id=5309999	2
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=12.2295

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm	0
id=5309999	2
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=18.0405

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Kształtki przejściowe mosiężne 15x1/2"	0
id=6460702	1
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2.16

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Kształtki przejściowe mosiężne 22x3/4"	0
id=6460704	1
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=4.2

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Kształtki przejściowe mosiężne 28x1"	0
id=6460705	1
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=8.4

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Kształtki przejściowe mosiężne 28x1"'	0
id=6460705	1
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=6.3

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=Masa samopoziomująca	0
id=bc02135	3
jm=kg	033
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=91.85

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=Modul internetowy HT-tronic Connect	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=MODUŁ ELEKTRYCZNY ME-2000 2KW 230V BIAWAR	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=MODUŁ ELEKTRYCZNY ME-2000 2KW 230V BIAWAR'	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Montaz i konfiguracja urządzeń	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 77]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 192]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 196]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Naczynie wzbiorcze przeponowe ciśnieniowe REFIX typ DE 18	0
id=71932272	3
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Naczynie wzbiorcze przeponowe ciśnieniowe REFLEX NG 25 L	0
id=67899287	3
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=Narożniki ochronne typu "Wema"	0
id=1360000	2
jm=szt.	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.165
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1360040

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=OSADNIK FILTR 1	0
id=5702803	1
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=OSADNIK FILTR 1/2	0
id=5702803	1
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 286]
ty=M
na=Otulina z wełny mineralnej (skalnej) z folią aluminiową o średnicy wewnętrznej 22 mm, grub. 20 mm	0
id=6702103	1
jm=m	040
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=15.8605

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=Otulina z wełny mineralnej (skalnej) z folią aluminiową o średnicy wewnętrznej 28 mm, grub. 30 mm	0
id=6702144	1
jm=m	040
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=5.175

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy	0
id=3920000	1
jm=ark	116
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1.872

[RMS ZEST 282]
ty=M
na=Piasek płukany	0
id=160180101	3
jm=m3	060
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.004

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony	0
id=1601802	1
jm=m3	060
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.3075

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=Płytka gresowa szkliwiona o wym. 30x30 cm	0
id=2520701	1
jm=m2	050
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=5.61

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=Podgrzewacz elektryczny pojemnościowy V=80l ciśn. typ SH 80 S electronic moc ~ 400 V 3÷6kW lub ~ 230 V 1÷4kW nr kat. 226844	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	0
id=1570100	1
jm=szt.	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.4502

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=Podpora kanału wentylacyjnego typ A, dla przewodów typu A/I obwód ponad 600 do 1000mm	0
id=6580903	1
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.4347

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=POMPA OBIEGOWA FLP AUTO 25/40-180 PRO	0
id=6130115	1
jm=szt.	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=POMPA OBIEGOWA FLP AUTO 25/60-180 PRO	0
id=6130115	1
jm=szt.	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 257]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	0
id=2380721	3
jm=dm3	066
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1.485

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=Przewód (prostka) wentylacyjny prostokątny, typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej, obwód ponad 600 do 1800mm	0
id=6505602	1
jm=m2	050
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.947

[RMS ZEST 288]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa 3.5t	0
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
il=0.1251

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
il=297.3461

[RMS ZEST 193]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 78]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Rura miedziana o śr. zewnętrznej 15x1,0 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=5.75

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Rura miedziana o śr. zewnętrznej 22x1,0 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=5.25

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Rura miedziana o śr. zewnętrznej 28x1,5 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=5.25

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=Rura miedziana twarda (sztanga) fi 18 x 1,0mm	0
id=6450306	1
jm=m	040
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=10.5

[RMS ZEST 304]
ty=M
na=Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50 mm	0
id=5601101	2
jm=m	040
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2.88

[RMS ZEST 306]
ty=M
na=Rura z PVC przepustowa fi 75 mm	0
id=5601111	2
jm=m	040
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.48

[RMS ZEST 156]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
il=4.5313

[RMS ZEST 253]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
il=0.22

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze o śr. 50 mm	0
id=6328313	2
jm=szt.	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831830	2
jm=kg	033
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.09

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Śrubunek GZ - dwuzłączka przejściowa mosiężna 15x1/2"	0
id=6460901	1
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2.16

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Śrubunek GZ - dwuzłączka przejściowa mosiężna 22x3/4"	0
id=6460902	1
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=4.2

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Śrubunek GZ - dwuzłączka przejściowa mosiężna 28x1"	0
id=6460903	1
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=14.7

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.5123

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Termostat pokojowy bezprzewodowy	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=tuleje ochronne z tw. sztucznego do rur miedzianych 15 mm	0
id=6151399	1
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.5

[RMS ZEST 312]
ty=M
na=tuleje ochronne z tw. sztucznego do rur miedzianych 18 mm	0
id=6151399	1
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1.1

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=tuleje ochronne z tw. sztucznego do rur miedzianych 22 mm	0
id=6151399	1
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.45

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=tuleje ochronne z tw. sztucznego do rur miedzianych 28 mm	0
id=6151399	1
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.45

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=Uchwyt do rur z PVC o średnicy 50	0
id=565130102	3
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewn. 15 mm	0
id=6609999	2
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewn. 18 mm	0
id=6609999	2
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=6.7

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewn. 22 mm	0
id=6609999	2
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2.5

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewn. 28 mm	0
id=6609999	2
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=8.2

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych prostokątnych obwód do 1000mm	0
id=6582600	1
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=3.8243

[RMS ZEST 280]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.0004

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm	0
id=6802734	1
jm=kg	033
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.0021

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=Woda z rurociągów	0
id=3930001	1
jm=m3	060
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.0369

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=WSPORNIK UNIW.WYMIENNIKA	0
id=5881599	2
jm=szt.	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5881599

[RMS ZEST 252]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
il=0.8992

[RMS ZEST 228]
ty=S
na=Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	0
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
il=0.02

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Wymiennik ciepła KOSPEL WYMIENNIK CWU.WP-120L DWUPŁASZCZ.TERMO-HI T	0
id=5836299	2
jm=szt.	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5738599

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	0
id=2380808	1
jm=m3	060
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.052

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=Zaprawa elastyczna spoinująca weber.fug 877 (stara nazwa Cerinol Flex) worek 15 kg, cementowoszary	0
id=238066106	3
jm=kg	033
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2.2

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=Zaprawa klejąca DRYONE SEMIFLEX elastyczna i mrozoodporna do płytek ceramicznych i gresowych. Ma zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków na powierzchniach poziomych i pionowych. Klasa C1TE, opak. 25 kg	0
id=155420117	3
jm=kg	033
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=26.125

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=Zawór grzejnikowy RLV-KB 15 - max. temperatura czynnika 120°C, dpmax = 0,6 bar, PN 10  (do grzejnikow z wbudowanym zaworem regulacyjnym, posiadajcym kroce przyczeniowe z rozstawem 50 mm)	0
id=69073898	3
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=Zawór kulowy czerpalny gwintowany, mosiężny fi 15 mm	0
id=5700901	1
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Zawór kulowy do wody gwintowany nr kat 3029 (Genebre) fi 15 mm	0
id=77004206	3
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.03

[RMS ZEST 276]
ty=M
na=Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany mosiężny do wody gorącej, fi 20mm	0
id=5702802	1
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 317]
ty=M
na=Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany mosiężny do wody, fi 15mm	0
id=5702801	1
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.02

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Zawór kulowy woda 1" ze śrubunkiem ZKW1	0
id=5702803	1
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Zawór kulowy woda 1"NW Z MOT. ZKW	0
id=5702803	1
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=ZAWÓR KULOWY WODA 1/2NW MOT. ZKW1/2	0
id=5702803	1
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Zawór kulowy woda 3/4" ze śrubunkiem ZKW1	0
id=5702803	1
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Zawór schładzający dwufunkcyjny Regulus DBV2	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=ZAWÓR ZWROTNY 1	0
id=5702803	1
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=ZAWÓR ZWROTNY 3/4"	0
id=5702803	1
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 318]
ty=M
na=Zawór zwrotny mufowy  1/2" nr 1.0480.015.1610	0
id=68502227	3
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.02

[RMS ZEST 277]
ty=M
na=Zawór zwrotny SOCLA grzybkowy typ 601 - PN 10, fi 20 mm	0
id=582160301	3
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Zawór zwrotny, przelotowy, mosiężny, gwintowany fi 15mm	0
id=5730001	1
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.03

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=Zestaw montażowy do grzejników płytowych CosmoNova z podłączeniem dolnym	0
id=69261355	3
jm=kpl.	090
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=Zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy	0
id=6321651	2
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Złącze samoodcinające typ SU R3/4"	0
id=77580236	3
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Złączka z brązu do rur miedzianych - śrubunek z gwintem zewnętrznym  fi 15mm x 1/2"	0
id=74529594	3
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.09

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Złączka z brązu do rur miedzianych, z gwintem zewnętrznym i kielichem  fi 15mm x 1/2"	0
id=76623735	3
jm=szt	020
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.09

[RMS ZEST 216]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4 t (1)	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1722460023
cw=0	PLN
il=2.63

[RMS ZEST 3]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Kotłownia
wa=0
kn=0	0	0
id=240
nu=1

[POZYCJA]
id=5
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0410-01	4-02	0410-01		1
mpn=1211
na=Demontaż istniejącego kotła stałopalnego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=22.5	0	22,5
np=1
wa=0
wb=0
il=22.5

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=8
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
na=Demontaż rury spalinowej kotła do komina
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=10
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0421-01	4-02	0421-01		1
mpn=1211
na=Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności 120 dm3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=12.6	0	12,6
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6

[POZYCJA]
id=12
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0422-07	4-02	0422-07		1
mpn=1211
na=Demontaż pompy odśrodkowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=3.64	0	3,64
np=1
wa=0
wb=0
il=7.28

[POZYCJA]
id=184
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
na=Demonatż armatury oraz rur instalacji grzewczej, wody zimnej i ciepłej wody
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=16
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
na=Czyszczenie komina murowanego
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=17
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
na=Przegląd i opinia kominiarska powykonawcza
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=607
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0503-05	2-15	0503-05		1
mpn=1211
na=Kocioł HEIZTECHNIK Q EKO 24KW wraz z osprzętem lub równoważny pod względem technicznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=83.8	0	83,8
np=1
wa=0
wb=0
il=83.8

[RMS 234]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 156]
nz=3.08	0	3,08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.08

[RMS 216]
nz=2.63	0	2,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[POZYCJA]
id=185
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
na=Podłączenie pieca do komina
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 90]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 91]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 92]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 93]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=23
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0506-01	4	0506-01		1
mpn=1211
na=WYMIENNIK CWU.WP-120L DWUPŁASZCZ.TERMO-HI T lub równoważny pod względem technicznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=19.5	0	19,5
np=1
wa=0
wb=0
il=19.5

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=844
pd=						0
na=MODUŁ ELEKTRYCZNY ME-2000 2KW 230V lub równoważny pod względem technicznym
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 294]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=847
pd=						0
na=GRUPA BEZP.UZBROJONA C.O.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 295]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=850
pd=						0
na=GRUPA BEZP.UZBROJONA C.W.U. MOS.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 296]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=37
pd=	KNNR	4 0511-01	4	0511-01		0
na=Naczynia wzbiorcze przeponowe, na ciśnienie robocze 0,3 MPa, NG25 lub równoważny pod względem technicznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.28	0	1,28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=42
pd=	KNNR	4 0511-01	4	0511-01		0
na=Naczynia wzbiorcze przeponowe typ DE18 lub równoważny pod względem technicznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.28	0	1,28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=47
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
na=Zawór schładzający dwufunkcyjny Regulus DBV2 lub równoważny pod względem technicznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.5	0	3,5
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=50
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0519-03	4	0519-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=INVENA ZAW.MIESZAJĄCY CZTERODROGOWY 1" Z SIŁOWNIKIEM DO ZAW.MIESZAJĄCEGO lub równoważny pod względem technicznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.38	0	0,44*2+0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=55
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-01	0-35	0208-01		1
mpn=_1211
na=POMPA OBIEGOWA FLP AUTO 25/40-180 PRO lub równoważny pod względem technicznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=2.38	0	2,38
np=1
wa=0
wb=0
il=4.76

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 38]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 39]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 40]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 41]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 156]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=68
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-01	0-35	0208-01		1
mpn=_1211
na=POMPA OBIEGOWA FLP AUTO 25/60-180 PRO lub równoważny pod względem technicznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.38	0	2,38
np=1
wa=0
wb=0
il=2.38

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 38]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 39]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 40]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 41]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 156]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=78
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0217-04	0-35	0217-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 45]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 40]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 156]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=84
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0217-04	0-35	0217-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Filtr gwintowany do c.o.; śr. nom. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 45]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 40]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 156]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=90
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0217-04	0-35	0217-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór zwrotny gwintowany do c.o.; śr. nom. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 45]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 40]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 156]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=102
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0113-04	0-35	0113-04		0
na=Zawory kulowe  przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 39]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 40]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 156]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=96
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0113-03	0-35	0113-03		0
na=Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.98

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 51]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 52]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 156]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=128
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0113-02	0-35	0113-02		0
na=Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 57]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 58]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 156]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=121
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0113-03	0-35	0113-03		0
na=Zawór zwrotny gwintowany do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.98

[RMS 55]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 51]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 52]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 156]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=135
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0113-02	0-35	0113-02		0
na=Filtr gwintowany o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 57]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 58]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 156]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=141
pd=	KNNR	4 0412-06; 0411-01	4	0412-06; 0411-01		0
na=Zawór odpowietrzający 1/2", z zaworem stopowym
op=0	0	0	1	0	1	0	0
nu=28
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA 1]
id=142
pd=	KNNR	4 0412-06	4	0412-06		0
na=Zawór odpowietrzający automatyczny fi 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28.1
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p28						

[RMS 1]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.62

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA 1]
id=146
pd=	KNNR	4 0411-01	4	0411-01		0
na=Zawory o połączeniach gwintowanych, Dn 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28.2
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p28						

[RMS 1]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=214
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
na=Modul internetowy HT-tronic Connect lub równoważny pod względem technicznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 235]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=217
pd=Energobudowa wyd.II 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	13-25 0406-05	13-25	0406-05		1
mpn=1211
na=Montaż termostatu pokojowego bezprzewodowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.03	0	3,03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.03

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 156]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=221
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
na=Montaz i konfiguracja urządzeń
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=151
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0201-03	0-35	0201-03		0
na=Rurociągi miedziane  o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.6079	0	0,6079
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0395

[RMS 94]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=5.25

[RMS 65]
nz=2.6541	0	0,8847*3
np=1
wa=0
wb=0
il=13.2705

[RMS 66]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 67]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 156]
nz=0.0035	0	0,0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0175

[POZYCJA]
id=158
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0201-05	0-35	0201-05		0
na=Rurociągi miedziane  o śr. zewn i gr. ścianki 22x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.7092	0	0,7092
np=1
wa=0
wb=0
il=3.546

[RMS 68]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=5.25

[RMS 69]
nz=2.4459	0	0,8153*3
np=1
wa=0
wb=0
il=12.2295

[RMS 70]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 71]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 156]
nz=0.0053	0	0,0053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0265

[POZYCJA]
id=165
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0201-06	0-35	0201-06		0
na=Rurociągi miedziane  o śr. zewn i gr. ścianki 28x1,5 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.773	0	0,773
np=1
wa=0
wb=0
il=3.865

[RMS 72]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=5.25

[RMS 38]
nz=2.3481	0	0,7827*3
np=1
wa=0
wb=0
il=11.7405

[RMS 41]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 73]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 156]
nz=0.0091	0	0,0091
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0455

[POZYCJA]
id=172
pd=	KNR	35 0231-03	35	0231-03		0
na=Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=0.028	0	0,028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 94]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 65]
nz=0.021	0	0,021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.315

[RMS 74]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 75]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 166]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 76]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 3]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=181
pd=	KNR	35 0231-04	35	0231-04		0
na=Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=0.046	0	0,046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 3]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=817
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0303-01	2-16	0303-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wełna mineralna w płaszczu z folii aluminiowej gr. 20mm na rurze o średnicy zewnętrznej 18 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=0.91
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=0.91	1	3,14*(0,018+0,04)*5						

[RMS 1]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4459

[RMS 286]
nz=5.7692	0	5,7692
np=1
wa=0
wb=0
il=5.25

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 287]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0273

[RMS 288]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0273

[POZYCJA]
id=823
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0303-01	2-16	0303-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wełna mineralna w płaszczu z folii aluminiowej gr. 20mm na rurze o średnicy zewnętrznej 22 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=0.97
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=0.97	1	3,14*(0,022+0,04)*5						

[RMS 1]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4753

[RMS 286]
nz=5.5263	0	5,5263
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3605

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 287]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0291

[RMS 288]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0291

[POZYCJA]
id=829
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0303-01	2-16	0303-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wełna mineralna w płaszczu z folii aluminiowej gr. 30mm na rurze o średnicy zewnętrznej 28 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1.38
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.38	1	3,14*(0,028+0,06)*5						

[RMS 1]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6762

[RMS 289]
nz=3.75	0	3,75
np=1
wa=0
wb=0
il=5.175

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 287]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0414

[RMS 288]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0414

[POZYCJA]
id=213
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
na=Uruchomienie kotłowni
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=513
pd=						0
na=Kanał nawiewny 200x300 mm z czerpnią ścienną 200x300 mm i kratką nawiewną 200x300 mm
uw=kalk. własna
op=0	0	0	1	0	1	0	0
nu=41
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA 1]
id=514
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0146-01 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0146-01	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=10:1:0923,10121,0:0,0911
na=Czerpnia ścienna prostokątna 200x300
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41.1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.988425		0,955*1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[RMS 1]
nz=2.65	0	2,65
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6193

[RMS 195]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.035

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 156]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1242

[POZYCJA 1]
id=519
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-03 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0102-03	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=10:1:0923,10121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41.2
ob=1.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	(0,2+0,3)*2*1,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.988425		0,955*1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[RMS 1]
nz=2.15	0	2,15
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1877

[RMS 197]
nz=0.61	0	0,61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.947

[RMS 198]
nz=0.43	0	0,43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6676

[RMS 199]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4347

[RMS 200]
nz=1.77	0	1,77
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7479

[RMS 188]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4502

[RMS 189]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5123

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 156]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1087

[POZYCJA 1]
id=529
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-02 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0138-02	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=10:1:0923,10121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna 200x300
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41.3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.988425		0,955*1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[RMS 1]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2059

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.035

[RMS 200]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0764

[RMS 191]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0021

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 156]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0311

[POZYCJA]
id=793
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0325-01	4-01	0325-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie otworu w kominie murowanym po rurze spalinowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 278]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 279]
nz=0.00079	0	0,00079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0008

[RMS 280]
nz=0.00044	0	0,00044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0004

[RMS 282]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 241]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 228]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=681
pd=						0
na=Dostosowanie otworu drzwiowego
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=43
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=669
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1204-03	2-02	1204-03		1
mpn=1211
na=Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	2,0*0,9						

[RMS 1]
nz=4.51	0	4,51
np=1
wa=0
wb=0
il=8.118

[RMS 233]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 208]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 156]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.126

[POZYCJA]
id=835
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1203-01	2-02	1203-01		1
mpn=1211
na=Drzwi techniczne zewnętrzne (bez wymagań p.poż.)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.6	1	2,0*0,8						

[RMS 1]
nz=3.3	0	3,3
np=1
wa=0
wb=0
il=5.28

[RMS 290]
nz=40	0	40
np=1
wa=0
wb=0
il=64

[RMS 291]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.352

[RMS 292]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.336

[RMS 208]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 293]
nz=1.17	0	1,17
np=1
wa=0
wb=0
il=1.872

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 156]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[POZYCJA]
id=693
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0701-05	4-01	0701-05		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=26.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=26.5	1	26,5						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=8.745

[POZYCJA]
id=695
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0701-11	4-01	0701-11		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=5.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	5,5						

[RMS 1]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=2.97

[POZYCJA]
id=716
pd=	KNR	4-01 0621-05	4-01	0621-05		0
na=Gruntowanie pod tynki ścian i sufitów UNIGRUNTEM
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 1]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 249]
nz=0.143	0	0,143
np=1
wa=0
wb=0
il=4.576

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=697
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0716-09	4-01	0716-09		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=5.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	5,5						

[RMS 1]
nz=0.93	0	0,93
np=1
wa=0
wb=0
il=5.115

[RMS 225]
nz=0.0063	0	0,0063
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0347

[RMS 238]
nz=0.0054	0	0,0054
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0297

[RMS 242]
nz=0.0293	0	0,0293
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1611

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 252]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.275

[RMS 241]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.275

[POZYCJA]
id=705
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0716-02	4-01	0716-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=5.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	5,5						

[RMS 1]
nz=0.69	0	0,69
np=1
wa=0
wb=0
il=3.795

[RMS 225]
nz=0.0052	0	0,0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0286

[RMS 238]
nz=0.0048	0	0,0048
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0264

[RMS 242]
nz=0.0266	0	0,0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1463

[RMS 243]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0369

[RMS 246]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.165

[RMS 247]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.165

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 252]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 241]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=724
pd=	KNR	2-02 1503-05	2-02	1503-05		0
na=Gruntowanie ścian i sufitów UNIGRUNTEM przed malowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 1]
nz=0.2323	0	0,2323
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4336

[RMS 250]
nz=0.125	0	0,125
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 156]
nz=0.0004	0	0,0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0128

[POZYCJA]
id=682
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=5.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	5,5						

[RMS 1]
nz=0.127	0	0,127
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6985

[RMS 236]
nz=0.298	0	0,298
np=1
wa=0
wb=0
il=1.639

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=689
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=26.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=26.5	1	26,5						

[RMS 1]
nz=0.127	0	0,127
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3655

[RMS 236]
nz=0.286	0	0,286
np=1
wa=0
wb=0
il=7.579

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=802
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0804-07	4-01	0804-07		1
mpn=_1211
na=Zerwanie posadzki cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=5.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	5,50						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0,74
np=1
wa=0
wb=0
il=4.07

[POZYCJA]
id=729
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0416-01	BC-02	0416-01		1
mpn=1211
na=Wylewka samopoziomująca o gr. 10 mm na podłożach betonowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=5.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	5,5						

[RMS 1]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=2.97

[RMS 248]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[RMS 251]
nz=16.7	0	16,7
np=1
wa=0
wb=0
il=91.85

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 252]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 253]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=736
pd=		ORGB 2-02 1134-01		ORGB 2-02 1134-01		0
na=Gruntowanie posadzki przed położeniem kafli, preparatem Atlas Uni Grunt
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=5.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	5,5						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[RMS 248]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=1.155

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 252]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.011

[RMS 156]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0165

[POZYCJA]
id=742
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1118-08 z.sz. 5.7.a 	2-02	1118-08	 z.sz. 5.7.a 	1
mpn=46:0:0973,101211
na=Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=5.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	5,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1,2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.9521	0	0,9521
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2839

[RMS 258]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.61

[RMS 260]
nz=4.75	0	4,75
np=1
wa=0
wb=0
il=26.125

[RMS 262]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 252]
nz=0.0315	0	0,0315
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1733

[RMS 156]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1485

[POZYCJA]
id=766
pd=						0
na=Zdemontowanie i odtworzenie istniejącej instalacji elektrycznej wraz z podłączeniem projektowanych urządzeń
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja c.o.
wa=0
kn=0	0	0
id=767
nu=2

[POZYCJA]
id=769
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0521-02	4-02	0521-02		1
mpn=1211
na=Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego 22VK-600/500
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=771
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0512-01	4-02	0512-01		1
mpn=1211
na=Demontaż zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=773
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-07	4	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe, 2-płytowe typ 22KV-600/500
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.92	0	1,92
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 267]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 268]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=778
pd=		KNRW 2-15 0436-01		KNRW 2-15 0436-01		0
na=Głowica termostatyczna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=układ	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.357	0	0,357
np=1
wa=0
wb=0
il=0.357

[RMS 270]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=809
pd=		KNRW 2-15 0412-02		KNRW 2-15 0412-02		0
na=Zawory grzejnikowe odcinajce powrotne fi 15  (do grzejników dolnozasilajacych)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.267	0	0,267
np=1
wa=0
wb=0
il=0.267

[RMS 285]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 156]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=814
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0231-05	0-35	0231-05		1
mpn=1211
na=Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=szt.grz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.357	0	0,357
np=1
wa=0
wb=0
il=0.357

[RMS 156]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wody
wa=0
kn=0	0	0
id=768
nu=3

[POZYCJA]
id=782
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0152-01	4-02	0152-01		1
mpn=1211
na=Demontaż pojemnościowego, elektrycznego podgrzewacza wody 80 l
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.27	0	2,27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.27

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=785
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0143-01	2-15	0143-01		0
na=Montaż elektrycznego, pojemnościowego podgrzewacza wody 80 l
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=6	0	6,0
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 275]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 272]
nz=14	0	14
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 276]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 277]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 156]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=939
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0234-04	4-02	0234-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Demontaż - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.84	0	0,84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 297]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 298]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 299]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=945
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0229-05	4	0229-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zlew techniczny, nierdzewny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.29	0	1,29
np=1
wa=0
wb=0
il=1.29

[RMS 300]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=949
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0218-02	4	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 301]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=953
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-01	4	0137-01		1
mpn=1211
na=Baterie zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.71	0	0,71
np=1
wa=0
wb=0
il=0.71

[RMS 302]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=957
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-01	4	0135-01		1
mpn=1211
na=Zawór czerpalny fi 15 ze złączką do węża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[RMS 303]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=961
pd=						0
na=Podłączenie zlewu do istniejącej instalacji kanalizacji - 3 mb PVC DN50 po ścianie
uw=kalk. własna
op=0	0	0	1	0	1	0	0
nu=72
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA 1]
id=962
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0207-01	4	0207-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72.1
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.197	0	0,197
np=1
wa=0
wb=0
il=0.591

[RMS 304]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=2.88

[RMS 305]
nz=1.16	0	1,16
np=1
wa=0
wb=0
il=3.48

[RMS 306]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 307]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA 1]
id=969
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		1
mpn=1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72.2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 305]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 307]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=974
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0103-04	0-35	0103-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 18x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.4641	0	0,4641
np=1
wa=0
wb=0
il=4.641

[RMS 309]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 310]
nz=0.8645	0	0,8645
np=1
wa=0
wb=0
il=8.645

[RMS 311]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7

[RMS 312]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 156]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=981
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0134-03	0-35	0134-03		0
na=Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłejw budynkach niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.0342	0	0,0342
np=1
wa=0
wb=0
il=0.342

[RMS 94]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 65]
nz=0.021	0	0,021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 57]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 58]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 317]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 318]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 319]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 156]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[POZYCJA]
id=991
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0134-04	0-35	0134-04		0
na=Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłejw budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.046	0	0,046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 156]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[POZYCJA]
id=994
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0303-01	2-16	0303-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wełna mineralna w płaszczu z folii aluminiowej gr. 20mm na rurze o średnicy zewnętrznej 18 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=0.91
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=0.91	1	3,14*(0,018+0,04)*5						

[RMS 1]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4459

[RMS 286]
nz=5.7692	0	5,7692
np=1
wa=0
wb=0
il=5.25

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 287]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0273

[RMS 288]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0273

[SUMA KONTROLNA]
432abc3b de152fcdf4086806389ab89