[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.69
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	2	2	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	2	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
kwn=€		4.4	14.7.2024 10:20:39
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=K O S Z T O R Y S  I N W E S T O R S K I 	PRZEDMIAR
nfn=Pracownia Usług Inżynieryjnych  Paweł Stankiewicz
afn=ul. Wesoła 8A, 55-330 Miękinia
nb=Modernizacja kotłowni i instalacji co 
ab=Leśniczówka Szczepanów
ni=Nadleśnictwo Miękinia
ai=ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia
br=sanitarna - kotłownia + co
nk=kosztorysant: mgr inż.Bożena Miedzińska	
dt=30.06.2024	0
pcn=2 kw. 24 [Informacja o cenach czynników produkcji RMS (Promocja)]

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[GRUPY WARIANTÓW]
grn=1	otuliny K-Flex ST	1	0	0
wan=Otuliny K-Flex ST	Otuliny K-Flex ST samoprzylepne

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Armatura przepływowa Flowjet 3/4"	0
id=5119999	2
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=AUTOMATYCZNY ZAWÓR ODPOWIETRZ. 1/2 ROBOCAL	0
id=101249	1
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	0
id=2370605	1
jm=m3	060
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2.472

[RMS ZEST 239]
ty=S
na=Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
il=0.02

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	2
jm=szt.	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2
pr=	0	0	0	1800100

[RMS ZEST 241]
ty=M
na=Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 15	0
id=1800102	1
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	0
id=1700312	2
jm=t	034
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.0036

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany	0
id=1701106	1
jm=t	034
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.0066

[RMS ZEST 262]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 37kW (1)	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
il=0.1959

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=Czerpnia ścienna prostokątna 200x300	0
id=6520704	0
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1.035

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=Drewno opałowe	0
id=3950199	1
jm=m3	060
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.0014

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=Drzwi przeciwpożarowe 1-skrzydłowe 90' EI30 uniwersalne	0
id=1320699	1
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1.8
pr=	0	0	0	1322000

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=FERROLUX KOLANO OBROT.0-90' 160 Z WYCZ.CZARNE	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=FERROLUX RURA PRZEDŁUŻAJĄCA L-250 160 CZARNA	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=FERROLUX RURA PRZEDŁUŻAJĄCA L-500 160 CZARNA	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=FLEX SILIKON 1200ST COL763275	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 244]
ty=M
na=Głowica termostatyczna, wersja standardowa, zakres nastaw 8..28 stopni C, ochrona przed zamarzaniem, możliwość ograniczenia zakresu nastaw, kolor biały matowy typ RTN51	0
id=573350051	3
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=GRUPA BEZP. UZBROJONA C.W.U. MOS. AFRISO	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=GRUPA BEZP. UZBROJONA C.W.U. MOS. AFRISO	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=GRUPA BEZP.UZBROJONA C.O. MOS. AFRISO	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=GRUPA BEZP.UZBROJONA C.O.AFRISO	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=Grzejnik łazienkowy wodny Santorini (Skalar) SAN 15 06 o wys.1470mm i szer.600mm	0
id=6013999	2
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=Grzejnik łazienkowy wodny Santorini (Skalar) SAN 18 06 o wys.1764mm i szer.600mm	0
id=6013999	2
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=Grzejnik stalowy 2-płytowy PURMO COMPACT typ C22-60/09	0
id=79251436	3
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=INVENA SIŁOWNIK DO ZAW.MIESZAJĄCEGO	0
id=5830299	2
jm=szt.	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099;5830299

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=INVENA ZAW.MIESZAJĄCY CZTERODROGOWY 1"	0
id=5830299	2
jm=szt.	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099;5830299

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=Kocioł SMARTFIRE 22/3BAR/240 TVKIT + MODUŁ ECOLAMBDA	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1200 mm	0
id=6521599	1
jm=szt.	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1.035

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	0
id=1351701	2
jm=szt.	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	1351799

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=Kształtka wentylacyjna, prostokątna typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej, obwód ponad 600 do 1800mm	0
id=6505802	1
jm=m2	050
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2.2253

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm	0
id=5309999	2
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=27.234

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=Kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm	0
id=5309999	2
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2.5479

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm	0
id=5309999	2
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=24.459

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm	0
id=5309999	2
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=29.781

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Kształtki przejściowe mosiężne 15x1/2"	0
id=6460702	1
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2.1

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Kształtki przejściowe mosiężne 22x3/4"	0
id=6460704	1
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=4.2

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Kształtki przejściowe mosiężne 28x1"	0
id=6460705	1
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=8.4

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Kształtki przejściowe mosiężne 28x1"'	0
id=6460705	1
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=6.3

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=Lepik asfaltowy stosowany na zimno	0
id=1040710	1
jm=kg	033
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.51

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Modul internetowy Econet	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=MODUŁ ELEKTRYCZNY ME-2000 2KW 230V BIAWAR	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=MODUŁ ELEKTRYCZNY ME-2000 2KW 230V BIAWAR'	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Montaz i konfiguracja urządzeń	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 77]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 192]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 196]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Naczynie wzbiorcze przeponowe ciśnieniowe REFIX typ DE 18	0
id=71932272	3
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Naczynie wzbiorcze przeponowe ciśnieniowe REFLEX NG 25 L	0
id=67899287	3
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=Nypel mosiężny CUN 18x1/2"	0
id=6460702	1
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=10.5

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=OSADNIK FILTR 1	0
id=5702803	1
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=OSADNIK FILTR 1/2	0
id=5702803	1
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=Otulina z wełny mineralnej (skalnej) z folią aluminiową o średnicy wewnętrznej 22 mm, grub. 20 mm	0
id=6702103	1
jm=m	040
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=21.2762

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=Otulina z wełny mineralnej (skalnej) z folią aluminiową o średnicy wewnętrznej 28 mm, grub. 30 mm	0
id=6702144	1
jm=m	040
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=10.35

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.008
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=Piasek naturalny kopany	0
id=1601801	1
jm=m3	060
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2.597

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	0
id=1570100	1
jm=szt.	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1.5007

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=Podpora kanału wentylacyjnego typ A, dla przewodów typu A/I obwód ponad 600 do 1000mm	0
id=6580903	1
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1.449

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=POMPA OBIEGOWA FLP AUTO 25/40-180 PRO	0
id=6130115	1
jm=szt.	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=POMPA OBIEGOWA FLP AUTO 25/60-180 PRO	0
id=6130115	1
jm=szt.	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=Przewód (prostka) wentylacyjny prostokątny, typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej, obwód ponad 600 do 1800mm	0
id=6505602	1
jm=m2	050
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=3.1567

[RMS ZEST 263]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa 3.5t	0
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
il=0.1959

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
il=342.2652

[RMS ZEST 193]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 78]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Rura miedziana o śr. zewnętrznej 15x1,0 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=11.1

[RMS ZEST 249]
ty=M
na=Rura miedziana o śr. zewnętrznej 15x1,0 mm'	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.06

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Rura miedziana o śr. zewnętrznej 22x1,0 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=10.5

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Rura miedziana o śr. zewnętrznej 28x1,5 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=10.5

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=Rura miedziana w zwoju fi 18x1,0 mm	0
id=645020330	3
jm=m	040
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=3.15

[RMS ZEST 36]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
il=4.6746

[RMS ZEST 219]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
il=3.684

[RMS ZEST 218]
ty=S
na=Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min. (1)	0
id=83111	1
jm=m-g	148
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
il=11.376

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Śrubunek GZ - dwuzłączka przejściowa mosiężna 15x1/2"	0
id=6460901	1
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2.1

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Śrubunek GZ - dwuzłączka przejściowa mosiężna 22x3/4"	0
id=6460902	1
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=4.2

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Śrubunek GZ - dwuzłączka przejściowa mosiężna 28x1"	0
id=6460903	1
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=14.7

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1.7078

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Termostat pokojowy bezprzewodowy	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=tuleje ochronne z tw. sztucznego do rur miedzianych 15 mm	0
id=6151399	1
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=tuleje ochronne z tw. sztucznego do rur miedzianych 18 mm	0
id=6151399	1
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.3

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=tuleje ochronne z tw. sztucznego do rur miedzianych 22 mm	0
id=6151399	1
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.9

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=tuleje ochronne z tw. sztucznego do rur miedzianych 28 mm	0
id=6151399	1
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.9

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=Uchwyt do grzejnika c.o. fi 10 mm	0
id=6050300	1
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewn. 15 mm	0
id=6609999	2
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewn. 18 mm	0
id=6609999	2
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2.01

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewn. 22 mm	0
id=6609999	2
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewn. 28 mm	0
id=6609999	2
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=10.4

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=Uszczelka gumowa do przewodów wentylacyjnych prostokątnych obwód do 1000mm	0
id=6582600	1
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=10.2361

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.0009

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Wkład kominowy żaroodporny fi 150 L-9mb	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm	0
id=6802734	1
jm=kg	033
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.0021

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=WSPORNIK UNIW.WYMIENNIKA	0
id=5881599	2
jm=szt.	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5881599

[RMS ZEST 228]
ty=S
na=Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t	0
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
il=0.277

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Wymiennik ciepła KOSPEL WYMIENNIK CWU.WP-120L DWUPŁASZCZ.TERMO-HI T	0
id=5836299	2
jm=szt.	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5738599

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Wż kolano 90/150 z rewizją JŻK-01	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	0
id=2380808	1
jm=m3	060
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.1992

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=Zawór grzejnikowy powrotny prosty, PN10, DN15, kv 0..2,5 m3/h, przyłącza Rp/R 1/2 typ ADN15	0
id=573102102	3
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=Zawór grzejnikowy powrotny, gwintowany prosty lub kątowy, mosiężny niklowany z funkcją napełniania/opróżniania fi 15 mm	0
id=5731002	1
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=Zawór grzejnikowy termostatyczny, mosiężny gwintowany typu DANFOSS do głowicy z wbudowanym czujnikiem, fi 15mm	0
id=5733100	1
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Zawór kulowy do wody gwintowany nr kat 3029 (Genebre) fi 15 mm	0
id=77004206	3
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.066

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Zawór kulowy woda 1" ze śrubunkiem ZKW1	0
id=5702803	1
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Zawór kulowy woda 1"NW Z MOT. ZKW	0
id=5702803	1
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=ZAWÓR KULOWY WODA 1/2NW MOT. ZKW1/2	0
id=5702803	1
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Zawór kulowy woda 3/4" ze śrubunkiem ZKW1	0
id=5702803	1
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Zawór schładzający dwufunkcyjny Regulus DBV2	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=ZAWÓR ZWROTNY 1	0
id=5702803	1
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=ZAWÓR ZWROTNY 3/4"	0
id=5702803	1
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=Zawór zwrotny mufowy  1/2"	0
id=68502227	3
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.006

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Zawór zwrotny, przelotowy, mosiężny, gwintowany fi 15mm	0
id=5730001	1
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.06

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Złącze samoodcinające typ SU R3/4"	0
id=77580236	3
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Złączka z brązu do rur miedzianych - śrubunek z gwintem zewnętrznym  fi 15mm x 1/2"	0
id=74529594	3
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.198

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Złączka z brązu do rur miedzianych, z gwintem zewnętrznym i kielichem  fi 15mm x 1/2"	0
id=76623735	3
jm=szt	020
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
kz=4	6.9	PLN	1	
il=0.198

[RMS ZEST 216]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4 t (1)	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1722459799
cw=0	PLN
il=2.63

[RMS ZEST 3]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Kotłownia
wa=0
kn=0	0	0
id=240
nu=1

[POZYCJA]
id=5
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0410-01	4-02	0410-01		1
mpn=1211
na=Demontaż istniejącego kotła stałopalnego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=22.5	0	22,5
np=1
wa=0
wb=0
il=22.5

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=8
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
na=Demontaż rury spalinowej kotła do komina
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=10
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0421-01	4-02	0421-01		1
mpn=1211
na=Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności 120 dm3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=12.6	0	12,6
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6

[POZYCJA]
id=12
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0422-07	4-02	0422-07		1
mpn=1211
na=Demontaż pompy odśrodkowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=3.64	0	3,64
np=1
wa=0
wb=0
il=7.28

[POZYCJA]
id=781
pd=		KNR-W 4-02 		KNR-W 4-02 		0
na=Demontaż istniejącego hydroforu wraz z pompą i armaturą towarzyszącą
op=0	0	0	1	0	1	0	0
nu=5
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA 1]
id=775
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0145-04	4-02	0145-04		1
mpn=_1211
na=Demontaż zbiornika hydroforowego o pojemności do 800 dm3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5.1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA 1]
id=784
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0422-07	4-02	0422-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż pompy odśrodkowej o masie z silnikiem do 100 kg
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5.2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.64	0	3,64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[POZYCJA 1]
id=786
pd=						0
na=Demontaż armatury towarzyszącej
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=5.3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=184
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
na=Demonatż armatury oraz rur instalacji grzewczej, wody zimnej i ciepłej wody
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=16
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
na=Czyszczenie komina murowanego
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=17
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
na=Przegląd i opinia kominiarska powykonawcza
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=18
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
na=Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu i zasilanie urządzeń
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=607
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0503-05	2-15	0503-05		1
mpn=1211
na=Kocioł SMARTFIRE 22/3BAR/240 TVKIT + MODUŁ ECOLAMBDA wraz z osprzętem lub równoważny pod względem technicznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=83.8	0	83,8
np=1
wa=0
wb=0
il=83.8

[RMS 215]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=3.08	0	3,08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.08

[RMS 216]
nz=2.63	0	2,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[POZYCJA]
id=185
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
na=Podłączenie pieca do komina
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 90]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 91]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 92]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 93]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=243
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
na=Wkład kominowy żaroodporny fi 150 L-9mb
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 133]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 134]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=23
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0506-01	4	0506-01		1
mpn=1211
na=WYMIENNIK CWU.WP-120L DWUPŁASZCZ.TERMO-HI T lub równoważny pod względem technicznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=19.5	0	19,5
np=1
wa=0
wb=0
il=19.5

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=787
pd=						0
na=MODUŁ ELEKTRYCZNY ME-2000 2KW 230V
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 266]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=790
pd=						0
na=GRUPA BEZP.UZBROJONA C.O.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 267]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=793
pd=						0
na=GRUPA BEZP.UZBROJONA C.W.U. MOS.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 268]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=37
pd=	KNNR	4 0511-01	4	0511-01		0
na=Naczynia wzbiorcze przeponowe, na ciśnienie robocze 0,3 MPa, NG25 lub równoważny pod względem technicznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.28	0	1,28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=42
pd=	KNNR	4 0511-01	4	0511-01		0
na=Naczynia wzbiorcze przeponowe typ DE18 lub równoważny pod względem technicznym lub równoważny pod względem technicznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.28	0	1,28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=47
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
na=Zawór schładzający dwufunkcyjny Regulus DBV2 lub równoważny pod względem technicznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.5	0	3,5
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=50
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0519-03	4	0519-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=INVENA ZAW.MIESZAJĄCY CZTERODROGOWY 1" Z SIŁOWNIKIEM DO ZAW.MIESZAJĄCEGO lub równoważny pod względem technicznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.38	0	0,44*2+0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=55
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-01	0-35	0208-01		1
mpn=_1211
na=POMPA OBIEGOWA FLP AUTO 25/40-180 PRO lub równoważny pod względem technicznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=2.38	0	2,38
np=1
wa=0
wb=0
il=4.76

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 38]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 39]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 40]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 41]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 36]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=68
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-01	0-35	0208-01		1
mpn=_1211
na=POMPA OBIEGOWA FLP AUTO 25/60-180 PRO lub równoważny pod względem technicznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.38	0	2,38
np=1
wa=0
wb=0
il=2.38

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 38]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 39]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 40]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 41]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 36]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=78
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0217-04	0-35	0217-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 45]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 40]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 36]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=84
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0217-04	0-35	0217-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Filtr gwintowany do c.o.; śr. nom. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 45]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 40]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 36]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=90
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0217-04	0-35	0217-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór zwrotny gwintowany do c.o.; śr. nom. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 45]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 40]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 36]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=102
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0113-04	0-35	0113-04		0
na=Zawory kulowe  przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 39]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 40]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 36]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=96
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0113-03	0-35	0113-03		0
na=Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.98

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 51]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 52]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 36]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=128
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0113-02	0-35	0113-02		0
na=Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 57]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 58]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 36]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=121
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0113-03	0-35	0113-03		0
na=Zawór zwrotny gwintowany do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.98

[RMS 55]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 51]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 52]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 36]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=135
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0113-02	0-35	0113-02		0
na=Filtr gwintowany o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 57]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 58]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 36]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=141
pd=	KNNR	4 0412-06; 0411-01	4	0412-06; 0411-01		0
na=Zawór odpowietrzający 1/2", z zaworem stopowym
op=0	0	0	1	0	1	0	0
nu=31
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA 1]
id=142
pd=	KNNR	4 0412-06	4	0412-06		0
na=Zawór odpowietrzający automatyczny fi 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31.1
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p34						

[RMS 1]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.62

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA 1]
id=146
pd=	KNNR	4 0411-01	4	0411-01		0
na=Zawory o połączeniach gwintowanych, Dn 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31.2
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p34						

[RMS 1]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=214
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
na=Modul internetowy Econet lub równoważny pod względem technicznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=217
pd=Energobudowa wyd.II 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	13-25 0406-05	13-25	0406-05		1
mpn=1211
na=Montaż termostatu pokojowego bezprzewodowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.03	0	3,03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.03

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 36]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=221
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
na=Montaz i konfiguracja urządzeń
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=151
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0201-03	0-35	0201-03		0
na=Rurociągi miedziane  o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.6079	0	0,6079
np=1
wa=0
wb=0
il=6.079

[RMS 94]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 65]
nz=2.6541	0	0,8847*3
np=1
wa=0
wb=0
il=26.541

[RMS 66]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 67]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 36]
nz=0.0035	0	0,0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.035

[POZYCJA]
id=158
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0201-05	0-35	0201-05		0
na=Rurociągi miedziane  o śr. zewn i gr. ścianki 22x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.7092	0	0,7092
np=1
wa=0
wb=0
il=7.092

[RMS 68]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 69]
nz=2.4459	0	0,8153*3
np=1
wa=0
wb=0
il=24.459

[RMS 70]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 71]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 36]
nz=0.0053	0	0,0053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.053

[POZYCJA]
id=165
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0201-06	0-35	0201-06		0
na=Rurociągi miedziane  o śr. zewn i gr. ścianki 28x1,5 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.773	0	0,773
np=1
wa=0
wb=0
il=7.73

[RMS 72]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 38]
nz=2.3481	0	0,7827*3
np=1
wa=0
wb=0
il=23.481

[RMS 41]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 73]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 36]
nz=0.0091	0	0,0091
np=1
wa=0
wb=0
il=0.091

[POZYCJA]
id=172
pd=	KNR	35 0231-03	35	0231-03		0
na=Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 1]
nz=0.028	0	0,028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 94]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 65]
nz=0.021	0	0,021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 74]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 75]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 166]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 76]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 3]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=181
pd=	KNR	35 0231-04	35	0231-04		0
na=Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 1]
nz=0.046	0	0,046
np=1
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 3]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=752
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0303-01	2-16	0303-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wełna mineralna w płaszczu z folii aluminiowej gr. 20mm na rurze o średnicy zewnętrznej 18 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1.82
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.82	1	3,14*(0,018+0,04)*10						

[RMS 1]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8918

[RMS 261]
nz=5.7692	0	5,7692
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4999

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 262]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0546

[RMS 263]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0546

[POZYCJA]
id=758
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0303-01	2-16	0303-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wełna mineralna w płaszczu z folii aluminiowej gr. 20mm na rurze o średnicy zewnętrznej 22 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.95	1	3,14*(0,022+0,04)*10						

[RMS 1]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9555

[RMS 261]
nz=5.5263	0	5,5263
np=1
wa=0
wb=0
il=10.7763

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 262]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0585

[RMS 263]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0585

[POZYCJA]
id=764
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0303-01	2-16	0303-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wełna mineralna w płaszczu z folii aluminiowej gr. 30mm na rurze o średnicy zewnętrznej 28 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2.76	1	3,14*(0,028+0,06)*10						

[RMS 1]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3524

[RMS 264]
nz=3.75	0	3,75
np=1
wa=0
wb=0
il=10.35

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 262]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0828

[RMS 263]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0828

[POZYCJA]
id=213
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
na=Uruchomienie kotłowni
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=513
pd=						0
na=Kanał nawiewny typu Z 200x300 mm z czerpnią ścienną 200x300 mm i kratką nawiewną 200x300 mm
uw=kalk. własna
op=0	0	0	1	0	1	0	0
nu=44
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA 1]
id=514
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0146-01 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0146-01	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=10:1:0923,10121,0:0,0911
na=Czerpnia ścienna prostokątna 200x300
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44.1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.988425		0,955*1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[RMS 1]
nz=2.65	0	2,65
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6193

[RMS 195]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.035

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1242

[POZYCJA 1]
id=519
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-03 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0102-03	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=10:1:0923,10121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44.2
ob=5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	(0,2+0,3)*2*5,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.988425		0,955*1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[RMS 1]
nz=2.15	0	2,15
np=1
wa=0
wb=0
il=10.6256

[RMS 197]
nz=0.61	0	0,61
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1567

[RMS 198]
nz=0.43	0	0,43
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2253

[RMS 199]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.449

[RMS 200]
nz=1.77	0	1,77
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1597

[RMS 188]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5007

[RMS 189]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7078

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3623

[POZYCJA 1]
id=529
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-02 z.o.3.4. 9903-1 	2-17	0138-02	 z.o.3.4. 9903-1 	1
mpn=10:1:0923,10121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna 200x300
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44.3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.988425		0,955*1,035
wm=1.035		1,035
ws=1.035		1,035

[RMS 1]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2059

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.035

[RMS 200]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0764

[RMS 191]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0021

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0311

[POZYCJA]
id=622
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0212-04	4-01	0212-04		1
mpn=1211
na=Mechaniczna rozbiórka posadzki betonowej o grubości 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	6,0*0,2						

[RMS 1]
nz=9.67	0	9,67
np=1
wa=0
wb=0
il=11.604

[RMS 218]
nz=9.48	0	6,32+3,16
np=1
wa=0
wb=0
il=11.376

[POZYCJA]
id=626
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0106-02	4-01	0106-02		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=2.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2.4	1	6,0*0,4						

[RMS 1]
nz=7.05	0	7,05
np=1
wa=0
wb=0
il=16.92

[POZYCJA]
id=628
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-18 0109-20 	4-01	0109-18	 0109-20 	1
mpn=88:0:1009141,101211
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 10 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	6,0*0,2						

[RMS 1]
nz=1.49	0	1,49
np=1
wa=0
wb=0
il=1.788

[RMS 219]
nz=1.27	0	0,91+9*0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.524

[POZYCJA]
id=631
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-06 0109-08 	4-01	0109-06	 0109-08 	1
mpn=17:0:100919,101211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (grunt kat. III)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=2.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2.4	1	6,0*0,4						

[RMS 1]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.448

[RMS 219]
nz=0.9	0	0,63+9*0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[POZYCJA]
id=634
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=2.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2.4	1	6,0*0,4						

[RMS 1]
nz=4.32	0	4,32
np=1
wa=0
wb=0
il=10.368

[RMS 221]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.592

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=638
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=2.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2.4	1	6,0*0,4						

[RMS 1]
nz=5.26	0	5,26
np=1
wa=0
wb=0
il=12.624

[RMS 223]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.472

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=651
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-02	2-02	1106-02		1
mpn=_1211
na=Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,0						

[RMS 1]
nz=1.1062	0	1,1062
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6372

[RMS 208]
nz=0.0272	0	0,0272
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1632

[RMS 225]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0066

[RMS 226]
nz=0.085	0	0,085
np=1
wa=0
wb=0
il=0.51

[RMS 227]
nz=0.000231	0	0,000231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0014

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 228]
nz=0.0395	0	0,0395
np=1
wa=0
wb=0
il=0.237

[RMS 36]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0084

[POZYCJA]
id=660
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1204-03	2-02	1204-03		1
mpn=1211
na=Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	2,0*0,9						

[RMS 1]
nz=4.51	0	4,51
np=1
wa=0
wb=0
il=8.118

[RMS 233]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 208]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.126

[POZYCJA]
id=669
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0353-13	4-01	0353-13		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=678
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0325-01	4-01	0325-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie otworu po kratce wentylacyjnej na kominie murowanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 234]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 235]
nz=0.00079	0	0,00079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0008

[RMS 238]
nz=0.00044	0	0,00044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0004

[RMS 236]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 239]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 228]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=687
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0325-01	4-01	0325-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie otworu w kominie murowanym po rurze spalinowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 234]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 235]
nz=0.00079	0	0,00079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0008

[RMS 238]
nz=0.00044	0	0,00044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0004

[RMS 236]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 239]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 228]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=671
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0324-02	4-01	0324-02		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie kratki wentylacyjnej w kominie murowanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 241]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 235]
nz=0.00207	0	0,00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0021

[RMS 221]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 242]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja c.o.
wa=0
kn=0	0	0
id=696
nu=2

[POZYCJA]
id=697
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0512-01	4-02	0512-01		1
mpn=1211
na=Demontaż zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.85

[POZYCJA]
id=699
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0521-02	4-02	0521-02		1
mpn=1211
na=Demontaż istniejącego grzejnika C22-600/900
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=701
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0521-02	4-02	0521-02		1
mpn=1211
na=Demontaż istniejącego grzejnika C22-600/500
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=738
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-07	4	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe, 2-płytowe typ C22-600/900
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.92	0	1,92
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 254]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=742
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0425-03	4	0425-03		0
na=Grzejnik łazienkowy wodny 600/1470
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 265]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 256]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=770
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0425-03	4	0425-03		0
na=Grzejnik łazienkowy wodny 600/1760
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 257]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 256]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=703
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-02	0-35	0215-02		1
mpn=_1211
na=Zawór grzejnikowy termostatyczny z głowicą termostatyczną; śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.05

[RMS 260]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 244]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 36]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[POZYCJA]
id=796
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0427-01	4	0427-01		1
mpn=1211
na=Zawory grzejnikowe odcinające powrotne fi 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 269]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=708
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0231-05	0-35	0231-05		1
mpn=1211
na=Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=5
jm=szt.grz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.357	0	0,357
np=1
wa=0
wb=0
il=1.785

[RMS 36]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[POZYCJA]
id=711
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0201-04	0-35	0201-04		0
na=Rurociągi miedziane  o śr. zewn i gr. ścianki 18x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.6565	0	0,6565
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9695

[RMS 245]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[RMS 246]
nz=0.8493	0	0,8493
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5479

[RMS 247]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=2.01

[RMS 248]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 36]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0132

[POZYCJA]
id=718
pd=	KNR	35 0231-03	35	0231-03		0
na=Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.028	0	0,028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[RMS 249]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 65]
nz=0.021	0	0,021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.063

[RMS 74]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[RMS 75]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[RMS 166]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 250]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 3]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=727
pd=	KNR	35 0231-04	35	0231-04		0
na=Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.046	0	0,046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.138

[RMS 3]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=747
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0214-02	0-35	0214-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:2,0911
na=Grzejniki stalowe płytowe i rzędowe C, P, DF, K, G, V - podłączenie do instalacji c.o. (śr. nom. 15 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.89	0	0,89
np=1
wa=0
wb=0
il=4.45

[RMS 258]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 259]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 36]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[SUMA KONTROLNA]
8adf5ba8604b18fd8d da1492984e8b9