**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO POD NAZWĄ: „Sukcesywna dostawa chloranu (III) sodu, kwasu chlorowodorowego, chloranu (I) sodu oraz antyskalantu”**

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie na podstawie pkt. 2 w powiązaniu z pkt. 4 rozdziału X specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) przedstawia odpowiedzi na pytania zadane w niniejszym postępowaniu:

**Pytanie nr 1**

Pytanie do zadania IV, V: Proszę o udzielenie informacji dotyczącej parametrów fizykochemicznych wody technologicznej używanej w procesie chłodzenia spalin, do którego to medium dozowany jest antyskalant Kemguard 5800. Proszę o podanie typowych parametrów przy ocenie dawki i skuteczności antyskalantu:

- odczyn pH

- przewodność

- zawartość:

- wapń

- magnez

- fosfor

- siarka

- krzem

- żelazo

- azot ( NOX)

- chlorki

- Twardość CaCO3 lub w skali niemieckiej

Proszę również o podanie informacji, kiedy ostatnio preparat Kemguard 5800 był stosowany w skali technicznej. Proszę o podanie parametrów wody technologicznej również w tym okresie.

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający informuje, iż parametry fizykochemiczne wody używanej do procesu nie mają wpływu na prowadzone postępowanie.

W przypadku chęci przeprowadzenia testów na obiekcie przed następnym postępowaniem lub w celu uzyskania dalszych informacji zainteresowana firma winna zwrócić się do p. Natalii Piętki (tel. 695 150 244).