[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.39
nan=Budowa ulicy Cichej w  Szczytnikach. Na odcinku od. km 0+425 do ul. Wspólnej
pe=2
op=0
opn=0	1	1	1	0	0	2	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
prn=2	2	2	3	2	1	4	0	1
own=2	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=RG PROJEKT Robert Giemza Pracownia Projektowa
afn=60-480 Poznań ul. adm Józefa Unruga 32
nb=Budowa ulicy Cichej w  Szczytnikach. Na odcinku od. km 0+425 do ul. Wspólnej
ab=Gmina Kórnik; Obręb Szczytniki; Dz.  ew. nr 52; 59/96; 38/4; 70/15; 32/7; 103
ni=URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK
ai=62-035 Kórnik Plac Niepodległości 1
br=Drogowa
dt=03.2022
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
cpv=45233252-0	Roboty w zakresie nawierzchni ulic
pcn=I kwartał 2022

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Wiodące narzuty i stawki kosztorysu, przyjęto aktualne z Biuletynu Cenowego Budownictwa, dla robót inżynieryjnych. Dla określenia wartości poszczególnych robót, przyjęto średnie ceny wg SEKOCENBUD, zawarte w Informacyjnym Zestawie Cen Czynników Produkcji Budowlanej III kwartał 2021.1310Jako podstawę wyceny, przyjęto Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR w formie elektronicznej nowelizowane w ramach licencji programu kosztorysowego.1310Wiodące narzuty i stawki kosztorysu dla robót  inżynieryjnych województwo wielkopolskie1310stawka roboczogodziny R-g: 23.20 zł/r-g1310narzuty kosztów pośrednich Kp: 65.0% od robocizny i sprzętu1310narzut zysku Z: 10.9% od (R+Kp_R) i (S+Kp_S)1310koszty zakupu od M uwzględniono w cenach materiałów 1310W przypadku braku katalogu odpowiadającego danemu zakresowi robót stosujemy kalkulację własną.1310- Ceny materiałów zastosowane w kosztorysie uwzględniają koszty zakupu.1310- Wywóz gruzu z rozbiórek i ziemi :1310dla kosztorysów inwestorskich przyjęto odległość 10km,1310dla kosztorysów ofertowych faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie.1310Wartość kosztorysu jest wartością bez podatku VAT.  1310

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=10
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 402]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane nasycone grubości 50-64 mm, klasa III'	0
id=2640020	3
jm=m3	060
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
kz=4	-1		0	0
il=0.04

[RMS ZEST 296]
ty=M
na=beton C 8/10	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=12.3

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (mieszanka betonowa)'	0
id=2370604	3
jm=m3	060
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=10.31

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Betoniarze grupa II	0
id=2	3
jm=r-g	149
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Betoniarze grupa III	0
id=3	3
jm=r-g	149
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=bitumiarze gr.II	0
id=012	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=bitumiarze gr.III	0
id=013	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=Bitumiarze grupa II	0
id=12	3
jm=r-g	149
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=Bitumiarze grupa III	0
id=13	3
jm=r-g	149
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=Brukarze grupa II	0
id=32	3
jm=r-g	149
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=Brukarze grupa III	0
id=33	3
jm=r-g	149
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 433]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0.04

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35'''	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=1.63

[RMS ZEST 24]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37 kW/50 KM	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=15.94

[RMS ZEST 25]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 26]
ty=R
na=Cieśle grupa II	0
id=42	3
jm=r-g	149
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 27]
ty=R
na=darniarze gr.II	0
id=712	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 28]
ty=R
na=Darniarze grupa II	0
id=712	3
jm=r-g	149
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 435]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0.08

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane grubości 25-38 mm klasa III'	0
id=2600614	3
jm=m3	060
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0.4

[RMS ZEST 403]
ty=M
na=Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple	0
id=2640900	3
jm=m3	060
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.04

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=emulsją kationową 50%	0
id=1040099	1
jm=kg	033
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=1045.28

[RMS ZEST 390]
ty=M
na=farba chlorokauczukowa	0
id=1520899	1
jm=dm3	066
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=4.87

[RMS ZEST 396]
ty=M
na=geowłóknina drenażowa	0
id=3900750	2
jm=m2	050
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=614.4

[RMS ZEST 410]
ty=M
na=geowłókniny	0
id=3900760	2
jm=m2	050
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=108.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3900760

[RMS ZEST 431]
ty=M
na=Grunt stabilizowany cementem C1,5/2	0
id=1700301	1
jm=m3	060
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=79.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 387]
ty=M
na=gruz	0
id=1690099	1
jm=m3	060
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0.58

[RMS ZEST 404]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0.38

[RMS ZEST 436]
ty=M
na=Gwoździe budowlane papowe gołe	0
id=1330610	1
jm=kg	033
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0.41

[RMS ZEST 405]
ty=M
na=Klamry ciesielskie	0
id=4000649	3
jm=kg	033
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.76

[RMS ZEST 394]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.25 m3	0
id=11161	1
jm=m-g	148
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=8.36

[RMS ZEST 278]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.60 m3	0
id=11163	1
jm=m-g	148
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=10.5

[RMS ZEST 174]
ty=S
na=koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6 m3	0
id=11133	1
jm=m-g	148
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=5.96

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=kostka brukowa 8 cm szara'	0
id=2222120	1
jm=m2	050
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=63.04

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=krawędziaki iglaste kl.II	0
id=2600999	1
jm=m3	060
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0.03

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=Krawężnik bet.prostok.-100x25x10cm,szary	0
id=2223001	2
jm=m	040
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=221.34

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm	0
id=2223041	1
jm=m	040
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=55.69

[RMS ZEST 419]
ty=M
na=kręgi betonowe DN 1000 wys.500 mm	0
id=5420000	2
jm=szt.	020
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5420003

[RMS ZEST 412]
ty=M
na=kruszywo mineralne łamane	0
id=1600599	1
jm=t	034
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=6.51

[RMS ZEST 400]
ty=M
na=kruszywo mineralne łamane 4/31,5 mm	0
id=1600599	1
jm=t	034
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=31.95

[RMS ZEST 46]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 47]
ty=R
na=malarze gr.III	0
id=123	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 48]
ty=R
na=Malarze grupa II	0
id=122	3
jm=r-g	149
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 49]
ty=R
na=Malarze grupa III	0
id=123	3
jm=r-g	149
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 50]
ty=R
na=Maszyniści grupa II	0
id=182	3
jm=r-g	149
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=miał kamienny'	0
id=1600600	1
jm=t	034
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=24.25

[RMS ZEST 437]
ty=M
na=mieszanka betonowa	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0.65

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa AC11S	0
id=2_31005	3
jm=t	034
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=166.59

[RMS ZEST 54]
ty=R
na=Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II	0
id=203	3
jm=r-g	149
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 55]
ty=R
na=Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III	0
id=204	3
jm=r-g	149
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 56]
ty=R
na=Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II	0
id=222	3
jm=r-g	149
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 57]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 58]
ty=R
na=Murarze grupa II	0
id=342	3
jm=r-g	149
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 385]
ty=M
na=nasiona traw	0
id=3990710	1
jm=kg	033
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=1.32

[RMS ZEST 168]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 371]
ty=R
na=ogrodnicy gr.II	0
id=762	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=olej napędowy	0
id=1020399	1
jm=kg	033
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=23.52

[RMS ZEST 64]
ty=R
na=operatorzy gr.II	0
id=362	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 65]
ty=R
na=Operatorzy grupa II	0
id=362	3
jm=r-g	149
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 66]
ty=R
na=Operatorzy grupa III	0
id=363	3
jm=r-g	149
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 428]
ty=M
na=Otaczaki	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0.2

[RMS ZEST 406]
ty=M
na=Pale szalunkowe stalowe (wypraski)	0
id=1121199	3
jm=kg	033
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=10.8

[RMS ZEST 434]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0.07

[RMS ZEST 324]
ty=M
na=Piasek do betonów zwykłych	0
id=1601806	3
jm=m3	060
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=54.12

[RMS ZEST 413]
ty=M
na=Piasek do betonów zwykłych'	0
id=1601806	3
jm=m3	060
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=6.7

[RMS ZEST 415]
ty=M
na=Piasek do betonów zwykłych''	0
id=1601806	3
jm=m3	060
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.92

[RMS ZEST 430]
ty=M
na=Piasek do betonów zwykłych'''	0
id=1601806	3
jm=m3	060
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=8.14

[RMS ZEST 427]
ty=M
na=Piasek gruboziarnisty	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0.23

[RMS ZEST 426]
ty=M
na=pierścienie odciążające żelbetowe	0
id=5470500	2
jm=szt.	020
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 69]
ty=S
na=piła do cięcia kostki	0
id=75200	1
jm=m-g	148
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=1.54

[RMS ZEST 425]
ty=M
na=pokrywy nastudzienne żelbetowe	0
id=5470899	2
jm=szt.	020
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 72]
ty=R
na=Robocizna	0
id=10005	3
jm=r-g	149
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 73]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=1651.78

[RMS ZEST 74]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 211]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 245]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 75]
ty=R
na=Robotnicy budowlani	0
id=394	3
jm=r-g	149
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 76]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 77]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 78]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 79]
ty=R
na=Robotnicy grupa I	0
id=391	3
jm=r-g	149
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 80]
ty=R
na=Robotnicy grupa II	0
id=392	3
jm=r-g	149
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 391]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych	0
id=1530511	1
jm=dm3	066
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0.74

[RMS ZEST 82]
ty=S
na=rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	0
id=52314	1
jm=m-g	148
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=12.41

[RMS ZEST 422]
ty=M
na=roztwór asfaltowy 'Abizol P'	0
id=2301551	2
jm=kg	033
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=6.84

[RMS ZEST 421]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R	0
id=2301501	2
jm=kg	033
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=3.73

[RMS ZEST 287]
ty=S
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)'	0
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=5.97

[RMS ZEST 408]
ty=M
na=rura drenarska z PVC-U bez filtra	0
id=5601599	2
jm=m	040
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=17.34

[RMS ZEST 85]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	0
id=39511	3
jm=m-g	148
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=2.05

[RMS ZEST 407]
ty=S
na=samochód samowyładowczy do 5 t''''	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=366.77

[RMS ZEST 409]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39500	2
jm=m-g	148
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0.1

[RMS ZEST 88]
ty=S
na=skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa 250-500 dm3	0
id=52271	1
jm=m-g	148
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=15.94

[RMS ZEST 393]
ty=M
na=Słupek U12 c	0
id=1323701	1
jm=szt	020
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Słupki drewniane iglaste Fi 70 mm	0
id=3951300	3
jm=m3	060
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0.03

[RMS ZEST 386]
ty=M
na=słupki z rur stalowych	0
id=1323701	1
jm=kg	033
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=141.7

[RMS ZEST 91]
ty=R
na=Spawacze grupa II	0
id=402	3
jm=r-g	149
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 414]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)'	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0.07

[RMS ZEST 416]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)''	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0.12

[RMS ZEST 92]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1)	0
id=11333	3
jm=m-g	148
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=17.93

[RMS ZEST 281]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)'	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=9.57

[RMS ZEST 96]
ty=R
na=Stolarze grupa II	0
id=412	3
jm=r-g	149
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 423]
ty=M
na=stopnie włazowe żeliwne	0
id=6330799	2
jm=szt.	020
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 397]
ty=M
na=szpilki z prętów stalowych	0
id=1341700	2
jm=szt.	020
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=192
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1341700

[RMS ZEST 411]
ty=M
na=szpilki z prętów stalowych'	0
id=1341700	2
jm=szt.	020
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=7.14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1341700

[RMS ZEST 389]
ty=M
na=tablice znaków drogowych	0
id=1352899	1
jm=szt	020
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=25

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=Tłuczeń 31,5/63 mm	0
id=1602620	2
jm=m3	060
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=61.44

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=tłuczeń kamienny niesortowany	0
id=1600614	1
jm=t	034
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=444.52

[RMS ZEST 282]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg	0
id=12622	1
jm=m-g	148
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=1.96

[RMS ZEST 399]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg'	0
id=12622	1
jm=m-g	148
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=8.24

[RMS ZEST 297]
ty=S
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t'	0
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=3.1

[RMS ZEST 432]
ty=S
na=walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t	0
id=12261	1
jm=m-g	148
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=11.93

[RMS ZEST 288]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 10 t (1)'	0
id=12113	3
jm=m-g	148
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=75.28

[RMS ZEST 104]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 15 t	0
id=12115	1
jm=m-g	148
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=15.38

[RMS ZEST 106]
ty=S
na=Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1)	0
id=12274	3
jm=m-g	148
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=3.46

[RMS ZEST 302]
ty=S
na=wibrator powierzchniowy'	0
id=45100	1
jm=m-g	148
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 424]
ty=M
na=właz kanałowy typu ciężkiego	0
id=6330199	2
jm=szt.	020
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 388]
ty=M
na=woda z rurociągu'	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=52.48

[RMS ZEST 417]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h	0
id=12522	1
jm=m-g	148
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0.28

[RMS ZEST 420]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 7	0
id=2380823	2
jm=m3	060
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=0.05

[RMS ZEST 384]
ty=M
na=ziemia urodzajna (humus)	0
id=3990400	1
jm=m3	060
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=11.44
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3970100

[RMS ZEST 177]
ty=S
na=zrywarka przyczepna	0
id=11711	1
jm=m-g	148
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=8.89

[RMS ZEST 429]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=3.04

[RMS ZEST 418]
ty=M
na=Żwir płukany 16-32	0
id=160250150	3
jm=m3	060
ce=0	1646825817
cw=0	PLN
il=3.46

[RMS ZEST 114]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=88888888	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 115]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY DROGOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=767
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=770
pd=	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		0
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=273.61
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=273.61	1	273,61						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 73]
nz=0.117	0	0.117
np=1
wa=0
wb=0
il=30.56

[RMS 89]
nz=0.0001	0	0.000104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 85]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0
il=2.05

[POZYCJA]
id=898
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0804-03	2-31	0804-03		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o średniej grubości 5 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1125
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1125	1	1125						0		0

[RMS 73]
nz=0.1161	0	0.2321*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=130.61

[RMS 281]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=8.89

[RMS 177]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=8.89

[POZYCJA]
id=896
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-01	4-04	1103-01		1
mpn=1211
na=Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze - nawierzchnia
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=41.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=41.65	1	1125*0.05-14,60						0		0

[RMS 174]
nz=0.143	0	0.143
np=1
wa=0
wb=0
il=5.96

[POZYCJA]
id=897
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-04 1103-05 	4-04	1103-04	 1103-05 	1
mpn=11:0:100911,101211
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km -  tłuczeń z nawierzchni 63,50m3 przeznaczona na nawierzchnię zjazdów
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=41.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=41.65	1	56,25-14,60						0		0

[RMS 407]
nz=0.51	0	0.177+9*0.037
np=1
wa=0
wb=0
il=21.24

[POZYCJA]
id=790
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0228-02	2-01	0228-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III - humus i grunt
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=290
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=290	1	98+192						0		0

[RMS 73]
nz=0.1088	0	0.1088
np=1
wa=0
wb=0
il=31.55

[RMS 92]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=4.06

[POZYCJA]
id=901
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0229-05	2-01	0229-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=290
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=290	1	290						0		0

[RMS 92]
nz=0.0058	0	0.0058
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[POZYCJA]
id=902
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0229-08	2-01	0229-08		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=290
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=290	1	290						0		0

[RMS 92]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=2.38

[POZYCJA]
id=903
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0211-07 0214-04 	2-01	0211-07	 0214-04 	1
mpn=49:3:100977,10121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.10 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=290
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=290	1	290						0		0

[RMS 73]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=9.13

[RMS 278]
nz=0.0362	0	0.0362
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 92]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0
il=6.67

[RMS 407]
nz=0.4301	0	0.1565+18*0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=124.73

[POZYCJA]
id=904
pd=						1
mpn=_1211
na=Zakup  i transport piasku dla nasypów
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=17.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17.75	1	17,75						0		0

[RMS 324]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=21.66

[POZYCJA]
id=905
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0235-01	2-01	0235-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Formowanie i zagęszczanie warstwy piasku spycharkami z gruntu dowiezionego
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=17.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17.75	1	17,75						0		0

[RMS 73]
nz=0.0725	0	0.0725
np=1
wa=0
wb=0
il=1.29

[RMS 324]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=21.66

[RMS 281]
nz=0.0384	0	0.0384
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[POZYCJA]
id=906
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01 z.sz. 2.5.2. 9907 	2-01	0236-01	 z.sz. 2.5.2. 9907 	1
mpn=10:2:0923,101211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=17.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17.75	1	17,75						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.57		1.57
wm=1		1
ws=1.57		1.57

[RMS 73]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0
il=3.73

[RMS 282]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0
il=1.96

[POZYCJA]
id=800
pd=	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		0
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV - zjazdy
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=73
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=73	1	73						0		0

[RMS 73]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 388]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 92]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 106]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.31

[POZYCJA]
id=826
pd=	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		0
na=Ławy pod krawężniki 15x22 ; ława betonowa z oporem beton C12/15
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=8.138
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8.138	1	217*0.0375						0		0

[RMS 73]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=0
wb=0
il=73.4

[RMS 290]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[RMS 291]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=8.46

[RMS 324]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 388]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=3.82

[RMS 114]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=809
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-05	2-31	0403-05		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=217
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=217	1	217						0		0

[RMS 73]
nz=0.3255	0	0.3255
np=1
wa=0
wb=0
il=70.63

[RMS 283]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=221.34

[RMS 324]
nz=0.0111	0	0.0111
np=1
wa=0
wb=0
il=2.41

[RMS 300]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 388]
nz=0.0041	0	0.0041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.89

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=890
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0204-05 0204-06	2-31	0204-05	 0204-06	1
mpn=73:0:2009121,101211
na=Nawierzchnia zjazdów z tłucznia kamiennego - tłuczeń z rozbiórki - grubość po zagęszczeniu 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=73
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=73	1	73						0		0

[RMS 73]
nz=0.2868	0	0.2868
np=1
wa=0
wb=0
il=20.94

[RMS 388]
nz=0.02	0	0.007+13*0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=1.46

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 104]
nz=0.0406	0	0.0224+13*0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=2.96

[POZYCJA]
id=907
pd=	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		0
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV - poszerzene
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=528
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=528	1	528						0		0

[RMS 73]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0
il=1.48

[RMS 388]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=2.64

[RMS 92]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 106]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=2.27

[POZYCJA]
id=957
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0111-03	2-31	0111-03		1
mpn=_1211
na=Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem C1,5/2 grubości 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=528
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=528	1	528						0		0

[RMS 73]
nz=0.1807	0	0.1807
np=1
wa=0
wb=0
il=95.41

[RMS 431]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=79.2

[RMS 388]
nz=0.0304	0	0.0304
np=1
wa=0
wb=0
il=16.05

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 432]
nz=0.0226	0	0.0226
np=1
wa=0
wb=0
il=11.93

[POZYCJA]
id=916
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=389
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=389	1	389						0		0

[RMS 73]
nz=0.0333	0	0.0333
np=1
wa=0
wb=0
il=12.95

[RMS 271]
nz=0.2182	0	0.2182
np=1
wa=0
wb=0
il=84.88

[RMS 388]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=5.84

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 287]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 288]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0
il=15.05

[POZYCJA]
id=909
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07 0114-08	2-31	0114-07	 0114-08	1
mpn=50:0:100998,101211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=389
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=389	1	389						0		0

[RMS 73]
nz=0.0326	0	0.0326
np=1
wa=0
wb=0
il=12.68

[RMS 271]
nz=0.2121	0	0.1697+2*0.0212
np=1
wa=0
wb=0
il=82.51

[RMS 285]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0
il=5.56

[RMS 388]
nz=0.01	0	0.008+2*0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=3.89

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 287]
nz=0.0029	0	0.0025+2*0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=1.13

[RMS 288]
nz=0.0282	0	0.0256+2*0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=10.97

[POZYCJA]
id=892
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07 0114-08	2-31	0114-07	 0114-08	1
mpn=50:0:100998,101211
na=Warstwa z kruszywa łamanego - wyrównanie istniejącej podbudowy o średniej grubości po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1306.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1306.6	1	1368,10-61,5						0		0

[RMS 73]
nz=0.0326	0	0.0326
np=1
wa=0
wb=0
il=42.6

[RMS 271]
nz=0.2121	0	0.1697+2*0.0212
np=1
wa=0
wb=0
il=277.13

[RMS 285]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0
il=18.68

[RMS 388]
nz=0.01	0	0.008+2*0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=13.07

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 287]
nz=0.0029	0	0.0025+2*0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=3.79

[RMS 288]
nz=0.0282	0	0.0256+2*0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=36.85

[POZYCJA]
id=818
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1004-07	2-31	1004-07		1
na=Skropienie emulsją kationową 50% w ilości 0.8kg/m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1306.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1306.6	1	1368.10-61.5						0		0

[RMS 73]
nz=0.0095	0	0.0095
np=1
wa=0
wb=0
il=12.41

[RMS 31]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=1045.28

[RMS 63]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=23.52

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 88]
nz=0.0122	0	0.0122
np=1
wa=0
wb=0
il=15.94

[RMS 24]
nz=0.0122	0	0.0122
np=1
wa=0
wb=0
il=15.94

[POZYCJA]
id=839
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0310-05 0310-06	2-31	0310-05	 0310-06	1
mpn=78:0:509126,101211
na=Warstwa ścieralna z betonu asfaltowa AC11S - grubość po zagęszcz. 5 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1306.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1306.6	1	1368.10-61.5						0		0

[RMS 73]
nz=0.0517	0	0.0517
np=1
wa=0
wb=0
il=67.55

[RMS 52]
nz=0.1275	0	0.0765+2*0.0255
np=1
wa=0
wb=0
il=166.59

[RMS 82]
nz=0.0095	0	0.0057+2*0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=12.41

[RMS 288]
nz=0.0095	0	0.0057+2*0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=12.41

[RMS 104]
nz=0.0095	0	0.0057+2*0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=12.41

[POZYCJA]
id=912
pd=	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		0
na=Ławy pod krawężnik 15x30 ; ława betonowa z oporem beton C12/15 - progi
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1.775
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1.775	1	0.065*27,3						0		0

[RMS 73]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=0
wb=0
il=16.01

[RMS 290]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 291]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.85

[RMS 324]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 388]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.83

[RMS 114]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=913
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - progi
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=54.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=54.6	1	18.2*3						0		0

[RMS 73]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=23.42

[RMS 45]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=55.69

[RMS 324]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 300]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 388]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=914
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0109-03 0109-04	2-31	0109-03	 0109-04	1
mpn=33:0:150979,101211
na=Podbudowa betonowa z betonu C 8/10 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - progi
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=61.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=61.5	1	20.5*3						0		0

[RMS 73]
nz=0.2895	0	0.2895
np=1
wa=0
wb=0
il=17.8

[RMS 294]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 388]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 296]
nz=0.2	0	0.20
np=0
wa=0
wb=0
il=12.3

[RMS 297]
nz=0.0504	0	0.0402+3*0.0034
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[POZYCJA]
id=915
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - progi
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=61.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=61.5	1	61,5						0		0

[RMS 73]
nz=1.3032	0	1.3032
np=1
wa=0
wb=0
il=80.15

[RMS 298]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=63.04

[RMS 324]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0
il=5.03

[RMS 300]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 388]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=1.66

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 302]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 69]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=1.54

[POZYCJA]
id=920
pd=	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		0
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV - pobocza
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=204.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=204.5	1	204,5						0		0

[RMS 73]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 388]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 92]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 106]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[POZYCJA]
id=922
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0506-01	2-01	0506-01		1
mpn=1211
na=Plantowanie skarp wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=204.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=204.5	1	204,5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 73]
nz=0.174	0	0.174
np=1
wa=0
wb=0
il=33.99

[POZYCJA]
id=923
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0510-01 0510-02 	2-01	0510-01	 0510-02 	1
mpn=116:0:1009149,101211
na=Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=110
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 73]
nz=0.428	0	0.258+1*0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=44.96

[RMS 384]
nz=0.104	0	0.052+1*0.052
np=1
wa=0
wb=0
il=11.44

[RMS 385]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[ELEMENT 1]
na=ODWODNIENIE
wa=0
kn=0	0	0
id=930
nu=2
wn=	

[POZYCJA]
id=931
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0205-04 0214-04 	2-01	0205-04	 0214-04 	1
mpn=49:3:100977,101211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km drenaż francuski
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=65.536
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=65.536	1	(0.4*0.8*256)*0.8						0		0

[RMS 73]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=15.07

[RMS 394]
nz=0.0984	0	0.0984
np=1
wa=0
wb=0
il=6.45

[RMS 407]
nz=0.5019	0	0.2283+18*0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=32.89

[POZYCJA]
id=932
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0301-02 0214-04 	2-01	0301-02	 0214-04 	1
mpn=49:3:100977,101211
na=Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) drenaż francuski
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=16.384
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16.384	1	(0.4*0.8*256)*0.2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 73]
nz=2.69	0	2.69
np=1
wa=0
wb=0
il=42.09

[RMS 407]
nz=0.6136	0	0.34+18*0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=10.05

[POZYCJA]
id=933
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-11 0301-02	9-11	0301-02		1
mpn=1211
na=Wykonanie drenażu francuskiego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności z owinięciem geowłókniną, o przekroju rowka drenażowego 40 x 60 cm wypełniony tłuczniem  31,5/63 mm owinięty geowłókniną
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=256
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=256	1	256						0		0

[RMS 73]
nz=1.29	0	1.29
np=1
wa=0
wb=0
il=330.24

[RMS 396]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0
il=614.4

[RMS 397]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=192

[RMS 398]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=61.44

[RMS 115]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 407]
nz=0.645	0	0.645
np=1
wa=0
wb=0
il=165.12

[RMS 399]
nz=0.0322	0	0.0322
np=1
wa=0
wb=0
il=8.24

[POZYCJA]
id=934
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0610-05	2-01	0610-05		1
mpn=1211
na=Zasypa drenażu -  grubości warstw 20 cm z kruszywa 4/31,5 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=30.72
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30.72	1	0.12*256						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 73]
nz=7.55	0	7.55
np=1
wa=0
wb=0
il=221.5

[RMS 400]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.95

[POZYCJA]
id=935
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0205-04 0214-04 	2-01	0205-04	 0214-04 	1
mpn=49:3:100977,101211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km -  drenaż Fi 160
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=8.976
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.976	1	(17*1.10*0.6)*0.8						0		0

[RMS 73]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 394]
nz=0.0984	0	0.0984
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 407]
nz=0.5019	0	0.2283+18*0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=4.51

[POZYCJA]
id=936
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0301-02 0214-04 	2-01	0301-02	 0214-04 	1
mpn=49:3:100977,101211
na=Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) -  drenaż Fi 160
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2.244
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.244	1	(17*1.10*0.6)*0.2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 73]
nz=2.69	0	2.69
np=1
wa=0
wb=0
il=5.76

[RMS 407]
nz=0.6136	0	0.34+18*0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=1.38

[POZYCJA]
id=937
pd=	KNR	2-01 0322-02	2-01	0322-02		0
na=Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, kategoria gruntu III-V
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=40
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 73]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=25.98

[RMS 402]
nz=0.0011	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 403]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 404]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 405]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=4.76

[RMS 406]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8

[POZYCJA]
id=938
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0205-04 0214-04 	2-01	0205-04	 0214-04 	1
mpn=49:3:100977,101211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - studnie
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=10.454
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.454	1	(2.20*2.2*2.70)*0.8						0		0

[RMS 73]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 394]
nz=0.0984	0	0.0984
np=1
wa=0
wb=0
il=1.03

[RMS 407]
nz=0.5019	0	0.2283+18*0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=5.25

[POZYCJA]
id=939
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0301-02 0214-04 	2-01	0301-02	 0214-04 	1
mpn=49:3:100977,101211
na=Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) - studnie
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2.614
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.614	1	(2.20*2.2*2.70)*0.2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 73]
nz=2.69	0	2.69
np=1
wa=0
wb=0
il=6.72

[RMS 407]
nz=0.6136	0	0.34+18*0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[POZYCJA]
id=940
pd=ORGBUD-SERWIS wyd.I 2010	KNR	9-20 0401-07	9-20	0401-07		1
mpn=_1211
na=Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 160 mm w zwojach bez filtra na wykonanej podsypce
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						0		0

[RMS 73]
nz=0.225	0	0.225
np=1
wa=0
wb=0
il=3.83

[RMS 408]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=17.34

[RMS 409]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=941
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-11 0201-02	9-11	0201-02		1
mpn=1211
na=Filtr  z geowłókniny
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=102
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=W.01.02.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=102	1	17*6						0		0

[RMS 73]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=38.76

[RMS 410]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=108.12

[RMS 411]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14

[RMS 115]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=942
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0610-10	2-01	0610-10		1
mpn=1211
na=Warstwa płukanego tłucznia lub otoczaków  o średnicy ziaren 31,5 - 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=3.34
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=W.01.02.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=3.34	1	3,68-0.34						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 73]
nz=3.53	0	3.53
np=1
wa=0
wb=0
il=11.26

[RMS 412]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=6.51

[POZYCJA]
id=943
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypka do 30 cm ponad rurocągi z materiału przepuszczalnego z zasypaniem i zagęszczeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=5.49
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=W.01.02.01. 

[PRZEDMIAR]
wo=5.49	1	5,49						0		0

[RMS 73]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=1.81

[RMS 413]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7

[RMS 414]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=944
pd=	KNZ	1 0101-01	1	0101-01		0
na=Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki  do terenu
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2.39
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2.39	1	11,22-(3,34+5,49)						0		0

[RMS 415]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.92

[POZYCJA]
id=945
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2.39
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.39	1	2,39						0		0

[RMS 416]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=946
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		1
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2.39
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.39	1	2,39						0		0

[RMS 73]
nz=0.1022	0	0.1022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 417]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=947
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0610-07	2-01	0610-07		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podstawa ze żwiru w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa - studnie chłonne
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2.72
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.72	1	2.72						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 73]
nz=2.78	0	2.78
np=1
wa=0
wb=0
il=7.22

[RMS 418]
nz=1.271	0	1.271
np=1
wa=0
wb=0
il=3.46

[POZYCJA]
id=948
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-01	2-18	0513-01		1
mpn=1211
na=Studnie chłonne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 73]
nz=21.3	0	21.3
np=1
wa=0
wb=0
il=21.3

[RMS 419]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 420]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 421]
nz=3.73	0	3.73
np=1
wa=0
wb=0
il=3.73

[RMS 422]
nz=6.84	0	6.84
np=1
wa=0
wb=0
il=6.84

[RMS 423]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 424]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 425]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 426]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 427]
nz=0.235	0	0.235
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[RMS 428]
nz=0.196	0	0.196
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 115]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 429]
nz=3.04	0	3.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.04

[POZYCJA]
id=949
pd=	KNZ	1 0101-01	1	0101-01		0
na=Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasyki studni
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=6.67
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6.67	1	13.07-6,4						0		0

[RMS 430]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=8.14

[POZYCJA]
id=950
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=6.67
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.67	1	6,67						0		0

[RMS 416]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=951
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		1
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=6.67
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.67	1	6,67						0		0

[RMS 73]
nz=0.1022	0	0.1022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 417]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[ELEMENT 1]
na=ORGANIZACJA RUCHU
wa=0
kn=0	0	0
id=924
nu=3
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Droga
wa=0
kn=0	0	0
id=959
nu=3.1
wn=	

[POZYCJA]
id=953
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0702-01	2-31	0702-01		1
mpn=_1211
na=Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm - projekt etapowania stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem i realizacją
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 73]
nz=0.7449	0	0.7449
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7

[RMS 386]
nz=10.9	0	10.9
np=1
wa=0
wb=0
il=98.1

[RMS 387]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 388]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=954
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0703-01	2-31	0703-01		1
na=Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 - projekt etapowania stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem i realizacją
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						0		0

[RMS 73]
nz=0.8241	0	0.8241
np=1
wa=0
wb=0
il=10.71

[RMS 389]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=955
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0702-03	2-31	0702-03		1
mpn=_1211
na=Słupek U12 c - projekt etapowania stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem i realizacją
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 73]
nz=0.7612	0	0.7612
np=1
wa=0
wb=0
il=4.57

[RMS 393]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=956
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0706-05	2-31	0706-05		1
mpn=_1211
na=Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach farbą chlorokauczukową - projekt etapowania stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem i realizacją
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=10.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.08	1	10,08						0		0

[RMS 73]
nz=0.504	0	0.504
np=1
wa=0
wb=0
il=5.08

[RMS 390]
nz=0.483	0	0.483
np=1
wa=0
wb=0
il=4.87

[RMS 391]
nz=0.0735	0	0.0735
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Skrzyżowania
wa=0
kn=0	0	0
id=960
nu=3.2
wn=	

[POZYCJA]
id=961
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0703-03	2-31	0703-03		1
mpn=_1211
na=Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych - projekt etapowania stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem i realizacją
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 73]
nz=0.772	0	0.772
np=1
wa=0
wb=0
il=4.63

[POZYCJA]
id=962
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0818-08	2-31	0818-08		1
mpn=_1211
na=Rozebranie słupków do znaków
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 73]
nz=0.441	0	0.441
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[POZYCJA]
id=964
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0702-01	2-31	0702-01		1
mpn=_1211
na=Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm - projekt etapowania stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem i realizacją
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 73]
nz=0.7449	0	0.7449
np=1
wa=0
wb=0
il=2.98

[RMS 386]
nz=10.9	0	10.9
np=1
wa=0
wb=0
il=43.6

[RMS 387]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 388]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=963
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0703-01	2-31	0703-01		1
na=Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 - projekt etapowania stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem i realizacją
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 73]
nz=0.8241	0	0.8241
np=1
wa=0
wb=0
il=9.89

[RMS 389]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=965
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1406-04	2-31	1406-04		1
mpn=1211
na=Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 73]
nz=5.051	0	5.051
np=1
wa=0
wb=0
il=35.36

[RMS 433]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 434]
nz=0.0094	0	0.0094
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 435]
nz=0.0109	0	0.0109
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 436]
nz=0.058	0	0.058
np=1
wa=0
wb=0
il=0.41

[RMS 388]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 437]
nz=0.093	0	0.093
np=0
wa=0
wb=0
il=0.65

