[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.39
nan=Budowa ulicy Cichej w  Szczytnikach. Na odcinku od. ul. Malarskiej do ul. Bajkowej 
pe=1
op=0
opn=0	1	1	1	0	0	2	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
prn=2	2	2	3	2	1	4	0	1
own=2	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=RG PROJEKT Robert Giemza Pracownia Projektowa
afn=60-480 Poznań ul. adm Józefa Unruga 32
nb=Budowa ulicy Cichej w  Szczytnikach. Na odcinku  od. ul. Malarskiej do ul. Bajkowej 
ab=Gmina Kórnik; Obręb Szczytniki; Dz.  ew. nr 52; 59/96; 38/4; 70/15; 32/7; 103
ni=URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK
ai=62-035 Kórnik Plac Niepodległości 1
br=Drogowa
dt=03.2021
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
cpv=45233252-0	Roboty w zakresie nawierzchni ulic
pcn=I kwartał 2022

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Wiodące narzuty i stawki kosztorysu, przyjęto aktualne z Biuletynu Cenowego Budownictwa, dla robót inżynieryjnych. Dla określenia wartości poszczególnych robót, przyjęto średnie ceny wg SEKOCENBUD, zawarte w Informacyjnym Zestawie Cen Czynników Produkcji Budowlanej III kwartał 2021.1310Jako podstawę wyceny, przyjęto Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR w formie elektronicznej nowelizowane w ramach licencji programu kosztorysowego.1310Wiodące narzuty i stawki kosztorysu dla robót  inżynieryjnych województwo wielkopolskie1310stawka roboczogodziny R-g: 23.20 zł/r-g1310narzuty kosztów pośrednich Kp: 65% od robocizny i sprzętu1310narzut zysku Z: 10.9% od (R+Kp_R) i (S+Kp_S)1310koszty zakupu od M uwzględniono w cenach materiałów 1310W przypadku braku katalogu odpowiadającego danemu zakresowi robót stosujemy kalkulację własną.1310- Ceny materiałów zastosowane w kosztorysie uwzględniają koszty zakupu.1310- Wywóz gruzu z rozbiórek i ziemi :1310dla kosztorysów inwestorskich przyjęto odległość 10km,1310dla kosztorysów ofertowych faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie.1310Wartość kosztorysu jest wartością bez podatku VAT.  1310

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=10
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 296]
ty=M
na=beton C 8/10	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=8.2

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (mieszanka betonowa)'	0
id=2370604	3
jm=m3	060
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=3.34

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Betoniarze grupa II	0
id=2	3
jm=r-g	149
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Betoniarze grupa III	0
id=3	3
jm=r-g	149
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=bitumiarze gr.II	0
id=012	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=bitumiarze gr.III	0
id=013	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=Bitumiarze grupa II	0
id=12	3
jm=r-g	149
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=Bitumiarze grupa III	0
id=13	3
jm=r-g	149
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=Brukarze grupa II	0
id=32	3
jm=r-g	149
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=Brukarze grupa III	0
id=33	3
jm=r-g	149
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 394]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0.03

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35'''	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0.79

[RMS ZEST 24]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37 kW/50 KM	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=22.19

[RMS ZEST 25]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 26]
ty=R
na=Cieśle grupa II	0
id=42	3
jm=r-g	149
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 27]
ty=R
na=darniarze gr.II	0
id=712	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 28]
ty=R
na=Darniarze grupa II	0
id=712	3
jm=r-g	149
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 395]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0.05

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane grubości 25-38 mm klasa III'	0
id=2600614	3
jm=m3	060
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0.13

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=emulsją kationową 50%	0
id=1040099	1
jm=kg	033
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=1455.2

[RMS ZEST 390]
ty=M
na=farba chlorokauczukowa	0
id=1520899	1
jm=dm3	066
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=4.5

[RMS ZEST 378]
ty=M
na=Grunt stabilizowany cementem C1,5/2	0
id=1700301	1
jm=m3	060
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=24.46
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 387]
ty=M
na=gruz	0
id=1690099	1
jm=m3	060
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0.36

[RMS ZEST 396]
ty=M
na=Gwoździe budowlane papowe gołe	0
id=1330610	1
jm=kg	033
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0.29

[RMS ZEST 383]
ty=M
na=kliniec kamienny	0
id=1600604	1
jm=t	034
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=24.55

[RMS ZEST 278]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.60 m3	0
id=11163	1
jm=m-g	148
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=37.6

[RMS ZEST 174]
ty=S
na=koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6 m3	0
id=11133	1
jm=m-g	148
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=8.35

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=kostka brukowa 8 cm szara'	0
id=2222120	1
jm=m2	050
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=42.02

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=krawędziaki iglaste kl.II	0
id=2600999	1
jm=m3	060
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0.02

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=Krawężnik bet.prostok.-100x25x10cm,szary	0
id=2223001	2
jm=m	040
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=55.08

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm	0
id=2223041	1
jm=m	040
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=37.13

[RMS ZEST 46]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 47]
ty=R
na=malarze gr.III	0
id=123	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 48]
ty=R
na=Malarze grupa II	0
id=122	3
jm=r-g	149
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 49]
ty=R
na=Malarze grupa III	0
id=123	3
jm=r-g	149
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 50]
ty=R
na=Maszyniści grupa II	0
id=182	3
jm=r-g	149
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 380]
ty=M
na=miał kamienny	0
id=1600600	1
jm=t	034
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=10.23

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=miał kamienny'	0
id=1600600	1
jm=t	034
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=27.61

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=mieszanka betonowa	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0.47

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa AC11S	0
id=2_31005	3
jm=t	034
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=231.92

[RMS ZEST 54]
ty=R
na=Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II	0
id=203	3
jm=r-g	149
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 55]
ty=R
na=Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III	0
id=204	3
jm=r-g	149
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 56]
ty=R
na=Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II	0
id=222	3
jm=r-g	149
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 57]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 58]
ty=R
na=Murarze grupa II	0
id=342	3
jm=r-g	149
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 385]
ty=M
na=nasiona traw	0
id=3990710	1
jm=kg	033
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=7.06

[RMS ZEST 168]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 371]
ty=R
na=ogrodnicy gr.II	0
id=762	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=olej napędowy	0
id=1020399	1
jm=kg	033
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=32.74

[RMS ZEST 64]
ty=R
na=operatorzy gr.II	0
id=362	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 65]
ty=R
na=Operatorzy grupa II	0
id=362	3
jm=r-g	149
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 66]
ty=R
na=Operatorzy grupa III	0
id=363	3
jm=r-g	149
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 379]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=16.05

[RMS ZEST 324]
ty=M
na=Piasek do betonów zwykłych	0
id=1601806	3
jm=m3	060
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=25.41

[RMS ZEST 69]
ty=S
na=piła do cięcia kostki	0
id=75200	1
jm=m-g	148
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=1.02

[RMS ZEST 72]
ty=R
na=Robocizna	0
id=10005	3
jm=r-g	149
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 73]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=2826.94

[RMS ZEST 74]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 211]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 245]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 75]
ty=R
na=Robotnicy budowlani	0
id=394	3
jm=r-g	149
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 76]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 77]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 78]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 79]
ty=R
na=Robotnicy grupa I	0
id=391	3
jm=r-g	149
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 80]
ty=R
na=Robotnicy grupa II	0
id=392	3
jm=r-g	149
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 391]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych	0
id=1530511	1
jm=dm3	066
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0.69

[RMS ZEST 82]
ty=S
na=rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	0
id=52314	1
jm=m-g	148
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=17.28

[RMS ZEST 287]
ty=S
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)'	0
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=7.41

[RMS ZEST 85]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	0
id=39511	3
jm=m-g	148
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=2.79

[RMS ZEST 307]
ty=S
na=samochód samowyładowczy do 5 t'	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=476.49

[RMS ZEST 88]
ty=S
na=skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa 250-500 dm3	0
id=52271	1
jm=m-g	148
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=22.19

[RMS ZEST 393]
ty=M
na=Słupek U12 c	0
id=1323701	1
jm=szt	020
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Słupki drewniane iglaste Fi 70 mm	0
id=3951300	3
jm=m3	060
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0.04

[RMS ZEST 386]
ty=M
na=słupki z rur stalowych	0
id=1323701	1
jm=kg	033
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=87.2

[RMS ZEST 91]
ty=R
na=Spawacze grupa II	0
id=402	3
jm=r-g	149
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 92]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1)	0
id=11333	3
jm=m-g	148
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=60.3

[RMS ZEST 281]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)'	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=12.07

[RMS ZEST 96]
ty=R
na=Stolarze grupa II	0
id=412	3
jm=r-g	149
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 389]
ty=M
na=tablice znaków drogowych	0
id=1352899	1
jm=szt	020
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=14

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=tłuczeń kamienny niesortowany	0
id=1600614	1
jm=t	034
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=680.23

[RMS ZEST 282]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg	0
id=12622	1
jm=m-g	148
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=0.91

[RMS ZEST 297]
ty=S
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t'	0
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=2.07

[RMS ZEST 376]
ty=S
na=walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t	0
id=12261	1
jm=m-g	148
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=26.68

[RMS ZEST 288]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 10 t (1)'	0
id=12113	3
jm=m-g	148
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=264.58

[RMS ZEST 104]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 15 t	0
id=12115	1
jm=m-g	148
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=20.53

[RMS ZEST 106]
ty=S
na=Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1)	0
id=12274	3
jm=m-g	148
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=8.08

[RMS ZEST 302]
ty=S
na=wibrator powierzchniowy'	0
id=45100	1
jm=m-g	148
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=5.33

[RMS ZEST 388]
ty=M
na=woda z rurociągu'	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=112.31

[RMS ZEST 384]
ty=M
na=ziemia urodzajna (humus)	0
id=3990400	1
jm=m3	060
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=61.15
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3970100

[RMS ZEST 177]
ty=S
na=zrywarka przyczepna	0
id=11711	1
jm=m-g	148
ce=0	1646824065
cw=0	PLN
il=11.76

[RMS ZEST 114]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=88888888	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 115]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY DROGOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=767
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=770
pd=	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		0
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=372
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=372	1	372						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 73]
nz=0.117	0	0.117
np=1
wa=0
wb=0
il=41.55

[RMS 89]
nz=0.0001	0	0.000104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 85]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0
il=2.79

[POZYCJA]
id=898
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0804-03	2-31	0804-03		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o średniej grubości 5 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1488
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1488	1	1488						0		0

[RMS 73]
nz=0.1161	0	0.2321*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=172.76

[RMS 281]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=11.76

[RMS 177]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=11.76

[POZYCJA]
id=896
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-01	4-04	1103-01		1
mpn=1211
na=Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze - nawierzchnia
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=58.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=58.4	1	1488*0.05-16,0						0		0

[RMS 174]
nz=0.143	0	0.143
np=1
wa=0
wb=0
il=8.35

[POZYCJA]
id=897
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-04 1103-05 	4-04	1103-04	 1103-05 	1
mpn=11:0:100911,101211
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km -  tłuczeń z nawierzchni 63,50m3 przeznaczona na nawierzchnię zjazdów
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=58.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=58.4	1	74.40-16,0						0		0

[RMS 307]
nz=0.51	0	0.177+9*0.037
np=1
wa=0
wb=0
il=29.78

[POZYCJA]
id=790
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0228-02	2-01	0228-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III - humus i grunt
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1038.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1038.6	1	150+888.6						0		0

[RMS 73]
nz=0.1088	0	0.1088
np=1
wa=0
wb=0
il=113

[RMS 92]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=14.54

[POZYCJA]
id=901
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0229-05	2-01	0229-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1038.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1038.6	1	1038.6						0		0

[RMS 92]
nz=0.0058	0	0.0058
np=1
wa=0
wb=0
il=6.02

[POZYCJA]
id=902
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0229-08	2-01	0229-08		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1038.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1038.6	1	1038.6						0		0

[RMS 92]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=8.52

[POZYCJA]
id=903
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0211-07 0214-04 	2-01	0211-07	 0214-04 	1
mpn=49:3:100977,10121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.10 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1038.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1038.6	1	1038,60						0		0

[RMS 73]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=32.72

[RMS 278]
nz=0.0362	0	0.0362
np=1
wa=0
wb=0
il=37.6

[RMS 92]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0
il=23.89

[RMS 307]
nz=0.4301	0	0.1565+18*0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=446.7

[POZYCJA]
id=904
pd=						1
mpn=_1211
na=Zakup  i transport piasku dla nasypów
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=8.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.25	1	8,25						0		0

[RMS 324]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=10.07

[POZYCJA]
id=905
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0235-01	2-01	0235-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Formowanie i zagęszczanie warstwy piasku spycharkami z gruntu dowiezionego
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=8.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.25	1	8,25						0		0

[RMS 73]
nz=0.0725	0	0.0725
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 324]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=10.07

[RMS 281]
nz=0.0384	0	0.0384
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[POZYCJA]
id=906
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01 z.sz. 2.5.2. 9907 	2-01	0236-01	 z.sz. 2.5.2. 9907 	1
mpn=10:2:0923,101211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=8.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.25	1	8,25						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.57		1.57
wm=1		1
ws=1.57		1.57

[RMS 73]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0
il=1.73

[RMS 282]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0
il=0.91

[POZYCJA]
id=800
pd=	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		0
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV - zjazdy
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=80
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						0		0

[RMS 73]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 388]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 92]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.31

[RMS 106]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[POZYCJA]
id=826
pd=	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		0
na=Ławy pod krawężniki 15x22 ; ława betonowa z oporem beton C12/15
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2.025
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2.025	1	54*0.0375						0		0

[RMS 73]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=0
wb=0
il=18.27

[RMS 290]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 291]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.11

[RMS 324]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[RMS 388]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.95

[RMS 114]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=809
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-05	2-31	0403-05		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54						0		0

[RMS 73]
nz=0.3255	0	0.3255
np=1
wa=0
wb=0
il=17.58

[RMS 283]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=55.08

[RMS 324]
nz=0.0111	0	0.0111
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 300]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[RMS 388]
nz=0.0041	0	0.0041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=890
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0204-05 0204-06	2-31	0204-05	 0204-06	1
mpn=73:0:2009121,101211
na=Nawierzchnia zjazdów z tłucznia kamiennego - tłuczeń z rozbiórki - grubość po zagęszczeniu 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=80
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						0		0

[RMS 73]
nz=0.2868	0	0.2868
np=1
wa=0
wb=0
il=22.94

[RMS 388]
nz=0.02	0	0.007+13*0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 104]
nz=0.0406	0	0.0224+13*0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=3.25

[POZYCJA]
id=907
pd=	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		0
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV - poszerzene
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1111.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1111.6	1	1111.60						0		0

[RMS 73]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0
il=3.11

[RMS 388]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=5.56

[RMS 92]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=4.34

[RMS 106]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=4.78

[POZYCJA]
id=908
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0111-03 0111-04	2-31	0111-03	 0111-04	1
mpn=37:0:220983,101211
na=Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem C1,5/2 grubości 22 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1111.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1111.6	1	1111,60						0		0

[RMS 73]
nz=0.2083	0	0.1796+7*0.0041
np=1
wa=0
wb=0
il=231.55

[RMS 378]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=24.46

[RMS 388]
nz=0.0416	0	0.0304+7*0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=46.24

[RMS 376]
nz=0.024	0	0.0226+7*0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=26.68

[POZYCJA]
id=916
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=483.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=483.6	1	483,6						0		0

[RMS 73]
nz=0.0333	0	0.0333
np=1
wa=0
wb=0
il=16.1

[RMS 271]
nz=0.2182	0	0.2182
np=1
wa=0
wb=0
il=105.52

[RMS 388]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=7.25

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 287]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=1.31

[RMS 288]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72

[POZYCJA]
id=909
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07 0114-08	2-31	0114-07	 0114-08	1
mpn=50:0:100998,101211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=483.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=483.6	1	483,60						0		0

[RMS 73]
nz=0.0326	0	0.0326
np=1
wa=0
wb=0
il=15.77

[RMS 271]
nz=0.2121	0	0.1697+2*0.0212
np=1
wa=0
wb=0
il=102.57

[RMS 285]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0
il=6.92

[RMS 388]
nz=0.01	0	0.008+2*0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=4.84

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 287]
nz=0.0029	0	0.0025+2*0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 288]
nz=0.0282	0	0.0256+2*0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=13.64

[POZYCJA]
id=892
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07 0114-08	2-31	0114-07	 0114-08	1
mpn=50:0:100998,101211
na=Warstwa z kruszywa łamanego - wyrównanie istniejącej podbudowy o średniej grubości po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1447
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1447	1	1488-41						0		0

[RMS 73]
nz=0.0326	0	0.0326
np=1
wa=0
wb=0
il=47.17

[RMS 271]
nz=0.2121	0	0.1697+2*0.0212
np=1
wa=0
wb=0
il=306.91

[RMS 285]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0
il=20.69

[RMS 388]
nz=0.01	0	0.008+2*0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=14.47

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 287]
nz=0.0029	0	0.0025+2*0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 288]
nz=0.0282	0	0.0256+2*0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=40.81

[POZYCJA]
id=818
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1004-07	2-31	1004-07		1
na=Skropienie emulsją kationową 50% w ilości 0.8kg/m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1819
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1819	1	1860-41						0		0

[RMS 73]
nz=0.0095	0	0.0095
np=1
wa=0
wb=0
il=17.28

[RMS 31]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=1455.2

[RMS 63]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=32.74

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 88]
nz=0.0122	0	0.0122
np=1
wa=0
wb=0
il=22.19

[RMS 24]
nz=0.0122	0	0.0122
np=1
wa=0
wb=0
il=22.19

[POZYCJA]
id=839
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0310-05 0310-06	2-31	0310-05	 0310-06	1
mpn=78:0:509126,101211
na=Warstwa ścieralna z betonu asfaltowa AC11S - grubość po zagęszcz. 5 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1819
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1819	1	1860-41						0		0

[RMS 73]
nz=0.0517	0	0.0517
np=1
wa=0
wb=0
il=94.04

[RMS 52]
nz=0.1275	0	0.0765+2*0.0255
np=1
wa=0
wb=0
il=231.92

[RMS 82]
nz=0.0095	0	0.0057+2*0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=17.28

[RMS 288]
nz=0.0095	0	0.0057+2*0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=17.28

[RMS 104]
nz=0.0095	0	0.0057+2*0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=17.28

[POZYCJA]
id=912
pd=	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		0
na=Ławy pod krawężnik 15x30 ; ława betonowa z oporem beton C12/15 - progi
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1.183
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1.183	1	0.065*18.2						0		0

[RMS 73]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.67

[RMS 290]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 291]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.23

[RMS 324]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 388]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 114]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=913
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - progi
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=36.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=36.4	1	18,2*2						0		0

[RMS 73]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=15.62

[RMS 45]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=37.13

[RMS 324]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 300]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 388]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=914
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0109-03 0109-04	2-31	0109-03	 0109-04	1
mpn=33:0:150979,101211
na=Podbudowa betonowa z betonu C 8/10 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - progi
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=41
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	20.5*2						0		0

[RMS 73]
nz=0.2895	0	0.2895
np=1
wa=0
wb=0
il=11.87

[RMS 294]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 388]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.41

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 296]
nz=0.2	0	0.20
np=0
wa=0
wb=0
il=8.2

[RMS 297]
nz=0.0504	0	0.0402+3*0.0034
np=1
wa=0
wb=0
il=2.07

[POZYCJA]
id=915
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - progi
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=41
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	41						0		0

[RMS 73]
nz=1.3032	0	1.3032
np=1
wa=0
wb=0
il=53.43

[RMS 298]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=42.02

[RMS 324]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0
il=3.35

[RMS 300]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 388]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=1.11

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 302]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=5.33

[RMS 69]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=1.03

[POZYCJA]
id=917
pd=	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		0
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV - mulda chłonna
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=130
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130						0		0

[RMS 73]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 388]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.65

[RMS 92]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.51

[RMS 106]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=918
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-01 0105-02	2-31	0105-01	 0105-02	1
mpn=26:0:100972,101211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu  - mulda chłonna
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=130
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130						0		0

[RMS 73]
nz=0.1813	0	0.1813
np=1
wa=0
wb=0
il=23.57

[RMS 379]
nz=0.1231	0	0.037+7*0.0123
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 388]
nz=0.006	0	0.0018+7*0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=919
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07 0114-08	2-31	0114-07	 0114-08	1
mpn=50:0:150998,101211
na=Warstwa chłonna z kruszywa 4/31.5 mm grubości 15 cm - mulda chłonna
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=130
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130						0		0

[RMS 73]
nz=0.0381	0	0.0381
np=1
wa=0
wb=0
il=4.95

[RMS 271]
nz=0.3181	0	0.1697+7*0.0212
np=1
wa=0
wb=0
il=41.35

[RMS 380]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0
il=1.86

[RMS 388]
nz=0.015	0	0.008+7*0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 287]
nz=0.0039	0	0.0025+7*0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.51

[RMS 288]
nz=0.0347	0	0.0256+7*0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=4.51

[POZYCJA]
id=920
pd=	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		0
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV - pobocza
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=558
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=558	1	558						0		0

[RMS 73]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0
il=1.56

[RMS 388]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=2.79

[RMS 92]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=2.18

[RMS 106]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[POZYCJA]
id=921
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1101-03 1101-04	2-31	1101-03	 1101-04	1
mpn=139:0:1509188,101211
na=Utwardzenie pobocza kruszywem 0/31.5 mm grubości 15  cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=558
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=558	1	558						0		0

[RMS 73]
nz=2.633	0	0.893+10*0.174
np=1
wa=0
wb=0
il=1469.21

[RMS 271]
nz=0.222	0	0.072+10*0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=123.88

[RMS 383]
nz=0.044	0	0.014+10*0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=24.55

[RMS 380]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=8.37

[RMS 388]
nz=0.04	0	0.02+10*0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=22.32

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 288]
nz=0.304	0	0.104+10*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=169.63

[POZYCJA]
id=922
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0506-01	2-01	0506-01		1
mpn=1211
na=Plantowanie skarp i dna rowu wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=588
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=588	1	588						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 73]
nz=0.174	0	0.174
np=1
wa=0
wb=0
il=97.73

[POZYCJA]
id=923
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0510-01 0510-02 	2-01	0510-01	 0510-02 	1
mpn=116:0:1009149,101211
na=Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=588
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=588	1	588						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 73]
nz=0.428	0	0.258+1*0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=240.32

[RMS 384]
nz=0.104	0	0.052+1*0.052
np=1
wa=0
wb=0
il=61.15

[RMS 385]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=7.06

[ELEMENT 1]
na=ORGANIZACJA RUCHU
wa=0
kn=0	0	0
id=924
nu=2
wn=	

[POZYCJA]
id=925
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0703-03	2-31	0703-03		1
mpn=_1211
na=Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych - projekt etapowania stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem i realizacją
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 73]
nz=0.772	0	0.772
np=1
wa=0
wb=0
il=0.77

[POZYCJA]
id=928
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0702-01	2-31	0702-01		1
mpn=_1211
na=Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm - projekt etapowania stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem i realizacją
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 73]
nz=0.7449	0	0.7449
np=1
wa=0
wb=0
il=5.96

[RMS 386]
nz=10.9	0	10.9
np=1
wa=0
wb=0
il=87.2

[RMS 387]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 388]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=926
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0703-01	2-31	0703-01		1
na=Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 - projekt etapowania stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem i realizacją
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[RMS 73]
nz=0.8241	0	0.8241
np=1
wa=0
wb=0
il=11.54

[RMS 389]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=929
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0702-03	2-31	0702-03		1
mpn=_1211
na=Słupek U12 c - projekt etapowania stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem i realizacją
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 73]
nz=0.7612	0	0.7612
np=1
wa=0
wb=0
il=3.04

[RMS 393]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=927
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0706-05	2-31	0706-05		1
mpn=_1211
na=Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach farbą chlorokauczukową - projekt etapowania stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem i realizacją
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=9.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.32	1	9,32						0		0

[RMS 73]
nz=0.504	0	0.504
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7

[RMS 390]
nz=0.483	0	0.483
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[RMS 391]
nz=0.0735	0	0.0735
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=931
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1406-04	2-31	1406-04		1
mpn=1211
na=Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 73]
nz=5.051	0	5.051
np=1
wa=0
wb=0
il=25.26

[RMS 394]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 379]
nz=0.0094	0	0.0094
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 395]
nz=0.0109	0	0.0109
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 396]
nz=0.058	0	0.058
np=1
wa=0
wb=0
il=0.29

[RMS 388]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 115]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 398]
nz=0.093	0	0.093
np=0
wa=0
wb=0
il=0.46

