Żyrardów, dn. 02.04.2024 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

<https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_zyrardow>

### ID postępowania: 906804

### Dotyczy postepowania: „ Dostawa cysterny do transportu wody pitnej na podwoziu przyczepki samochodowej dwuosiowej – 1000 l ze stali nierdzewnej do PGK „Żyrardów”

Zamawiający poniżej publikuje treść pytań wraz z odpowiedziami, które wpłynęły w niniejszym postepowaniu:

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający dopuszcza aby przekrój zbiornika był eliptyczny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, aby przekrój zbiornika był eliptyczny.

**Pytanie 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza aby właz górny był DN430?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza właz górny DN430.

**Pytanie 3.**

Czy Zamawiający dopuszcza aby cysterna była zamontowana na przyczepce bez burt?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza aby cysterna była zamontowana na przyczepce bez burt.

**Pytanie 4.**

Czy Zamawiający dopuszcza aby nie było drabinki przy cysternie? (dostęp do włazu jest z platformy przyczepy).

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza brak drabinki przy cysternie. Dostęp do włazu z platformy przyczepy.

**Pytanie 5.**

Czy zamawiający dopuszcza aby przyczepka miała wymiary przestrzeni ładunkowej: długość 3100mm, szerokość 1300mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza podane powyżej wymiary przestrzeni ładunkowej.

**Pytanie 6.**

Czy Zamawiający dopuszcza aby przyczepka miała 2 osie 1350kg każda i układ hamujący 2700kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza podane powyżej parametry.

**Pytanie 7.**

Czy Zamawiający dopuszcza aby przyczepka miała koła 165R13C i podłogę z blachy aluminiowej ryflowanej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza aby przyczepka miała koła 165R13C i podłogę z blachy aluminiowej ryflowanej.

Prezes Zarządu

Michał Klonowski