Załącznik nr 7 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„ Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cegłowie ”**. (oznaczenie sprawy: IZP.271.7.2022).

**I. Parametry techniczno-użytkowe**  
1. Samochód fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 2021 r., nie rejestrowany, nie używany, nie powystawowy,

2. Ilość miejsc- 6 osób w układzie 1+1+ 4,  
3. Napęd 4x4-uterenowiony,

4. Pojemność silnika min. 5000 cm3 - max. 9000 cm3,  
5. Moc min. 260 KM- max. 290 KM,  
6. Koła pojedyncze na osi przedniej, podwójne na osi tylnej,

7. Manualna 6-cio stopniowa skrzynia biegów + wsteczny;

8. Długość -8000-8200 mm,

9. Szerokość- 2450-2560 mm,

10. Wysokość- 3200-3500 mm,

11. Wersja silnika spełniająca normę emisji spalin min. Euro 6,

12. Zaczep holowniczy z tyłu pojazdu,

13. 6 szt. radiostacji przenośnych na wyposażeniu z ładowaniem

14. Podest do radiostacji przenośnych,

15. Zbiornik wody o pojemności min. 4000 l,

16. Zbiornik środka pianotwórczego- min. 250 l,

17. Balustrada ochronna boczna dachu o wysokości m.in. 160 mm,

18. Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2500 l/min przy 8 barach i wydajności na wysokim ciśnieniu min. 350/ min przy 40 barach,

19. Zraszacze przednie i boczne,

20. Działko wodno-pianowe z nakładką do piany;

21. Nagłośnienie min. 200 W,

22. Ogrzewanie autopompy,

23. Zamki drzwi z centralnym zamykaniem, sterowane pilotem,

24. Klimatyzacja,

25. Układ ładowania akumulatorów pojazdu,

26. Maszt oświetleniowy zasilany z instalacji pojazdu,

27. Kamera cofania,

28. Koło zapasowe,

29. Żaluzje aluminiowe pyłoszczelne i bryzgoszczelne,  
30. 6 szt. latarek kontowych na wyposażeniu z ładowarkami,  
31. Przetwornica,  
32. Mocowania aparatów do ochrony dróg oddechowych w kabinie,  
33. Uchwyt z ładowarką do kamery Flir K2,  
34. Wyciągarka elektryczna - uciąg 8 t z liną 28 m w obudowie kompozytowej wyciągarki,  
35. Panel wskaźników w kabinie,  
36. Oświetlenie samochodu - lampy boczne - 6szt i listwy LED nad żaluzjami dwie lampy zespolone tylne umieszczone na ścianie dolnej tylnej nadwozia wmontowane w wyprofilowane nakładki kompozytowe wraz z zamontowanymi zabezpieczeniami ochronnymi,  
37. Oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego - na dachu kabiny zamontowana wyprofilowana nadbudowa wykonana z materiałów kompozytowych z zamontowaną lampą zespoloną z napisem „STRAŻ”, płaską, umieszczoną w nakładce kompozytowej dachu kabiny i dwie wyprofilowane lampy niebieskie LED, wbudowane w nakładkę kompozytową z kloszami z poliwęglanu dwie lampy pulsacyjne LED z przodu pojazdu na masce dwie wyprofilowane lampy niebieskie umieszczone na ścianie tylnej pojazdu wbudowane w naroże nadwozia kompozytowego,  
38. Światła ostrzegawcze 4 szt. na atrapie oraz światła ostrzegawcze w lusterkach,

**II. GWARANCJA ( KRYTERIA PUNKTOWANE)**

1. Gwarancja mechaniczna na usterki mechaniczne;
2. Gwarancja na zabudowę pożarniczą,

**III. SERWIS**

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu samochodu ratowniczo-gaśniczego. Poprzez serwis należy rozumieć okresowe przeglądy wynikające z dokumentów pojazdu oraz naprawy gwarancyjne.

**IV. WARUNKI DOSTAWY**

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód do siedziby Zamawiającego, w terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Dostarczony samochód musi spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w rozdziale IV pkt 4 SWZ.
3. Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć:
4. oryginalna instrukcja obsługi w języku polskich,
5. książkę gwarancyjną wraz ze szczególnymi warunkami gwarancji i serwisu,
6. książkę przeglądów serwisowych,
7. dokumenty umożliwiające zarejestrowanie Samochodu.
8. fakturę VAT,
9. świadectwo zgodności WE,
10. dokument potwierdzający posiadanie akcyzy, dopuszcza się oświadczenie sprzedawcy,
11. kartę pojazdu,
12. świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski.
13. Wykonawca zobligowany jest do zamontowania dostarczonego sprzętu stanowiącego wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego.