**Załącznik nr 1**

**ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PODCZAS PRZEGLĄDU SERWISOWEGO**

**DWÓCH KOTŁÓW GAZOWYCH 2x530kW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KOTŁOWNI W BUDYNKU UMP PRZY PL. KOLEGIACKIM 17 ORAZ DWÓCH KOTŁÓW GAZOWYCH 2x170kW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. MATEJKI 50**

**WSZYSTKIE CZYNNOŚCI WYKONYWANE PODCZAS PRZEGLĄDÓW SERWISOWYCH NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI SERWISOWYMI PRODUCENTA URZĄDZEŃ**

1. Czyszczenie, diagnostyka i regulacja palnika.
2. Czyszczenie komór kotła.
3. Analiza spalin.
4. Wykonanie pomiarów szczelności gazowej.
5. Wykonanie pomiarów elektrycznych.
6. Kontrola ciągu kominowego.
7. Diagnostyka i regulacja automatyki kotłowni.
8. Sprawdzenie układu przygotowania CWU.
9. Kontrola ciśnień naczynia przeponowego.
10. Sprawdzenie poprawności działania pracy pomp.
11. Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniu kotłowni.
12. Całodobowy monitoring.