**UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO**

**W BYDGOSZCZY**

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

[www.ukw.edu.pl](http://www.ukw.edu.pl)

Bydgoszcz 26.08.2022 r.

**UKW/DZP-282-ZO-61/2022**

**Odpowiedź na pytania Wykonawcy**

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że   
w postępowaniu pn. „*Dostawa, montaż i uruchomienie szlabanu jednoramiennego wraz z czytnikami kart wjazdowych na potrzeby UKW*” w dniu 25.08.2022 r. wpłynęły pytania o następującej treści:

**Pytanie 1**

Proszę o podanie wymaganej długości ramienia (bądź istniejącego światła przejazdu).

**Odp.**

Wymagane jest ramię szlabanu o długości 4 m - 4,50 m

**Pytanie 2**

Czy w miejscu montowania szlabanu istnieje zasilanie elektryczne lub z jakiej odległości należy je doprowadzić i w jakim rodzaju podłożu (kostka/ grunt/ asfalt).

**Odp.**

Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej po stronie Zamawiającego (informacja w Załączniku nr 2 pkt.4).

**Pytanie 3**

Sterowanie szlabanem za pomocą pilota czy ewentualnie z pomieszczenia ochrony lub innego punktu?

**Odp.**

Sterowanie szlabanem za pomocą przycisku z pomieszczenia ochrony oraz pilota.

**Pytanie 4**

Proszę o podanie ilości pilotów?

**Odp.**

Dwa piloty

**Pytanie 5**

Proszę o podanie specyfikacji technicznej czytników kart wjazdowych.

**Odp.**

Czytnik n/t indentyfikatory EM 125khz

Czytnik musi obsługiwać karty istniejące, użytkowane na inne nasze obiekty. Jedna karta do wszystkich szlabanów.

**INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy informuje, że w postępowaniu pn. „*Dostawa, montaż i uruchomienie szlabanu jednoramiennego wraz z czytnikami kart wjazdowych na potrzeby UKW*” dokonuje modyfikacji treści zapytania ofertowego w następującym zakresie:

**1)** **Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt. 3 ppkt. 3.1**

**Jest:**

3.1 Zakres robót:

* dostawa szlabanu jednoramiennego,
* montaż szlabanu jednoramiennego,
* uruchomienie szlabanu jednoramiennego,
* wykonanie fundamentu pod jednostkę centralną,
* wykonanie fundamentów pod słupki dla czytników kart oraz słupka na fotokomórkę,
* montaż jednostki centralnej umożliwiającej obsłużenie i zaprogramowanie min 1000 kart

wjazdowych na każdy z czytników oraz z możliwością kodowania kart przez użytkownika -

Zamawiającego (oprogramowanie komputerowe + czytnik.),

* montaż czynników kart – 2 szt.,
* montaż odbojnic zabezpieczających przed uszkodzeniem urządzeń – 2 szt.,
* montaż ramienia ok. 4m.

**Powinno być:**

3.1 Zakres robót:

* dostawa szlabanu jednoramiennego,
* montaż szlabanu jednoramiennego,
* uruchomienie szlabanu jednoramiennego,
* wykonanie fundamentu pod jednostkę centralną,
* wykonanie fundamentów pod słupki dla czytników kart oraz słupka na fotokomórkę,
* montaż jednostki centralnej umożliwiającej obsłużenie i zaprogramowanie min 1000 kart

wjazdowych na każdy z czytników oraz z możliwością kodowania kart przez użytkownika -

Zamawiającego (oprogramowanie komputerowe + czytnik.),

* montaż czynników kart – 2 szt.,
* montaż odbojnic zabezpieczających przed uszkodzeniem urządzeń – 2 szt.,
* **montaż ramienia o długości 4 m – 4,50 m**

**2)** **Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt.3 ppkt. 3.2**

**Jest:**

3.2 Wymagania dotyczące jednostki centralnej:

* czas pełnego otwarcia max. 10 sek.,
* obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo,
* wbudowana centrala sterująca,
* silnik 24V,
* klasa odporności IP 54,
* intensywność pracy min. 350 cykli/min.,
* temperatura pracy od -20^C do + 55^C,
* żywotność min. 3.000.000 cykli,
* ramię aluminiowe płaskie lub półokrągłe o długości ok 4m – 1 szt.

**Powinno być:**

3.2 Wymagania dotyczące jednostki centralnej:

* czas pełnego otwarcia max. 10 sek.,
* obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo,
* wbudowana centrala sterująca,
* silnik 24V,
* klasa odporności IP 54,
* intensywność pracy min. 350 cykli/min.,
* temperatura pracy od -20^C do + 55^C,
* żywotność min. 3.000.000 cykli,
* **ramię aluminiowe płaskie lub półokrągłe o długości 4 m – 4,50 m– 1 szt,**
* **sterowanie szlabanem za pomocą przycisku z pomieszczenia ochrony oraz pilota (2 szt),**

**3) Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt.3 ppkt. 3.3**

**Jest:**

3.3 Dodatkowe wyposażenie:

* oświetlenie LED ramienia,
* moduł lampy sygnalizacyjnej – 1 szt.,
* ruchoma podpora ramienia – 1 szt.
* fotokomórki – 2 szt.
* kolumna aluminiowa pod fotokomórkę o wysokości 50cm,
* kolumna aluminiowa pod czytniki o wysokości 100cm 2 szt. w kolorze żółtym,
* czytniki kart 2 szt.,
* naklejki ostrzegawcze na ramię,
* przycisk otwierania bramy (klawiszowy).

**Powinno być:**

3.3 Dodatkowe wyposażenie:

* oświetlenie LED ramienia,
* moduł lampy sygnalizacyjnej – 1 szt.,
* ruchoma podpora ramienia – 1 szt.
* fotokomórki – 2 szt.
* kolumna aluminiowa pod fotokomórkę o wysokości 50cm,
* kolumna aluminiowa pod czytniki o wysokości 100cm 2 szt. w kolorze żółtym,
* **czytniki kart - 2 szt. Czytnik n/t indentyfikatory EM 125khz, musi obsługiwać karty istniejące, użytkowane na inne nasze obiekty. Jedna karta do wszystkich szlabanów.**
* naklejki ostrzegawcze na ramię,
* przycisk otwierania bramy (klawiszowy).
* **pilot do sterowania szlabanem – 2 szt.**

**Zmodyfikowana treść zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszego pisma.**

Jeżeli modyfikacja Załącznika nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia spowoduje zmiany w złożonej przez Państwa ofercie proszę o dokonanie jej modyfikacji.

***Zastępca Kanclerza UKW***

***mgr Mariola Majorkowska***