Zapytanie w zakresie robót polegających na wykonaniu utwardzenia nawierzchni drogi gruntowej metodą podwójnego nawierzchniowego utrwalenia.

Przedmiotem zapytania jest wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi gruntowej metodą podwójnego nawierzchniowego utrwalenia w miejscowości Szczytniki Małe, gmina Kunice, na dz. nr 68/3, 492/3, 72/11, 73/11. O długości ok. 264 mb. i szerokości 4 m. - około 1050 m2

W zakres prac wchodzi:

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- wykonanie regulacji włazów studni kanalizacyjnych, skrzynek zasuw oraz skrzynek hydrantowych dostosowując je do nowej niwelety drogi lub zabezpieczenie włazów studni kanalizacyjnych, skrzynek zasuw oraz skrzynek hydrantowych umożliwiających ich odkrycie bez uszkadzania nawierzchni.

- wykonanie cząstkowej podbudowy nawierzchni tłuczniowej (załatanie ubytków w nawierzchni) wraz z mechanicznym zagęszczeniu walcem,

- wykonanie nawierzchni wykonana powierzchownego utrwalenia emulsją oraz grysami.

Podane parametry należy traktować jako minimalne, wymagane przez zamawiającego. Ewentualne korekty zmniejszające lub zwiększające mogą wynikać wyłącznie z lokalnych uwarunkowań położenia w planie i profilu po uzgodnieniu z Zamawiającym. Podane długości mają charakter poglądowy, a wszelkie różnice jakie wynikną w trakcie wykonywania robót nie będą miały wpływu na cenę oraz na czas ukończenia robót.

Zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie.

W zaproszeniu w wierszach – przedmiot zamówienia proszę wypełnić pola dotyczące kwoty za zadanie ogółem oraz kwoty za poszczególne odcinki składające się na kwotę ogółem.