|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry techniczno-użytkowe | Wymagane wartości parametru  | Wartości parametru oferowanego ciągnika |
|  | Rodzaj pojazdu (marka, model, rocznik) | Ciągnik rolniczy z napędem na 4 koła, fabrycznie nowy, nie starszy niż rok produkcji 2021 lub 2022,  |  |
|  | Ilość miejsc siedzących | 2 |  |
|  | Napęd na wszystkie koła 4X4 | Tak |  |
|  | Typ silnika | Wysokoprężny 4-cylindrowy, układ wtryskowy – common rail,  |  |
|  | Pojemność silnika | Z przedziału od 3,3 dm3 do 3,7 dm3 |  |
|  | Moc maksymalna silnika | Co najmniej 80 KM,  |  |
|  | Okres gwarancji | Co najmniej 12 miesięcy bez limitu mth |  |
|  | Masa własna ciągnika  | Pomiędzy 3500 – 4000 kg |  |
|  | Rodzaj rewersu | Rewers hydrauliczny bez sprzęgłowy  |  |
|  | Przekładnia  | Minimum 12 biegów do przodu 12 do tyłu  |  |
|  | Pompa hydrauliczna  | Minimum 60 l/min |  |
|  | Klimatyzacja + ogrzewanie,  | Tak |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego | Tak |  |
|  | Blokada mechanizmu różnicowego tył | Tak – załączanie elektrohydrauliczne tylnej blokady mechanizmu różnicowego tylnej osi.  |  |
|  | Norma emisji spalin | Minimum spełnienie normy Stage V |  |
|  | Siedzenie kierowcy amortyzowane pneumatycznie | Tak |  |
|  | Prędkość jazdy | 40 km/h |  |
|  | Wałek odbioru mocy (WOM) | Minimum 3 prędkości 540/540E/1000  |  |
|  | Sprzęgło WOM | W kąpieli olejowej |  |
|  | Tylny TUZ  | Sterownie mechaniczne lub elektryczne |  |
|  | Udźwig tylnego TUZ | Minimum 4000 kg |  |
|  | Ilość wyjść hydraulicznych  | Minimum 3 pary – 6 wyjść,  |  |
|  | Lampy robocze  | Minimum 4 sztuki,  |  |
|  | Przedni TUZ I WOM  | Przedni TUZ I WOM + wyjście hydrauliczne z przodu  |  |
| 26. | Lampa ostrzegawcza  | Minimum jedna z lewej strony  |  |
| 27. | Szyberdach  | TAK |  |
| 28. | Ogumienie przód | Szerokości minimum 380/70R24 |  |
| 29. | Ogumienie tył | Szerokość minimum 480/70R34 |  |
| 30. | Przednie błotniki skrętne,  | TAK |  |
| 31.  | Zaczepy  | Zaczep transportowy oraz zaczep polowy.  |  |
| 32. | Obciążniki na tylne koła  | Minimum 80 kg na koło,  |  |
| 33. | Odległość od serwisu  | do 100 km,  |  |