**Załącznik nr 1**

**GABLOTA NA SZTANDAR – 2 szt**

Wymiary sztandaru:

- długość górnej części drzewca wraz z głowicą - 150 cm,

- długość dolnej części drzewca - 175 cm

**OPIS:**

Gablota na sztandar wykonana w całości z aluminium anodowanego na srebrno.

Narożniki plastikowe (szare).

Drzwi: bezpieczne szkło akrylowe w ramie aluminiowej unoszone do góry lub podwójnie otwierane na boki, zamykane na dwa zamki. Drzwi podtrzymywane siłownikiem lub na zawiasach.

Haki do zamontowania sztandaru z górną częścią drzewca wraz z głowicą (150 cm).   
Haki na dolną części drzewca (175 cm). Ze względu na długość dolnej części drzewca zalecane będzie umieszczenie haków na zewnątrz gabloty przy bocznej ściance.

Głębokośćagablotya22acm;

Kolor podłoża aluminium matowe (szare);

Oświetlenie LED.

Konsultacje do wykonania gabloty na sztandar oraz zatwierdzenie końcowego efektu po konsultacji techniczno-graficznej z JW. 3946 Bytom.