**Remont wózka zsypowego i napinacza – Górażdże Cement, Stacja Przesypowa Kruszywa - Poznań**

Lokalizacja: Górażdże Cement, SPK Poznań, ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań,

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Andrzej Jarosz, Z-ca Kierownika - tel. 603 064 882,

Termin wykonania prac: do końca czerwca 2023

Zakres prac:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Wózek zsypowy na przenośniku nr 12:  * wymiana rynien zsypowych na nowe * wymiana ścian grodziowych w wózku na nowe * wzmocnienie ścian bocznych i czołowych przez wspawanie dodatkowych blach * zabezpieczenie antykorozyjne   Okres trwałości M (średni 5-15)  Parametry powłok: klasa korozyjności C3, okres trwałości M (średni 5-15)  Uwagi: elementy muszą być odporne na ścieranie (przesypywane kruszywo); należy odpowiednio dobrać grubość i rodzaj materiału | Wóz Ściany zsypowe na wózku    Lej zsypowy Ściana grodziowa wewnętrzna |
| 1. Napinacz taśmy przenośnikowej  * nowe przytwierdzenie do stopy betonowej * wzmocnienie lub wymiana rozwarstwiających się słupków oraz wstawienie dwóch dodatkowych klamr spinających słupki * zabezpieczenie antykorozyjne napinacza, na całej długości   Okres trwałości M (średni 5-15)  Parametry powłok: klasa korozyjności C3, okres trwałości M (średni 5-15) |  |

Uwagi:

WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY. NIEZBĘDNA JEST WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW.

Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR)

Powstałe odpady należy zagospodarować (BDO) i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz