zakres prac:

• demontaż obecnej - zniszczonej podłogi:

◦ demontaż kątowników przypodłogowych aluminiowych

◦ demontaż blach ze stali nierdzewnej na podłodze

◦ demontaż zniszczonej płyty osb

◦ demontaż uszkodzonej warstwy izolacyjnej

◦ sprawdzenie stanu ramy nośnej zabudowy oraz zabezpieczenie

antykorozyjne

◦ czyszczenie i przygotowanie zabudowy do położenia nowych

materiałów na podłogę

◦ utylizacja zdemontowanych materiałów

• montaż nowej podłogi:

◦ docięcie i wklejenie warstwy izolacyjnej

◦ docięcie i montaż nowej warstwy sklejki wodoodpornej

◦ uszczelnienie całości podłogi

◦ wylanie wylewki antypoślizgowej

◦ montaż nowych kątowników przypodłogowych

• demontaż i utylizacja mocno skorodowanych drzwi tylnych

◦ demontaż okuć ze stali nierdzewnej celem wykorzystania w

nowych drzwiach

• wykonanie i montaż nowych drzwi tylnych

◦ nowe płyty warstwowe z laminatu

◦ nowe uszczelki gumowe

◦ okucia ze stali nierdzewnej

• wymiana zamka i uszczelek drzwi bocznych przesuwnych

• zeszlifowanie skorodowanych profili metalowych na zewnątrz zabudowy

• czyszczenie i uszczelnienie profili dachowych na zewnątrz zabudowy

• ewentualne inne drobne konieczne prace