**Dostawa termometrów elektronicznych bezdotykowych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**

**PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane** | **Parametr oferowany****(wpisać TAK lub wypełnić)** |
| Pomiar na czole z odległości 3-5 cm |  |
| Pomiar 1 sekunda |  |
| Podświetlany wyświetlacz LCD |  |
| Pamięć min. 30 pomiarów |  |
| Wybór jednostki - Fahrenheita lub Celsjusza |  |
| Kalibracja temperatury |  |
| Warunki pracy - temperatura otoczenia 10-42,9℃ |  |
| Zakres pomiaru temperatury ciała: 32-42℃ |  |
| Zasilanie: baterie AA, AAA |  |
| Maksymalny dopuszczalny błąd ±0.3℃ |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Podziałka na wyświetlaczu: 0,1°C |  |

 |  |
| Alarm gorączki |  |
| Waga [g]: do 150 |  |