Załącznik nr 2 do SWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

„Remont ulicy Wrocławskiej w Sulmierzycach”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena  zł | Wartość  zł  (5 x 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KNNR 1  0111-01 | Roboty pomiarowe w terenie równinnym | km | 0,250 |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0802-07 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa na głębokość do 30 cm na poszerzeniu | m2 | 512,400 |  |  |
| 3 | KNR 2-31 0103-02 | Profilowanie ręczne i zagęszczanie mechaniczne pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. III-IV | m2 | 512,400 |  |  |
| 4. | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna gr. 15cm po zagęszczeniu; warstwa górna gr. 10cm po zagęszczeniu | m2 | 512,400 |  |  |
| 5. | KNNR 6 1005-06 | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej | m2 | 1200,00 |  |  |
| 6. | KNR AT 03 0301-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa wiążąca średnio 8 cm (poszerzenie i dojazd do parkingu cmentarza) | m2 | 1338,00 |  |  |
| 7. | KNR AT 03 0302-03 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa ścieralna na całości 5 cm | m2 | 1660,00 |  |  |
| 8. | KNR 6 1005-07 | Dwukrotne skropienie nawierzchni (1x przed warstwą wiążącą; 1x przed warstwą ścieralną) | m2 | 2998,00 |  |  |
| 9. | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja wysokościowa włazów kanalizacyjnych | szt. | 1 |  |  |
| 10. | KNR AT 03 0101-01 | Cięcie nawierzchni bitumicznej piłą mechaniczną na głębokość 5cm | mb | 26,00 |  |  |
| 11. | KNNR 1 0-208-02 | Odwiezienie gruzu z poszerzenia | m3 | 153,72 |  |  |
| 12. | Kalkulacja własna | Lokalna regulacja krawężników | mb | 26,00 |  |  |
| **Wartość netto** | | | | | |  |
| **Podatek VAT 23%** | | | | | |  |
| **Wartość brutto** | | | | | |  |

Słownie: ……………………………………………………………..

………………….., dnia ……………………… r.

…………………………………………….

(podpis)