Roboty ziemne i montażowe 
	Budowa :	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gostyniu w ul. Kasprowicza-Reja-Reymonta-Fredry
	Obiekt :	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
	 
		 Str. 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	I	Sieć kanalizacji sanitarnej		

	I.A	Roboty ziemne		
	 
	1	KNR 201-0120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	0,688	km
		Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa kanałów w terenie równinnym
	 
	Ka:	(8 + 24 + 35 + 15 + 20 + 33 + 16 + 50 + 40 + 18 + 50 + 50) / 1000 =	0,359
	Ka-1:	(25 + 25 + 25) / 1000 =	0,075
	Ka-2:	(25 + 50) / 1000 =	0,075
	Ka-3:	(50 + 38 + 56) / 1000 =	0,144
	Ka-4:	35 / 1000 =	0,035
	 
	Razem   =	  0,688	km

	 
	2	KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1 587,264	m3
		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
		samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III - wywóz gruntu na wysypisko
		gminne Uwaga: przewidzieć koszty przyjęcia gruntu
	 
	Ka:
	((8 * (1.43 + 2.28) / 2 + 24 * (2.28 + 2.78) / 2 + 35 * (2.00 + 2.80) / 2 + 15 * (1.80 + 2.42) / 2 + 20 * (1.22 + 3.39) / 2 + 33 * (2.12	
	+ 3.40) / 2 + 16 * (2.40 + 2.70) / 2 + 50 * (1.70 + 1.60) / 2 + 40 * (1.60 + 1.60) / 2 + 18 * (1.60 + 1.75) / 2 + 50 * (1.75 + 1.85) / 2	
	+ 50 * (1.85 + 1.50) / 2) * 1.40) * 0.80 =	805,941
	Ka-1:	((25 * (2.80 + 3.95) / 2 + 25 * (2.95 + 3.50) / 2 + 25 * (2.50 + 2.00) / 2) * 1.40) * 0.80 =	247,800
	Ka-2:	((25 * (3.40 + 1.95) / 2 + 50 * (1.95 + 1.50) / 2) * 1.40) * 0.80 =	171,500
	Ka-3:	((50 * (1.60 + 1.90) / 2 + 38 * (1.90 + 1.63) / 2 + 56 * (1.63 + 2.50) / 2) * 1.40) * 0.80 =	302,635
	Ka-4:	(35 * (1.60 + 1.43) / 2 * 1.40) * 0.80 =	59,388
	 
	Razem   =	 1 587,264	m3

	 
	3	KNR 201-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1 587,264	m3
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
		kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t - do 5 km

	4	KNR 201-0317-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	396,816	m3
		Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w
		gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
	 
	Ka:
	((8 * (1.43 + 2.28) / 2 + 24 * (2.28 + 2.78) / 2 + 35 * (2.00 + 2.80) / 2 + 15 * (1.80 + 2.42) / 2 + 20 * (1.22 + 3.39) / 2 + 33 * (2.12	
	+ 3.40) / 2 + 16 * (2.40 + 2.70) / 2 + 50 * (1.70 + 1.60) / 2 + 40 * (1.60 + 1.60) / 2 + 18 * (1.60 + 1.75) / 2 + 50 * (1.75 + 1.85) / 2	
	+ 50 * (1.85 + 1.50) / 2) * 1.40) * 0.20 =	201,485
	Ka-1:	((25 * (2.80 + 3.95) / 2 + 25 * (2.95 + 3.50) / 2 + 25 * (2.50 + 2.00) / 2) * 1.40) * 0.20 =	61,950
	Ka-2:	((25 * (3.40 + 1.95) / 2 + 50 * (1.95 + 1.50) / 2) * 1.40) * 0.20 =	42,875
	Ka-3:	((50 * (1.60 + 1.90) / 2 + 38 * (1.90 + 1.63) / 2 + 56 * (1.63 + 2.50) / 2) * 1.40) * 0.20 =	75,659
	Ka-4:	(35 * (1.60 + 1.43) / 2 * 1.40) * 0.20 =	14,847
	 
	Razem   =	  396,816	m3

	 
	5	KNR 201-0202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	396,816	m3
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku
		samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III - wywóz gruntu na

	                      Roboty ziemne i montażowe 
	I.  Sieć kanalizacji sanitarnej
	I.A. Roboty ziemne
	 
		 Str. 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		wysypisko gminne Uwaga: przewidzieć koszty przyjęcia gruntu

	6	KNR 201-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	396,816	m3
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
		kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t - do 5 km

	7	KNR 201-0321-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2 752,000	m2
		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką, w gruntach
		suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV
	 
	sieć wodociągowa:	688 * 2.00 * 2 =	2 752,000
	 
	Razem   =	 2 752,000	m2

	 
	8	KNR 201-0202-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1 960,704	m3
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku
		samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II - dowóz gruntu
	 
	1587.264 + 396.816 - 0.785 * 0.200 * 0.200 * 688 - 0.785 * 1.0 * 1.0 * (2.28 + 2.78 + 2.80 + 2.42 + 3.39 + 3.40 + 2.70 + 1.60 +	
	1.60 + 1.75 + 1.85 + 1.50 + 3.95 + 3.50 + 2.00 + 1.95 + 1.50 + 1.90 + 1.63 + 1.50 + 1.43) / 21 =	1 960,704
	 
	Razem   =	 1 960,704	m3

	 
	9	KNR 201-0214-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1 960,704	m3
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
		kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t - ok. 5 km

	10	KNR 228-0501-09-10 MRiGŻ	784,282	m3
		Obsypka rurociągu
	 
		1960.704 * 0.40 =	784,282
	 
	Razem   =	  784,282	m3

	 
	11	KNR 201-0229-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1 176,422	m3
		Przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi o
		mocy: 55 kW (75 KM)
	 
		1960.704 * 0.60 =	1 176,422
	 
	Razem   =	 1 176,422	m3

	 
	12	KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1 960,704	m3
		Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
		sypkim, kategorii : I-II
	 
		784.282 + 1176.422 =	1 960,704
	 
	Razem   =	 1 960,704	m3

	 
	13	KNR 201-0505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	3 440,000	m2
		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III

	                      Roboty ziemne i montażowe 
	I.  Sieć kanalizacji sanitarnej
	I.A. Roboty ziemne
	 
		 Str. 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		688 * 5.0 =	3 440,000
	 
	Razem   =	 3 440,000	m2

	 
	14	KNR 228-0501-05-10 MRiGŻ	963,200	m2
		Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 15 cm  - pospółki
	 
		688 * 1.40 =	963,200
	 
	Razem   =	  963,200	m2

	 
	 
	I.B	Roboty montażowe		
	 
	15	KNR 228-0503-02-00 MRiGŻ	688,000	m
		Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o średnicy nominalnej: 200 mm

	16	KNR 228-0510-03-02 MRiGŻ	25,000	szt
		Kształtki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o średnicy nominalnej: 200 mm - trójniki 200/160

	17	KNR 228-0406-03-00 MRiGŻ	21,000	studnia
		Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych (B45 / C35 ), w gotowym wykopie, bez murowania
		podstawy studni, przy głębokości 2,0 m - średnica kręgów: 1000 mm

	18	KNR 228-0406-04-00 MRiGŻ	10,860	szt
		Nakłady różnicowe za każde 0,5 m głebokości studni rewizyjnej w gotowym wykopie, poniżej lub powyżej 2,0
		m /uznając 0,5 m za jednostkę / przy średnicy kręgów betonowych : 1000 mm
	 
	((2.28 + 2.78 + 2.80 + 2.42 + 3.39 + 3.40 + 2.70 + 1.60 + 1.60 + 1.75 + 1.85 + 1.50 + 3.95 + 3.50 + 2.00 + 1.95 + 1.50 + 1.90 +	
	1.63 + 1.50 + 1.43) - 21 * 2.0) / 0.5 =	10,860
	 
	Razem   =	  10,860	szt

	 
	 
	I.C	Wykonanie kaskad z PVC 200 mm - 8 szt, dł. 5 x 1,00 m, 1 x 0,80 m, 1 x 1,20 m, 1 x 1,30 m		
	 
	19	KNR 218-0421-03-00 WACETOB Warszawa	8,000	szt
		Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z
		uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm - T 200/200

	20	KNR 218-0421-03-00 WACETOB Warszawa	8,000	szt
		Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z
		uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm - łuk 45^

	21	KNR 218-0421-03-00 WACETOB Warszawa	10,000	szt
		Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z
		uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm - prostka dł. 100 cm

	 
	I.D	Roboty nawierzchniowe - rozbiórkowe		
	 
	22	KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa	12,000	m
		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość od 6 do 10 cm

	                      Roboty ziemne i montażowe 
	I.  Sieć kanalizacji sanitarnej
	I.D. Roboty nawierzchniowe - rozbiórkowe
	 
		 Str. 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
		6 * 2 =	12,000
	 
	Razem   =	  12,000	m

	 
	23	KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa	9,000	m2
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm - warstwa
		ścieralna
	 
		6 * 1.50 =	9,000
	 
	Razem   =	  9,000	m2

	 
	24	KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa	9,000	m2
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek
		za każdy dalszy 1 cm

	25	KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa	9,000	m2
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm - warstwa
		wiążąca

	26	KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa	9,000	m2
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek
		za każdy dalszy 1 cm

	27	KNR 003-0102-02-00 ATHENASOFT Warszawa	55,000	m2
		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km
		- grubość frezowania : 4 cm
	 
		10 * 5.5 =	55,000
	 
	Razem   =	  55,000	m2

	 
	28	KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa	9,000	m2
		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm

	29	KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa	9,000	m2
		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek za każdy
		dalszy 1 cm - 5 cm

	30	KNR 201-0202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,520	m3
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku
		samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III - wywóz materiału z
		rozbiórki na wysypisko gminne Uwaga: przewidzieć koszty przyjęcia gruntu
	 
		9 * 0.28 =	2,520
	 
	Razem   =	  2,520	m3

	 
	31	KNR 201-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,520	m3
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
		kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t - ok. 5 km

	                      Roboty ziemne i montażowe 
	I.  Sieć kanalizacji sanitarnej
	I.E. Roboty nawierzchniowe - naprawcze
	 
		 Str. 5
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	I.E	Roboty nawierzchniowe - naprawcze		
	 
	32	KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa	9,000	m2
		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-II

	33	KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa	9,000	m2
		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzętem rolniczym,o grubości podbudowy po
		zagęszczeniu: 12 cm

	34	KNR 231-0111-02-00 IGM Warszawa	-  9,000	m2
		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzętem rolniczym,o grubości podbudowy po
		zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - do 10 cm

	35	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa	9,000	m2
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

	36	KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa	-  9,000	m2
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za
		każdy dalszy 1 cm - do 12 cm

	37	KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa	9,000	m2
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

	38	KNR 231-0110-01-00 IGM Warszawa	9,000	m2
		Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy
		po zagęszczeniu: 4 cm

	39	KNR 231-0110-02-00 IGM Warszawa	9,000	m2
		Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy
		po zagęszczeniu: dodatek za każdy dalszy 1 cm ponad 4 cm - do 7 cm

	40	KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa	55,000	m2
		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o
		grubości: 3 cm

	41	KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa	55,000	m2
		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o
		grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - do 5 cm

	 
	Inwestor :	Wykonawca :