Opis przedmiotu zamówienia

Komora dedykowana do PCR

Minimalne wymagania:

- komora wolnostojąca wyposażona w lampę UV-B klub UV-C

- minimum 69 cm szerokości

- wyposażona w filtry HEPA

- stała dekontaminacja powietrza w trakcie pracy

- powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej – odporna na stosowanie silnych środków chemicznych

- min. jedno gniazdko elektryczne wewnątrz komory

- zamykana przednia szyba

- panel sterujący