Opis przedmiotu zamówienia

Komora dedykowana do PCR

Minimalne wymagania:

 - komora wolnostojąca wyposażona w lampę UV-B klub UV-C

 - minimum 69 cm szerokości

 - wyposażona w filtry HEPA

 - stała dekontaminacja powietrza w trakcie pracy

 - powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej – odporna na stosowanie silnych środków chemicznych

 - min. jedno gniazdko elektryczne wewnątrz komory

 - zamykana przednia szyba

 - panel sterujący