[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.68
nan=H-431 Remont / przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Noakowskiego 4 w Gliwicach - elektryka 
pe=1
op=1
opn=1	0	0	1	1	0	0	8	1	6	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	2	2	4	0	4	2	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI NR 2/IL/221010	PRZEDMIAR ROBÓT NR 2/IL/221010
nb=Remont / przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Noakowskiego 410w Gliwicach1010
ni=Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.
ai=44-100 Gliwice ul. Warszawska 35 B1010
br=elektryczna
dt=Luty 2022	0
pcn=4 kw. 21+z [SEKOCENBUD]

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Bednarka ocynkowana	0
id=1120099	1
jm=m	040
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=52

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach	0
id=1050011	1
jm=dm3	066
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=1.65

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły b/dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=0.1242

[RMS ZEST 45]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 55-63kW 75-85KM	0
id=39121	1
jm=m-g	148
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=0.9285

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Drut stalowy ocynkowany fi 8 mm	0
id=1101099	1
jm=m	040
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=145.6

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Elektromonter linii i urz.elektr.	0
id=72	1
jm=r-g	149
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=Elektromonter linii i urz.elektr.	0
id=73	1
jm=r-g	149
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 91]
ty=R
na=Elektromonter linii i urz.elektr.	0
id=74	1
jm=r-g	149
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Gniazda wtyczkowe p/t	0
id=7530399	1
jm=szt	020
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=36.72

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Gniazdo informatyczne i antenowe	0
id=7530398	1
jm=szt	020
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=20.4

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Iglica kominowa 3 m	0
id=7591198	1
jm=szt	020
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 10002]
ty=M
na=Instalacja antenowa (AZART)	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1689575995
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 10003]
ty=M
na=Instalacja domofonowa	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1689575997
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Kabel typu N2XH-J 4x35 mm2.	0
id=01	1
jm=m	040
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=10.4

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Kabel typu N2XH-J 5x35 mm2.	0
id=02	1
jm=m	040
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=36.4

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Kabel typu N2XH-J 5x6 mm2.	0
id=03	1
jm=m	040
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=171.6

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Kołki rozporowe plastykowe	0
id=8990499	1
jm=szt	020
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=28

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Końcówki kablowe	0
id=7629999	1
jm=szt	020
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=120

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Końcówki kablowe B-311	0
id=7621105	1
jm=szt	020
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Końcówki kablowe K	0
id=7620999	1
jm=szt	020
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Łączniki klawiszowe n/t bryzgoszcz.	0
id=7510599	1
jm=szt	020
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=14.28

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Łączniki p/t 1-bieg.	0
id=7519999	1
jm=szt	020
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=18.36

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Materiał drobny kompl.	0
id=00	1
jm=kpl	090
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Opaski kablowe typu OKi	0
id=7640100	1
jm=szt	020
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=64.8

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Opr. zewn. z czujnik. ruchu i zmierzchu	0
id=7308497	1
jm=szt	020
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Oprawa kanałowa energooszczędna	0
id=7308496	1
jm=szt	020
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=26

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Oprawa LED z czujnik. ruchu i zmierzchu	0
id=7308498	1
jm=szt	020
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=13

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa - plafon	0
id=7308499	1
jm=szt	020
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Osłony przewodów uziemiających	0
id=7590199	1
jm=szt	020
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Oznaczniki niepalne na przewody	0
id=7640101	1
jm=szt	020
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=184.8

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Pasta do lutowania ręcznego PAL-1	0
id=1413100	1
jm=kg	033
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=0.04

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Piasek naturalny kopany	0
id=1601801	1
jm=m3	060
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=0.715

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Przewody HDGs 5x1,5 mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=10.4

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Przewody miedziane wielodrutowe	0
id=7900200	1
jm=m	040
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Przewody NHXMH-J 3x1,5 mm2	0
id=7959998	1
jm=m	040
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=421.2

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Przewody NHXMH-J 3x2,5 mm2	0
id=7959997	1
jm=m	040
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=343.2

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Przewody NHXMH-J 5x2,5 mm2	0
id=7959994	1
jm=m	040
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=156

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Przycisk p. poż.	0
id=7099999	1
jm=szt	020
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 46]
ty=S
na=Przyczepa do przew.kabli do 4t	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=0.9285

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Puszki bakelitowe p/t fi 60 mm	0
id=7540499	1
jm=szt	020
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=95.88

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Puszki bakelitowe p/t fi 80 mm rozgał.	0
id=7540498	1
jm=szt	020
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=36.72

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=1782.993

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Robotnik budowlany I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Rozdzielnica Rp. poż. komplet	0
id=7053799	1
jm=szt	020
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Rury stalowe fi 25 mm	0
id=7571199	1
jm=m	040
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=9.36

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Rury winidurowe fi 22 mm	0
id=7580098	1
jm=m	040
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=104

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Rury winidurowe fi 50 mm	0
id=7580099	1
jm=m	040
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=202.8

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Rury winidurowe karbowane	0
id=7580039	1
jm=m	040
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=101.92

[RMS ZEST 8]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=2.197

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Skrzynka przyłączeniowa IP44.	0
id=7099998	1
jm=szt	020
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Skrzynka rozgałęźna 1x12.	0
id=7099996	1
jm=szt	020
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 68]
ty=S
na=Spawarka transformator.do 500A	0
id=72121	1
jm=m-g	148
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=49.6022

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 40	0
id=1200205	1
jm=kg	033
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=0.2085

[RMS ZEST 3]
ty=S
na=Środek transportowy (1)	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=0.5

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Śruby i kołki kotwiące	0
id=8321799	1
jm=szt	020
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=96

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Śruby z nakrętkami i podkładkami	0
id=1343599	1
jm=kg	033
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=9.24

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Tab. mieszk. TM4,5,6,8,9,12,13 - dobud.	0
id=06	1
jm=kpl	090
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Tablica główna TG 0,4 kV komplet	0
id=04	1
jm=kpl	090
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Tablica główna WG 0,4 kV komplet	0
id=01	1
jm=kpl	090
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Tablica mieszk. TM2,8,10,11 - dobud.	0
id=05	1
jm=kpl	090
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Uchwyty kablowe UKU	0
id=7660099	1
jm=szt	020
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=48

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Uchwyty pod rury stalowe	0
id=7599999	1
jm=szt	020
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=11.79

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Uchwyty pod rury winidurowe	0
id=7599997	1
jm=szt	020
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=619.5

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Uziom pionowy prętowy kompl.	0
id=1101098	1
jm=m	040
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=12.48

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Wapno gaszone (ciasto)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=0.104

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	0
id=1030400	1
jm=kg	033
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=10.4895

[RMS ZEST 92]
ty=S
na=Wibromłot el/spal.do 3 kW(4KM)	0
id=21811	1
jm=m-g	148
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=1.908

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Wsporniki instal. odgrom. dachowe	0
id=7590499	1
jm=szt	020
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=101

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Wsporniki ścienne i osłona	0
id=7590599	1
jm=szt	020
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=40.4

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Złącza kontrolne	0
id=7590798	1
jm=szt	020
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Złącza krzyżowe	0
id=7590730	1
jm=szt	020
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=15

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Złącza rynnowe	0
id=7590799	1
jm=szt	020
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 4]
ty=S
na=Żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=0.38

[RMS ZEST 44]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4,0 t	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1644571644
cw=0	PLN
il=0.9285

[RMS ZEST 10000]
ty=R	1
na=Robocizna pomocnicza	0
id=000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 10001]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=88888888	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Elementy prefabrykowane.
wa=0
kn=0	0	0
id=109
nu=1

[POZYCJA]
id=1
pd=		KNR 510-0047-08		KNR 510-0047-08		0
na=Przygotowanie podłoża pod rozdzielnicę Rp. poż.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 1]
nz=1.5	0	1.500
np=0
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.500
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 4]
nz=0.38	0	0.380
np=0
wa=0
wb=0
il=0.38

[POZYCJA]
id=2
pd=		KNR 510-1106-01		KNR 510-1106-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu rozdzielnicy Rp. poż. komplet wg proj.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 1]
nz=3.24	0	3.24
np=1
wa=0
wb=0
il=3.24

[RMS 7]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10001]
nz=2	0	2.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 8]
nz=0.79	0	0.790
np=0
wa=0
wb=0
il=0.79

[POZYCJA]
id=3
pd=		KNR 508-0401-05		KNR 508-0401-05		0
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania przycisku p. poż.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 1]
nz=1.4228	0	1.4228
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4228

[RMS 10]
nz=0.12	0	0.120
np=0
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=4
pd=		KNR 508-0403-01		KNR 508-0403-01		0
na=Mocowanie na gotowym podłożu przycisku p. poż.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 1]
nz=0.2196	0	0.2196
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2196

[RMS 12]
nz=1	0	1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=5
pd=		KNR 508-0102-09		KNR 508-0102-09		0
na=Montaż uchwytów pod rury stalowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9.00						

[RMS 1]
nz=0.4118	0	0.4118
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7062

[RMS 13]
nz=1.31	0	1.310
np=1
wa=0
wb=0
il=11.79

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6
pd=		KNR 508-0113-03		KNR 508-0113-03		0
na=Rury stalowe o średnicy do 29 mm układane na gotowym podłożu.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9.00						

[RMS 1]
nz=0.2914	0	0.2914
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6226

[RMS 14]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=9.36

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=7
pd=		KNR 508-0207-02		KNR 508-0207-02		0
na=Przewody HDGs 5x1,5 mm2 wciągane do rur.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10.00						

[RMS 1]
nz=0.0388	0	0.0388
np=1
wa=0
wb=0
il=0.388

[RMS 15]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=8
pd=		KNR 510-0605-03		KNR 510-0605-03		0
na=Obróbka na sucho kabli i przewodów o ilości żył do 8.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.00						

[RMS 1]
nz=1.57	0	1.570
np=1
wa=0
wb=0
il=3.14

[RMS 17]
nz=0.05	0	0.050
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 18]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 19]
nz=8.4	0	8.400
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[RMS 20]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 10001]
nz=2	0	2.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9
pd=		KNR 508-0401-06		KNR 508-0401-06		0
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania szafek rozdzielnic wiszących.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=26
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26.00						

[RMS 1]
nz=2.8457	0	2.8457
np=1
wa=0
wb=0
il=73.9882

[RMS 10]
nz=0.24	0	0.240
np=0
wa=0
wb=0
il=6.24

[POZYCJA]
id=10
pd=		KNR 508-0403-08		KNR 508-0403-08		0
na=Mocowanie na gotowym podłożu szafek rozdzielnic wiszących.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=26
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26.00						

[RMS 1]
nz=0.6876	0	0.6876
np=1
wa=0
wb=0
il=17.8776

[POZYCJA]
id=11
pd=		Dostawa		Dostawa		0
na=Tablica główna WG 0,4 kV komplet wg proj.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 21]
nz=1	0	1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=12
pd=		Dostawa		Dostawa		0
na=Tablica główna TG 0,4 kV budynku komplet wg proj.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 24]
nz=1	0	1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=13
pd=		Dostawa		Dostawa		0
na=Tablica mieszkaniowa TM2,8,10,11 - dobudowa.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=4
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4.00						

[RMS 25]
nz=1	0	1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=14
pd=		Dostawa		Dostawa		0
na=Tablica mieszkaniowa TM4,5,6,9,12,13 - dobudowa.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=6
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6.00						

[RMS 26]
nz=1	0	1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=15
pd=		KNP 1813-1301-0103		KNP 1813-1301-0103		0
na=Sprawdzenie tablicy WG i TG.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.00						

[RMS 1]
nz=18.4	0	18.400
np=0
wa=0
wb=0
il=36.8

[POZYCJA]
id=16
pd=		KNP 1813-1301-0101		KNP 1813-1301-0101		0
na=Sprawdzenie pozostałych tablic.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10.00						

[RMS 1]
nz=6.62	0	6.620
np=0
wa=0
wb=0
il=66.2

[POZYCJA]
id=17
pd=		KNP 1813-1306-0102		KNP 1813-1306-0102		0
na=Sprzedzenie przycisku p.poż.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.800
np=0
wa=0
wb=0
il=0.8

[POZYCJA]
id=18
pd=		KNP 1813-1327-0104		KNP 1813-1327-0104		0
na=Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilości do 20 żył - pomiar.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 1]
nz=4.1	0	4.100
np=0
wa=0
wb=0
il=4.1

[POZYCJA]
id=19
pd=		KNP 1813-1349-0101		KNP 1813-1349-0101		0
na=Złącze Rp poż. pomiar.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 1]
nz=6.51	0	6.510
np=0
wa=0
wb=0
il=6.51

[ELEMENT 1]
na=Instalacje w mieszkaniach nr 2,8,10,11.
wa=0
kn=0	0	0
id=110
nu=2

[POZYCJA]
id=20
pd=		KNR 508-0401-05		KNR 508-0401-05		0
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania skrzynki przyłączeniowej.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4.00						

[RMS 1]
nz=1.4228	0	1.4228
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6912

[RMS 10]
nz=0.12	0	0.120
np=0
wa=0
wb=0
il=0.48

[POZYCJA]
id=21
pd=		KNR 508-0403-01		KNR 508-0403-01		0
na=Mocowanie na gotowym podłożu skrzynki przyłączeniowej IP44.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4.00						

[RMS 1]
nz=0.2196	0	0.2196
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8784

[RMS 86]
nz=1	0	1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=22
pd=		KNR 508-0210-06		KNR 508-0210-06		0
na=Przewody NHXMH-J 5x2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60.00						

[RMS 1]
nz=0.0945	0	0.0945
np=1
wa=0
wb=0
il=5.67

[RMS 84]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=23
pd=		KNR 510-0605-03		KNR 510-0605-03		0
na=Obróbka na sucho kabli i przewodów o ilości żył do 8.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8.00						

[RMS 1]
nz=1.57	0	1.570
np=1
wa=0
wb=0
il=12.56

[RMS 17]
nz=0.05	0	0.050
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 18]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 19]
nz=8.4	0	8.400
np=1
wa=0
wb=0
il=67.2

[RMS 20]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 10001]
nz=2	0	2.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=24
pd=		KNP 1813-1306-0102		KNP 1813-1306-0102		0
na=Sprawdzenie skrzynki przyłączeniowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4.00						

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.800
np=0
wa=0
wb=0
il=3.2

[POZYCJA]
id=25
pd=		KNP 1813-1327-0104		KNP 1813-1327-0104		0
na=Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilości do 20 żył - pomiar.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=4
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4.00						

[RMS 1]
nz=4.1	0	4.100
np=0
wa=0
wb=0
il=16.4

[ELEMENT 1]
na=Instalacje w mieszkaniach nr 4,5,6,9,12,13.
wa=0
kn=0	0	0
id=111
nu=3

[POZYCJA]
id=26
pd=		KNR 508-0210-06		KNR 508-0210-06		0
na=Przewody NHXMH-J 5x2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90.00						

[RMS 1]
nz=0.0945	0	0.0945
np=1
wa=0
wb=0
il=8.505

[RMS 84]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=93.6

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=27
pd=		KNR 510-0605-03		KNR 510-0605-03		0
na=Obróbka na sucho kabli i przewodów o ilości żył do 8.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12.00						

[RMS 1]
nz=1.57	0	1.570
np=1
wa=0
wb=0
il=18.84

[RMS 17]
nz=0.05	0	0.050
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 18]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 19]
nz=8.4	0	8.400
np=1
wa=0
wb=0
il=100.8

[RMS 20]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 10001]
nz=2	0	2.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=28
pd=		KNR 508-0301-24		KNR 508-0301-24		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny p/t.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=54
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54.00						

[RMS 1]
nz=0.5641	0	0.5641
np=1
wa=0
wb=0
il=30.4614

[POZYCJA]
id=29
pd=		KNR 508-0302-01		KNR 508-0302-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm pod osprzęt.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=30
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30.00						

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 29]
nz=1.02	0	1.020
np=1
wa=0
wb=0
il=30.6

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30
pd=		KNR 508-0302-03		KNR 508-0302-03		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80 mm rozgałęźnych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=24
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24.00						

[RMS 1]
nz=0.4306	0	0.4306
np=1
wa=0
wb=0
il=10.3344

[RMS 94]
nz=1.02	0	1.020
np=1
wa=0
wb=0
il=24.48

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=31
pd=		KNR 508-0307-02		KNR 508-0307-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12.00						

[RMS 1]
nz=0.1575	0	0.1575
np=1
wa=0
wb=0
il=1.89

[RMS 31]
nz=1.02	0	1.020
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=32
pd=		KNR 508-0309-03		KNR 508-0309-03		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach, podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=18
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18.00						

[RMS 1]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0
il=3.213

[RMS 30]
nz=1.02	0	1.020
np=1
wa=0
wb=0
il=18.36

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=33
pd=		KNR 508-0502-09		KNR 508-0502-09		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe-przykręcane.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=6
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6.00						

[RMS 1]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8022

[RMS 33]
nz=2	0	2.000
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=34
pd=		KNR 508-0512-05		KNR 508-0512-05		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon 16W.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6.00						

[RMS 1]
nz=0.6112	0	0.6112
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6672

[RMS 34]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=35
pd=		KNR 508-0210-04		KNR 508-0210-04		0
na=Przewody NHXMH-J 3x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90.00						

[RMS 1]
nz=0.0693	0	0.0693
np=1
wa=0
wb=0
il=6.237

[RMS 39]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=93.6

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=36
pd=		KNR 508-0210-05		KNR 508-0210-05		0
na=Przewody NHXMH-J 3x2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=210
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=210	1	210.00						

[RMS 1]
nz=0.0787	0	0.0787
np=1
wa=0
wb=0
il=16.527

[RMS 40]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=218.4

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=37
pd=		KNP 1813-1306-0103		KNP 1813-1306-0103		0
na=Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=12
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12.00						

[RMS 1]
nz=1.6	0	1.600
np=0
wa=0
wb=0
il=19.2

[POZYCJA]
id=38
pd=		KNP 1813-1327-0104		KNP 1813-1327-0104		0
na=Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilości do 20 żył - pomiar.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=6
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6.00						

[RMS 1]
nz=4.1	0	4.100
np=0
wa=0
wb=0
il=24.6

[POZYCJA]
id=39
pd=		KNP 1813-1346-0104		KNP 1813-1346-0104		0
na=Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=9
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9.00						

[RMS 1]
nz=1.47	0	1.470
np=0
wa=0
wb=0
il=13.23

[POZYCJA]
id=40
pd=		KNP 1813-1346-0105		KNP 1813-1346-0105		0
na=Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za każdy następny pomiar z tego samego obwodu.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=9
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9.00						

[RMS 1]
nz=0.32	0	0.320
np=0
wa=0
wb=0
il=2.88

[POZYCJA]
id=41
pd=		KNNR N009-1201-010		KNNR N009-1201-010		0
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6.00						

[RMS 1]
nz=0.3	0	0.300
np=0
wa=0
wb=0
il=1.8

[ELEMENT 1]
na=Dodatkowe materiały dla ewentualnej rozbudowy instalacji w mieszkaniach 4,5,6,9,12,13..
wa=0
kn=0	0	0
id=112
nu=4

[POZYCJA]
id=42
pd=		KNR 508-0301-24		KNR 508-0301-24		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny p/t.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=36
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36.00						

[RMS 1]
nz=0.5641	0	0.5641
np=1
wa=0
wb=0
il=20.3076

[POZYCJA]
id=43
pd=		KNR 508-0302-01		KNR 508-0302-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm pod osprzęt.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=24
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24.00						

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=2.016

[RMS 29]
nz=1.02	0	1.020
np=1
wa=0
wb=0
il=24.48

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=44
pd=		KNR 508-0302-03		KNR 508-0302-03		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80 mm rozgałęźnych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12.00						

[RMS 1]
nz=0.4306	0	0.4306
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1672

[RMS 94]
nz=1.02	0	1.020
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=45
pd=		KNR 508-0307-02		KNR 508-0307-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6.00						

[RMS 1]
nz=0.1575	0	0.1575
np=1
wa=0
wb=0
il=0.945

[RMS 31]
nz=1.02	0	1.020
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=46
pd=		KNR 508-0309-03		KNR 508-0309-03		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach, podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=18
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18.00						

[RMS 1]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0
il=3.213

[RMS 30]
nz=1.02	0	1.020
np=1
wa=0
wb=0
il=18.36

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=47
pd=		KNR 508-0210-04		KNR 508-0210-04		0
na=Przewody NHXMH-J 3x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90.00						

[RMS 1]
nz=0.0693	0	0.0693
np=1
wa=0
wb=0
il=6.237

[RMS 39]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=93.6

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=48
pd=		KNR 508-0210-05		KNR 508-0210-05		0
na=Przewody NHXMH-J 3x2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120.00						

[RMS 1]
nz=0.0787	0	0.0787
np=1
wa=0
wb=0
il=9.444

[RMS 40]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=124.8

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=49
pd=		KNP 1813-1306-0103		KNP 1813-1306-0103		0
na=Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=6
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6.00						

[RMS 1]
nz=1.6	0	1.600
np=0
wa=0
wb=0
il=9.6

[POZYCJA]
id=50
pd=		KNP 1813-1346-0104		KNP 1813-1346-0104		0
na=Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=9
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9.00						

[RMS 1]
nz=1.47	0	1.470
np=0
wa=0
wb=0
il=13.23

[POZYCJA]
id=51
pd=		KNP 1813-1346-0105		KNP 1813-1346-0105		0
na=Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za każdy następny pomiar z tego samego obwodu.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=9
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9.00						

[RMS 1]
nz=0.32	0	0.320
np=0
wa=0
wb=0
il=2.88

[ELEMENT 1]
na=Klatka schodowa - kable, przewody i osprzęt.
wa=0
kn=0	0	0
id=113
nu=5

[POZYCJA]
id=52
pd=		KNR 508-0101-10		KNR 508-0101-10		0
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=195
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=195	1	195.00						

[RMS 1]
nz=0.5476	0	0.5476
np=1
wa=0
wb=0
il=106.782

[RMS 90]
nz=2.1	0	2.100
np=1
wa=0
wb=0
il=409.5

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=53
pd=		KNR 508-0110-04		KNR 508-0110-04		0
na=Rury winidurowe o średnicy do 50 mm układane na gotowych uchwytach.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=195
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=195	1	195.00						

[RMS 1]
nz=0.1355	0	0.1355
np=1
wa=0
wb=0
il=26.4225

[RMS 41]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=202.8

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=54
pd=		KNR 510-0114-02		KNR 510-0114-02		0
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=165
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=165	1	165.00						

[RMS 1]
nz=0.1273	0	0.1273
np=1
wa=0
wb=0
il=21.0045

[RMS 17]
nz=0.04	0	0.040
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 42]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.825

[RMS 43]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.066

[RMS 18]
nz=0.08	0	0.080
np=1
wa=0
wb=0
il=13.2

[RMS 10001]
nz=2	0	2.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 44]
nz=0.0044	0	0.0044
np=0
wa=0
wb=0
il=0.726

[RMS 45]
nz=0.0044	0	0.0044
np=0
wa=0
wb=0
il=0.726

[RMS 8]
nz=0.0067	0	0.0067
np=0
wa=0
wb=0
il=1.1055

[RMS 46]
nz=0.0044	0	0.0044
np=0
wa=0
wb=0
il=0.726

[POZYCJA]
id=55
pd=		KNR 510-0114-03		KNR 510-0114-03		0
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45.00						

[RMS 1]
nz=0.2124	0	0.2124
np=1
wa=0
wb=0
il=9.558

[RMS 17]
nz=0.0531	0	0.0531
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3895

[RMS 42]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.225

[RMS 43]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0225

[RMS 18]
nz=0.08	0	0.080
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 10001]
nz=2	0	2.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 44]
nz=0.0045	0	0.0045
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2025

[RMS 45]
nz=0.0045	0	0.0045
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2025

[RMS 8]
nz=0.0067	0	0.0067
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3015

[RMS 46]
nz=0.0045	0	0.0045
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2025

[POZYCJA]
id=56
pd=		Dostawa		Dostawa		0
na=Kabel typu N2XH-J 4x35 mm2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10.00						

[RMS 47]
nz=1.04	0	1.040
np=0
wa=0
wb=0
il=10.4

[POZYCJA]
id=57
pd=		Dostawa		Dostawa		0
na=Kabel typu N2XH-J 5x35 mm2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35.00						

[RMS 48]
nz=1.04	0	1.040
np=0
wa=0
wb=0
il=36.4

[POZYCJA]
id=58
pd=		Dostawa		Dostawa		0
na=Kabel typu N2XH-J 5x6 mm2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=165
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=165	1	165.00						

[RMS 49]
nz=1.04	0	1.040
np=0
wa=0
wb=0
il=171.6

[POZYCJA]
id=59
pd=		KNR 510-0045-05		KNR 510-0045-05		0
na=Zarobienie na sucho końca kabla do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=20
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20.00						

[RMS 1]
nz=1.57	0	1.570
np=0
wa=0
wb=0
il=31.4

[RMS 28]
nz=5	0	5.000
np=1
wa=0
wb=0
il=100

[RMS 20]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 18]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 10001]
nz=4	0	4.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=60
pd=		KNR 510-0045-06		KNR 510-0045-06		0
na=Zarobienie na sucho końca kabla do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4.00						

[RMS 1]
nz=2.52	0	2.520
np=0
wa=0
wb=0
il=10.08

[RMS 28]
nz=5	0	5.000
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 20]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 18]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 10001]
nz=4	0	4.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=61
pd=		KNR 510-0604-07		KNR 510-0604-07		0
na=Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami miedzianymi na napięcie do 1 kV. Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.00						

[RMS 1]
nz=2.06	0	2.060
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 17]
nz=0.2	0	0.200
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 42]
nz=0.3	0	0.300
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 43]
nz=0.06	0	0.060
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 50]
nz=0.02	0	0.020
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 51]
nz=4	0	4.000
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 52]
nz=0.5	0	0.500
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 18]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 20]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 53]
nz=0.5	0	0.500
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10001]
nz=2	0	2.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=62
pd=		KNP 1813-1327-0102		KNP 1813-1327-0102		0
na=Linie kablowe do 1 kV 4-żyłowe - pomiar.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 1]
nz=2.1	0	2.100
np=0
wa=0
wb=0
il=2.1

[POZYCJA]
id=63
pd=		KNP 1813-1327-0102		KNP 1813-1327-0102		0
na=Linie kablowe do 1 kV 5-żyłowe - pomiar.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=12
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12.00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.25		1.25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.1	0	2.100
np=0
wa=0
wb=0
il=31.5

[ELEMENT 1]
na=Instalacje elektryczne klatki, strych, pawnica, zewnętrzne.
wa=0
kn=0	0	0
id=114
nu=6

[POZYCJA]
id=64
pd=		KNR 508-0101-10		KNR 508-0101-10		0
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80.00						

[RMS 1]
nz=0.5476	0	0.5476
np=1
wa=0
wb=0
il=43.808

[RMS 90]
nz=2.1	0	2.100
np=1
wa=0
wb=0
il=168

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=65
pd=		KNR 508-0110-02		KNR 508-0110-02		0
na=Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane na gotowych uchwytach.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80.00						

[RMS 1]
nz=0.1039	0	0.1039
np=1
wa=0
wb=0
il=8.312

[RMS 54]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=83.2

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=66
pd=		KNR 508-0210-04		KNR 508-0210-04		0
na=Przewody NHXMH-J 3x1,5 mm2 układane na gotowym podłożu.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=225
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=225	1	225.00						

[RMS 1]
nz=0.0693	0	0.0693
np=1
wa=0
wb=0
il=15.5925

[RMS 39]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=234

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=67
pd=		KNR 508-0502-09		KNR 508-0502-09		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe-przykręcane.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=42
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42.00						

[RMS 1]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6154

[RMS 33]
nz=2	0	2.000
np=1
wa=0
wb=0
il=84

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=68
pd=		KNR 508-0512-05		KNR 508-0512-05		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=13
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13.00						

[RMS 1]
nz=0.6112	0	0.6112
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9456

[RMS 55]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=69
pd=		KNR 508-0512-05		KNR 508-0512-05		0
na=Montaż na gotowym podłożu oprawy zewnętrznej z czujnikiem ruchu i zmierzchu.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3.00						

[RMS 1]
nz=0.6112	0	0.6112
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8336

[RMS 56]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=70
pd=		KNR 508-0512-05		KNR 508-0512-05		0
na=Montaż na gotowym podłożu oprawy kanałowej energooszczędnej.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=26
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26.00						

[RMS 1]
nz=0.6112	0	0.6112
np=1
wa=0
wb=0
il=15.8912

[RMS 57]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=71
pd=		KNR 508-0301-03		KNR 508-0301-03		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=14
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14.00						

[RMS 1]
nz=0.1281	0	0.1281
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7934

[RMS 58]
nz=2	0	2.000
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=72
pd=		KNR 508-0308-04		KNR 508-0308-04		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych jednobiegunowych z tworzywa sztucznego, mocowanych przez przykręcanie.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=14
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14.00						

[RMS 1]
nz=0.2311	0	0.2311
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2354

[RMS 59]
nz=1.02	0	1.020
np=1
wa=0
wb=0
il=14.28

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=73
pd=		KNP 1813-1306-0103		KNP 1813-1306-0103		0
na=Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=14
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14.00						

[RMS 1]
nz=1.6	0	1.600
np=0
wa=0
wb=0
il=22.4

[POZYCJA]
id=74
pd=		KNNR N009-1201-010		KNNR N009-1201-010		0
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=42
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42.00						

[RMS 1]
nz=0.3	0	0.300
np=0
wa=0
wb=0
il=12.6

[ELEMENT 1]
na=Instalacja słaboprądowa.
wa=0
kn=0	0	0
id=115
nu=7

[POZYCJA]
id=75
pd=		KNR 508-0301-24		KNR 508-0301-24		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny p/t.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=40
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40.00						

[RMS 1]
nz=0.5641	0	0.5641
np=1
wa=0
wb=0
il=22.564

[POZYCJA]
id=76
pd=		KNR 508-0302-01		KNR 508-0302-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm pod osprzęt.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=20
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20.00						

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 29]
nz=1.02	0	1.020
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=77
pd=		KNR 508-0302-03		KNR 508-0302-03		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80 mm rozgałęźnych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=20
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20.00						

[RMS 1]
nz=0.4306	0	0.4306
np=1
wa=0
wb=0
il=8.612

[RMS 29]
nz=1.02	0	1.020
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=78
pd=		KNR 508-0309-03		KNR 508-0309-03		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd informatycznych i antenowych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=20
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20.00						

[RMS 1]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0
il=3.57

[RMS 60]
nz=1.02	0	1.020
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=79
pd=		KNR 508-0401-06		KNR 508-0401-06		0
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania skrzynki rozgałęźnej.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10.00						

[RMS 1]
nz=2.8457	0	2.8457
np=1
wa=0
wb=0
il=28.457

[RMS 10]
nz=0.24	0	0.240
np=0
wa=0
wb=0
il=2.4

[POZYCJA]
id=80
pd=		KNR 508-0403-04		KNR 508-0403-04		0
na=Mocowanie na gotowym podłożu skrzynki rozgałęźnej 1x12.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10.00						

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0
il=2.96

[RMS 62]
nz=1	0	1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=10

[POZYCJA]
id=81
pd=		KNR 508-0109-04		KNR 508-0109-04		0
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 50 mm układane na gotowym podłożu.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=98
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98.00						

[RMS 1]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0
il=10.29

[RMS 63]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=101.92

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=82
pd=		KNP 1813-1346-0104		KNP 1813-1346-0104		0
na=Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10.00						

[RMS 1]
nz=1.47	0	1.470
np=0
wa=0
wb=0
il=14.7

[POZYCJA]
id=83
pd=		KNP 1813-1346-0105		KNP 1813-1346-0105		0
na=Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za każdy następny pomiar z tego samego obwodu.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10.00						

[RMS 1]
nz=0.32	0	0.320
np=0
wa=0
wb=0
il=3.2

[ELEMENT 1]
na=Instalacja antenowa (AZART) i domofonowa.
wa=0
kn=0	0	0
id=475
nu=8

[POZYCJA]
id=476
pd=						0
na=Instalacja antenowa (AZART)1310ZESPÓŁ ANTENY SATELITARNEJ HOT BIRD – ASTRA ORAZ TELEWIZJI NAZIEMNEJ CYFROWEJ DVB-T1310- Antena satelitarna 100 cm -1kpl1310- Konwerter satelitarny Quatro Inverto Black - ( HotBird , Astra ) - 2 szt.1310- Zez anteny satelity dodatkowej Astra -1szt1310- Opaska taśmowa kominowa/uchwyt montażowy(ocynk) -2 szt .1310- Maszt około 3 mb ocynk -1kpl1310- Antena naziemna cyfrowa dvb-t uhf-vhf - 1szt1310- Przepust dachowy na przewody z zespołu anten -1szt1310- Skrzynka teletechniczna z zamkiem -1szt1310- Gniazdo napięciowe -1szt1310- Multiswitch końcowy -1szt1310- Zabezpieczenia antyprzepięciowe1310- Kabel trischeld RG 6 CU ( miedź ) 1.12 mm instalacja 2 kablowa1310- Gniazda abonenckie 2 x SAT wejścia / 1 TV/ mieszkanie1310- Peszel prowadzący okablowanie z konwertera do skrzynki1310- Materiały pomocnicze typu naprawcze -kpl1310- Montaż / instalacja / podłączenie i związane z procesem montażowym usługa1310- Złącza kompensacyjne -kpl
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 10002]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=478
pd=						0
na=Instalacja domofonowa1310Panel CP- ,centrala EC- ,transformator TRB-.1310Unifon cyfrowy /w mieszkaniach/1310Kabel dla magistrali domofonowej1310Skrętka kat.5 4x2x0,5 ( ok. 200m)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 10003]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Instalacja odgromowa i uziemiająca.
wa=0
kn=0	0	0
id=117
nu=9

[POZYCJA]
id=85
pd=		KNR 508-0611-06		KNR 508-0611-06		0
na=Montaż uziomu powierzchniowego. Głębokość wykopu do 0,8 m w gruncie kategorii IV.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50.00						

[RMS 1]
nz=1.8019	0	1.8019
np=1
wa=0
wb=0
il=90.095

[RMS 67]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 68]
nz=0.9435	0	0.9435
np=0
wa=0
wb=0
il=47.175

[POZYCJA]
id=86
pd=		KNR 508-0617-01		KNR 508-0617-01		0
na=Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, wykonanie spawu w wykopie. Przewód z bednarki o przekroju 120 mm2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4.00						

[RMS 1]
nz=0.2479	0	0.2479
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9916

[RMS 68]
nz=0.1298	0	0.1298
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5192

[POZYCJA]
id=87
pd=		KNR 508-0604-03		KNR 508-0604-03		0
na=Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm, na dachu płaskim pokrytym papą na betonie.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100.00						

[RMS 1]
nz=0.2803	0	0.2803
np=1
wa=0
wb=0
il=28.03

[RMS 65]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=104

[RMS 66]
nz=1.01	0	1.010
np=1
wa=0
wb=0
il=101

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=88
pd=		KNR 508-0607-04		KNR 508-0607-04		0
na=Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40.00						

[RMS 1]
nz=0.4261	0	0.4261
np=1
wa=0
wb=0
il=17.044

[RMS 65]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 87]
nz=1.01	0	1.010
np=1
wa=0
wb=0
il=40.4

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=89
pd=		KNR 508-0618-01		KNR 508-0618-01		0
na=Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych, krzyżowych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=15
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15.00						

[RMS 1]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6775

[RMS 69]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=90
pd=		KNR 508-0619-01		KNR 508-0619-01		0
na=Montaż złączy rynnowych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6.00						

[RMS 1]
nz=0.1397	0	0.1397
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8382

[RMS 70]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=91
pd=		KNR 508-0619-06		KNR 508-0619-06		0
na=Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5.00						

[RMS 1]
nz=0.4485	0	0.4485
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2425

[RMS 88]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=92
pd=		KNR 508-0621-03		KNR 508-0621-03		0
na=Montaż osłon przewodów uziemiających o długości do 2 m.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5.00						

[RMS 1]
nz=0.6628	0	0.6628
np=1
wa=0
wb=0
il=3.314

[RMS 89]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=93
pd=		KNR 508-0101-10		KNR 508-0101-10		0
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20.00						

[RMS 1]
nz=0.5476	0	0.5476
np=1
wa=0
wb=0
il=10.952

[RMS 90]
nz=2.1	0	2.100
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=94
pd=		KNR 508-0110-02		KNR 508-0110-02		0
na=Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane na gotowych uchwytach.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20.00						

[RMS 1]
nz=0.1039	0	0.1039
np=1
wa=0
wb=0
il=2.078

[RMS 54]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=95
pd=		KNR 508-0622-06		KNR 508-0622-06		0
na=Montaż typowych iglic kominowych 3 m.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 1]
nz=2.1582	0	2.1582
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1582

[RMS 72]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=96
pd=		KNR 508-0614-02		KNR 508-0614-02		0
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kategorii IV.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12.00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.4		1.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3035	0	0.3035
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0988

[RMS 93]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 92]
nz=0.159	0	0.159
np=0
wa=0
wb=0
il=1.908

[RMS 68]
nz=0.159	0	0.159
np=0
wa=0
wb=0
il=1.908

[POZYCJA]
id=97
pd=		KNP 1813-1346-0101		KNP 1813-1346-0101		0
na=Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 1]
nz=1.6	0	1.600
np=0
wa=0
wb=0
il=1.6

[POZYCJA]
id=98
pd=		KNP 1813-1346-0102		KNP 1813-1346-0102		0
na=Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego - za każde następne złącze kontrolne badania uziemienia.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4.00						

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.560
np=0
wa=0
wb=0
il=2.24

[POZYCJA]
id=99
pd=		KNP 1813-1348-0101		KNP 1813-1348-0101		0
na=Badanie instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100 m.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 1]
nz=16.2	0	16.200
np=0
wa=0
wb=0
il=16.2

[ELEMENT 1]
na=Demontaże i inne.
wa=0
kn=0	0	0
id=118
nu=10

[POZYCJA]
id=100
pd=		AW		AW		0
na=Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 1]
nz=120	0	120.000
np=0
wa=0
wb=0
il=120

[POZYCJA]
id=101
pd=		KNP 1813-1360-0104		KNP 1813-1360-0104		0
na=Badania i próby pomontażowe funkcjonalne.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 1]
nz=196.78	0	196.780
np=0
wa=0
wb=0
il=196.78

[POZYCJA]
id=102
pd=		AW		AW		0
na=Materiał drobny - dostawa i montaż.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 80]
nz=1	0	1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=103
pd=		KNR 403-1001-03		KNR 403-1001-03		0
na=Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=650
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=650	1	650.00						

[RMS 1]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=0
wb=0
il=66.235

[POZYCJA]
id=104
pd=		KNR 403-1001-24		KNR 403-1001-24		0
na=Wykucie mechanicznie bruzd dla rur instalacyjnych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250.00						

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=89.25

[POZYCJA]
id=105
pd=		KNR 403-1012-01		KNR 403-1012-01		0
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=650
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=650	1	650.00						

[RMS 1]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=20.475

[POZYCJA]
id=106
pd=		KNR 403-1012-02		KNR 403-1012-02		0
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250.00						

[RMS 1]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0
il=13.125

[POZYCJA]
id=107
pd=		KNR 403-1014-01		KNR 403-1014-01		0
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=0.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.65	1	0.65						

[RMS 1]
nz=4.03	0	4.030
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6195

[RMS 81]
nz=1.1	0	1.100
np=1
wa=0
wb=0
il=0.715

[RMS 82]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1242

[RMS 83]
nz=0.16	0	0.160
np=1
wa=0
wb=0
il=0.104

[RMS 10001]
nz=4	0	4.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=108
pd=		KNR 403-1004-11		KNR 403-1004-11		0
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=100
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100.00						

[RMS 1]
nz=1.0626	0	1.0626
np=1
wa=0
wb=0
il=106.26

[SUMA KONTROLNA]
efb8e34a82afae549c1461327caf70f6