[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.24
pe=3
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	6	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nb=Instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ab=ul.Noakowskiego 4, Gliwice
ni=Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.
ai=44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B
br=INSTALACYJNA
nk=mgr inż. Małgorzata Polak
dt=2022-02-18
cpv=45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
cpv=45331000-6	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
cpv=45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=66	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10.7	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=6	1	0	PLN
op=1	0
nm=1

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA OGRZEWANIA 
wa=0
kn=0	0	0
id=1564
nu=1

[POZYCJA]
id=1566
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-RT/Al/PE-RT  o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=125
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=125	1	125					

[POZYCJA]
id=2695
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-02	2-15	0404-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-RT/Al/PE-RT  o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zaciskanych  na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1568
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-03	2-15	0404-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-RT/Al/PE-RT  o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zaciskanych  na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[POZYCJA]
id=1569
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-04	2-15	0404-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-RT/Al/PE-RT  o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[POZYCJA]
id=2587
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-03	2-15	0405-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z rur ocynkowanych zewnętrznie o śr. zewnętrznej 15 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200					

[POZYCJA]
id=2588
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-04	2-15	0405-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z rur ocynkowanych zewnętrznie o śr. zewnętrznej 18 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=340
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=340	1	340					

[POZYCJA]
id=2257
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory odcinające proste  o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22					

[POZYCJA]
id=2589
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory odcinające proste o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=2258
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0111-02	INSTAL	0111-02		1
mpn=1211
na=Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=2259
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0214-02	0-31	0214-02		1
mpn=1211
na=Ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych; średnica króćców przyłączeniowych 20 mm - wodomierzowy licznik ciepła Q nom = 0,6 m3/h, gwintowany
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=2696
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0211-01	0-31	0211-01		1
mpn=1211
na=Szafki natynkowe zaworowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2718
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0211-06	0-31	0211-06		1
mpn=1211
na=Szafki podtynkowe na 1 licznik ciepła. Zamykane.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=2717
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0211-06	0-31	0211-06		1
mpn=1211
na=Szafki podtynkowe na 1 licznik ciepła w układzie poziomym. Zamykane, wandaloodporne.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2667
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0211-06	0-31	0211-06		1
mpn=1211
na=Szafki podtynkowe na 2 liczniki ciepła. Zamykane, wandaloodporne.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=2669
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0120-03	2-15	0120-03		1
mpn=_1211
na=Drzwiczki rewizyjne 30x30 cm do zabudowy w płycie GK
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2590
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory podwójne odcinające do grzejników kompaktowych z zasilaniem dolnym, kątowy, z wbudowanym uszczelnieniem o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=42
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42					

[POZYCJA]
id=2591
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
mpn=1211
na=Zawory grzejnikowe powrotne, proste, z nastawą wstępną, odcięciem i funkcją opróżniania/napełniania o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=2592
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
mpn=1211
na=Zawory termostatyczne z ciągłą nastawą wstępną, proste o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=2279
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
mpn=1211
na=Głowice termostatyczne, zakres nastawy temperatur: 16 - 28°C (grzejniki łazienkowe)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=2593
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
mpn=1211
na=Głowice termostatyczne do grzejników płytowych zaworowych, zakres nastawy temperatur: 16 - 28°C
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=42
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42					

[POZYCJA]
id=2364
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory równoważące gwintowane, ręczne, z odwodnieniem o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=2325
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
mpn=1211
na=Zawory odpowietrzające automatyczne z zaworem odcinającym o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=2608
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0212-01	0-31	0212-01		1
mpn=1211
na=Rura kolektora rozdzielacza 1" do centralnego ogrzewania (2 obwody, 1"/20)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=2719
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0212-01	0-31	0212-01		1
mpn=1211
na=Rura kolektora rozdzielacza 1" do centralnego ogrzewania (2 obwody, 1"/25)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=2284
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0422-01	2-15	0422-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników c.o. żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=52
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	42+10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2594
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-01	2-15	0418-01		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm - 11/500/400
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2720
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-01	2-15	0418-01		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm - 11/500/600
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2724
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 11/600/400
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1					

[POZYCJA]
id=2735
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 11/600/720
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2700
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm - 21S/500/520
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2721
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm - 21S/500/600
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2722
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm - 21S/500/720
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2710
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm - 21S/500/920
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=2726
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 21S/600/800
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=2711
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm - 22/500/720
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1					

[POZYCJA]
id=2702
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm - 22/500/800
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	2+5					

[POZYCJA]
id=2712
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm - 22/500/1000
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1					

[POZYCJA]
id=2723
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm - 22/500/1120
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2727
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 22/600/520
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2728
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 22/600/600
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2729
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 22/600/800
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=2730
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 22/600/920
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=2731
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 22/600/1000
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2732
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-01	2-15	0418-01		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe ocynkowane o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm - 11/500/600 ocynkowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1					

[POZYCJA]
id=2733
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe ocynkowane o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 11/600/600 ocynkowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2734
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe ocynkowane o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 11/600/800 ocynkowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2706
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-01	2-15	0425-01		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm - 710/500/64
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=2713
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-03	2-15	0425-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm - 1130/500/64
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2714
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-03	2-15	0425-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm - 1470/600/64
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=1598
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0307-01	INSTAL	0307-01		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=742
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=742	1	125+2+25+50+200+340					

[POZYCJA]
id=2611
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-01	2-15	0406-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=52
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=próba	172

[POZYCJA]
id=1599
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-03	2-15	0406-03		1
mpn=1211
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1600
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-04	2-15	0406-04		1
mpn=1211
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=52
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52					

[POZYCJA]
id=2612
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211
na=Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=52
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52					

[POZYCJA]
id=1603
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami PE gr.25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=125
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=125	1	125					

[POZYCJA]
id=2707
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami PE gr.25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=1605
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami PE gr.40 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[POZYCJA]
id=1606
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami PE gr.40 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[POZYCJA]
id=2693
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0601-01	2-16	0601-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociągi o śr. zew. do 55 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=5.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5.4	1	0.3*18					

[POZYCJA]
id=2675
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grub. 1/2 ceg. wraz z zamurowaniem otworu z dwustronnym otynkowaniem.
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=17
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	3+8+6					

[POZYCJA]
id=2677
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-09	7-28	0203-09		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grub. 2 ceg. wraz z zamurowaniem otworu z dwustronnym otynkowaniem.
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=32
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	6+7+10+9					

[POZYCJA]
id=2689
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0207-14	7-28	0207-14		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=2708
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0325-05	4-01	0325-05		1
mpn=_1211
na=Zamurowanie przebić w stropach
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=2715
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0332-10	4-01	0332-10		1
mpn=1211
na=Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=0.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.25	1	0,5*0,5					

[POZYCJA]
id=2716
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0710-04	4-01	0710-04		1
mpn=_1211
na=Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu - otynkowanie wnęki pod szafkę licznikową
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=0.49
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.49	1	0,5*0,5+4*0.5*0.12					

[POZYCJA]
id=2781
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-14 2011-01	0-14	2011-01		1
mpn=_1211
na=Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 - obudowa instalacji c.o.
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	0,5*2+1*2					

[ELEMENT 1]
na=PRZYŁACZE C.O.
wa=0
kn=0	0	0
id=2736
nu=2

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY ZIEMNE
wa=0
kn=0	0	0
id=2737
nu=2.1
cpv=45100000-8

[POZYCJA]
id=2738
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		1
mpn=1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=0.007
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.007	1	7/1000					

[POZYCJA]
id=2739
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-05	2-01	0206-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - 80% kubatury
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=4.928
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4.928	1	7*1.1*0,8*0.8					

[POZYCJA]
id=2740
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0301-03	2-01	0301-03		1
mpn=_1211
na=Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.IV) - 20% kubatury
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1.232
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1.232	1	7*1.1*0,8*0.2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2741
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-01	2-18	0501-01		1
mpn=_1211
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=5.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5.6	1	7*0,8					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2742
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0610-06	2-01	0610-06		1
mpn=1211
na=Obsypka piaskowa 20 cm ponad wierzch rury
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=2.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2.1	1	7*0.375*0,8					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2743
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=2.66
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2.66	1	5,6*0.1+2.1					

[POZYCJA]
id=2744
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0501	2-01	0320-0501		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=3.332
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6.16	1	4,928+1,232	wykopy				
wo=-2.66	1	-2,66	obsypki i podsypki				
wo=-0.168	1	-3.14*0.0875*0.0875*7	rury				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2745
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1101-02	4-04	1101-02		1
mpn=_1211
na=Transport ziemi  przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=2.828
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2.828	1	6,16-3,332					

[POZYCJA]
id=2746
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=2.828
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
krn=8

[PRZEDMIAR]
wo=2.828	1	2,828					

[POZYCJA]
id=2747
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		1
mpn=1211
na=Koszty składowania ziemi na wysypisku
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=2.828
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2.828	1	2,828					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=MONTAŻ RUR PREIZOLOWANYCH
wa=0
kn=0	0	0
id=2748
nu=2.2
cpv=45200000-9

[ELEMENT 3]
na=RUROCIĄG DN2x40/175
wa=0
kn=0	0	0
id=2749
nu=2.2.1

[POZYCJA]
id=2750
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0501-04	2-20	0501-04		1
mpn=1211
na=Montaż rur preizolowanych 2x40x3,7/175 - rura preizolowana podwójna do instalacji c.o., rura przewodowa PE-Xa, 2x 40x3,7, w izolacji z pianki PE-X,  w płaszczu zewnętrznym z rur PE HD karbowanych, Dz175, t max = 95°C, 6 bar, promień  gięcia 0,8m
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=2751
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0219-02	2-20	0219-02		1
mpn=1211
na=Elementy rurociągów z rur preizolowanych - kolana izolowane dla rur preizolowanych podwójnych 2x40x3,7 /175, t max = 95°C, 6 bar
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2752
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0510-08	2-20	0510-08		1
mpn=1211
na=Końcówki uszczelniające do rur preizolowanych 2x40x3,7 / Dz 175
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=2
jm=kol.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=2756
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0113-15	2-20	0113-15		1
mpn=1211
na=Przejścia przez ścianę betonową  dla rurociągów cieplnych zasilających lub powrotnych z rur preizolowanych - przejścia gazo- i wodoszczelne DN 2x40/175
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=2
jm=szt.przejsc	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2780
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0227-08	2-20	0227-08		1
mpn=1211
na=Elementy rurociągów z rur preiz. - prefabrykowane punkty stałe dla rur o śr. 2x40/175  mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=2779
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0119-03	2-19	0119-03		1
mpn=_1211
na=Rury ochronne o śr.nom.250 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5					

[POZYCJA]
id=2764
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		0
na=Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=PRÓBY I ODBIORY RUR PREIZOLOWANYCH
wa=0
kn=0	0	0
id=2770
nu=2.3
cpv=45200000-9

[POZYCJA]
id=2772
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01	2-18	0708-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm - p.a.płukanie sieci ciepłowniczej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=0.07
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.07	1	(7*2)/200					

[POZYCJA]
id=2773
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 2106-01	4	2106-01		1
mpn=1211
na=Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	7*2					

[POZYCJA]
id=2774
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 2107-01	4	2107-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m długości o śr. do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=0.14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.14	1	(7*2)/100					

[POZYCJA]
id=2775
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		1
mpn=1211
na=Operat geodezyjny powykonawczy
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2776
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		1
mpn=1211
na=Nadzór branżowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2777
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		1
mpn=1211
na=Nadzór autorski
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2778
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		1
mpn=1211
na=Nadzór inwestorski - zarządcy sieci
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

