[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.68
nan=Noakowskiego 4 - branża sanitarna
pe=2
op=1
opn=1	0	0	1	1	0	19	8	1	6.6	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	4	2	4	1	4	2	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI NR 11/IL/231010	PRZEDMIAR ROBÓT NR 11/IL/231010
nb=Budowa pomieszczenia wymiennikowni ciepła dla budynku przy ul. Noakowskiego 4 w Gliwicach10Branża sanitarna1010
ni=Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.131044-100 Gliwice1310ul. Warszawska 35B
br=Inżynieryjna1010
dt=Sierpień 2023	0
pcn=2 kw. 23 [SEKOCENBUD]

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 284]
ty=M
na=bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III	0
id=2640003	1
jm=m3	060
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=0.0693
pr=	0	0	0	2640020

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane nasycane kl.III	0
id=2640020	2
jm=m3	060
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=0.02

[RMS ZEST 273]
ty=M
na=cement murarski '15'	0
id=1700200	1
jm=t	034
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=0.0002

[RMS ZEST 315]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III	0
id=2640610	1
jm=m3	060
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 453]
ty=M
na=Dostawa i montaż przewodu wywiewnego izolowanego fi 150	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane okrągłe śr.6-20cm iglaste dług. 8.9m	0
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=0.006

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane śr. 12-14cm	0
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=0.02

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=drewno na stemple iglaste nasycone	0
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=0.0567
pr=	0	0	0	2645050

[RMS ZEST 287]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=0.6048
pr=	0	0	0	1332000

[RMS ZEST 442]
ty=M
na=Kineta PP d 315 typ 1 przepływowa DN110	0
id=6333499	2
jm=szt.	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 286]
ty=M
na=klamry ciesielskie	0
id=1341299	1
jm=kg	033
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=13.697
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1341299

[RMS ZEST 437]
ty=M
na=klej	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=0.082
pr=	0	0	0	1551599

[RMS ZEST 439]
ty=M
na=klipsy montażowe	0
id=6760010	1
jm=szt.	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=60
pr=	0	0	0	6760099

[RMS ZEST 389]
ty=M
na=Kolano PP HT dz 50 45°	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 388]
ty=M
na=Kolano PP HT dz 50 90°	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 392]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	1
jm=szt.	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=10.5
pr=	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 280]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.60 m3	0
id=11163	1
jm=m-g	148
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=0.952
pr=	0	0	0	11163

[RMS ZEST 450]
ty=M
na=kratka wentylacyjna fi 150	0
id=6521599	1
jm=szt.	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II	0
id=2641610	0
jm=m3	060
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=0.03

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm	0
id=5644809	1
jm=szt.	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 407]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm	0
id=5644805	1
jm=szt.	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 426]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 422]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=1.6

[RMS ZEST 419]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=8.8

[RMS ZEST 429]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm	0
id=5101201	1
jm=szt.	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=2.06

[RMS ZEST 70]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 446]
ty=M
na=nawietrzak fi 150	0
id=6522199	1
jm=szt.	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 441]
ty=M
na=Otulina z pianki PE natynkowa gr. 9 mm na rurę Dz 20	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=11

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe (wypraski)	0
id=1121199	1
jm=kg	033
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=18.9

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=Piasek naturalny kopany	0
id=1601801	1
jm=m3	060
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=6.1488

[RMS ZEST 5]
ty=S
na=prościarka do rur PE	0
id=71270	1
jm=m-g	148
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=0.165

[RMS ZEST 380]
ty=M
na=Przejście szczelne WGC na rurę Dz 25	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=117.7464

[RMS ZEST 71]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 391]
ty=M
na=Rura Dz 110 PP HT	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=1.44

[RMS ZEST 390]
ty=M
na=Rura Dz 50 PP HT	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=2.08

[RMS ZEST 394]
ty=M
na=Rura instalacyjna gładka RB 22mm	0
id=7580085	1
jm=m	040
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=5.2

[RMS ZEST 382]
ty=M
na=Rura kanalizacyjna PVC-U kl.S  SN8, SDR34 ze ścianką litą Dz 110x3,2	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=10.2

[RMS ZEST 403]
ty=M
na=Rura karbowana fi 315x1000	0
id=6333220	2
jm=szt	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 378]
ty=M
na=Rura PE100 RC Dz 25x2,3	0
id=5632999	2
jm=m	040
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=10.3

[RMS ZEST 421]
ty=M
na=Rura PP PN10 Dz 20x1,9	0
id=563	0
jm=m	040
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=11

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=Rura przepustowa z tw.szt. fi 75mm	0
id=5631200	1
jm=m	040
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=0.28

[RMS ZEST 404]
ty=M
na=Rura teleskopowa fi 315/400 z uszczelką	0
id=5470500	2
jm=szt.	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=rury stalowe gwintowane ocynkowane śr. 50mm	0
id=5031060	0
jm=m	040
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 425]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=0.42

[RMS ZEST 432]
ty=M
na=rury z polipropylenu śr.20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 32]
ty=S
na=samochód dostawczy 0,9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=2.28

[RMS ZEST 282]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5-10 t	0
id=39812	1
jm=m-g	148
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=0.9049
pr=	0	0	0	39812

[RMS ZEST 281]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=0.17
pr=	0	0	0	39811

[RMS ZEST 55]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=3.789

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.70mm	0
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=0.004

[RMS ZEST 377]
ty=S
na=sprężarka	0
id=83100	1
jm=m-g	148
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=0.427
pr=	0	0	0	83100

[RMS ZEST 291]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=0.2832
pr=	0	0	0	11333

[RMS ZEST 417]
ty=M
na=syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze o śr. 50 mm	0
id=6328313	2
jm=szt.	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 412]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=0.03

[RMS ZEST 413]
ty=M
na=sznur konopny surowy	0
id=6831800	1
jm=kg	033
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=0.02

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16	0
id=6801207	2
jm=kg	033
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=2.7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801207

[RMS ZEST 438]
ty=M
na=taśma 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=0.6

[RMS ZEST 384]
ty=M
na=Taśma ostrzegawcza koloru brązowego z zatopionym paskiem metalowym	0
id=1561420	2
jm=m	040
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=10.7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560541;1564145

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego z zatopionym paskiem metalowym	0
id=1561420	2
jm=m	040
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=10.7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560541;1564145

[RMS ZEST 387]
ty=M
na=Trójnik redukcyjny PP-HT Dz 110/50 x 45°	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 292]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg	0
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=1.477
pr=	0	0	0	12624

[RMS ZEST 393]
ty=M
na=uchwyty	0
id=7598999	0
jm=szt	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=10.5

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm	0
id=5651699	0
jm=szt	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 408]
ty=M
na=uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm	0
id=5651699	0
jm=szt	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 427]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	0
id=6602999	0
jm=szt	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 420]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=56516	0
jm=szt	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=15.3

[RMS ZEST 448]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm	0
id=6582699	1
jm=szt.	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=1.04

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm	0
id=6810504	3
jm=szt	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 409]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm	0
id=6810502	1
jm=szt.	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. nominalnej 90-110 mm	0
id=6815999	2
jm=szt.	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.nom. 150 mm	0
id=6832099	1
jm=szt.	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=0.22

[RMS ZEST 443]
ty=M
na=wiertło diamentowe	0
id=at17001	3
jm=szt.	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=0.108
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3920200

[RMS ZEST 334]
ty=S
na=wiertnica o mocy do 3 kW	0
id=at171	3
jm=m-g	148
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=2.32

[RMS ZEST 451]
ty=M
na=wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm	0
id=134	3
jm=kg	033
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=0.001

[RMS ZEST 405]
ty=M
na=Właz żeliwny klasy B125 do rury teleskopowej	0
id=6330399	2
jm=szt.	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 312]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	2
jm=m3	060
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=8.546

[RMS ZEST 430]
ty=M
na=Wodomierz JS-1,6 DN15	0
id=630	0
jm=szt	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 406]
ty=M
na=Wpust podłogowy PVC 15x15 cm DN100 z kratką stalową nierdzewną	0
id=6343099	1
jm=szt.	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 415]
ty=M
na=Wspornik pod zlew	0
id=6361800	1
jm=szt	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 289]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna 50m3/h	0
id=12512	1
jm=m-g	148
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=0.9585
pr=	0	0	0	12500

[RMS ZEST 431]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5701499	0
jm=szt	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 433]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	0
id=5701002	2
jm=szt.	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=0.2
pr=	0	0	0	5730099

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym śr. 50mm	0
id=5701120	0
jm=szt	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=0.2

[RMS ZEST 424]
ty=M
na=Zawór kul. czerp.z/złączką do węża fi 15mm	0
id=5700601	1
jm=szt	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 416]
ty=M
na=Zlew gospodarczy jednokomorowy 50 cm	0
id=6345499	1
jm=szt.	020
ce=0	1692001757
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6329099

[RMS ZEST 3]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=ZEWNĘTRZNA INSTALACJA 
wa=0
kn=0	0	0
id=481
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne 
wa=0
kn=0	0	0
id=9
nu=1.1

[POZYCJA]
id=1643
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0120-03	2-01	0120-03		1
mpn=_1211
na=Wytyczenie trasy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0786	0	78.6*0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=1.502

[RMS 278]
nz=0.0002	0	0.16*0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 32]
nz=0.0045	0	4.5*0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=1647
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-0501	2-01	0317-0501		1
mpn=_1211
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m - 10% kubatury
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2.33
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=13.5	0	<wodociąg>10,0*1,50*0,90						
wo=14.85	0	<kanalizacja>10,0*1,65*0,90						
wo=-5.04	0	<potrącenie kubatury wodociągu z obsypką>-10,00*0,90*0,56						
ko=				
scn=23.31	0						
wo=2.331	1	#p2A*0,10						
ko=				

[RMS 1]
nz=3.2948	0	3.2948
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6769

[POZYCJA]
id=1649
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0218-02	2-01	0218-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III - 90% kubatury
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=20.98
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=20.979	1	#p2A*0,90						

[RMS 1]
nz=0.1127	0	0.1127
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3644

[RMS 280]
nz=0.0354	0	0.0354
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7427

[POZYCJA]
id=1652
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0301-02	2-01	0301-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) - 10% kubatury
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=0.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=5.04	0	5,04						
scn=5.04	0						
wo=0.504	1	#p4A*0.10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.69	0	2.69
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2845

[RMS 281]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=1655
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-04	2-01	0206-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - 90% kubatury
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=4.54
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=4.536	1	#p4A*0.90						

[RMS 1]
nz=0.1622	0	0.1622
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7364

[RMS 280]
nz=0.0461	0	0.0461
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2093

[RMS 282]
nz=0.1043	0	0.1043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4735

[POZYCJA]
id=1659
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=5.04
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
krn=8	

[PRZEDMIAR]
wo=5.04	1	#p4A						

[RMS 282]
nz=0.0107	0	0.0107
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4314

[POZYCJA]
id=1661
pd=						0
na=Koszty utylizacji ziemi
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=7
ob=5.04
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=5.04	1	#p6						

[POZYCJA]
id=1662
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-02	2-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	<wodociąg>10,0*1,50*2						
wo=33	1	<kanalizacja>10,0*1,65*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=40.9122

[RMS 283]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=18.9

[RMS 284]
nz=0.0011	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0693

[RMS 285]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0567

[RMS 286]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=7.497

[RMS 287]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6048

[POZYCJA]
id=1669
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-02	2-18	0511-02		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z piasku gr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1.35
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.35	1	10,0*0,90*0,15						

[RMS 1]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6055

[RMS 290]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.647

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 289]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9585

[POZYCJA]
id=1674
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obsypka rur piaskiem 30 cm ponad wierzch rury
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=3.69
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3.69	1	10,0*0,90*0,41						

[RMS 1]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=8.118

[RMS 290]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5018

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1678
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0501	2-01	0320-0501		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m - 10% kubatury
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2.33
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2.33	1	#p2						

[RMS 1]
nz=1.3561	0	1.3561
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1597

[POZYCJA]
id=1680
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - 90% kubatury
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=20.98
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=20.98	1	#p3						

[RMS 291]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2832

[POZYCJA]
id=1682
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=20.98
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=20.98	1	#p12						

[RMS 1]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0
il=2.805

[RMS 292]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0
il=1.477

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=10
nu=1.2

[POZYCJA]
id=11
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0301-02	2-19	0301-02		1
mpn=_1211
na=Rura PE100 RC Dz 25x2,3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,0						

[RMS 1]
nz=0.145	0	0.145
np=1
wa=0
wb=0
il=1.45

[RMS 378]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=10.3

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 32]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 377]
nz=0.0427	0	0.0427
np=1
wa=0
wb=0
il=0.427

[RMS 5]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.165

[POZYCJA]
id=3362
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0103-01	AT-17	0103-01		1
mpn=_1211
na=Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=40
jm=cm	046
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 1]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0
il=1.48

[RMS 443]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[RMS 312]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.056

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 334]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=3368
pd=						0
na=Przejście szczelne WGC na rurę Dz 25
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 380]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=70
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		1
mpn=_1211
na=Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego1310Taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego z zatopionym paskiem metalowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[RMS 33]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=10.7

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 32]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.011

[POZYCJA]
id=33
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01	2-18	0704-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PVC śr.nominalnej 90-110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=8.74	0	8.74
np=1
wa=0
wb=0
il=8.74

[RMS 17]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 18]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 19]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 286]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2

[RMS 312]
nz=3.53	0	3.53
np=1
wa=0
wb=0
il=3.53

[RMS 22]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 26]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 28]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 55]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0
il=3.16

[POZYCJA]
id=50
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 9909c-01	2-18	9909c-01		1
mpn=1211
na=Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów PVC, PE, PEHD o śr. 50-65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=-19
jm=10m różn.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=-19	1	-19						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=-0
il=-1.14

[RMS 312]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=-0
il=-1.52

[POZYCJA]
id=57
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01	2-18	0707-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=4.09	0	4.09
np=1
wa=0
wb=0
il=4.09

[RMS 22]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 312]
nz=7.06	0	7.06
np=1
wa=0
wb=0
il=7.06

[RMS 28]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 32]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0
il=1.58

[POZYCJA]
id=66
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01	2-18	0708-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.49

[RMS 312]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0
il=1.72

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=53
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 9910-01	2-18	9910-01		1
mpn=1211
na=Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i płukaniu przewodów z rur o śr. 50-65
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=-19
jm=10m różn.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=-19	1	-19						

[RMS 1]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=-0
il=-0.38

[RMS 312]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=-0
il=-3.04

[POZYCJA]
id=3370
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-01	2-18	0408-01		1
mpn=_1211_
na=Rura kanalizacyjna PVC-U kl.S  SN8, SDR34 ze ścianką litą Dz 110x3,2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.334	0	0.334
np=1
wa=0
wb=0
il=3.34

[RMS 382]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 55]
nz=0.0063	0	0.0063
np=1
wa=0
wb=0
il=0.063

[POZYCJA]
id=3440
pd=ORGBUD-SERWIS wyd.I 2010	KNR	9-20 0303-01	9-20	0303-01		1
mpn=_1211
na=Studzienka rewizyjna niewłazowa D3151310Kineta PP d 315 typ 1 przepływowa DN110 - 1 szt1310Rura karbowana fi 315x1000 - 1 szt1310Rura teleskopowa fi 315/400 z uszczelką - 1 szt1310Właz żeliwny klasy B125 do rury teleskopowej - 1 szt
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.8	0	2.8
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 442]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 403]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 404]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 405]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 55]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=3383
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		1
mpn=_1211
na=Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego1310Taśma ostrzegawcza koloru brązowego z zatopionym paskiem metalowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[RMS 384]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=10.7

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 32]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.011

[POZYCJA]
id=3396
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01	2-15	0208-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych1310Rura Dz 50 PVC HT1310Kolano PP HT dz 50 90° - 1 szt1310Kolano PP HT dz 50 45° - 1 szt
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[RMS 1]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0
il=0.354

[RMS 390]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 388]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 389]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 261]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 408]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 32]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0112

[POZYCJA]
id=3412
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-03	2-15	0203-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych1310Rura Dz 110 PP HT1310Trójnik redukcyjny PP-HT Dz 110/50 x 45° - 1 szt
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5						

[RMS 1]
nz=0.253	0	0.253
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3795

[RMS 391]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 387]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 32]
nz=0.0099	0	0.0099
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0149

[POZYCJA]
id=3450
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-05	2-15	0208-05		1
mpn=_1211
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3657

[RMS 269]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 270]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 271]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 32]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=3463
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
mpn=_1211
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6112

[RMS 407]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 408]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 409]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 32]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=3470
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0220-01	2-15	0220-01		1
mpn=_1211
na=Zlew gospodarczy jednokomorowy 50 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.955

[RMS 416]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 412]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 413]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 273]
nz=0.0001	0	0.00006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[RMS 415]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 32]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=3479
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 417]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 32]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=3457
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0212-02	2-15	0212-02		1
mpn=_1211
na=Wpust podłogowy PVC 15x15 cm DN100 z kratką stalową nierdzewną
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6017

[RMS 406]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 273]
nz=0.0001	0	0.00013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[RMS 3]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 32]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[POZYCJA]
id=3484
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP PN10) o śr. zewnętrznej 20x1,9 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.255	0	0.255
np=1
wa=0
wb=0
il=2.55

[RMS 421]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 419]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8

[RMS 420]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=14.3

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 32]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[POZYCJA]
id=3514
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
mpn=121,0:1,092,0:1,0911
na=Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0
il=0.554

[RMS 431]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 426]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 32]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[POZYCJA]
id=3498
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0114-01	2-15	0114-01		1
mpn=_1211
na=Zawór kul. czerp.z/złączką do węża fi 15mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1624

[RMS 424]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3502
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0123-01	2-15	0123-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0
il=0.91

[RMS 425]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 426]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 427]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3508
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0118-01	2-15	0118-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wodomierz JS-1,6 DN15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4489

[RMS 430]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 429]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 3]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 32]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=3520
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-03	2-15	0127-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=10	0	łączna długość rurociągu	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	#p33						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[RMS 1]
nz=0.101	0	0.101
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[RMS 432]
nz=0.2	0		2	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 433]
nz=0.02	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 422]
nz=0.06	0		2	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 32]
nz=0.001	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=3528
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	#p33						

[RMS 1]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=0.556

[POZYCJA]
id=3530
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
mpn=_1211
na=Otulina z pianki PE natynkowa gr. 9 mm na rurę Dz 20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	#p33						

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=1.553

[RMS 441]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 437]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.082

[RMS 438]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 439]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 32]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=3491
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.289	0	0.289
np=1
wa=0
wb=0
il=0.289

[RMS 419]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 422]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 420]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 32]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[POZYCJA]
id=3431
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-03	5-08	0101-03		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2448	0	0.2448
np=1
wa=0
wb=0
il=1.169

[RMS 393]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 392]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3436
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0110-02	5-08	0110-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1089	0	0.1089
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 394]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3375
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-01	2-18	0804-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	#p23						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2915	0	0.2915
np=1
wa=0
wb=0
il=2.784

[RMS 130]
nz=0	0	0.00003
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 131]
nz=0.0006	0	0.00064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 132]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 312]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 55]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0
il=0.316

[ELEMENT 1]
na=WENTYLACJA
wa=0
kn=0	0	0
id=3719
nu=2

[POZYCJA]
id=3720
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0103-04	AT-17	0103-04		1
mpn=_1211
na=Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=80
jm=cm	046
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[RMS 1]
nz=0.059	0	0.059
np=1
wa=0
wb=0
il=4.72

[RMS 443]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.072

[RMS 312]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 334]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[POZYCJA]
id=3726
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0156-01	2-17	0156-01		1
mpn=_1211
na=Nawietrzak fi 150
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.91	0	1.91
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8241

[RMS 446]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 32]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=3731
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0137-01	2-17	0137-01		1
mpn=_1211
na=Kratka wentylacyjna fi 150
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.13	0	2.13
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0342

[RMS 450]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 448]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 451]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 32]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=3738
pd=						0
na=Dostawa i montaż przewodu wywiewnego izolowanego fi 150:1310Rura wentylacyjna z blachy tytan-cynk - 2 m1310Trójnik - 1 szt1310Daszek - 1 szt1310Obejma - 1 szt
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 453]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[SUMA KONTROLNA]
14b5 7776c6b3a 8432d77e530961c18