[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.68
nan=Wymiana przyłącza wodociągowego Noakowskiego 4 w Gliwicach
pe=1
op=1
opn=1	0	0	1	1	0	19	8	1	8	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	4	2	4	1	4	2	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI NR 22/IL/211010	PRZEDMIAR ROBÓT NR 22/IL/211010
nb=Wymiana przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego10 przy ul.Noakowskiego 4 w Gliwicach1010
ni=Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.
ai=44-100 Gliwice ul.Warszawska 35 B1010
br=inżynieryjna
dt=Lipiec 2021	0
pcn=2 kw. 21 [SEKOCENBUD]

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=8	1	0	PLN
op=1	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10.8	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 132]
ty=S
na=agregat prądotwórczy	0
id=81100	1
jm=m-g	148
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=0.72
pr=	0	0	0	81000

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=asfalt drogowy D200	0
id=1040099	0
jm=kg	033
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=3.5802

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III	0
id=2640020	2
jm=m3	060
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=0.02

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III	0
id=2640003	1
jm=m3	060
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=0.0435
pr=	0	0	0	2640020

[RMS ZEST 267]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35'	0
id=1700301	0
jm=t	034
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=0.0078

[RMS ZEST 271]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37 kW/50 KM	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=0.0856
pr=	0	0	0	39116

[RMS ZEST 174]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=0.0064
pr=	0	0	0	2600621

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane śr. 12-14cm	0
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=0.02
pr=	0	0	0	3950010

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=drewno na stemple iglaste nasycone	0
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=0.0133
pr=	0	0	0	2645050

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=Elektromufa  z zaciskami montażowymi PE fi 63	0
id=5646599	2
jm=szt.	020
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=0.1161
pr=	0	0	0	1332000

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=klamry ciesielskie	0
id=1341299	1
jm=kg	033
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=7.6387
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1341299

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=kliniec kamienny	0
id=1600604	1
jm=t	034
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=0.0877
pr=	0	0	0	1600620

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=Kolano 90° zaciskowe do rury PE fi 63	0
id=5649999	1
jm=szt.	020
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr. zewnętrznej 63 mm	0
id=5682699	2
jm=szt.	020
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=Konsola do wodomierza Dn 20	0
id=6610007	1
jm=szt.	020
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=1
pr=	0	0	0	6610903

[RMS ZEST 4]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.4 m3	0
id=11162	0
jm=m-g	148
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=0.3898

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Koszty składowania ziemi	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=5.44

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II	0
id=2641610	0
jm=m3	060
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=0.03

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=Kruszywo łamane 0/31,5	0
id=1600605	0
jm=t	034
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=0.7441

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=Kruszywo łamane 31,5/63	0
id=1600605	1
jm=t	034
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=1.1162
pr=	0	0	0	1600680

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 32 mm	0
id=5101204	1
jm=szt.	020
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=6.12

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=miał kamienny	0
id=1600600	1
jm=t	034
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=0.0727

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=mieszanka betonowa	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=0.1664
pr=	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa warstwa ścieralna	0
id=2_31014	3
jm=t	034
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=0.4387
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2390050

[RMS ZEST 276]
ty=M
na=mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa warstwa wiążąca	0
id=2_31013	3
jm=t	034
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=0.2569
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2390040

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa wiążąca	0
id=2_31013	3
jm=t	034
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=0.3419
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2390040

[RMS ZEST 237]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 259]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 253]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=Obejma siodłowa do nawiercania rur PE Dn 100/63	0
id=5891799	2
jm=szt.	020
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=obudowa teleskopowa do zasuwy o śr. 50 mm	0
id=5891099	2
jm=szt.	020
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=olej napędowy	0
id=1020399	0
jm=kg	033
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=0.1264

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=Opłata za składowanie gruzu	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=0.58

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=Piasek naturalny kopany	0
id=1601800	2
jm=m3	060
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=0.3446

[RMS ZEST 248]
ty=S
na=piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni	0
id=52600	1
jm=m-g	148
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=1.1397
pr=	0	0	0	52600

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=Płyta podkładowa	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=podchloryn sodowy'	0
id=1410800	0
jm=kg	033
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=-0.07

[RMS ZEST 43]
ty=S
na=prościarka do rur PE	0
id=71270	0
jm=m-g	148
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=0.2125

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=Przejście szczelne typ "WGC" dn 50	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=48.5065

[RMS ZEST 175]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 273]
ty=S
na=rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	0
id=52314	0
jm=m-g	148
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=0.0748

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=Rura do wody trójwarstwowa PE100-RC SDR11 fi 63x5,8	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=5.1

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=Rura ochronna dwudzielna z polietylenu HDPE Dz 110, L=1 m	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Rura z/szwem ocynk. fi 50mm	0
id=5031062	2
jm=m	040
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 247]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=2.7524

[RMS ZEST 5]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	0
jm=m-g	148
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=2.132

[RMS ZEST 42]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39599	0
jm=m-g	148
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=3.567

[RMS ZEST 270]
ty=S
na=skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500 dm3	0
id=52271	1
jm=m-g	148
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=0.0856
pr=	0	0	0	52271

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 50 mm	0
id=5891199	2
jm=szt.	020
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.70mm	0
id=3951300	0
jm=m3	060
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=0.0008

[RMS ZEST 173]
ty=S
na=sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	0
id=83111	1
jm=m-g	148
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=1.2116
pr=	0	0	0	83111

[RMS ZEST 17]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0
id=11333	0
jm=m-g	148
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=0.0585

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-14	0
id=6801206	2
jm=kg	033
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=1.57
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801206

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16	0
id=6801207	2
jm=kg	033
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=2.7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801207

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=śruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakrętkami i podkładkami M-16 ocynk.	0
id=6802507	2
jm=kg	033
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=2.14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6802505

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=Tablica oznakowania zasuwy	0
id=6321900	1
jm=szt.	020
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=Taśma sygnalizacyjna z wkładką stalową (zielona)	0
id=1561420	2
jm=m	040
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=4.28
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560541;1564145

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=Tuleja kołnierzowa fi 63/50	0
id=5623599	2
jm=szt.	020
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 18]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg	0
id=12612	0
jm=m-g	148
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=0.3048

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 50 mm	0
id=6815999	2
jm=szt.	020
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. zewnętrznej 63 mm	0
id=6815999	0
jm=szt	020
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=2.2

[RMS ZEST 30]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 10 t	0
id=12113	0
jm=m-g	148
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=0.1987

[RMS ZEST 181]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 15 t	0
id=12115	1
jm=m-g	148
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=0.1681
pr=	0	0	0	12115

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=wiertło diamentowe	0
id=at17001	3
jm=szt.	020
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=0.0585
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3920200

[RMS ZEST 172]
ty=S
na=wiertnica o mocy do 3 kW	0
id=at171	0
jm=m-g	148
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=1.04

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=8.0383
pr=	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=Zasuwa żeliwna kołnierzowa typu E Dn 50	0
id=5809999	2
jm=szt.	020
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=Zawór antyskażeniowy typ EA 251 Dn 32	0
id=5700503	1
jm=szt.	020
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=1
pr=	0	0	0	5701024

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=Zawór kulowy do wody Dn 32	0
id=5700503	1
jm=szt.	020
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=1
pr=	0	0	0	5701024

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=Zawór kulowy do wody Dn 32 z kurkiem spustowym	0
id=5700503	0
jm=szt	020
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Zawór kulowy z kurkiem spust. fi 50 mm	0
id=5701026	1
jm=szt	020
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=0.2

[RMS ZEST 131]
ty=S
na=zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE	0
id=72560	0
jm=m-g	148
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=0.72

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=Złączka zaciskowa do rury PE fi 63 z gwintem zewn.1 1/4"	0
id=5649999	1
jm=szt.	020
ce=0	1628246585
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 13]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty ziemne 
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=2
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0120-03	2-01	0120-03		1
mpn=_1211
na=Wytyczenie trasy przyłącza wodociągowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0786	0	78.6*0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3004

[RMS 2]
nz=0.0002	0	0.16*0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0008

[RMS 247]
nz=0.0045	0	4.5*0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[POZYCJA]
id=634
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0101-02	AT-03	0101-02		1
mpn=_1211
na=Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=8.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.7	1	3,9*2+0.9						

[RMS 1]
nz=0.115	0	0.115
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0005

[RMS 248]
nz=0.115	0	0.115
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0005

[POZYCJA]
id=637
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0101-05	AT-03	0101-05		1
mpn=_1211
na=Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=8.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=8.7	1	3,9*2+0.9						

[RMS 1]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1392

[RMS 248]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1392

[POZYCJA]
id=402
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0813-03	2-31	0813-03		1
mpn=_1211
na=Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.2319	0	0.2319
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4638

[POZYCJA]
id=406
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0812-03	2-31	0812-03		1
mpn=_1211
na=Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0.16
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.16	1	2.0*0.08						

[RMS 1]
nz=2.48	0	2.48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3968

[RMS 173]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1888

[POZYCJA]
id=640
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0803-03	2-31	0803-03		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=3.51
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.51	1	3,9*0,9						

[RMS 1]
nz=0.2544	0	0.2544
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8929

[RMS 173]
nz=0.1249	0	0.1249
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4384

[POZYCJA]
id=643
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0803-04	2-31	0803-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=3.51
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
krn=9	

[PRZEDMIAR]
wo=3.51	1	3,9*0,9						

[RMS 1]
nz=0.0437	0	0.0437
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3805

[RMS 173]
nz=0.0185	0	0.0185
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5844

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0301-02	2-01	0301-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) - 5% kubatury
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=0.27
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.272025	1	3,90*1,55*0,9*0,05						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.69	0	2.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6936

[RMS 5]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0918

[POZYCJA]
id=14
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-02	2-01	0206-02		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - 95% kubatury
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=5.17
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.168475	1	3,90*1,55*0.9*0.95						

[RMS 1]
nz=0.203	0	0.203
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0495

[RMS 4]
nz=0.0754	0	0.0754
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3898

[RMS 5]
nz=0.2016	0	0.2016
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0423

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=5.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
krn=8	

[PRZEDMIAR]
wo=5.4405	1	3,90*1,55*0.9						

[RMS 5]
nz=0.0152	0	0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6615

[POZYCJA]
id=20
pd=						0
na=Koszty składowania ziemi
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=5.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.44	1	#p10						

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.44

[POZYCJA]
id=646
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=0.58
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.16	1	<ława>2*0,08						
wo=0.4212	1	<asfalt>3,9*0,9*0,12						
ko=				

[RMS 1]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4988

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.29

[POZYCJA]
id=649
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		1
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=0.58
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
krn=4	

[PRZEDMIAR]
wo=0.58	1	0,58						

[RMS 5]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0464

[POZYCJA]
id=651
pd=						0
na=Opłata za składowanie gruzu
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=0.58
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.58	1	0,58						

[RMS 250]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0321-02	2-01	0321-02		1
mpn=_1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i gł. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=12.09
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.09	1	3,9*1.55*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.5765	0	0.5765
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6568

[RMS 8]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0435

[RMS 9]
nz=0.0011	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0133

[RMS 10]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4387

[RMS 11]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1161

[POZYCJA]
id=38
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0201	2-01	0320-0201		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów piaskiem o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - 5 % kubatury
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=0.23
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.22815	1	3.90*1.30*0.9*0.05						

[RMS 1]
nz=1.2224	0	1.2224
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2812

[RMS 176]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.276

[POZYCJA]
id=40
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - 95% kubatury
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=4.33
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.33485	1	3.90*1.30*0.9*0.95						

[RMS 17]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0585

[POZYCJA]
id=42
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=4.33
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.33	1	#p17						

[RMS 1]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5789

[RMS 18]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3048

[ELEMENT 1]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=94
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=512
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0802-02	2-18	0802-02		1
mpn=_1211
na=Obejma siodłowa do nawiercania rur PE Dn 100/63
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.14	0	3.14
np=1
wa=0
wb=0
il=3.14

[RMS 251]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 13]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 247]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=527
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-01	2-18	0112-01		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej do 90 mm - tuleja kołnierzowa fi 63/50 + kołnierz stalowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.569	0	0.569
np=1
wa=0
wb=0
il=1.138

[RMS 203]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 204]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 205]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 106]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 13]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 42]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0
il=0.336

[POZYCJA]
id=535
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0303-06	2-19	0303-06		1
mpn=_121,0:8,0911
na=Elektromufa  z zaciskami montażowymi PE fi 63
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 206]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 247]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 131]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 132]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[POZYCJA]
id=542
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0212-01	2-18	0212-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasuwa żeliwna kołnierzowa typu E Dn 50
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.32	0	2.32
np=1
wa=0
wb=0
il=2.32

[RMS 215]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 219]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 216]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 196]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.57

[RMS 217]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 218]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 13]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 247]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=108
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01	2-18	0109-01		1
mpn=_1211_
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 63 mm - rura do wody trójwarstwowa PE100-RC SDR11 fi 63x5,8
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[RMS 220]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 13]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 42]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0
il=0.071

[RMS 43]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2125

[POZYCJA]
id=562
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0103-02	AT-17	0103-02		1
mpn=_1211
na=Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=65
jm=cm	046
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[RMS 1]
nz=0.041	0	0.041
np=1
wa=0
wb=0
il=2.665

[RMS 170]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0585

[RMS 25]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.117

[RMS 13]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 172]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[POZYCJA]
id=568
pd=						0
na=Demontaż istniejącego zestawu wodomierzowego
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=675
pd=						0
na=Demontaż istniejącej zasuwy
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=576
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 2803-03	7-09	2803-03		1
mpn=1211
na=Kolano 90° zaciskowe do rury PE fi 63
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8596

[RMS 224]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 247]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=581
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 2803-03	7-09	2803-03		1
mpn=1211
na=Złączka zaciskowa do rury PE fi 63 z gwintem zewn.1 1/4"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4298

[RMS 252]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 247]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=585
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0108-02	2-15	0108-02		1
mpn=_1211
na=Konsola do wodomierza Dn 20
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5949

[RMS 258]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 13]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 247]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=593
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-04	2-15	0112-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór kulowy do wody Dn 32
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3247

[RMS 262]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 261]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 13]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 247]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=664
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-04	2-15	0112-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór kulowy do wody Dn 32 z kurkiem spustowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3247

[RMS 263]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 261]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 13]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 247]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=605
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-04	2-15	0112-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór antyskażeniowy typ EA 251 Dn 32
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3247

[RMS 264]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 261]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 13]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 247]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=262
pd=						0
na=Przejście szczelne typ "WGC" dn 50
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 235]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=257
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		1
mpn=_1211
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego1310Taśma sygnalizacyjna z wkładką stalową (zielona)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 236]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=4.28

[RMS 13]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 247]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0044

[POZYCJA]
id=249
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0134-01	2-19	0134-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy gazociągu na murze - tablica oznakowania zasuwy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5826

[RMS 239]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=244
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0218-01	2-19	0218-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie kabla w ziemi1310Rura ochronna dwudzielna z polietylenu HDPE Dz 110 L- 1 m1310R,S=2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.98	0	0.98
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9359

[RMS 265]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 247]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[POZYCJA]
id=327
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01	2-18	0704-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu , PE, PEHD o śr.nominalnej 63 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=8.74	0	8.74
np=1
wa=0
wb=0
il=8.74

[RMS 151]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 152]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 153]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 10]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2

[RMS 25]
nz=3.53	0	3.53
np=1
wa=0
wb=0
il=3.53

[RMS 156]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 55]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 161]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 13]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 42]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0
il=3.16

[POZYCJA]
id=344
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 9909c-01	2-18	9909c-01		1
mpn=1211
na=Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów PEHD o śr.65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=-19
jm=10m różn.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=-19	1	-19						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=-0
il=-1.14

[RMS 25]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=-0
il=-1.52

[POZYCJA]
id=367
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01	2-18	0707-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=4.09	0	4.09
np=1
wa=0
wb=0
il=4.09

[RMS 246]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 156]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 25]
nz=7.06	0	7.06
np=1
wa=0
wb=0
il=7.06

[RMS 161]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 13]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 247]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0
il=1.58

[POZYCJA]
id=376
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01	2-18	0708-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.49

[RMS 25]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0
il=1.72

[RMS 13]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=380
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 9910-01	2-18	9910-01		1
mpn=1211
na=Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i płukaniu przewodów z rur o śr. 65
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=-19
jm=10m różn.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=-19	1	-19						

[RMS 1]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=-0
il=-0.38

[RMS 246]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=-0
il=-0.57

[RMS 25]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=-0
il=-3.04

[ELEMENT 1]
na=Odtworzenie nawierzchni 
wa=0
kn=0	0	0
id=60
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=433
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0204-03 + KNR 2-31 0204-04	2-31	0204-03 + KNR 2-31 0204-04		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 gr.15cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=3.51
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.51	1	3,9*0,9						

[RMS 1]
nz=0.1906	0	0.1606+0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.669

[RMS 266]
nz=0.318	0	0.212+0.106
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1162

[RMS 25]
nz=0.015	0	0.01+0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0526

[RMS 13]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 30]
nz=0.0353	0	0.0283+0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1239

[POZYCJA]
id=460
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0204-05 + KNR 2-31 0204-06	2-31	0204-05 + KNR 2-31 0204-06		1
mpn=_1211
na=Podbudowa - warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5 gr.10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=3.51
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.51	1	3,9*0,9						

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.188+0.0228
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7399

[RMS 180]
nz=0.025	0	0.0196+0.0054
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0877

[RMS 28]
nz=0.0207	0	0.0207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0727

[RMS 182]
nz=0.212	0	0.1484+0.0636
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7441

[RMS 25]
nz=0.01	0	0.007+0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0351

[RMS 13]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 181]
nz=0.0266	0	0.0224+0.0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0934

[POZYCJA]
id=491
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=0.16
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.16	1	2.0*0.08						

[RMS 1]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4432

[RMS 186]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0064

[RMS 176]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0432

[RMS 25]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0752

[RMS 13]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 187]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1664

[POZYCJA]
id=498
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik z odzysku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=0.858

[RMS 176]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0254

[RMS 190]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0078

[RMS 25]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0084

[RMS 13]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=696
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1004-01	2-31	1004-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=3.51
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.51	1	3,9*0,9						

[RMS 1]
nz=0.0679	0	0.0679
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2383

[POZYCJA]
id=698
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1004-07	2-31	1004-07		1
mpn=_1211
na=Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=3.51
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.51	1	3.9*0.9						

[RMS 1]
nz=0.0095	0	0.0095
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0333

[RMS 268]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7901

[RMS 269]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0632

[RMS 13]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 270]
nz=0.0122	0	0.0122
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0428

[RMS 271]
nz=0.0122	0	0.0122
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0428

[POZYCJA]
id=705
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0311-01	2-31	0311-01		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=3.51
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.51	1	3,9*0,9						

[RMS 1]
nz=0.0309	0	0.0309
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1085

[RMS 275]
nz=0.0974	0	0.0974
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3419

[RMS 273]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0239

[RMS 30]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0239

[RMS 181]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0239

[POZYCJA]
id=711
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0311-02	2-31	0311-02		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=3.51
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
krn=3	

[PRZEDMIAR]
wo=3.51	1	3,9*0,9						

[RMS 1]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0706

[RMS 276]
nz=0.0244	0	0.0244
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2569

[RMS 273]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0179

[RMS 30]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0179

[RMS 181]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0179

[POZYCJA]
id=717
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1004-07	2-31	1004-07		1
mpn=_1211
na=Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=3.51
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.51	1	3.9*0.9						

[RMS 1]
nz=0.0095	0	0.0095
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0333

[RMS 268]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7901

[RMS 269]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0632

[RMS 13]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 270]
nz=0.0122	0	0.0122
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0428

[RMS 271]
nz=0.0122	0	0.0122
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0428

[POZYCJA]
id=724
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0311-05	2-31	0311-05		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=3.51
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.51	1	3,9*0,9						

[RMS 1]
nz=0.0307	0	0.0307
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1078

[RMS 278]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2632

[RMS 273]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0197

[RMS 30]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0197

[RMS 181]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0197

[POZYCJA]
id=730
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0311-06	2-31	0311-06		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=3.51
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=3.51	1	3,9*0,9						

[RMS 1]
nz=0.0088	0	0.0088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0618

[RMS 278]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1755

[RMS 273]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0133

[RMS 30]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0133

[RMS 181]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0133

[SUMA KONTROLNA]
bed355d224b989761917 e3e72b8c71c