[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.68
nan=H430 Budowa pomieszczenia wymiennikowni ciepła dla budynku przy ul. Noakowskiego 4 w Gliwicach - elektryka 
pe=1
op=0
opn=1	0	0	1	1	0	0	8	1	6	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	2	2	4	0	4	2	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI NR 4/IL/221010	PRZEDMIAR ROBÓT NR 4/IL/221010
nb=Budowa pomieszczenia wymiennikowni ciepła dla budynku przy ul. Noakowskiego 4 w Gliwicach1010
ni=Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.
ai=44-100 Gliwice ul. Warszawska 35 B1010
br=elektryczna
dt=Luty 2022	0
pcn=4 kw. 21+z [SEKOCENBUD]

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Bednarka stalowa ocynkowana	0
id=1120099	1
jm=kg	033
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=7.5

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Bednarka stalowa ocynkowana	0
id=1120099	1
jm=m	040
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=28.08

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach	0
id=1050011	1
jm=dm3	066
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=0.096

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Elektromonter linii i urz.elektr.	0
id=72	1
jm=r-g	149
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Elektromonter linii i urz.elektr.	0
id=73	1
jm=r-g	149
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Główny zacisk uziemiający	0
id=8340798	1
jm=szt	020
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Gniazda wtyczkowe n/t bryzgoszcz.	0
id=7530899	1
jm=szt	020
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=2.04

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Kabel typu YKYżo 3x4 mm2.	0
id=01	1
jm=m	040
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=33.28

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Kołki rozporowe plastykowe	0
id=8990499	1
jm=szt	020
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Końcówki kablowe	0
id=7629999	1
jm=szt	020
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Korytka kablowe 50H50 kompl.	0
id=8321899	1
jm=m	040
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Łączniki klawiszowe n/t bryzgoszcz.	0
id=7510599	1
jm=szt	020
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=1.02

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Materiał drobny kompl.	0
id=00	1
jm=kpl	090
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Odgałęźniki bak. bryzgoszczelne	0
id=7540999	1
jm=szt	020
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=2.04

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Opaski kablowe typu OKi	0
id=7640100	1
jm=szt	020
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=6.56

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Oprawa LED 840Aw 50W kompl.	0
id=7302998	1
jm=szt	020
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Piasek naturalny kopany	0
id=1601801	1
jm=m3	060
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=1.344

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Przewody NHXMH-J 3x1,5 mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=10.4

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Przewody NHXMH-J 3x2,5 mm2	0
id=7959998	1
jm=m	040
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=20.8

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Przewody typu LgY 1x10 mm2.	0
id=7922299	1
jm=m	040
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=15.6

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=142.0211

[RMS ZEST 40]
ty=R
na=Robotnik budowlany I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Rozdzielnica 230V RW komplet	0
id=7099999	1
jm=szt	020
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Rury ochronne z pcw fi 75 mm	0
id=5631299	1
jm=m	040
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=12.48

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Rury winidurowe fi 22 mm	0
id=7580099	1
jm=m	040
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=24.96

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Rury winidurowe karbowane	0
id=7580039	1
jm=m	040
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=20.8

[RMS ZEST 45]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=0.2612

[RMS ZEST 42]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy do 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=0.192

[RMS ZEST 37]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5,0 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=0.0675

[RMS ZEST 34]
ty=S
na=Spawarka transformator.do 500A	0
id=72121	1
jm=m-g	148
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=3.1869

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40	0
id=1200203	1
jm=kg	033
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=0.0064

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Śruby i kołki kotwiące	0
id=8321799	1
jm=szt	020
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Śruby z nakrętkami i podkładkami	0
id=1343599	1
jm=kg	033
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=1.68

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Tablica licznikowa TL/Rw komplet	0
id=7099998	1
jm=szt	020
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Uchwyty kablowe UKU	0
id=7660099	1
jm=szt	020
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Uchwyty pod rury winidurowe	0
id=7599999	1
jm=szt	020
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=50.4

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Wazelina techniczna	0
id=1030499	1
jm=kg	033
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=1.1552

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Wsporniki korytek kablowych.	0
id=8340799	1
jm=szt	020
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Wsporniki ścienne i osłona	0
id=7590599	1
jm=szt	020
ce=0	1644571590
cw=0	PLN
il=15.15

[RMS ZEST 10000]
ty=R	1
na=Robocizna pomocnicza	0
id=000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 10001]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=88888888	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Elementy prefabrykowane.
wa=0
kn=0	0	0
id=41
nu=1

[POZYCJA]
id=1
pd=		KNR 508-0401-06		KNR 508-0401-06		0
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania rozdzielnic prefabrykowanych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.00						

[RMS 9]
nz=2.8457	0	2.8457
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6914

[RMS 3]
nz=0.24	0	0.240
np=0
wa=0
wb=0
il=0.48

[POZYCJA]
id=2
pd=		KNR 508-0403-06		KNR 508-0403-06		0
na=Mocowanie na gotowym podłożu rozdzielnicy 230V RW komplet wg proj.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 9]
nz=0.4393	0	0.4393
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4393

[RMS 5]
nz=1	0	1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3
pd=		KNR 508-0403-06		KNR 508-0403-06		0
na=Mocowanie na gotowym podłożu tablicy licznikowej TL/Rw komplet wg proj.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 9]
nz=0.4393	0	0.4393
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4393

[RMS 6]
nz=1	0	1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4
pd=		KNP 1813-1301-0101		KNP 1813-1301-0101		0
na=Sprawdzenie rozdzielnic tablicowych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.4		1.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 9]
nz=6.62	0	6.620
np=1
wa=0
wb=0
il=18.536

[ELEMENT 1]
na=Instalacje elektryczne.
wa=0
kn=0	0	0
id=42
nu=2

[POZYCJA]
id=5
pd=		KNR 508-0502-10		KNR 508-0502-10		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe-przykręcane.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 9]
nz=0.2674	0	0.2674
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2674

[RMS 10]
nz=4	0	4.000
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6
pd=		KNR 508-0511-14		KNR 508-0511-14		0
na=Montaż na gotowym podłożu oprawy LED 840Aw 50W kompletnej.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 9]
nz=0.7067	0	0.7067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7067

[RMS 15]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=7
pd=		KNR 508-0301-03		KNR 508-0301-03		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5.00						

[RMS 9]
nz=0.1281	0	0.1281
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6405

[RMS 16]
nz=2	0	2.000
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=8
pd=		KNR 508-0304-07		KNR 508-0304-07		0
na=Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przykręcanych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.00						

[RMS 9]
nz=0.3749	0	0.3749
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7498

[RMS 17]
nz=1.02	0	1.020
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9
pd=		KNR 508-0308-04		KNR 508-0308-04		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych jednobiegunowych z tworzywa sztucznego, mocowanych przez przykręcanie.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 9]
nz=0.2311	0	0.2311
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2311

[RMS 18]
nz=1.02	0	1.020
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10
pd=		KNR 508-0309-06		KNR 508-0309-06		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, przykręcanych z uziemieniem, 2-biegunowych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.00						

[RMS 9]
nz=0.2626	0	0.2626
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5252

[RMS 19]
nz=1.02	0	1.020
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11
pd=		KNR 508-0803-04		KNR 508-0803-04		0
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów do zamocowania wsporników korytek kablowych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=20
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20.00						

[RMS 9]
nz=0.1185	0	0.1185
np=1
wa=0
wb=0
il=2.37

[POZYCJA]
id=12
pd=		KNR 508-0702-02		KNR 508-0702-02		0
na=Montaż wsporników korytek kablowych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10.00						

[RMS 9]
nz=0.1827	0	0.1827
np=1
wa=0
wb=0
il=1.827

[RMS 20]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13
pd=		KNR 508-0705-07		KNR 508-0705-07		0
na=Montaż korytek kablowych o szerokości do 100 mm. Przykręcanie do gotowych otworów.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10.00						

[RMS 9]
nz=0.1575	0	0.1575
np=1
wa=0
wb=0
il=1.575

[RMS 21]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=14
pd=		KNR 508-0705-09		KNR 508-0705-09		0
na=Montaż przez przykręcanie pokryw do korytek j.w. (pokrywy w cenie korytek).
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10.00						

[RMS 9]
nz=0.0945	0	0.0945
np=1
wa=0
wb=0
il=0.945

[POZYCJA]
id=15
pd=		KNR 508-0101-10		KNR 508-0101-10		0
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24.00						

[RMS 9]
nz=0.5476	0	0.5476
np=1
wa=0
wb=0
il=13.1424

[RMS 23]
nz=2.1	0	2.100
np=1
wa=0
wb=0
il=50.4

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16
pd=		KNR 508-0110-02		KNR 508-0110-02		0
na=Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane na gotowych uchwytach.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24.00						

[RMS 9]
nz=0.1039	0	0.1039
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4936

[RMS 24]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=24.96

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=17
pd=		KNR 508-0109-04		KNR 508-0109-04		0
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 50 mm układane na gotowym podłożu.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20.00						

[RMS 9]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 25]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=18
pd=		KNR 508-0214-01		KNR 508-0214-01		0
na=Przewody NHXMH-J 3x1,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10.00						

[RMS 9]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=0.546

[RMS 26]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19
pd=		KNR 508-0214-02		KNR 508-0214-02		0
na=Przewody NHXMH-J 3x2,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20.00						

[RMS 9]
nz=0.0609	0	0.0609
np=1
wa=0
wb=0
il=1.218

[RMS 27]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20
pd=		KNR 201-0701-0301		KNR 201-0701-0301		0
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii IV.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12.00						

[RMS 9]
nz=1.269	0	1.269
np=1
wa=0
wb=0
il=15.228

[POZYCJA]
id=21
pd=		KNR 201-0704-0301		KNR 201-0704-0301		0
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii IV.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12.00						

[RMS 9]
nz=0.395	0	0.395
np=1
wa=0
wb=0
il=4.74

[POZYCJA]
id=22
pd=		KNR 510-0301-01		KNR 510-0301-01		0
na=Nasypanie 2-warstw piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24.00						

[RMS 9]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3024

[RMS 41]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0
il=1.344

[RMS 10001]
nz=2	0	2.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 42]
nz=0.008	0	0.008
np=0
wa=0
wb=0
il=0.192

[POZYCJA]
id=23
pd=		KNR 510-0303-01		KNR 510-0303-01		0
na=Układanie rur ochronnych z pcw o średnicy do 75 mm w wykopie.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12.00						

[RMS 9]
nz=0.1282	0	0.1282
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5384

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 10001]
nz=2	0	2.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 45]
nz=0.0039	0	0.0039
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0468

[RMS 37]
nz=0.0055	0	0.0055
np=0
wa=0
wb=0
il=0.066

[POZYCJA]
id=24
pd=		KNR 510-0114-01		KNR 510-0114-01		0
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32.00						

[RMS 9]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0304

[RMS 46]
nz=0.0361	0	0.0361
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1552

[RMS 47]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.096

[RMS 48]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0064

[RMS 31]
nz=0.08	0	0.080
np=1
wa=0
wb=0
il=2.56

[RMS 10001]
nz=2	0	2.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 45]
nz=0.0067	0	0.0067
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2144

[POZYCJA]
id=25
pd=		Dostawa		Dostawa		0
na=Kabel typu YKYżo 3x4 mm2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32.00						

[RMS 52]
nz=1.04	0	1.040
np=0
wa=0
wb=0
il=33.28

[POZYCJA]
id=26
pd=		KNR 510-0045-01		KNR 510-0045-01		0
na=Zarobienie na sucho końca kabla do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4.00						

[RMS 9]
nz=0.96	0	0.960
np=1
wa=0
wb=0
il=3.84

[RMS 29]
nz=3	0	3.000
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 30]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 31]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 10001]
nz=4	0	4.00
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=27
pd=		KNR 508-0602-09		KNR 508-0602-09		0
na=Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych. Bednarka o przekroju do 120 mm2 mocowana na wspornikach.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10.00						

[RMS 9]
nz=0.3036	0	0.3036
np=1
wa=0
wb=0
il=3.036

[RMS 32]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 33]
nz=1.01	0	1.010
np=1
wa=0
wb=0
il=10.1

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 34]
nz=0.159	0	0.159
np=0
wa=0
wb=0
il=1.59

[POZYCJA]
id=28
pd=		KNR 508-0603-09		KNR 508-0603-09		0
na=Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych. Bednarka o przekroju do 120 mm2 mocowana na wspornikach.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5.00						

[RMS 9]
nz=0.3614	0	0.3614
np=1
wa=0
wb=0
il=1.807

[RMS 32]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 33]
nz=1.01	0	1.010
np=1
wa=0
wb=0
il=5.05

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 34]
nz=0.1893	0	0.1893
np=0
wa=0
wb=0
il=0.9465

[POZYCJA]
id=29
pd=		KNR 508-0608-07		KNR 508-0608-07		0
na=Układanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w rowach kablowych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12.00						

[RMS 9]
nz=0.1036	0	0.1036
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2432

[RMS 32]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 34]
nz=0.0542	0	0.0542
np=0
wa=0
wb=0
il=0.6504

[POZYCJA]
id=30
pd=		KNR 508-0701-02		KNR 508-0701-02		0
na=Montaż głównego zacisku uziemiającego.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 9]
nz=0.0976	0	0.0976
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0976

[RMS 35]
nz=1	0	1.000
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=31
pd=		KNR 508-0620-03		KNR 508-0620-03		0
na=Montaż obejmy na rurach - uchwyty uziemiające.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5.00						

[RMS 9]
nz=1.6521	0	1.6521
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2605

[RMS 38]
nz=1.5	0	1.500
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5

[RMS 3]
nz=0.24	0	0.240
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=32
pd=		KNR 514-0517-0507		KNR 514-0517-0507		0
na=Układanie przewodów miedzianych typu LgY o przekroju 10 mm2 - połączenia wyrównawcze.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15.00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.95		0.95
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 9]
nz=0.4974	0	0.4974
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0875

[RMS 36]
nz=1.04	0	1.040
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[RMS 10001]
nz=2.5	0	2.50
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 37]
nz=0.0001	0	0.0001
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0015

[POZYCJA]
id=33
pd=		KNNR N009-1201-010		KNNR N009-1201-010		0
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.4		1.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 9]
nz=0.3	0	0.300
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=34
pd=		KNP 1813-1306-0103		KNP 1813-1306-0103		0
na=Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.4		1.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 9]
nz=1.6	0	1.600
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[POZYCJA]
id=35
pd=		KNP 1813-1346-0104		KNP 1813-1346-0104		0
na=Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.4		1.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 9]
nz=1.47	0	1.470
np=1
wa=0
wb=0
il=4.116

[POZYCJA]
id=36
pd=		KNP 1813-1327-0102		KNP 1813-1327-0102		0
na=Linie kablowe do 1 kV 3-żyłowe - pomiar.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2.00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.05		1.05
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 9]
nz=2.1	0	2.100
np=1
wa=0
wb=0
il=4.41

[POZYCJA]
id=37
pd=		KNP 1813-1346-0101		KNP 1813-1346-0101		0
na=Pomiar szyny uziemiającej.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.4		1.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 9]
nz=1.6	0	1.600
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[ELEMENT 1]
na=Demontaże i inne.
wa=0
kn=0	0	0
id=43
nu=3

[POZYCJA]
id=38
pd=		AW		AW		0
na=Materiał drobny - dostawa i montaż.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 39]
nz=1	0	1.000
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=39
pd=		KNR 403-1004-11		KNR 403-1004-11		0
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4.00						

[RMS 9]
nz=1.0626	0	1.0626
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2504

[POZYCJA]
id=40
pd=		KNP 1813-1360-0104		KNP 1813-1360-0104		0
na=Badania i próby pomontażowe funkcjonalne.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 9]
nz=19.69	0	19.690
np=1
wa=0
wb=0
il=19.69

[SUMA KONTROLNA]
df 8129ded943da5803cb09fbc6c3093