**załącznik nr 6 do SWZ**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**DLA CZĘSCI 1 Środowiskowy Dom Samopomocy**

* Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku
* Rozebranie listew dociskowych z blachy ocynkowanej
* Demontaż i ponowny montaż instalacji klimatyzacji na dachu
* Przygotowanie podłoża i renowacja starych dachów krytych papą termozgrzewalną
* Izolacje przeciwwilgociowe
* Pokrycie dachu papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej na kominach i ścianach kolankowych, obróbki z blachy stalowej ocynkowanej
* Wykonanie listew dociskowych z blachy ocynkowanej i doszczelnienie silikonem
* Obróbka kominków wentylacyjnych z doszczelnieniem
* Przymurowanie kominów z cegieł
* Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach
* Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
* Wykonanie tynków na kominach ponad dachem płaskim
* Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną
* Rozbiórka betonowych czapek kominowych
* Nakryw attyk, ścian ogniowych i kominów
* Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowych
* Pokrycia dachów papą termozgrzewalną obróbki z papy nawierzchniowej pokrycie czapek kominowych papą termozgrzewalną
* Rozebranie rynien z blachy oraz rur spustowych nie nadających się do użytku
* Rynny dachowe półokrągłe i rury spustowe okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej
* Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim oraz na wspornikach ścian w ciągu pionowym
* Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na blasze na papie i betonie
* Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej
* Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej
* Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowej
* Łączenie pręta na dachu za pomocą złączy skręcanych
* Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na konstrukcji śruby oraz klejonych do dachu
* Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
* Montaż iglicy kominowej
* Wywiezienie gruzu i utylizacja

**DLA CZĘSCI 2 Ośrodek Sportu i Rekreacji**

* Rozebranie obróbek blacharskich, murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. Z blachy nie nadającej się do użytku, rozebranie obróbki blacharskiej krawędziowej okapu
* Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
* Uzupełnienie/wymiana brakujących uszczelek poliuretanowych w dolnej krawędzi stolarki okiennej, oczyszczenie okien, szyb wraz z uszczelnieniem
* Uszczelnienie istniejących naświetli aluminiowych, po demontażu obróbki blacharskiej na dachu głównym
* Przygotowanie podłoża pod ułożenie papy termozgrzewalnej, usunięcie spurchleń, odspojeń papy, likwidacja pęcherzy, czyszczenie połaci
* Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome, gruntowanie pod papę termozgrzewalną
* Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową, pokrycie dachu papą termozgrzewalną podkładową modyfikowaną
* Obróbki z papy nawierzchniowej
* Montaż listew dociskowych z blachy ocynkowanej z doszczelnieniem silikonem
* Wywiezienie gruzu i utylizacja