####  **OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM**

1. **Nazwa oraz adres Zamawiającego:**

 Miasto Bydgoszcz, Biuro Komunikacji Społecznej

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

**Przedmiotem zamówienia jest nowy aparat cyfrowy bezlusterkowy body + kompatybilny obiektyw 28-75 mm f/2.8 (Mocowanie Pełnoklatkowe)**

 **Minimalne parametry produktu:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ aparatu | bezlusterkowiec |  |
| Matryca | Full Frame (35,9 x 24 mm) |  |
| Rozdzielczość | 24,3 Mp |  |
| Matryca | pełna klatka |  |
| Czułość | ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200,ISO 6400, ISO 12800, ISO 25600 |  |
| Rozdzielczość max. | 6000 x 4000 |  |
| Formaty zapisu | RAWJPEG |  |
| Kompresja | standardfineextra fine |  |
|  |
| Mocowanie obiektywu | Typu E |  |
|  |
| Stabilizacja | tak, pięcioosiowa |  |
|  |
| Tryby ekspozycji | autoP, A, S, Msceneriepanorama z ręki |  |
| Karta pamięci | SD/SDHC/SDXCMemory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo |  |
| Kompensacja ekspozycji |  +/- 5 EV, w skoku co 1/3 EV |  |
| Migawka | 1/8000 - 30 s |  |
| Bracketing ekspozycji | 3 albo 5 kadrów +/- 0,5 / 1 / 2 / 3 EV |  |
| Zdjęcia seryjne | 5.4 kl/s |  |
| Pomiar światła | Matrycowy, centralnie-ważony, punktowy |  |
| Samowyzwalacz | 2, 10 sekund |  |
| Pomiar ostrości | detekcja fazy na matrycy, detekcja kontrastu |  |
| Tryb pracy AF | pojedynczy AFciągły AFustawienie ręczne (MF)śledzący AFwykrywanie twarzy |  |
| Blokada ostrości | półpozycja spustu migawki |  |
| Wizjer | wizjer elektroniczny2 359 000 punktów100% krycia kadru |  |
| Ekran LCD | 3-calowyodchylany1 229 000 punktów |  |
| Rejestracja filmów | Full HD, 60p |  |
| Złącza | USB 2.0microHDMIgniazdo mikrofonugniazdo słuchawek |  |
| Pilot | możliwość sterowania przez Wi-Fi |  |
|  |  |  |
| Zasilanie | akumulator litowo-jonowy, NP-FW50 |  |
|  |  |  |
| Obudowa | częściowo magnezowa |  |
| Wymiary | 127 x 96 x 60 mm |  |
| Waga | 556 gramów |  |
| Stopka akcesoriów | tak |  |
| Gwint statywuObiektyw | TakKompatybilny, pasujący obiektyw 28-75 mm f/2.8 |  |

 **Okres gwarancji urządzenia:** **min. 24 miesiące**

**Zestaw musi zawierać także**:

* Przewód zasilający
* Akumulator NP-FW50
* Zasilacz sieciowy
* Pasek na ramię
* Przykrywka korpusu
* Osłona stopki akcesoriów
* Muszla oczna
* Przewód micro USB
1. Zaproponowana przez Wykonawcę cena winna uwzględniać dostawę produktu do siedziby Zamawiającego**.** Dostawa jest możliwa w każdym dniu roboczym od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.00.
2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą specyfikacji produktu, będącego przedmiotem zamówienia.
3. **Kryterium jakim Zamawiający będzie kierował się przy wyborze ofert to:**

**Kryterium ceny brutto - 100%**

 najniższa oferowana cena z ważnych ofert (WARTOŚĆ)

ilość punktów = ---------------------------------------------------------------------- x 100%

 cena badanej oferty (WARTOŚĆ)

 O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów z kryterium.

1. **Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe upływa w dniu 11.08.2023r. do godz. 12.00**
2. Pytania do zapytania ofertowego można składać do dnia 10.08.2023r. **za pośrednictwem platformy zakupowej**
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych na poszczególne elementy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
5. Wykluczeniu z niniejszego postępowania podlegają Wykonawcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).