Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż drzwi antywłamaniowych do pomieszczenia serwerowni w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Stargardzie.

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzenia prac niezbędnych do instalacji i montażu przedmiotu zamówienia. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do obróbki wykańczającej - uzupełnienie tynków po rozkuciach i zamontowaniu ościeżnicy. Przy wykonywaniu prac modernizacyjnych należy odpowiednio zabezpieczyć wyposażenie pomieszczeń przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami. Do prac można przystąpić jedynie w przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego o wykonaniu właściwego zabezpieczenia.

Wymagane parametry, funkcje i wyposażenie:

1. skrzydło prawe otwierane do wewnątrz – klasa antywłamaniowa minimum RC2, system podwójnych uszczelek, współczynnik przenikania ciepła,
2. maksimum 1,1W/(m2\*K), skrzydło o minimalnej grubości 45 mm i szerokości 90 cm, kolor szary,
3. ościeżnica z zawiasami z prawej strony do drzwi przylgowych o szerokości 90 cm, kolor szary,
4. grubość ściany wynosi 15 cm,
5. próg aluminiowy przylgowy o wymiarach: szerokość 90 cm,
6. klasa ognioodporności: EL60,
7. klamka w kolorze inox, srebrny lub nikiel,
8. minimum 1 elektrozaczep podłączony do systemu kontroli dostępu,
9. minimum 3 bolce antywyważeniowe,
10. 2 zamki pomocnicze,
11. wkładka antywłamaniowa oraz wkładko-gałka antywłamaniowa: klasa 6 i klasa C w kolorze inox, srebrny lub nikiel,
12. osłonki na zawiasy w kolorze inox, srebrny lub nikiel