KOTŁÓW 2022 pow.KST

Kosztorys ofertowy

Przebudowa dr. Pow. 5333P w m. Kotłów

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn .obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 d.1 | KNNR 1 0111-02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym wraz z odtworzeniem granic pasa drogowego inwentaryzacją powykonawczą | km | 1.03.1967 |  |
2 d.1 | KNNR 1 0101-02 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm | szt. | 0.000 |  |
3 d.1 | KNNR 1 0101-03 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm drzew owocowych | szt. | 3.000 |  |
4 d.1 | KNNR 1 0101-05 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm drzew owocowych | szt. | 1.000 |  |
5 d.1 | KNNR 1 0101-06 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm | szt. | 0.000 |  |
6 d.1 | KNNR 1 0101-07 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 76-100cm | szt. | 0.000 |  |
7 d.1 | KNNR 1 0102-03 | Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni. | ha | 0.032 |  |
8 d.1 | KNNR 1 0104-12 | Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności | szt. | 24.000 |  |
9 d.1 | KNNR 1 0107-01 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. | mp | 1.140 |  |
10 d.1 | KNNR 1 0107-02 | Wywożenie karpiny na odległość do 2km. | mp | 7.680 |  |
11 d.1 | KNNR 1 0107-03 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. | mp | 7.186 |  |
12 d.1 | KNR 2-21 0104-06 | Odmładzanie starszych drzew o śr.pni ponad 41 cm .Podcięcie korony drzew w celu zachowania skrajni | szt. | 63.000 |  |
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
2 | ROBOTY ZIEMNE
13 d.2 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.>1 km sam.samowyład. Ścinka poboczy 3,010-1,980 | m3 | 206.000 |  |
14 d.2 | KNNR 1 0202-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowyład. Usunięcie humusu na skarpach rowu w celu poszerzenia nasypu | m3 | 64.800 |  |
15 d.2 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV Przekopanie rowu 50%gruntu na wbudowanie w nasyp | m3 | 144.000 |  |
16 d.2 | KNNR 1 0202-05 | Ukop grunru na nasypRoboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.>1 km sam.samowyład. | m3 | 144.000 |  |
17 d.2 | KNNR 1 0407-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II | m3 | 288.000 |  |
18 d.2 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.>1 km sam.samowyład. Wykopy na skarpie | m3 | 94.000 |  |
19 d.2 | KNNR 1 0202-04 | Odmulenie rowu przydroznego Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowyład. | m3 | 1139.550 |  |
20 d.2 | KNNR 1 0503-03 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp wykopów rowu wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III | m2 | 6759.000 |  |
21 d.2 | KNNR 1 0503-03 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III | m2 | 172.500 |  |
22 d.2 | KNNR 1 0213-01 | Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III | m3 | 54.600 |  |
23 d.2 | KNNR 1 0407-02 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III | m3 | 151.200 |  |
24 d.2 | KNNR 1 0202-05 | Ukop grunru na nasypRoboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.>1 km sam.samowyład. | m3 | 96.600 |  |
Razem dział ROBOTY ZIEMNE |
3 | PRZEBUDOWA PRZEPUSTÓW
25 d.3 | KNNR 6 1302-04 | Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namułu do 50% jego średnicy km0,003, 3,062 | m | 17.000 |  |
26 d.3 | KNR 2-31 0816-01 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm km 1300, 1433, 1999 | m | 27.000 |  |
27 d.3 | KNR 2-31 0816-03 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm km 0,478, 2,796 | m | 19.000 |  |
28 d.3 | KNR 2-31 0816-04 | Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe km 0,478 | m3 | 2.500 |  |
29 d.3 | KNNR 6 0802-02 | Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie km1,999, 2,796 | m2 | 30.000 |  |
30 d.3 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie | m2 | 30.000 |  |
31 d.3 | KNNR 1 0210-03 | Odkopanie przepustów Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV | m3 | 172.100 |  |
32 d.3 | KNNR 4 1411-05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu grub. 15 cm | m3 | 2.340 |  |
33 d.3 | KNNR 4 1411-06 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu grub. 16 cm km 0,478, 2,796 | m3 | 3.200 |  |
34 d.3 | KNNR 4 1308-07 | Kanały z rur PEHD dwuściankowe o SN 8 kN łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm | m | 26.000 |  |
35 d.3 | KNNR 4 1312-06 | Kanały z rury żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gumową o śr. 800 mm | m | 20.000 |  |
36 d.3 | KNNR 6 0113-03 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 25 cm km 1,999, 2,796 | m2 | 30.000 |  |
37 d.3 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV | m3 | 172.100 |  |
38 d.3 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 30.000 |  |
39 d.3 | KNNR 6 0605-04 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o średnicy 50 cm | szt | 6.000 |  |
40 d.3 | KNNR 6 0605-05 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o średnicy 80 cm | szt | 4.000 |  |
41 d.3 | KNNR 1 0514-01 | Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi meba | m2 | 8.320 |  |
Razem dział PRZEBUDOWA PRZEPUSTÓW |
4 | JEZDNIA.
42 d.4 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 10551.500 |  |
43 d.4 | KNNR 6 0101-02 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników | m2 | 432.000 |  |
44 d.4 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki0/63 gr. 18cm Krotność = 0.9 | m2 | 10983.500 |  |
45 d.4 | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych z mieszanki 0/31,5 gr. 6cm Krotność = 0.75 | m2 | 10983.500 |  |
46 d.4 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 | m2 | 10583.500 |  |
47 d.4 | KNR AT-03 0301-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 7 cm; AC 16W wydajność rozkładarki 500 t/dzień Krotność = 1.4 | m2 | 10583.500 |  |
48 d.4 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 10183.500 |  |
49 d.4 | KNR AT-03 0302-04 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm z AC 11S dla KR-2 ; wydajność rozkładarki 500 t/dzień | m2 | 10183.500 |  |
50 d.4 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 5564.770 |  |
51 d.4 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową AC 16W mechaniczne wyrównanie ubytków, w pokrowcu i na krawędzi jezdni | t | 635.487 |  |
52 d.4 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 5564.770 |  |
53 d.4 | KNR AT-03 0301-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 7 cm; AC 16W wydajność rozkładarki 500 t/dzień Krotność = 1.4 | m2 | 5564.770 |  |
54 d.4 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 5456.070 |  |
55 d.4 | KNR AT-03 0302-04 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; z AC11S wydajność rozkładarki 500 t/dzień | m2 | 5456.070 |  |
56 d.4 | KNR AT-03 0101-01 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm | m | 22.000 |  |
57 d.4 | KNR AT-03 0102-01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | 66.000 |  |
Razem dział JEZDNIA. |
5 | POBOCZA i WJAZDY
58 d.5 | KNNR 1 0202-05 | Ukop grunru na nasyp Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.>1 km sam.samowyład. | m3 | 804.720 |  |
59 d.5 | KNNR 1 0407-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II | m3 | 831.600 |  |
60 d.5 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 12 cm Krotność = 1.2 | m2 | 4551.000 |  |
61 d.5 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 4551.000 |  |
62 d.5 | KNNR 6 1302-03 | Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy | m | 203.000 |  |
63 d.5 | KNR 2-31 1206-03 | Przełożenie nawierzchni Remont cząstkowy chodników z kostki na płask na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement. | m2 | 72.300 |  |
64 d.5 | KNNR 1 0210-01 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III | m3 | 58.560 |  |
65 d.5 | KNNR 4 1308-06 | Kanały z rur PEHD o SN 8 kN łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm | m | 122.000 |  |
66 d.5 | KNNR 6 0605-03 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o średnicy 40 cm | szt | 58.000 |  |
67 d.5 | KNNR 1 0214-07 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV | m3 | 26.880 |  |
68 d.5 | KNNR 1 0210-01 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III | m3 | 26.880 |  |
69 d.5 | KNNR 6 0601-06 | Sączki w gruncie kat. III podłużne z kruszywa i rury melioracyjnej PCV owiniętej geowłókniną o głębokości 80 cm i zasypanej kruszywem grubym | m | 84.000 |  |
70 d.5 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wjazdow | m2 | 782.500 |  |
71 d.5 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 12cm Krotność = 1.2 | m2 | 782.500 |  |
72 d.5 | KNNR 6 1305-02 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 | m3 | 1.200 |  |
73 d.5 | KNNR 1 0514-01 | Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi meba w km 3,062 | m2 | 21.600 |  |
Razem dział POBOCZA i WJAZDY |
6 | OZNAKOWANIE
74 d.6 | KNNR 6 0705-02 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie | m2 | 53.280 |  |
75 d.6 | KNNR 6 0705-03 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie | m2 | 353.400 |  |
76 d.6 | KNNR 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie | m2 | 7.250 |  |
77 d.6 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 wg projektu organizacji ruchu | szt. | 16.000 |  |
78 d.6 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych 2" | szt. | 18.000 |  |
79 d.6 | KNNR 6 0702-07 | Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m2 | szt. | 2.000 |  |
80 d.6 | KNNR 6 0702-08 | Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów | szt. | 4.000 |  |
81 d.6 | KNNR 6 0702-05 | Znak aktywnyB-20zasilony solarnie Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 | szt. | 1.000 |  |
82 d.6 | KNNR 6 0702-05 | Drogowa stacja meteo zasilana solarnie z transmisją GSM. | szt. | 1.000 |  |
Razem dział OZNAKOWANIE |
7 | INNE
83 d.7 | kal wł | Nadzór zakaldu PGNiG wg uzgodnienia | zł | 1.000 |  |
84 d.7 | kalk. wł | Nadzór ORANGE wg uzgodnienia | zł | 1.000 |  |
85 d.7 | kal wł | Nadzór GEN GAZ Energia | zł | 1.000 |  |
86 d.7 | KNNR 5 0113-02 | Rury ochronne z PCW na sieci gazowej o śr.ponad 80 mm | m | 30.000 |  |
87 d.7 | KNNR 5 0113-02 | Rury ochronne z PCW na sieci Orange o śr.ponad 80 mm | m | 30.000 |  |
Razem dział INNE |
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |
Podatek VAT |
Ogółem wartość kosztorysowa robót |

Słownie: