*Załącznik*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Dotyczy zapytania ofertowego pt.

**„Zakup koszy na teren miasta Nowy Dwór Mazowiecki”**

**Zamówienie obejmuje zakup 15 ławek i 47 koszy betonowych na teren miasta. Na zamówienie składają się zakup i transport materiału.**

**Termin wykonania zamówienia**

Usługę należy wykonać w terminie: **do 30 lipca 2023**

**Szczegółowe warunki dostaw i dokumentacji**.

* Wykonawca dostarczy ławki i kosze własnym transportem lub transportem wynajętym do Miejski Zakład Oczyszczania Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Przytorowa 7 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15.00, najpóźniej do 30-07-2023 r. . Koszt transportu pokrywa Wykonawca.
* Niezbędne dokumenty materiałowe, przewozowe, świadectwa jakości, atesty bezpieczeństwa oraz wszelkie inne dokumenty należy dostarczyć wraz z dostawą ławek i koszy.

**Opis przedmiotu zamówienia:**

1. **Ławka stalowa bez oparcia :**
* **2 szt. kolor stelażu czarny , kolor listwy drewnianej palisander**
* **7 szt. kolor stelażu RAL 9007, kolor listwy drewnianej jasny dąb**
1. **Ławka stalowa z oparciem :**
* **6 szt. kolor stelażu RAL 9007, kolor listwy drewnianej jasny dąb**

Dane techniczne:

* długość całkowita 180cm
* wysokość siedziska 45cm
* szerokość 45cm

Materiały: Siedzisko - listwy z drewna **grubości 4 cm** malowane 2-krotnie nowoczesną przyjazną dla środowiska lazurą silnowarstwową. Stelaż ławki wykonany z blachy stalowej, ocynkowanej i malowany proszkowo.

Montaż:przykręcone do podłoża utwardzonego

Przykładowy wygląd przedmiotu zamówienia.





**Opis przedmiotu zamówienia:**

1. **Kosz betonowy 40 szt.**

**Kosz wykonany w technologii betonu płukanego z fakturą zewnętrzna granitu.**

**Dane techniczne:**

* podstawa 45 cm x 45 cm.
* wysokość 60 cm.
* waga 140 kg

**Materiały:** Materiały użyte do produkcji: szybkowiążący cement portlandzki klasy 42,5 R, płukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206-1.

Pojemność kosza: 40 litrów

Pojemność kosza z wkładem: 40 litrów

Przykładowy wygląd przedmiotu zamówienia



1. **Kosz betonowy 7 szt**

**Kosz wykonany w technologii betonu płukanego z fakturą zewnętrzna granitu.**

**Dane techniczne:**

* stożek ścięty
* średnica 52/64 cm
* wysokość 70 cm
* waga 210 kg

**Materiały:** Materiały użyte do produkcji: szybkowiążący cement portlandzki klasy 42,5 R, płukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206-1.

Pojemność kosza - 70 litrów, pojemność kosza z wkładem -65 litrów.

Przykładowy wygład przedmiotu zamówieni.

****

**W ofercie przyjęto ze względów technicznych konkretne wyroby, na które Wykonawca może stosować wyroby zamienne pod warunkiem, że są równoważne technicznie, spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe. Do oferty wykonawca jest zobowiązany załączyć karty techniczne proponowanych urządzeń.**