[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.32
pe=3
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	2	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	vAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT 
nfn=PAVO Pracownia Architektury Paweł Wolny
afn= ul. Wrocławska 26, 48-370 Paczków
nb=PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZAWONI
ab=ul. Trzebnicka 11, DZ. NR: 130/2, OBRĘB: ZAWONIA
ni=GMINNY OŚRODEK KULTURY W ZAWONI
ai=UL. Szkolna 1; 55-106 ZAWONIA
br=Roboty budowlane ze ścianką osłonową, Instalacje Sanitarne, Instalacje elektryczne; ś
nk=Renata Rybarczyk - kosztorysant	
dt=02.03.2021

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=vAT	V
wa=0	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 190]
ty=R
na=blacharze gr.II	0
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 162]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 161]
ty=R
na=cieśle gr.III	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 802]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 222]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 406]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 405]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=242	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 535]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 33]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 443]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 267]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=22
cw=22	PLN
il=-0

[RMS ZEST 248]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 281]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 34]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 388]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 141]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=461	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 140]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY BUDOWLANE
wa=0
kn=0	0	0
id=699
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY ROZBIÓRKOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=700
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=724
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0331-03	4-01	0331-03		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach z cegie dla otworów drzwiowych i okiennych
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=3.93
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.54	1	0,90*2,00*0,47*3					
wo=0.51	1	0,90*2,10*0,27					
wo=0.28	1	0,30*2,00*0,47					
wo=0.6	1	0,98*1,30*0,47					

[POZYCJA]
id=702
pd=						0
na=Rozbióka istniejącego komina od poziomu dachu
uw=cena rynkowa
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=710
pd=						0
na=Demontaż fragmentu podestu sceny
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=742
pd=						0
na=Rozbiórka istneijacych schodów
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=726
pd=						0
na=Demontaż okładziny ściennej h= 217 cm
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=71.61
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=71.61	1	33,00*2,17					

[POZYCJA]
id=753
pd=						1
mpn=1211
na=Demontaż sufitu podwieszanego
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=220
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0,4
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=723
pd=						0
na=Rozbiórka istneijącego pokrycia dachu
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=213.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=213.72	1	9,52*22,45					

[POZYCJA]
id=705
pd=						0
na=Rozbiórka ścianki z desek wraz z kosztem zagospodarowania mat. z rozbiórki
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=7.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.63	1	0,34*22,45					

[POZYCJA]
id=754
pd=						0
na=Opłata za wypożyczenie i wywóz kontenera na gruz
uw=cena rynkowa
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=9
ob=15
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15,00					

[ELEMENT 2]
na=ŚCIANKI DZIAŁOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=727
nu=1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=731
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0304-02	4-01	0304-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków silikatowych gr 24 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=0.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,85*0,47*2,00					
ko=			

[POZYCJA]
id=732
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0304-02	4-01	0304-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków silikatowych gr. 12 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=0.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.36	1	0,12*3,00*1,00					
wo=0.29	1	0,12*(1,40*3,00-0,90*2,00)					
wo=0.25	1	0,12*(1,50*3,00-1,20*2,00)					

[POZYCJA]
id=733
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0304-02	4-01	0304-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków silikatowych gr. 8 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=0.23
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.23	1	0,12*0,90*2,12					

[POZYCJA]
id=758
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.II 2009	KNR	9-10 0159-06	9-10	0159-06		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowez bloczków silikatowych gr 12 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=12.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.92	1	3,40*3,80					

[POZYCJA]
id=741
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2003-03	2-02	2003-03		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1,00*3,00					

[POZYCJA]
id=746
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2003-06	2-02	2003-06		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=40.02
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.8	1	4,80*3,00-0,80*2,00					
wo=5.88	1	2,56*3,00-0,90*2,00					
wo=8.25	1	2,75*3,00					
wo=4.39	1	2,53*3,00-0,80*2,00*2					
wo=8.7	1	2,90*3,00					

[POZYCJA]
id=745
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2003-03	2-02	2003-03		1
mpn=_1211
na=Przedścianka G-K
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=10.77
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.62	1	1,54*3,00					
wo=2.25	1	0,75*3,00					
wo=3.9	1	0,65*3,00*2					

[POZYCJA]
id=743
pd=						0
na=Ściana ażurowa z dębowych listew o wym 3x8 cm
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=21
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21,00					

[POZYCJA]
id=750
pd=						0
na=Kabina sytemowa o wym 1,75x2,02
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=744
pd=						0
na=Przegrodza międzypisuarowa o wym 40x90 cm kolor szary
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[ELEMENT 2]
na=WYKOŃCZENIA ŚCIAN
wa=0
kn=0	0	0
id=747
nu=1.3
wn=		

[ELEMENT 3]
na=WC MĘSKIE
wa=0
kn=0	0	0
id=760
nu=1.3.1
wn=		

[POZYCJA]
id=766
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0837-03	202	0837-03		1
mpn=1211
na=(z.IV) Licowanie ścian  płytkami gresowymi na zaprawie klejowej - PŁYTKI GRESOWE DREWNOPODOBNE KOLORY BIAŁEGO o wym 20x120
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=6.34
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.98	1	0,40*2,45					
wo=2.03	1	0,83*2,45					
wo=3.33	1	2,56*1,30					

[POZYCJA]
id=776
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0837-03	202	0837-03		1
mpn=1211
na=(z.IV) Licowanie ścian  płytkami gresowymi na zaprawie klejowej - PŁYTKI GRESOWE  KOLOR SZARY o wym 30X60
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=30.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.93	1	2,34*2,45-0,90*2,00					
wo=1.47	1	0,60*2,45					
wo=3.23	1	1,32*2,45					
wo=4.66	1	1,90*2,45					
wo=3.65	1	1,49*2,45					
wo=1.88	1	1,50*2,45-0,90*2,00					
wo=4.66	1	1,90*2,45					
wo=2.89	1	2,56*1,13					
wo=4.47	1	2,56*2,45-0,90*2,00					

[POZYCJA]
id=761
pd=						0
na=Wykoanie gładzi gipsowej wraz z przygotowaniem podłoża uzupełnieniem zaprawą cementową - ściany istn.
uw=cena rynkowa
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=22
ob=3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00					

[POZYCJA]
id=765
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - FARBA LATEKSOWA
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=10.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.8	1	10,80					

[ELEMENT 3]
na=WC DAMSKIE
wa=0
kn=0	0	0
id=778
nu=1.3.2
wn=		

[POZYCJA]
id=779
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0837-03	202	0837-03		1
mpn=1211
na=(z.IV) Licowanie ścian  płytkami gresowymi na zaprawie klejowej - PŁYTKI GRESOWE DREWNOPODOBNE KOLOR DĄB o wym 20x120
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=6.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.26	1	1,33*2,45					
wo=2.94	1	0,60*2,45*2					

[POZYCJA]
id=780
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0837-03	202	0837-03		1
mpn=1211
na=(z.IV) Licowanie ścian  płytkami gresowymi na zaprawie klejowej - PŁYTKI GRESOWE  KOLOR BIAŁY o wym 30X60
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=21.58
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.6	1	2,45*2,53-0,90*2,00*2					
wo=2.93	1	2,44*1,20					
wo=6.52	1	2,66*2,45					
wo=3.84	1	2,30*2,45-0,90*2,00					
wo=2.57	1	1,05*2,45					
wo=3.12	1	1,30*2,4					

[POZYCJA]
id=781
pd=						0
na=Wykoanie gładzi gipsowej wraz z przygotowaniem podłoża uzupełnieniem zaprawą cementową - ściany istn.
uw=cena rynkowa
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=26
ob=2.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,50					

[POZYCJA]
id=782
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - FARBA LATEKSOWA
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=5.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	5,50					

[ELEMENT 3]
na=WC NP
wa=0
kn=0	0	0
id=783
nu=1.3.3
wn=		

[POZYCJA]
id=784
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0837-03	202	0837-03		1
mpn=1211
na=(z.IV) Licowanie ścian  płytkami gresowymi na zaprawie klejowej - PŁYTKI GRESOWE DREWNOPODOBNE KOLOR DĄB o wym 20x120
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=4.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	1,43*2,45					
wo=0.98	1	0,40*2,45					

[POZYCJA]
id=785
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0837-03	202	0837-03		1
mpn=1211
na=(z.IV) Licowanie ścian  płytkami gresowymi na zaprawie klejowej - PŁYTKI GRESOWE  KOLOR BIAŁY o wym 30X60
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=15.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.7	1	1,10*2,45					
wo=6.2	1	2,53*2,45					
wo=3.8	1	1,55*2,45					
wo=2.86	1	1,90*2,45-0,90*2,00					

[POZYCJA]
id=786
pd=						0
na=Wykoanie gładzi gipsowej wraz z przygotowaniem podłoża uzupełnieniem zaprawą cementową - ściany istn.
uw=cena rynkowa
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=30
ob=1.55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1.55	1	1,55					

[POZYCJA]
id=787
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - FARBA LATEKSOWA
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=4.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.45	1	4,45					

[ELEMENT 3]
na=SALA WEILOFUNKCYJNA/ PO. GOSPODARCZE
wa=0
kn=0	0	0
id=788
nu=1.3.4
wn=		

[POZYCJA]
id=789
pd=						0
na=Wykoanie gładzi gipsowej wraz z przygotowaniem podłoża uzupełnieniem zaprawą cementową - ściany istn.
uw=cena rynkowa
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=32
ob=287.14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=199.98	1	56,00*3,80-(1,30*2,70*2+1,45*2,00*2)					
wo=87.16	1	38,0*2,50-(0,80*2,00+1,20*2,60*2)					

[POZYCJA]
id=791
pd=						0
na=Wykoanie  tynku cementowo wapiennego i gładzi gipsowej wraz z przygotowaniem podłoża- ściany murowane nowe
uw=cena rynkowa
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=33
ob=28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28,00					

[POZYCJA]
id=790
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - FARBA LATEKSOWA
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=330
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=330	1	330,00					

[ELEMENT 2]
na=SUFITY PODWIESZANE
wa=0
kn=0	0	0
id=748
nu=1.4
wn=		

[POZYCJA]
id=752
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2030-01	202	2030-01		1
mpn=1211
na=Sufit podwieszany systemowy kasetonowy
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=220
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220,00					

[ELEMENT 2]
na=POSADZKI
wa=0
kn=0	0	0
id=749
nu=1.5
wn=		

[POZYCJA]
id=755
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-39 0115-01	0-39	0115-01		1
mpn=1211
na=Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome,
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=18.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18.65	1	8,45+6,00+4,20					

[POZYCJA]
id=756
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1130-01	202	1130-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=24.85
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24.85	1	8,45+6,00+4,20+6,20					

[POZYCJA]
id=757
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1111-01	2-02	1111-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Posadzka z płytek gresowych o wym 20x120 cm KOLOR DĄB
uw=cena rynkowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=24.85
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24.85	1	8,45+6,00+4,20+6,20					

[POZYCJA]
id=759
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1136-01	202	1136-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Posadzka z paneli winylowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=154.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=154.56	1	117,08+32,01+5,47					

[ELEMENT 2]
na=ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=734
nu=1.6
wn=		

[POZYCJA]
id=735
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0304-02	4-01	0304-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków silikatowych gr. 12 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=0.56
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.56	1	1,55*0,12*3,00					

[POZYCJA]
id=736
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-01	0-23	2613-01		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=4.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.65	1	1,55*3,00					

[POZYCJA]
id=737
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-03	0-23	2613-03		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z gazobetonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=23.25
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23.25	1	1,55*3,00*5					

[POZYCJA]
id=738
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-06	0-23	2613-06		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=4.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.65	1	1,55*3,00					

[POZYCJA]
id=739
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0931-01	0-23	0931-01		1
mpn=_1211
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=4.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.65	1	1,55*3,00					

[POZYCJA]
id=740
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0931-02	0-23	0931-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=4.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.65	1	1,55*3,00					

[ELEMENT 2]
na=SCHODY NA SCENĘ
wa=0
kn=0	0	0
id=728
nu=1.7
wn=		

[POZYCJA]
id=729
pd=						0
na=Schody stalowe z drewnianymi stopniami 40x280x1200 (6 szt)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=730
pd=						0
na=Balustrada schodów z możliwoąśćią szybkiego demontażu H-1,10
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=3.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.4	1	1,70*2					

[ELEMENT 2]
na=STOLARKA DZWIOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=714
nu=1.8
wn=		

[POZYCJA]
id=725
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0160-01	202	0160-01		1
mpn=1211
na=(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	1,40*2*5					

[POZYCJA]
id=717
pd=						1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Osadzenie ościeżnic
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=12
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12,00					

[POZYCJA]
id=718
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Skrzydła drzwiowe jednoskrzydłowe o wym 90x200 cm HDF/MDF
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=8
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,00					

[POZYCJA]
id=720
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Skrzydła drzwiowe jednoskrzydłowe o wym 80x200 cm HDF/MDF
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=4
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,00					

[POZYCJA]
id=721
pd=						1
mpn=_1211
na=Drzwi wewnętrzne duskrzydłowe PVC EI60 o wym 90+30/200
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=722
pd=						1
mpn=_1211
na=Drzwi zewnętrzne duskrzydłowe aluminiowe o wym 90+30/200+60
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=804
pd=						1
mpn=_1211
na=Drzwi zewnętrzne duskrzydłowe aluminiowe o wym 90+30/200+60
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=805
pd=						1
mpn=_1211
na=Drzwi zewnętrzne o wym 90x200 do pom. technicznego w kolorze szaym
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[ELEMENT 2]
na=REMONT POKRYCIA DACHU
wa=0
kn=0	0	0
id=701
nu=1.9
wn=		

[POZYCJA]
id=703
pd=						0
na=Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego istn. dzwigarów
uw=cena rynkowa
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=891
pd=						0
na=Blacha trapezowa na istniejących płatwiach i dzwigarach stalowych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=213.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=213.72	1	9,52*22,45					

[POZYCJA]
id=890
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		1
mpn=_1211
na=Paraizolacja z foli PE
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=213.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=213.72	1	9,52*22,45					

[POZYCJA]
id=889
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0608-03	2-02	0608-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji - STYROPIAN XPS - 100 gr. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=213.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=213.72	1	9,52*22,45					

[POZYCJA]
id=888
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0605-04	2-02	0605-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Membrana dachowa PVC
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=213.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=213.72	1	9,52*22,45					

[POZYCJA]
id=704
pd=						0
na=Montaż płyt OSB z ociepleniem z weły mineralnej- w miejscu rozebranej ścianki z desek
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=10.55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.55	1	0,47*22,45					

[ELEMENT 2]
na=ORYNNOWANIE
wa=0
kn=0	0	0
id=707
nu=1.10
wn=		

[POZYCJA]
id=708
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0522-02	2-02	0522-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rynny dachowe półokrągłe stalowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=22.45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22.45	1	22,45					

[POZYCJA]
id=709
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0529-02	2-02	0529-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rury spustowe okrągłe stalowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,00					

[POZYCJA]
id=712
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0506-02	2-02	0506-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wymiana obróbek blacharskich
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32,00					

[ELEMENT 1]
na=ŚCIANKA OSŁONOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=892
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=899
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2000	KNR	9-01 0104-02	9-01	0104-02		1
mpn=_1211
na=Wymurowanie ścianki na wysokość ok. 30 cm ponad dach
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=14.55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.55	1	14,55					

[POZYCJA]
id=900
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2003	KNR	9-03 0107-03	9-03	0107-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. gładzone
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=29.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29.1	1	14,55*2					

[POZYCJA]
id=901
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0210-05	2-02	0210-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wieniec żelbetowy 30x24 cm, Beton C25/30
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=0.63
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.63	1	0,30*0,24*8,80					

[POZYCJA]
id=902
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-04	2-02	0259-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=72.23
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=62.66	1	<fi 12 mm>8,00*8,80*0,89					
wo=9.57	1	<fi 6 mm>0,98*0,222*8,80/0,20					

[POZYCJA]
id=903
pd=						1
mpn=121,0:1,0911
na=Konstrukcja wsporcza pod ściankę osłonową
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=69
ob=758
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=758	1	758,00					

[POZYCJA]
id=904
pd=						0
na=Ścianka osłonowa - żaluzje techniczne
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=30.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30.35	1	13,31*2,28					

[ELEMENT 1]
na=WENTYLACJA
wa=0
kn=0	0	0
id=451
nu=3
wn=		

[ELEMENT 2]
na=NAWIEW N1
wa=0
kn=0	0	0
id=452
nu=3.1
wn=		

[POZYCJA]
id=560
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0322-01	2-17	0322-01		1
mpn=_1211
na=Dostawa i montaż kompletnej centrali wentylacyjnej nawiewno wywiewnej Ln-3500 m3/h, Lw-3150 m3/h moc elektryczna angrzewnicy 13,6 kW wraz z automatyką
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=453
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-03	2-17	0123-03		1
mpn=_1211
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej okrągłe wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=21.82
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=21.82	1	21,82					

[POZYCJA]
id=454
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewód wentylacyjny elastyczny fi 200 typu FLEX
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1.48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=1.48	1	0,50+0,51+0,47					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=455
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewód wentylacyjny elastyczny fi 160 typu FLEX
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=0.59
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=0.59	1	0,59					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=466
pd=						1
mpn=_1211
na=Elastyczny króćiec fi 315
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=479
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Nawiewnik wirowy ze skrzynką rozprężną i króćcem bocznym D160/200
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=481
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-03	2-17	0140-03		1
mpn=_1211
na=Nawiewnik wirowy ze skrzynką rozprężną i króćcem bocznym D 200/315
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=457
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-03	2-17	0131-03		1
mpn=_1211
na=Przepustnica okrągła fi 315 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=78
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=465
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica okrągła fi 200 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=79
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00					

[POZYCJA]
id=458
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica okrągła fi 160 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=80
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=461
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0155-03	2-17	0155-03		1
mpn=_1211
na=Tłumik kanałowy okrągły d300; L- 1450mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=464
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0155-03	2-17	0155-03		1
mpn=_1211
na=Tłumik kanałowy okrągły d350; L- 1450mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=462
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0155-03	2-17	0155-03		1
mpn=_1211
na=Tłumik kanałowy okrągły d350; L- 950mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=463
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0149-03	2-17	0149-03		1
mpn=_1211
na=Podstawa dachowa FI 315
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[ELEMENT 2]
na=NAWIEW N1c
wa=0
kn=0	0	0
id=467
nu=3.2
wn=		

[POZYCJA]
id=468
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0146-05	2-17	0146-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna o wym. 500x1250 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B11 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=469
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0103-03	2-17	0103-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej prostokątne, typ A/I  wraz z kształtkami
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=86
ob=25.14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=25.14	1	25,14					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=470
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-03	2-17	0123-03		1
mpn=_1211
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej okrągłe wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=3.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=3.4	1	3,40					

[POZYCJA]
id=471
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-03	2-17	0131-03		1
mpn=_1211
na=Przepustnica okrągła zwrotna  fi 315 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=88
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=472
pd=						1
mpn=_1211
na=Elastyczny króćiec fi 315
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=474
pd=						1
mpn=_1211
na=Elastyczny króćiec prostokątny 500x400
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=473
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-04	2-17	0130-04		1
mpn=_1211
na=Przepustnica prostokątna o wym 500x500
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=91
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[ELEMENT 2]
na=NAWIEW N2
wa=0
kn=0	0	0
id=475
nu=3.3
wn=		

[POZYCJA]
id=561
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0322-01	2-17	0322-01		1
mpn=_1211
na=Dostawa i montaż kompletnej centrali wentylacyjnej nawiewno wywiewnej Ln=Lw=1000 m3/h moc elektryczna angrzewnicy 1,0 kW wraz z automatyką
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=476
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0103-03	2-17	0103-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej prostokątne, typ A/I  wraz z kształtkami
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=93
ob=51.22
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=51.22	1	51,22					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=477
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-03	2-17	0123-03		1
mpn=_1211
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej okrągłe wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=13.14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=13.14	1	13,14					

[POZYCJA]
id=482
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewód wentylacyjny elastyczny fi 200 typu FLEX
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=8.91
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=8.91	1	1,23+0,74+0,74+0,74+1,03+0,86+1,0+1,12+0,78+0,67					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=485
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-02	2-17	0130-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica prostokątna o wym 250x400
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=96
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	<PARTER>2,00					

[POZYCJA]
id=486
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-06	2-17	0154-06		1
mpn=_1211
na=Tłumik kanałowy prostokątny 500x850x1500
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=97
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	<KOND. TECHNICZNA>1,00					

[POZYCJA]
id=488
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-02	2-17	0154-02		1
mpn=_1211
na=Tłumik kanałowy prostokątny 500x500x1500
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=98
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	<GARAŻ>2,00					

[POZYCJA]
id=483
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica okrągła fi 200 mm typu IRIS
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=99
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,00					

[POZYCJA]
id=478
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0139-04	2-17	0139-04		1
mpn=_1211
na=Nawiewnik wirowy ze skrztnką rozprężną z króćcem górnym 600X600
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,00					

[POZYCJA]
id=487
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0148-05	2-17	0148-05		1
mpn=_1211
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne 500x500
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=489
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-04	2-17	0130-04		1
mpn=_1211
na=Przepustnica prostokątna o wym 500x500
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=102
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=490
pd=						1
mpn=_1211
na=Elastyczny króćiec prostokątny 500x400
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[ELEMENT 2]
na=WYWIEW W1
wa=0
kn=0	0	0
id=491
nu=3.4
wn=		

[POZYCJA]
id=492
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-03	2-17	0123-03		1
mpn=_1211
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej okrągłe wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=18.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=18.25	1	18,25					

[POZYCJA]
id=493
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Wywiewnik wirowy ze skrzynką rozprężną i króćcem bocznym D250/160
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00					

[POZYCJA]
id=498
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Wywiewnik wirowy ze skrzynką rozprężną i króćcem bocznym D250/200
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=494
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewód wentylacyjny elastyczny fi 160 typu FLEX
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=1.25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=1.25	1	0,77+0,48					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=495
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewód wentylacyjny elastyczny fi 200 typu FLEX
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=0.63
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=0.63	1	0,63					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=496
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica okrągła fi 200 mm typu IRIS
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=109
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=497
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica okrągła fi 160 mm typu IRIS
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=110
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00					

[POZYCJA]
id=499
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0155-03	2-17	0155-03		1
mpn=_1211
na=Tłumik kanałowy okrągły d350; L- 950mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=500
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0149-03	2-17	0149-03		1
mpn=_1211
na=Podstawa dachowa FI 315
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=501
pd=						1
mpn=_1211
na=Elastyczny króćiec fi 315
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=502
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-03	2-17	0131-03		1
mpn=_1211
na=Przepustnica okrągła fi 315 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=114
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[ELEMENT 2]
na=W1w
wa=0
kn=0	0	0
id=503
nu=3.5
wn=		

[POZYCJA]
id=504
pd=						1
mpn=_1211
na=Elastyczny króćiec fi 315
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=505
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-03	2-17	0131-03		1
mpn=_1211
na=Przepustnica okrągła zwrotna  fi 315 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=116
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=506
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-03	2-17	0123-03		1
mpn=_1211
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej okrągłe wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=7.12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=7.12	1	7,12					

[POZYCJA]
id=507
pd=						1
mpn=_1211
na=Elastyczny króćiec prostokątny 500x400
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=508
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-04	2-17	0130-04		1
mpn=_1211
na=Przepustnica prostokątna o wym 500x400
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=119
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[ELEMENT 2]
na=W2
wa=0
kn=0	0	0
id=509
nu=3.6
wn=		

[POZYCJA]
id=510
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0103-03	2-17	0103-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej prostokątne, typ A/I  wraz z kształtkami
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=120
ob=27.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=27.9	1	27,90					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=513
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-03	2-17	0123-03		1
mpn=_1211
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej okrągłe wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=31.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=31.13	1	31,13					

[POZYCJA]
id=511
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewód wentylacyjny elastyczny fi 125 typu FLEX
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=1.71
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=1.71	1	0,83+0,88					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=512
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewód wentylacyjny elastyczny fi 200 typu FLEX
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=6.26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=6.26	1	0,94+0,94+1,14+1,03+0,86+0,44+0,91					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=514
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0139-04	2-17	0139-04		1
mpn=_1211
na=Wywiewnik 600X600
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7,00					

[POZYCJA]
id=519
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Wywiewnik  wirowy ze skrzynką rozprężną i króćcem bocznym D160/125
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00					

[POZYCJA]
id=517
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica okrągła fi 125 mm typu IRIS
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=126
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00					

[POZYCJA]
id=515
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica okrągła fi 200 mm typu IRIS
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=127
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7,00					

[POZYCJA]
id=516
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-03	2-17	0131-03		1
mpn=_1211
na=Przepustnica okrągła fi 315 mm typu IRIS
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=128
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=520
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-04	2-17	0130-04		1
mpn=_1211
na=Przepustnica prostokątna o wym 500x315
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=129
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=523
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-04	2-17	0130-04		1
mpn=_1211
na=Przepustnica prostokątna o wym 500x400
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=130
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=521
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0148-05	2-17	0148-05		1
mpn=_1211
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne 500x500
op=0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=522
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-06	2-17	0154-06		1
mpn=_1211
na=Tłumik kanałowy prostokątny 500x850x1500
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=132
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	<KOND. TECHNICZNA>1,00					

[POZYCJA]
id=524
pd=						1
mpn=_1211
na=Elastyczny króćiec prostokątny 500x400
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[ELEMENT 2]
na=W3
wa=0
kn=0	0	0
id=525
nu=3.7
wn=		

[POZYCJA]
id=526
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-03	2-17	0123-03		1
mpn=_1211
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej okrągłe wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=6.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=6.25	1	6,25					

[POZYCJA]
id=527
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0155-02	2-17	0155-02		1
mpn=_1211
na=Tłumik kanałowy okrągły d160; L- 500mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=528
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0205-01	2-17	0205-01		1
mpn=_1211
na=Wentylator kanałowy do przewodów okrągłych+Regulator typu TD-500/160  +REGUL-2 (lub równoważny)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=136
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=529
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Wywiewnik ze skrztnką rozprężną   z króćcem bocznym D250/160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=530
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0149-01	2-17	0149-01		1
mpn=_1211
na=Podstawa dachowa FI 160
op=0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=531
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica okrągła  zwrotna fi 160 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=139
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[ELEMENT 2]
na=W4
wa=0
kn=0	0	0
id=532
nu=3.8
wn=		

[POZYCJA]
id=533
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-03	2-17	0123-03		1
mpn=_1211
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej okrągłe wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=2.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=2.9	1	2,90					

[POZYCJA]
id=534
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0205-01	2-17	0205-01		1
mpn=_1211
na=Wentylator kanałowy do przewodów okrągłych typu TD-250/100 (lub równoważny)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=141
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=535
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica okrągła fi 125 mm typu IRIS
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=142
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00					

[POZYCJA]
id=536
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewód wentylacyjny elastyczny fi 125 typu FLEX
op=0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=0.33
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=0.33	1	0,33					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=537
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Anemostat wywiewny
op=0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=538
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Anemostat wywiewny D125
op=0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=539
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0155-02	2-17	0155-02		1
mpn=_1211
na=Tłumik kanałowy okrągły d125; L- 1000 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=540
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica okrągła  zwrotna fi 125 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=147
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[ELEMENT 2]
na=W5
wa=0
kn=0	0	0
id=541
nu=3.9
wn=		

[POZYCJA]
id=542
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-03	2-17	0123-03		1
mpn=_1211
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej okrągłe wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=2.38
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=2.38	1	2,38					

[POZYCJA]
id=543
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Anemostat wywiewny D125
op=0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00					

[POZYCJA]
id=544
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewód wentylacyjny elastyczny fi 125 typu FLEX
op=0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=1.25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=1.25	1	0,69+0,28+0,28					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=545
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica okrągła  zwrotna fi 125 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=151
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=546
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0205-01	2-17	0205-01		1
mpn=_1211
na=Wentylator kanałowy do przewodów okrągłych typu TD-250/100 (lub równoważny)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=152
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=547
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0155-02	2-17	0155-02		1
mpn=_1211
na=Tłumik kanałowy okrągły d125; L- 1000 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=548
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica okrągła fi 125 mm typu IRIS
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=154
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,00					

[ELEMENT 2]
na=W6
wa=0
kn=0	0	0
id=549
nu=3.10
wn=		

[POZYCJA]
id=550
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-03	2-17	0123-03		1
mpn=_1211
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej okrągłe wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=1.61
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=1.61	1	1,61					

[POZYCJA]
id=551
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Anemostat wywiewny D125
op=0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=552
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewód wentylacyjny elastyczny fi 125 typu FLEX
op=0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=0.57
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=0.57	1	0,57					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=553
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0155-02	2-17	0155-02		1
mpn=_1211
na=Tłumik kanałowy okrągły d125; L- 1000 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=554
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0205-01	2-17	0205-01		1
mpn=_1211
na=Wentylator kanałowy do przewodów okrągłych typu TD-250/100 (lub równoważny)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=159
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=555
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica okrągła  zwrotna fi 125 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=160
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[ELEMENT 2]
na=Ww
wa=0
kn=0	0	0
id=556
nu=3.11
wn=		

[POZYCJA]
id=558
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0103-03	2-17	0103-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej prostokątne, typ A/I  wraz z kształtkami
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=161
ob=0.69
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=0.69	1	0,69					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=557
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-03	2-17	0123-03		1
mpn=_1211
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej okrągłe wraz z kształtkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=7.91
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=7.91	1	7,91					

[POZYCJA]
id=559
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0146-01	2-17	0146-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna o wym. 200 x315 0 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B11 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[ELEMENT 1]
na=C.O,
wa=0
kn=0	0	0
id=562
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=563
pd=						1
mpn=_121,0:0,0911
na=Demontaż istniejącej instalacji; zagopodarowanie mat. z rozbiórki
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B11 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=565
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-03	4	0418-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki zintegrowane V&N COSMO 11P/600 (lub równoważny) o wym.600x400 -  z zaworem z określoną nastawą, korkiem spustowym, zaślepką, odpowietrznikiem i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	1	0
nu=165
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B11 

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,00					

[POZYCJA]
id=566
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-03	4	0418-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki zintegrowane V&N COSMO 11P/600 (lub równoważny) o wym.600x600 - z zaworem z określoną nastawą, korkiem spustowym, zaślepką, odpowietrznikiem i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	1	0
nu=166
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B11 

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00					

[POZYCJA]
id=567
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-03	4	0418-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki zintegrowane V&N COSMO 11P/600 (lub równoważny) o wym.600x920 - z zaworem z określoną nastawą, korkiem spustowym, zaślepką, odpowietrznikiem i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	1	0
nu=167
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B11 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=568
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-07	4	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki zintegrowane V&N COSMO 21P/600 (lub równoważny) o wym.600x1000 - z zaworem z określoną nastawą, korkiem spustowym, zaślepką, odpowietrznikiem i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	1	0
nu=168
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B11 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=569
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-11	4	0418-11		1
mpn=1211
na=Grzejniki zintegrowane V&N COSMO 33P/600 (lub równoważny) o wym.600x2000 -  z zaworem z określoną nastawą, korkiem spustowym, zaślepką, odpowietrznikiem i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	1	0
nu=169
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B11 

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,00					

[POZYCJA]
id=571
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-01	4	0418-01		1
mpn=1211
na=Grzejnik  łazienkowy 1470x600z zaworem z określoną nastawą, korkiem spustowym, zaślepką, odpowietrznikiem i kompletem zawieszeń
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=170
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B11 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=570
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Głowica termostatyczna
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	1	0
nu=171
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B11 

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13,00					

[POZYCJA]
id=572
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0412-01	4	0412-01		1
mpn=1211
na=Zawór odcinający RLV KS prosty  o śr. nominalnej 15 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12,00					

[POZYCJA]
id=573
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0412-01	4	0412-01		1
mpn=1211
na=Zawór RA-N prosty  o śr. nominalnej 15 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=574
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z rur do instalacji sanitarnych wielowarstwowych PE-RT/Alu/PE-RT 14x2,0
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=160.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=160.6	1	160,60					

[POZYCJA]
id=575
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z rur do instalacji sanitarnych wielowarstwowych PE-RT/Alu/PE-RT 16x2,0
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=25.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25.1	1	25,10					

[POZYCJA]
id=576
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z rur do instalacji sanitarnych wielowarstwowych PE-RT/Alu/PE-RT 18x2,0
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=25.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25.3	1	25,30					

[POZYCJA]
id=577
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z rur do instalacji sanitarnych wielowarstwowych PE-RT/Alu/PE-RT 20x2,25
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=15.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.4	1	15,40					

[POZYCJA]
id=578
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-02	2-15	0404-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z rur do instalacji sanitarnych wielowarstwowych PE-RT/Alu/PE-RT 25x2,5 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=21.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21.7	1	21,70					

[POZYCJA]
id=579
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		0
na=Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	1	0
nu=179
ob=248.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B11 

[PRZEDMIAR]
wo=248.1	1	160,60+25,10+25,30+15,40+21,70					

[POZYCJA]
id=580
pd=	KNR-W	2-15 0406-03	2-15	0406-03		1
mpn=1211
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur PP - próba zasadnicza (pulsacyjna)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	1	0
nu=180
ob=2
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B11 

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=581
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0110-04	2-15	0110-04		1
mpn=_1211
na=Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=248.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B11 

[PRZEDMIAR]
wo=248.1	1	160,60+25,10+25,30+15,40+21,70					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=582
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-06	0-34	0101-06		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 15-25 mm otulinami gr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=248.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B11 

[PRZEDMIAR]
wo=248.1	1	160,60+25,10+25,30+15,40+21,70					

[POZYCJA]
id=586
pd=						0
na=Przejście rurociągu przez ścian budynku - przebicie, montaż tulei ochrnnej, uszczelnienie, zaprawa ( dwie rury w otworze)
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=183
ob=18
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SST-B11 

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18,00					

[POZYCJA]
id=587
pd=						1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych (mb instalacji; dwie rury w buzdzie)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=74.44
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B11 

[PRZEDMIAR]
wo=74.44	1	248,12*30%					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.6		0,6
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=588
pd=						1
mpn=1211
na=Zamurowanie/zaprawa bruzd
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=74.44
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B11 

[PRZEDMIAR]
wo=74.44	1	#p184					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.6		0,6
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=564
pd=						1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wpięcie proj. instalacji c.o. do układu istn. kotłowni, uruchomienie regulacja
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B11 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[ELEMENT 1]
na=KLIMATYZACJA
wa=0
kn=0	0	0
id=589
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=592
pd=						1
mpn=_121,0:0,0911
na=System typu VRF - jednostka zewnętrzna (wydajność34,37/31,61 kW)  + 6 jedmostek wewnętrznych w postaci kasetonowych urządzeń chłodniczych wyposażonych w pompki skroplin (5,73/5,27 kW W)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B11 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=594
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0405-01	4	0405-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. 9,52 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=22.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=22.9	1	22,90					

[POZYCJA]
id=598
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0405-02	4	0405-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. 12,7 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=11.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=11.7	1	11,70					

[POZYCJA]
id=599
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0405-03	4	0405-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. 15,88 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=19.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19.7	1	19,70					

[POZYCJA]
id=600
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0405-04	4	0405-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. 19,05 mm  o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=0.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	0,60					

[POZYCJA]
id=601
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0405-05	4	0405-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. 22,2 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=2.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.6	1	2,60					

[POZYCJA]
id=602
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0405-06	4	0405-06		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. 28,58 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=11.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.7	1	11,70					

[POZYCJA]
id=596
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-06	0-34	0101-06		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 15-30 mm  otuliną zimnochronną, kauczukową typu K-Flex o grubości 13 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=69.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=69.2	1	22,90+11,70+19,70+0,60+2,60+11,70					

[POZYCJA]
id=608
pd=						0
na=Przejście rurociągu przez ścian budynku - przebicie, montaż tulei ochrnnej, uszczelnienie, zaprawa ( dwie rury w otworze)
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=195
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SST-B11 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=607
pd=						1
mpn=1211
na=Instalacja skroplin
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=196
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=609
pd=						1
mpn=1211
na=Próby, badania, regulacja i uruchomiene instalacji
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=197
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=603
pd=						1
mpn=1211
na=Izolacja z płaszcza z blachy aluminiowej ocynk;
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=198
ob=2.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5					

[ELEMENT 1]
na=KURTYNY POWIETRZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=590
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=591
pd=						1
mpn=1211
na=Dostawa i montaż kurtyny powietrznej elektrycznej 4,5 kW
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=3
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B11 

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.6		0,6
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA KANALIZACJI
wa=0
kn=0	0	0
id=604
nu=7
wn=		

[POZYCJA]
id=667
pd=						1
mpn=_1211
na=Podsypka piaskowa - kanalizacja podposadzkowa
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=1.46
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1.46	1	0,50*0,20*14,55					

[POZYCJA]
id=668
pd=						1
mpn=_1211
na=Obsypka piaskowa - kanalizacja podposadzkowa
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=2.33
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=2.33	1	0,50*(0,16+0,20)*14,55-3,14*0,08*0,08*14,55					

[POZYCJA]
id=669
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-04	2-15	0203-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC-U kanalizacyjne o śr. 160 mm klasy B-SN4 i C-SN8  w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych; INSTALACJA PODPOSADZKOWA
op=0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=14.55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=14.55	1	14,55					

[POZYCJA]
id=611
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z  rur kanalizacyjnych PP (system UPONAL HT lub równoważny)  o śr. 110 mm  o połączeniach wciskowych;
op=0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42,00					

[POZYCJA]
id=612
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-02	2-15	0208-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z  rur kanalizacyjnych PP (system UPONAL HT lub równoważny)  o śr. 75 mm  o połączeniach wciskowych;
op=0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00					

[POZYCJA]
id=613
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01	2-15	0208-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z  rur kanalizacyjnych PP (system UPONAL HT lub równoważny)  o śr. 50 mm  o połączeniach wciskowych;
op=0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=16.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=16.5	1	16,50					

[POZYCJA]
id=614
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-03	2-15	0222-03		1
mpn=1211
na=Daszek ochronny DN110
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00					

[POZYCJA]
id=615
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-03	2-15	0222-03		1
mpn=1211
na=Kominek DN110
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=207
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00					

[POZYCJA]
id=684
pd=						1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych (mb instalacji; dwie rury w buzdzie)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=208
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B11 

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.8		1,80
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=685
pd=						1
mpn=1211
na=Zamurowanie/zaprawa bruzd
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=209
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B11 

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.8		1,8
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=686
pd=						0
na=Wpięcie do isn. instalacji wewn
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=210
ob=2
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00					

[POZYCJA]
id=666
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03	2-15	0211-03		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=211
ob=5
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,00					

[POZYCJA]
id=617
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=212
ob=14
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14,00					

[POZYCJA]
id=619
pd=						0
na=Przejście rurociągu przez ścian budynku - przebicie, montaż tulei ochrnnej, uszczelnienie, zaprawa
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=213
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SST-B11 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WODY
wa=0
kn=0	0	0
id=605
nu=8
wn=		

[POZYCJA]
id=674
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-03	2-15	0112-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rurociągi z rur do instalacji sanitarnych wielowarswtowych    , na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy -32x3,0 mm,
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=214
ob=37.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=37.8	1	37,80					

[POZYCJA]
id=675
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z rur do instalacji sanitarnych wielowarswtowych    , na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy -25x2,5 mm,
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=215
ob=35.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=35.7	1	35,70					

[POZYCJA]
id=678
pd=						1
mpn=_1211
na=Zawory odcinające DN32
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=216
ob=5
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,00					

[POZYCJA]
id=688
pd=						1
mpn=_1211
na=Zawory odcinające DN25
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=217
ob=9
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9,00					

[POZYCJA]
id=687
pd=						1
mpn=_1211
na=Rura ochronna peszel
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=218
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45,00					

[POZYCJA]
id=679
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0110-04	2-15	0110-04		1
mpn=_1211
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=219
ob=73.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=73.5	1	37,80+35,70					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=680
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01	2-15	0128-01		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=220
ob=73.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=73.5	1	37,80+35,70					

[POZYCJA]
id=689
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-06	0-34	0101-06		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów  otuliną izolacyjną z pianki polietylenowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=221
ob=9.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=9.5	1	9,50					

[POZYCJA]
id=681
pd=						1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych (mb instalacji; dwie rury w buzdzie)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=222
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B11 

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,00					

[POZYCJA]
id=682
pd=						1
mpn=1211
na=Zamurowanie/zaprawa bruzd
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=223
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST-B11 

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,00					

[POZYCJA]
id=683
pd=						0
na=Wpięcie do isn. instalacji wewn
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=224
ob=2
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SST-B10

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00					

[POZYCJA]
id=672
pd=						0
na=Pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody pionowy - pojemność 200 l
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=225
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=673
pd=						0
na=Pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody podumywalkowy 10 l
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=226
ob=3
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00					

[POZYCJA]
id=670
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-07	2-15	0116-07		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej do 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=227
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11,00					

[POZYCJA]
id=671
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-06	2-15	0116-06		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej do 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=228
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,00					

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA HYDRANTOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=690
nu=9
wn=		

[POZYCJA]
id=697
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-03	2-15	0106-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=229
ob=4.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	4,50					

[POZYCJA]
id=698
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-07	0-34	0101-07		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr 25 mm otuliną izolacyjną
op=0	0	0	0	0	0
nu=230
ob=4.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	4,50					

[POZYCJA]
id=693
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-02	2-15	0142-02		1
mpn=_1211
na=Hydrant przeciwpożarowy, wenętrzny wnękowy dn25
op=0	0	0	0	0	0
nu=231
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=694
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=232
ob=4.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	4,50					

[POZYCJA]
id=695
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0126-01	2-15	0126-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=233
ob=4.5	0	łączna długość rurociągu
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	4,50					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[POZYCJA]
id=696
pd=						0
na=Pomiar wydatku i ciśnienia hydrantów
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=234
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[ELEMENT 1]
na=BIAŁY MONTAŻ/ WYPOSAŻENIE WC
wa=0
kn=0	0	0
id=620
nu=10
wn=		

[ELEMENT 2]
na=POMIESZCZENIA GOSPODARCZE
wa=0
kn=0	0	0
id=625
nu=10.1
wn=		

[POZYCJA]
id=621
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0220-05	2-15	0220-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż zlewozmywaków jednokomorowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=235
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=622
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0220-05	2-15	0220-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż zlewozmywaków dwukomorowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=236
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=624
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0221-01	2-15	0221-01		1
mpn=_1211
na=Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=237
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=623
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe lub zmywakowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=238
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,00					

[ELEMENT 2]
na=TOALETA DAMSKA
wa=0
kn=0	0	0
id=638
nu=10.2
wn=		

[POZYCJA]
id=643
pd=	KNR	2-15/ 0101-01	2-15/	0101-01		1
mpn=_1211
na=Elementy montażowe  do miski ustępowej montowane na ścianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=239
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00					

[POZYCJA]
id=644
pd=	KNR	2-15/ 0104-01	2-15/	0104-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp
op=0	0	0	0	0	0
nu=240
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00					

[POZYCJA]
id=645
pd=						1
mpn=_1211
na=Deska sedesowa
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=241
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00					

[POZYCJA]
id=646
pd=	KNR	2-15/ 0105-02	2-15/	0105-02		1
mpn=_1211
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych - USTĘP
op=0	0	0	0	0	0
nu=242
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00					

[POZYCJA]
id=647
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0221-01	2-15	0221-01		1
mpn=_1211
na=Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=243
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=660
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-03	2-15	0137-03		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=244
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00					

[POZYCJA]
id=639
pd=						0
na=Wposażenie toalety - uchwyt na papier
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=245
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00					

[POZYCJA]
id=640
pd=						0
na=Wposażenie toalety - kosz na smieci
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=246
ob=3
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00					

[POZYCJA]
id=641
pd=						0
na=Wposażenie toalety -  poj. na mydło
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=247
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=642
pd=						0
na=Wposażenie toalety -  poj. na ręczniki papierowe
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=248
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[ELEMENT 2]
na=TOALETA MĘSKA
wa=0
kn=0	0	0
id=649
nu=10.3
wn=		

[POZYCJA]
id=662
pd=	KNR	2-15/ 0101-02	2-15/	0101-02		1
mpn=_1211
na=Elementy montażowe  do pisuaru montowane na ścianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=249
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=663
pd=	KNR	2-15/ 0104-02	2-15/	0104-02		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar
op=0	0	0	0	0	0
nu=250
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=650
pd=	KNR	2-15/ 0101-01	2-15/	0101-01		1
mpn=_1211
na=Elementy montażowe  do miski ustępowej montowane na ścianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=251
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=651
pd=	KNR	2-15/ 0104-01	2-15/	0104-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp
op=0	0	0	0	0	0
nu=252
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=661
pd=						1
mpn=_1211
na=Deska sedesowa
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=253
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,000					

[POZYCJA]
id=653
pd=	KNR	2-15/ 0105-02	2-15/	0105-02		1
mpn=_1211
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych - USTĘP
op=0	0	0	0	0	0
nu=254
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=654
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0221-01	2-15	0221-01		1
mpn=_1211
na=Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=255
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=665
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0216-01	4	0216-01		1
mpn=1211
na=Wpust podłogowy z odpływem pionowym i wkładką przeciwzapachową
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=256
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14,00					

[POZYCJA]
id=655
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-03	2-15	0137-03		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=257
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00					

[POZYCJA]
id=656
pd=						0
na=Wposażenie toalety - uchwyt na papier
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=258
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00					

[POZYCJA]
id=657
pd=						0
na=Wposażenie toalety - kosz na smieci
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=259
ob=3
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00					

[POZYCJA]
id=658
pd=						0
na=Wposażenie toalety -  poj. na mydło
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=260
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=659
pd=						0
na=Wposażenie toalety -  poj. na ręczniki papierowe
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=261
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[ELEMENT 2]
na=TOALETY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
wa=0
kn=0	0	0
id=626
nu=10.4
wn=		

[POZYCJA]
id=627
pd=	KNR	2-15/ 0101-01	2-15/	0101-01		1
mpn=_1211
na=Elementy montażowe  do miski ustępowej montowane na ścianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=262
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=628
pd=	KNR	2-15/ 0104-01	2-15/	0104-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=263
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=629
pd=						1
mpn=_1211
na=Deska sedesowa dla dla niepełnosprawnych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=264
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=630
pd=	KNR	2-15/ 0105-02	2-15/	0105-02		1
mpn=_1211
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych - ustęp dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=265
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=631
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0221-01	2-15	0221-01		1
mpn=_1211
na=Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=266
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=632
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-03	2-15	0137-03		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe dla osoób niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=267
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-3.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=633
pd=						0
na=Uchwyty dla niepełnosprawnych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=268
ob=4
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,00					

[POZYCJA]
id=634
pd=						0
na=Wposażenie toalety - uchwyt na papier
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=269
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=635
pd=						0
na=Wposażenie toalety - kosz na smieci
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=270
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=636
pd=						0
na=Wposażenie toalety -  poj. na mydło
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=271
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=637
pd=						0
na=Wposażenie toalety -  poj. na ręczniki papierowe
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=272
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=792
nu=11
wn=		

[ELEMENT 2]
na=ROZDZIELNICA NISKIEGO NAPIĘCIA
wa=0
kn=0	0	0
id=806
nu=11.1
wn=		

[POZYCJA]
id=807
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-04	5	0404-04		1
mpn=_1211
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o wym 800x1250x275 mm IP 55 natnynkowawraz z wyposażeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=273
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=808
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-03	18 D13	1301-03		1
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól
op=0	0	0	0	0	0
nu=274
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=809
pd=						0
na=Budowa lini kablowej N2XHŻo 5x16 mm; (ułożenie przewodów, korytek kablowych, podłączenie)
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=275
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=811
pd=						0
na=Rozbódowa/dostosowanie istniejącej rozdzielnicy głównej budynku w tym montaż ochronników przeciwprzepięciowych
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=276
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=810
pd=						0
na=Wykoanie wszytkich  badań pomiarów, programowania i innych  czynności oraz montaży niezbędnych do prawidłowego działania instalacji
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=277
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA OKABLOWANIA AUDIO-WIDEO
wa=0
kn=0	0	0
id=793
nu=11.2
wn=		

[POZYCJA]
id=865
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1001-01	4-03	1001-01		1
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=278
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,00					

[POZYCJA]
id=866
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-04	5	0110-04		1
mpn=_1211
na=Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=279
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25,00					

[POZYCJA]
id=867
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0105-03	5	0105-03		1
na=Rury peszel
op=0	0	0	0	0	0
nu=280
ob=52
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52,00					

[POZYCJA]
id=800
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - okablowanie HDMI np. KRAMER C-HM/HM lub równoważny
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=281
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	5,00*2*2					

[POZYCJA]
id=801
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - okablowanie VGA np. ANS VGAHF15 lub równoważny
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=282
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	5,00*2					

[POZYCJA]
id=803
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - okablowanie AUDIO np. PROLNIK FTC103 lub równoważny
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=283
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	5,00*2					

[POZYCJA]
id=802
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - okablowanie na potrzeby transmisji sygnału HDMI np. U/FTP kat 6A lub równoważny
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=284
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45,00					

[POZYCJA]
id=797
pd=						0
na=Dostawa i montaż kompletnego przyłącza sygnałowego projektora  - 2 x wejście HDMI + VGA +AUDIO in + LAN
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=285
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=796
pd=						0
na=Dostawa i montaż kompletnego  Floorbox - 2 x wejście HDMI + VGA +AUDIO in + LAN
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=286
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=795
pd=						0
na=Dosatwa i montaż ekstendera typu ATLONA AT-HDVS-150-TX lub równoważny
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=287
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=794
pd=						0
na=Dosatwa i montaż ekstendera typu ATLONA AT-HDVS-150-TX lub równoważny
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=288
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=868
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1012-02	4-03	1012-02		1
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=289
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,00					

[POZYCJA]
id=799
pd=						0
na=Wykoanie wszytkich  badań pomiarów, programowania i innych  czynności oraz montaży niezbędnych do prawidłowego działania instalacji
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=290
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
wa=0
kn=0	0	0
id=812
nu=11.3
wn=		

[POZYCJA]
id=874
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1001-01	4-03	1001-01		1
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=291
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85,00					

[POZYCJA]
id=875
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-04	5	0110-04		1
mpn=_1211
na=Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=292
ob=177
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=177	1	177,00					

[POZYCJA]
id=876
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0105-03	5	0105-03		1
na=Rury peszel
op=0	0	0	0	0	0
nu=293
ob=610
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=610	1	610,00					

[POZYCJA]
id=877
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe N2XHżo 3 x2,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=294
ob=466
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=466	1	466,00					

[POZYCJA]
id=883
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-02	5	0205-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe N2XHżo 5 x2,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=295
ob=259
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=259	1	259,00					

[POZYCJA]
id=884
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03	5	0205-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe N2XHżo 5 x6 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=296
ob=102
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=102	1	102,00					

[POZYCJA]
id=885
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03	5	0205-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe N2XHżo 5 x4 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=297
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45,00					

[POZYCJA]
id=886
pd=						0
na=Zaprawa i podlączenie kabli
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=298
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=880
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - wykonanie otworów pod puszki instalacyjne
op=0	0	0	0	0	0
nu=299
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32,00					

[POZYCJA]
id=881
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
na=Puszki instalacyjne
op=0	0	0	0	0	0
nu=300
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32,00					

[POZYCJA]
id=887
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=301
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32,00					

[POZYCJA]
id=879
pd=						0
na=Puszka przyłączneiowa z listwą zacikową
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=302
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00					

[POZYCJA]
id=882
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1012-02	4-03	1012-02		1
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=303
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85,00					

[POZYCJA]
id=823
pd=						0
na=Wykoanie wszytkich  badań pomiarów, programowania i innych  czynności oraz montaży niezbędnych do prawidłowego działania instalacji
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=304
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[ELEMENT 2]
na=OŚWIETLENIE
wa=0
kn=0	0	0
id=824
nu=11.4
wn=		

[POZYCJA]
id=825
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1001-01	4-03	1001-01		1
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=305
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45,00					

[POZYCJA]
id=863
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-04	5	0110-04		1
mpn=_1211
na=Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=306
ob=55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55,000					

[POZYCJA]
id=864
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0105-03	5	0105-03		1
na=Rury peszel
op=0	0	0	0	0	0
nu=307
ob=125
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=125	1	125,00					

[POZYCJA]
id=826
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe N2XHżo 3 x1,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=308
ob=55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55,00					

[POZYCJA]
id=827
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe N2XHżo 4 x1,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=309
ob=225
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=225	1	225,00					

[POZYCJA]
id=873
pd=						0
na=Zaprawa i podlączenie kabli
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=310
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[POZYCJA]
id=829
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - wykonanie otworów pod puszki instalacyjne
op=0	0	0	0	0	0
nu=311
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7,00					

[POZYCJA]
id=862
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
na=Puszki instalacyjne
op=0	0	0	0	0	0
nu=312
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7,00					

[POZYCJA]
id=830
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej; IP20 10A 230V
op=0	0	0	0	0	0
nu=313
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00					

[POZYCJA]
id=860
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej; IP44 10A 230V
op=0	0	0	0	0	0
nu=314
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00					

[POZYCJA]
id=861
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
na=Łącznik impulsowy IP20
op=0	0	0	0	0	0
nu=315
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00					

[POZYCJA]
id=859
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-02	5	0503-02		1
mpn=_1211
na=Oprawa TRILUX  Aa G2C 07H R LED13RS-840 ET 01 (14.0 W) lub równoważna
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=316
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,00					

[POZYCJA]
id=848
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-02	5	0503-02		1
mpn=_1211
na=Oprawa TRILUX  Aa G2C 07H R LED20RS-840 ET 01 (22.0 W) lub równoważna
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=317
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00					

[POZYCJA]
id=849
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-02	5	0503-02		1
mpn=_1211
na=Oprawa TRILUX  P23 45WD1 20RS 830 ET (19.0 W)  lub równoważna
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=318
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00					

[POZYCJA]
id=850
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
mpn=_121,0:1,092,0:0,0911
na=Oprawa antypaniczna/ewakuacyjna  ONTEC S M1 (lub równoważna )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=319
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3,00+3,00					

[POZYCJA]
id=851
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
mpn=_121,0:1,092,0:0,0911
na=Oprawa antypaniczna/ewakuacyjna  ONTEC S M2 (lub równoważna )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=320
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,00					

[POZYCJA]
id=852
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
mpn=_121,0:1,092,0:0,0911
na=Oprawa antypaniczna/ewakuacyjna  ONTEC S W1 COLD (lub równoważna )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=321
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00					

[POZYCJA]
id=853
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
mpn=_121,0:1,092,0:0,0911
na=Oprawa antypaniczna/ewakuacyjna  ONTEC S W1 COLD (lub równoważna )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=322
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00					

[POZYCJA]
id=854
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
mpn=_121,0:1,092,0:0,0911
na=Oprawa TRILUX  D-o G212 0040RS-840 ET PC (33.0 W) (lub równoważna )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=323
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00					

[POZYCJA]
id=855
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
mpn=_121,0:1,092,0:0,0911
na=Oprawa TRILUX  TLX P23 30G 2M73 OTA19 36RS 840 ETDD (33.0W) (lub równoważna )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=324
ob=20
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20,00					

[POZYCJA]
id=856
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
mpn=_121,0:1,092,0:0,0911
na=Oprawa TRILUX  TLX P23 30G 2M73 OTA19 36RS 840 ET (33.0W) (lub równoważna )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=325
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00					

[POZYCJA]
id=857
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
mpn=_121,0:1,092,0:0,0911
na=Oprawa TRILUX  OF1 5B60RS-840 ET PC (44.0 W) (33.0W) (lub równoważna )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=326
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00					

[POZYCJA]
id=858
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
mpn=_121,0:1,092,0:0,0911
na=Oprawa TRILUX  P23 60H1 S 44RS 840 ETDD (40.0 W) (lub równoważna )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=327
ob=0
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0,00					

[POZYCJA]
id=843
pd=						1
mpn=_1211
na=Czujnik obecności nasufitowy 360 st. 10A, 230V
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=328
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,00					

[POZYCJA]
id=842
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1012-02	4-03	1012-02		1
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=329
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST-02. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45,00					

[POZYCJA]
id=847
pd=						0
na=Wykoanie wszytkich  badań pomiarów, programowania i innych  czynności oraz montaży niezbędnych do prawidłowego działania instalacji
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=330
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
wa=0
kn=0	0	0
id=815
nu=11.5
wn=		

[POZYCJA]
id=816
pd=						0
na=Instalacja szyn połączeń wyrównawczych wraz z wykonaniem połączeń, pomiarami itp.
uw=cena rynkowa
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=331
ob=3
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00					

[ELEMENT 2]
na=SIEĆ STRUKTURALNA
wa=0
kn=0	0	0
id=817
nu=11.6
wn=		

[POZYCJA]
id=818
pd=						1
mpn=_1211
na=Szafa krosows w postaci szafki dystrybucyjnej 19" SRS 600x600x500 12U wraz z kompletnym wyposażeniem (panele rozdzielcze okablowania szkieletowego i poziomego, panele porządkujące, listwy zasilające)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=332
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=819
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-04	5	0308-04		1
mpn=_1211
na=Gmiazda przyłączeniowe - moduł RJ45 typu KEYSTONE kat. 6montowanych w standardowym adapterze o wym 45 x45 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=333
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7,00					

[POZYCJA]
id=822
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
mpn=_1211
na=Układanie  okablowania strukturalnego w wersji ekranowanej- okablowanie typu S/FTP (PiMF) klasy EA
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=334
ob=295
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=295	1	295,0					

[POZYCJA]
id=820
pd=						0
na=Wykoanie wszytkich  badań pomiarów, programowania i innych  czynności oraz montaży niezbędnych do prawidłowego działania instalacji
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=335
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=ST- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00					

