Załącznik nr 1.1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(OPZ)**

**Dotyczy: Dostosowanie nawierzchni miejsc postojowych w celu zwiększenia powierzchni parkingowej w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu w lokalizacji przy ul. Żeromskiego 22.**

1. **Przedmiot zamówienia:**

Na terenie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła w Elbląga należy wykonać dwa place z miejscami parkingowymi.

* 1. Pierwszy plac o powierzchni 655.5 m2 poza miejscem utwardzonym, należy wykonać roboty ziemne i zniwelować teren powierzchni do istniejącego poziomu utwardzonej powierzchni po dawnej zabudowie oraz utwardzić nawierzchnię kruszywem betonowym łamanym gr 15cm po zagęszczeniu.

Powstałą nawierzchnię, należy nawiązać do poziomu utwardzonej nawierzchni po rozebranym budynku.

Kruszywo łamane: frakcji 0,4mm ÷32 mm – przekrusz betonowy sortowany.

* 1. Drugi plac o powierzchni 658 m2 po zdjęciu warstwy humusu, należy wykonać nasyp gruntowy (grunt z przerzutu z pierwszego placu), a następnie utwardzić nawierzchnię kruszywem betonowym łamanym gr 15cm po zagęszczeniu.

Kruszywo łamane: frakcji 0,4mm ÷32 mm – przekrusz betonowy sortowany.

Powstałą nawierzchnię, należy nawiązać do poziomu utwardzonej nawierzchni zjazdu z drogi wraz z jej wyprofilowaniem i wyprowadzeniem łuku do zajzdu.

* 1. Ustawienie zapór zapór drogowych:

- Zapory drogowe tworzywo sztuczne - Bariery drogowe typ new-jersey - zakup, dostawa i ustawienie w ilości 40 szt.

- Zapory drogowe betonowe - Bariery drogowe typ new-jersey- zakup, dostawa i ustawienie w ilości 8 szt.

**Załączony przedmiar jest orientacyjny, zakres prac przestawiono w w/w przedmiocie zamówienia pkt 1.1 i 1.2. i 1.3.**

Prace wykonywane na terenie objętym ochroną konserwatorską zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę.

Do oferty należy wykonać kosztorys, **po przeprowadzeniu wizji lokalnej z uwzględnieniem załączonego szkicu mapy zał.nr 1,** sporządzony metodą szczegółową z podaniem wartości netto oraz podatku Vat, stawki r-g oraz narzutów: Kz, Kp i Z .

Należy uwzględnić koszty zabezpieczenia terenu budowy (ogrodzenia i oznakowania terenu budowy),

Prace będą rozliczane w formie ryczałtu na podstawie złożonej oferty.

1. **Warunki udziału w zamówieniu**
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał siłami własnymi co najmniej jedno zamówienie (tj. umowy), obejmujące wykonanie miejsc postojowych, parkingu za kwotę min 100.000 netto PLN .

1. Opłacona polisa OC potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 200.000,00 zł.
2. Potencjał kadrowy:

Minimum jedna osoba: Kierownik budowy w zakresie kierowania pracami robót branży drogowej bez ograniczeń, wraz z wpisem aktualnym przynależności do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

1. **Termin wykonania umowy: 30 dni od podpisania umowy.**
2. **Gwarancja 36 miesięcy.**
3. **Osoba do kontaktu:** Anna Szymańska tel. 605-200-589